**保定市重点排污单位**

**监督性监测季报**

**2019年第四季度**

2020年1月

保定市环境监控中心

编制单位：保定市环境监控中心

编制人：

审核人：

签发人：

**一、监测名单**：

一）重点排污单位监督性监测

全市重点排污单位共602家（实为601家，保定茂乾箱包配件制造有限公司重复），本季度共监测343家，按照年度计划应监测601家，完成率为57.1%，达标率为100%。

其中废水重点排污单位（不含污水处理厂）共426家，本季度共监测250家，按照年度计划应监测426家，完成率为58.7%，本季度达标率为100%；

废气重点排污单位共120家，本季度共监测86家，按照年度计划应监测120家，完成率为71.7%，本季度达标率为100%；

污水处理厂共37家，本季度共监测32家，按照年度计划应监测37家，完成率为86.5%，本季度达标率为100%；

噪声重点排污单位共0家，本季度共监测0家，按照年度计划应监测0家，完成率为0%，本季度达标率为0%；

土壤重点排污单位共30家，本季度共监测27家，按照年度计划应监测30家，完成率为90%，本季度达标率为100%；

其他重点排污单位共45家，本季度共监测22家，按照年度计划应监测45家，完成率为48.9%，本季度达标率为100%；

其中25家既是废水重点排污单位又是废气重点排污单位；1家既是废水重点排污单位又是其他重点排污单位；1家既是废气重点排污单位又是其他重点排污单位；9家既是废水重点排污单位又是土壤重点排污单位；15家既是废气重点排污单位又是土壤重点排污单位。

二）白洋淀流域的重点排污单位涉水企业以及污水处理厂监测情况统计

涉水企业（不含污水处理厂）共426家，本季度共监测250家，计划监测426家，完成率为58.7%，达标率为100%；

污水处理厂共44家，本季度共监测32家，计划监测44家，完成率为72.7%，达标率为100%；

**二、超标企业情况**

一）排放超标情况

第4季度，我市废水重点排污单位超标共计0家；

废气重点排污单位超标共计0家；

污水处理厂超标共计0家；

噪声重点排污单位超标共计0家；

土壤重点排污单位超标共计0家；

其他重点排污单位共计0家；

二）主要行业排放超标情况

本季度监测企业中废水重点排污单位各行业均达标。

本季度监测企业中废气重点排污单位各行业均达标。

本季度监测企业中噪声重点排污单位各行业均达标。

本季度监测企业中土壤重点排污单位各行业均达标。

本季度监测企业中其他重点排污单位各行业均达标。

附表1：监督性监测数据表（分为（废水（不含污水处理厂）、废气、污水处理厂、噪声、土壤、其他），以下项目为必填项目，可以加其他内容。（电子版请发Excel工作表）

2019年第4季度废水重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **进口**  **浓度** | **排放**  **浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.56** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.053** | **mg/KG** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **22** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **15.2** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **15.7** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **59** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.163** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.53** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.077** | **mg/KG** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **35** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **14.8** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **15.1** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **65** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.146** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.53** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.076** | **mg/KG** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **91** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **14.8** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **14.3** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **52** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.165** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.59** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.061** | **mg/KG** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **32** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **10.6** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **13.3** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **51** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水县胜利精铅熔炼厂** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.176** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **饲料加工** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.03** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **饲料加工** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.26** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **饲料加工** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.16** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **饲料加工** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **4** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **饲料加工** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **饲料加工** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **饲料加工** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **11.3** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **饲料加工** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.48** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市仁达养殖有限责任公司** | **禽类屠宰** | **2019-11-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **/** | **7.47** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市仁达养殖有限责任公司** | **禽类屠宰** | **2019-11-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.118** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市仁达养殖有限责任公司** | **禽类屠宰** | **2019-11-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **/** | **0.21** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市仁达养殖有限责任公司** | **禽类屠宰** | **2019-11-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **16** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市仁达养殖有限责任公司** | **禽类屠宰** | **2019-11-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **4.0** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市仁达养殖有限责任公司** | **禽类屠宰** | **2019-11-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **13** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市仁达养殖有限责任公司** | **禽类屠宰** | **2019-11-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **6.58** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市仁达养殖有限责任公司** | **禽类屠宰** | **2019-11-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.19** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北泽翔纺织有限公司** | **纺织业** | **2019-10-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.04** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北泽翔纺织有限公司** | **纺织业** | **2019-10-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **4.495** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北泽翔纺织有限公司** | **纺织业** | **2019-10-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **188.5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北泽翔纺织有限公司** | **纺织业** | **2019-10-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **12.25** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北泽翔纺织有限公司** | **纺织业** | **2019-10-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **16.625** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北泽翔纺织有限公司** | **纺织业** | **2019-10-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.382** | **mg/L** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定茂乾箱包配件制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.61** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定茂乾箱包配件制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **4.25** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定茂乾箱包配件制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **53** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定茂乾箱包配件制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **0.946** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定茂乾箱包配件制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **40** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定茂乾箱包配件制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **18.4** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定茂乾箱包配件制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.93** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定茂乾箱包配件制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铜** | **/** | **0.12** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定茂乾箱包配件制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **/** | **0.40** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定茂乾箱包配件制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **/** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **危废库东S2** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.75** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **危废库东S2** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **危废库东S2** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.163** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **危废库东S2** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **836** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **危废库东S2** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **190** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **危废库东S2** | **/** | **/** | **/** | **氰化物** | **/** | **<0.04** | **mg/L** | **135** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **危废库东S2** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **7.99** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **危废库东S2** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **1480** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **危废库东S2** | **/** | **/** | **/** | **总石油烃** | **/** | **<6.0** | **mg/L** | **4500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **危废库东S2** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.11** | **mg/L** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间东北侧S3** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.77** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间东北侧S3** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间东北侧S3** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.664** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间东北侧S3** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **45** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间东北侧S3** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **45.2** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间东北侧S3** | **/** | **/** | **/** | **氰化物** | **/** | **<0.04** | **mg/L** | **135** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间东北侧S3** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **7.06** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间东北侧S3** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **35** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间东北侧S3** | **/** | **/** | **/** | **总石油烃** | **/** | **<6.0** | **mg/L** | **4500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间东北侧S3** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **含氰废水处理单元东北侧S4** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **9.06** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **含氰废水处理单元东北侧S4** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **含氰废水处理单元东北侧S4** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.040** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **含氰废水处理单元东北侧S4** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **43** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **含氰废水处理单元东北侧S4** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **37.5** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **含氰废水处理单元东北侧S4** | **/** | **/** | **/** | **氰化物** | **/** | **<0.04** | **mg/L** | **135** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **含氰废水处理单元东北侧S4** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **8.98** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **含氰废水处理单元东北侧S4** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **27** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **含氰废水处理单元东北侧S4** | **/** | **/** | **/** | **总石油烃** | **/** | **<6.0** | **mg/L** | **4500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **含氰废水处理单元东北侧S4** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **厂区西南上游方向S5** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.84** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **厂区西南上游方向S5** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **厂区西南上游方向S5** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.116** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **厂区西南上游方向S5** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **110** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **厂区西南上游方向S5** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **50.0** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **厂区西南上游方向S5** | **/** | **/** | **/** | **氰化物** | **/** | **<0.04** | **mg/L** | **135** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **厂区西南上游方向S5** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **8.58** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **厂区西南上游方向S5** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **284** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **厂区西南上游方向S5** | **/** | **/** | **/** | **总石油烃** | **/** | **<6.0** | **mg/L** | **4500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **厂区西南上游方向S5** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.12** | **mg/L** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **污水处理站北侧S1** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.83** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **污水处理站北侧S1** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **污水处理站北侧S1** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.020** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **污水处理站北侧S1** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **44** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **污水处理站北侧S1** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **41.9** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **污水处理站北侧S1** | **/** | **/** | **/** | **氰化物** | **/** | **<0.04** | **mg/L** | **135** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **污水处理站北侧S1** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **6.18** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **污水处理站北侧S1** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **23** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **污水处理站北侧S1** | **/** | **/** | **/** | **总石油烃** | **/** | **<6.0** | **mg/L** | **4500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **污水处理站北侧S1** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间镀铜工序南** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.64** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间镀铜工序南** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间镀铜工序南** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.054** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间镀铜工序南** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **45** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间镀铜工序南** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **65.8** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间镀铜工序南** | **/** | **/** | **/** | **氰化物** | **/** | **<0.04** | **mg/L** | **135** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间镀铜工序南** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **7.47** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间镀铜工序南** | **/** | **/** | **/** | **石油烃（C10-C40）** | **/** | **<6.0** | **mg/L** | **4500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间镀铜工序南** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **41** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间镀铜工序南** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.10** | **mg/L** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间镀铬工序南** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.99** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间镀铬工序南** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间镀铬工序南** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.021** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间镀铬工序南** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **38** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间镀铬工序南** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **57.8** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间镀铬工序南** | **/** | **/** | **/** | **氰化物** | **/** | **<0.04** | **mg/L** | **135** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间镀铬工序南** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **3.55** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间镀铬工序南** | **/** | **/** | **/** | **石油烃（C10-C40）** | **/** | **<6.0** | **mg/L** | **4500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间镀铬工序南** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **16** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间镀铬工序南** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.03** | **mg/L** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **废水处理站东北** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.48** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **废水处理站东北** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **废水处理站东北** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.048** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **废水处理站东北** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **73** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **废水处理站东北** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **42.0** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **废水处理站东北** | **/** | **/** | **/** | **氰化物** | **/** | **<0.04** | **mg/L** | **135** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **废水处理站东北** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **10.9** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **废水处理站东北** | **/** | **/** | **/** | **石油烃（C10-C40）** | **/** | **<6.0** | **mg/L** | **4500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **废水处理站东北** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **79** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **废水处理站东北** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.11** | **mg/L** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间滚镀工序南** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.78** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间滚镀工序南** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间滚镀工序南** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.050** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间滚镀工序南** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **51** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间滚镀工序南** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **41.7** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间滚镀工序南** | **/** | **/** | **/** | **氰化物** | **/** | **<0.04** | **mg/L** | **135** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间滚镀工序南** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **8.67** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间滚镀工序南** | **/** | **/** | **/** | **石油烃（C10-C40）** | **/** | **<6.0** | **mg/L** | **4500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间滚镀工序南** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **63** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间滚镀工序南** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.13** | **mg/L** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间西南上游方向** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **9.21** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间西南上游方向** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间西南上游方向** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.039** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间西南上游方向** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **40** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间西南上游方向** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **75.1** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间西南上游方向** | **/** | **/** | **/** | **氰化物** | **/** | **<0.04** | **mg/L** | **135** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间西南上游方向** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **5.17** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间西南上游方向** | **/** | **/** | **/** | **石油烃（C10-C40）** | **/** | **<6.0** | **mg/L** | **4500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间西南上游方向** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **28** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-14** | **电镀车间西南上游方向** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.34** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.167** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **17** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **14.7** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **18.2** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **54** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.143** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.42** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.261** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **15** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **13.5** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **14.3** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **57** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.133** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.45** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.275** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **25** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **14.2** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **17.1** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **62** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.148** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.34** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.471** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **19** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **14.6** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **15.9** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **57** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.191** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.63** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.109** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **14** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **10.9** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **12.9** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **48** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.115** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.35** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.179** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **18** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **13.1** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **14.6** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **48** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.114** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.34** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.149** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **19** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **13.0** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **15.2** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **57** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.129** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.23** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.125** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **17** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **12.8** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **14.9** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **57** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.146** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.42** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.165** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **18** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **14.8** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **20.5** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **61** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.098** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.46** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.134** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **17** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **13.1** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **13.6** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **54** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.145** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.32** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.132** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **15** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **15.6** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **14.4** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **57** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.451** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.45** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.122** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **14** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **11.4** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **16.5** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **55** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.128** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.33** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.082** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **87** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **11.8** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **16.0** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **65** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.380** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.58** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.072** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **24** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **11.0** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **17.6** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **59** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.178** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.31** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.209** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **49** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **12.3** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **16.7** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **57** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.135** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.26** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.100** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **29** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **11.2** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **13.9** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **56** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.178** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.60** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.078** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **52** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **13.4** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **23.3** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **79** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.144** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.55** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.077** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **53** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **13.7** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **17.7** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **68** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.116** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.21** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.085** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **17** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **16.2** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **15.6** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **59** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.106** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.58** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.128** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **69** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **16.6** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **15.3** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **55** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-24** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.212** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.35** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.062** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **24** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **13.7** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **18.7** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **58** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.188** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.32** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.106** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **18** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **15.3** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **15.6** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **62** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.244** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.42** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.053** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **44** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **15.6** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **20.5** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **80** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.179** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.36** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.106** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **37** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **12.1** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **16.7** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **74** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.187** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.41** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.051** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **49** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **14.3** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **17.0** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **54** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.138** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.67** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.017** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **36** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **12.1** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **15.2** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.123** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.60** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.058** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **18** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **10.7** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **13.8** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **57** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.131** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.58** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.101** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **52** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **16.4** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **19.3** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **75** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.179** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **58** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.53** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.087** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **88** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **13.8** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **19.9** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **66** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.246** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.16** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.096** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **80** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **10.8** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **13.6** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **52** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.153** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.53** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.119** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **59** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **14.7** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **15.9** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **65** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.235** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.52** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.171** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **48** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **14.7** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **17.2** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **66** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.191** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.51** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.143** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **55** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **13.8** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **14.8** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **61** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **1#下风向（厂区外东北偏北约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.230** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.65** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.014** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **23** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **10.3** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **16.4** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **53** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **上风向（厂区外西南偏南约50米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.210** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.01** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.136** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **32** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **12.2** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **18.9** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **62** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **2#下风向（厂区外东北偏北约100米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.178** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.37** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.017** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **31** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **12.3** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **22.0** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **74** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中硕蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-07-23** | **3#下风向（厂区外东北偏北约150米处）** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.192** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.59** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.065** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **36** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **33.8** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **8.31** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **29** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.47** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.044** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **36** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **34.9** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **7.61** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **20** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.75** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.031** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **36** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **28.8** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **7.87** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **18** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.51** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.056** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **36** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **34.5** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **8.08** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市生活垃圾填埋场** | **固体废物治理** | **2019-12-05** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **20** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外北** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.82** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外北** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外北** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.082** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外北** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **34** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外北** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **16.6** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外北** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **7.32** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外北** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **16** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外东** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.65** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外东** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外东** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.060** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外东** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **32** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外东** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **26.1** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外东** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **8.10** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外东** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **17** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外南** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.66** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外南** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外南** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.064** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外南** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **34** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外南** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **46.4** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外南** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **7.06** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外南** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **20** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外西** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.61** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外西** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外西** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.060** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外西** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **34** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外西** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **20.9** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外西** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **8.09** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州贝尔森生化科技发展有限公司** | **其他合成材料制造** | **2019-12-16** | **厂区外西** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **16** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内东** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.80** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内东** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内东** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.108** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内东** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **35** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内东** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **26.3** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内东** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **9.03** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内东** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **19** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内南** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.96** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内南** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内南** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.043** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内南** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **32** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内南** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **23.6** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内南** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **7.42** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内南** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **16** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内北** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.97** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内北** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内北** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.036** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内北** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **32** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内北** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **20.6** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内北** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **7.72** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内北** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **14** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内西** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.99** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内西** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/L** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内西** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.074** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内西** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **35** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内西** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **21.7** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内西** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **8.23** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-12-16** | **厂区内西** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **19** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **煤制液体燃料生产** | **2019-11-01** | **厂区西200米处段沙侯村东** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.97** | **无量纲** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **煤制液体燃料生产** | **2019-11-01** | **厂区西200米处段沙侯村东** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **57** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **煤制液体燃料生产** | **2019-11-01** | **厂区西200米处段沙侯村东** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.013** | **mg/L** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **煤制液体燃料生产** | **2019-11-01** | **厂区西200米处段沙侯村东** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **60** | **mg/L** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **煤制液体燃料生产** | **2019-11-01** | **厂区西200米处段沙侯村东** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **11.6** | **mg/L** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **煤制液体燃料生产** | **2019-11-01** | **厂区西200米处段沙侯村东** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **5.79** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **煤制液体燃料生产** | **2019-11-01** | **厂区西200米处段沙侯村东** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **40** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **煤制液体燃料生产** | **2019-11-01** | **厂区西200米处段沙侯村东** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **72** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **煤制液体燃料生产** | **2019-11-01** | **厂区西200米处段沙侯村东** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.06** | **mg/L** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **煤制液体燃料生产** | **2019-11-01** | **氨合成工段附近** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.56** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **煤制液体燃料生产** | **2019-11-01** | **氨合成工段附近** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.032** | **mg/L** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **煤制液体燃料生产** | **2019-11-01** | **氨合成工段附近** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **47** | **mg/L** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **煤制液体燃料生产** | **2019-11-01** | **氨合成工段附近** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **29.6** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **煤制液体燃料生产** | **2019-11-01** | **氨合成工段附近** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **8.43** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **煤制液体燃料生产** | **2019-11-01** | **氨合成工段附近** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **32** | **mg/L** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **煤制液体燃料生产** | **2019-11-01** | **氨合成工段附近** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.06** | **mg/L** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-01** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.66** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-01** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **/** | **/** | **α-六六六** | **/** | **<0.00018** | **mg/KG** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-01** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **/** | **/** | **滴滴涕** | **/** | **<0.00017** | **mg/KG** | **67** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-01** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **58** | **mg/KG** | **78** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-01** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.024** | **mg/KG** | **82** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-01** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **41** | **mg/KG** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-01** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **24.6** | **mg/KG** | **2500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-01** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **11.6** | **mg/KG** | **140** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-01** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **26** | **mg/KG** | **36000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-01** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.07** | **mg/KG** | **172** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-01** | **厂区外200米处** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.88** | **无量纲** | **7.5-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-01** | **厂区外200米处** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **58** | **mg/KG** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-01** | **厂区外200米处** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.040** | **mg/KG** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-01** | **厂区外200米处** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **42** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-01** | **厂区外200米处** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **27.9** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-01** | **厂区外200米处** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **10.8** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-01** | **厂区外200米处** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **27** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-01** | **厂区外200米处** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **74** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-01** | **厂区外200米处** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.08** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-10-26** | **西水冶西侧农田** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.58** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-10-26** | **西水冶西侧农田** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **66** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-10-26** | **西水冶西侧农田** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.036** | **mg/KG** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-10-26** | **西水冶西侧农田** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **50** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-10-26** | **西水冶西侧农田** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **49.2** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-10-26** | **西水冶西侧农田** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **8.61** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-10-26** | **西水冶西侧农田** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **24** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-10-26** | **西水冶西侧农田** | **/** | **/** | **/** | **镉** | **/** | **0.14** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-10-26** | **西水冶西侧农田** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **/** | **72** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定隆耀肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.388** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定隆耀肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **24** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定隆耀肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **/** | **282** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定隆耀肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.62** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.254** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **35** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **49.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **9.42** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **23** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.46** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.086** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **32** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **85.3** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **8.91** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **35** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.56** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.084** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **32** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **60.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **8.91** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **30** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.46** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.111** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **31** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **57.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **8.97** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-16** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **26** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **润泰（河北）肠衣有限公司** | **其他未列明农副食品加工** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.148** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **润泰（河北）肠衣有限公司** | **其他未列明农副食品加工** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **7** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **润泰（河北）肠衣有限公司** | **其他未列明农副食品加工** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **/** | **40** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **润泰（河北）肠衣有限公司** | **其他未列明农副食品加工** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.25** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.031** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **31** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **37.8** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **9.04** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **20** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.33** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.060** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **29** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **49.3** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **7.72** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **22** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.15** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.040** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **26** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **49.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **7.64** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **21** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.46** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.008** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **24** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **50.8** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **6.94** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2019-11-16** | **涞水垃圾填埋场场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **14** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华宇肠衣有限公司** | **农副食品加工业** | **2019-11-12** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.130** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华宇肠衣有限公司** | **农副食品加工业** | **2019-11-12** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **150** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华宇肠衣有限公司** | **农副食品加工业** | **2019-11-12** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **/** | **262** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华宇肠衣有限公司** | **农副食品加工业** | **2019-11-12** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **6** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金水湾纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.02** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金水湾纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.779** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金水湾纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **114** | **mg/L** | **330** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金水湾纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金水湾纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **32.35** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金水湾纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **20.25** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金水湾纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **26.9** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市金水湾纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-02-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.94** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定兆丰缘食品有限公司** | **农副食品加工业** | **2019-02-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **/** | **7.4** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定兆丰缘食品有限公司** | **农副食品加工业** | **2019-02-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.086** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定兆丰缘食品有限公司** | **农副食品加工业** | **2019-02-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **130** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定兆丰缘食品有限公司** | **农副食品加工业** | **2019-02-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **21** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定兆丰缘食品有限公司** | **农副食品加工业** | **2019-02-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **3.79** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定兆丰缘食品有限公司** | **农副食品加工业** | **2019-02-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **1.27** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市北市区银星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **6.86** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市北市区银星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.911** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市北市区银星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **17** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市北市区银星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **0.029** | **mg/L** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市北市区银星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **0.04** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市北市区银星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **27** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市北市区银星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **7.56** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市北市区银星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **0.047** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市北市区银星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.42** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市北市区银星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市北市区银星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **/** | **0.09** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市水之源商贸有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-12-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **/** | **8.32** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市水之源商贸有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-12-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.072** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市水之源商贸有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-12-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **12** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市水之源商贸有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-12-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **磷酸盐（以P计）** | **/** | **0.03** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市水之源商贸有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-12-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.24** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州众汇农业科技有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-12-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **14.5** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州众汇农业科技有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-12-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.42** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳益生猪定点屠宰厂** | **牲畜屠宰** | **2019-11-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.93** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳益生猪定点屠宰厂** | **牲畜屠宰** | **2019-11-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.50** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳益生猪定点屠宰厂** | **牲畜屠宰** | **2019-11-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **35** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳益生猪定点屠宰厂** | **牲畜屠宰** | **2019-11-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳益生猪定点屠宰厂** | **牲畜屠宰** | **2019-11-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **35** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳益生猪定点屠宰厂** | **牲畜屠宰** | **2019-11-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.27** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳益生猪定点屠宰厂** | **牲畜屠宰** | **2019-11-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.44** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-11-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.42** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-11-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **49.8** | **0.308** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-11-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.48** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-11-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **10** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-11-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **175** | **17** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-11-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-11-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-11-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **0.42** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-11-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-11-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-11-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-11-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **52** | **10** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-11-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-11-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **6.08** | **0.41** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-11-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-11-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.0004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-11-13** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.1** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.59** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.046** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **31** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **57.3** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **9.30** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外南侧** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **20** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.76** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.040** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **28** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **58.1** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **10.8** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外西侧** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **20** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.64** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.016** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **27** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **50.7** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **9.64** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外东侧** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **17** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.42** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **铬** | **/** | **<2** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **汞** | **/** | **0.028** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **30** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **铅** | **/** | **53.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **砷** | **/** | **17.4** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保服务有限公司** | **危险废物治理** | **2019-11-16** | **场地外北侧** | **/** | **/** | **/** | **铜** | **/** | **21** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市宇东生猪屠宰有限公司** | **农副食品加工业** | **2019-12-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **/** | **7.44** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市宇东生猪屠宰有限公司** | **农副食品加工业** | **2019-12-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.919** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市宇东生猪屠宰有限公司** | **农副食品加工业** | **2019-12-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.61** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市宇东生猪屠宰有限公司** | **农副食品加工业** | **2019-12-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **79** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市宇东生猪屠宰有限公司** | **农副食品加工业** | **2019-12-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **磷酸盐（以P计）** | **/** | **0.14** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市宇东生猪屠宰有限公司** | **农副食品加工业** | **2019-12-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市宇东生猪屠宰有限公司** | **农副食品加工业** | **2019-12-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.57** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **19.66** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **4.74** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **40** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **62** | **mg/L** | **160** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **25.0** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.50** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2019-07-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.48** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2019-07-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **<0.025** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2019-07-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **42** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2019-07-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2019-07-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **12** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2019-07-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **5.23** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2019-07-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.07** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市跃岭金属制品有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-07-31** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.27** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市跃岭金属制品有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-07-31** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.14** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市跃岭金属制品有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-07-31** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **35** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市跃岭金属制品有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-07-31** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **0.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市跃岭金属制品有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-07-31** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市跃岭金属制品有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-07-31** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.79** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市跃岭金属制品有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-07-31** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.24** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市跃岭金属制品有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-07-31** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **/** | **0.393** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.22** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.348** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氟化物** | **/** | **0.58** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **38** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **挥发酚** | **/** | **0.0008** | **mg/L** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **硫化物** | **/** | **<0.005** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **溶解性总固体（全盐类）** | **/** | **1150** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **2.6** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **18** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **37.8** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2019-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.40** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-10-30** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.13** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-10-30** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.834** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-10-30** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-10-30** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-10-30** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-10-30** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-10-30** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-10-30** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-10-30** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-10-30** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-10-30** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.14** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-10-30** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.52** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-10-30** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-10-30** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **0.00014** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-10-30** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.17** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-10-30** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-10-30** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.0011** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **三利集团有限公司** | **毛染整精加工** | **2019-10-30** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市华保稀土有限公司** | **稀土金属冶炼** | **2019-09-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.45** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市华保稀土有限公司** | **稀土金属冶炼** | **2019-09-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.064** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市华保稀土有限公司** | **稀土金属冶炼** | **2019-09-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **4** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市华保稀土有限公司** | **稀土金属冶炼** | **2019-09-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **0** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市华保稀土有限公司** | **稀土金属冶炼** | **2019-09-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.4** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市华保稀土有限公司** | **稀土金属冶炼** | **2019-09-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **<4** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市华保稀土有限公司** | **稀土金属冶炼** | **2019-09-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **5.71** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市华保稀土有限公司** | **稀土金属冶炼** | **2019-09-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.26** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **79.8** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.70** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **840** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **239** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **挥发酚** | **/** | **0.029** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **0.008** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **0.008** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **氰化物（总氰化合物）** | **/** | **0.003** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **32** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **0.91** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **80.7** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **29** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **/** | **0.291** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **总α放射性** | **/** | **0.058** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **总β放射性** | **/** | **0.488** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **0.00681** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **0.00059** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **0.00438** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.00722** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **总银** | **/** | **0.00012** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **/** | **3.98** | **mg/L** | **2-8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口东院** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **0.00018** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.53** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **37.79** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.69** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **940** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **100** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **挥发酚** | **/** | **0.033** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **0.008** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **0.008** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **氰化物（总氰化合物）** | **/** | **0.003** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **32** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **0.93** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **37.7** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **30** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **/** | **0.286** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **总α放射性** | **/** | **0.0043** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **总β放射性** | **/** | **1.12** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **0.00732** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **0.00032** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **0.0448** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.00250** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **总银** | **/** | **0.00017** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **/** | **3.65** | **mg/L** | **2-8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **废水总排放口总院** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **0.00044** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **处理设施外排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.68** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **处理设施外排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.92** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **处理设施外排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<20** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **处理设施外排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **16** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **处理设施外排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **18** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **处理设施外排口** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **/** | **0.9** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.48** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **29.66** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **2.18** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **3500** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **231** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **挥发酚** | **/** | **0.0365** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氰化物（总氰化合物）** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **85.9** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **55** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **/** | **0.076** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总α放射性** | **/** | **0.042** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总β放射性** | **/** | **0.719** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **0.018** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **0.00096** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.005** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.0010** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总银** | **/** | **<0.005** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **/** | **<0.04** | **mg/L** | **2-8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **西污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.005** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.41** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **24.28** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.86** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **1300** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **92** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **挥发酚** | **/** | **0.0047** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氰化物（总氰化合物）** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **5** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **29.3** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **18** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **/** | **0.33** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总α放射性** | **/** | **0.029** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总β放射性** | **/** | **0.558** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **0.012** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **0.00010** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.005** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.003** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总银** | **/** | **<0.005** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **/** | **<0.02** | **mg/L** | **2-8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **A座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.005** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.34** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **24.35** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.87** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **3500** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **175** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **挥发酚** | **/** | **0.0378** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氰化物（总氰化合物）** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **70.7** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **51** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **/** | **0.39** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总α放射性** | **/** | **0.024** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总β放射性** | **/** | **0.517** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **0.014** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **0.00070** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.005** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.003** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总银** | **/** | **<0.005** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **/** | **<0.02** | **mg/L** | **2-8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2019-09-17** | **B座污水处理站废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.005** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工压铸分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-12-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.42** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工压铸分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-12-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **15.7** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工压铸分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-12-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **1.02** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工压铸分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-12-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **206** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工压铸分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-12-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **0.80** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工压铸分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-12-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **71** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北精益食品有限公司** | **豆制品制造** | **2019-11-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **6.78** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北精益食品有限公司** | **豆制品制造** | **2019-11-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.00** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北精益食品有限公司** | **豆制品制造** | **2019-11-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **59** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北精益食品有限公司** | **豆制品制造** | **2019-11-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **33** | **mg/L** | **160** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北精益食品有限公司** | **豆制品制造** | **2019-11-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **45.2** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北精益食品有限公司** | **豆制品制造** | **2019-11-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **1.49** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **屠宰及肉类加工** | **2019-12-14** | **废水排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.03** | **无量纲** | **5.5-8.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **屠宰及肉类加工** | **2019-12-14** | **废水排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.086** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **屠宰及肉类加工** | **2019-12-14** | **废水排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **900** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **屠宰及肉类加工** | **2019-12-14** | **废水排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **22** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **屠宰及肉类加工** | **2019-12-14** | **废水排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **屠宰及肉类加工** | **2019-12-14** | **废水排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **10.4** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **屠宰及肉类加工** | **2019-12-14** | **废水排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.35** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市清苑区诚信水洗厂** | **棉织造加工** | **2019-02-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **/** | **7.79** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市清苑区诚信水洗厂** | **棉织造加工** | **2019-02-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.838** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市清苑区诚信水洗厂** | **棉织造加工** | **2019-02-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **278** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市清苑区诚信水洗厂** | **棉织造加工** | **2019-02-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **35.5** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市清苑区诚信水洗厂** | **棉织造加工** | **2019-02-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **59** | **mg/L** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市清苑区诚信水洗厂** | **棉织造加工** | **2019-02-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **3.80** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味群食品科技股份有限公司第二分公司** | **酱油、食醋及类似制品制造** | **2019-05-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.78** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味群食品科技股份有限公司第二分公司** | **酱油、食醋及类似制品制造** | **2019-05-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **2.62** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味群食品科技股份有限公司第二分公司** | **酱油、食醋及类似制品制造** | **2019-05-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **271** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味群食品科技股份有限公司第二分公司** | **酱油、食醋及类似制品制造** | **2019-05-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **24** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **百威（保定）啤酒有限公司** | **啤酒制造** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.25** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **百威（保定）啤酒有限公司** | **啤酒制造** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **14.04** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **百威（保定）啤酒有限公司** | **啤酒制造** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **247** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **百威（保定）啤酒有限公司** | **啤酒制造** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **67.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **百威（保定）啤酒有限公司** | **啤酒制造** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **73** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **百威（保定）啤酒有限公司** | **啤酒制造** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **24.4** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **百威（保定）啤酒有限公司** | **啤酒制造** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.68** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定成聚模具冲压有限公司** | **制造业** | **2019-08-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.3** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定成聚模具冲压有限公司** | **制造业** | **2019-08-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.3** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定成聚模具冲压有限公司** | **制造业** | **2019-08-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **3.953** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定成聚模具冲压有限公司** | **制造业** | **2019-08-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **230** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定成聚模具冲压有限公司** | **制造业** | **2019-08-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **230** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定成聚模具冲压有限公司** | **制造业** | **2019-08-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **230** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定成聚模具冲压有限公司** | **制造业** | **2019-08-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **230** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定成聚模具冲压有限公司** | **制造业** | **2019-08-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **230** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定成聚模具冲压有限公司** | **制造业** | **2019-08-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **104** | **mg/L** | **230** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定成聚模具冲压有限公司** | **制造业** | **2019-08-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **37** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定成聚模具冲压有限公司** | **制造业** | **2019-08-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **37** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定成聚模具冲压有限公司** | **制造业** | **2019-08-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **9.71** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定成聚模具冲压有限公司** | **制造业** | **2019-08-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.19** | **mg/L** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定成聚模具冲压有限公司** | **制造业** | **2019-08-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.19** | **mg/L** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定成聚模具冲压有限公司** | **制造业** | **2019-08-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.19** | **mg/L** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定成聚模具冲压有限公司** | **制造业** | **2019-08-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.19** | **mg/L** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-11-13** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.46** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-11-13** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.26** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-11-13** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **81** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-11-13** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-11-13** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **36** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-11-13** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.77** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-11-13** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.04** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车二部总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.34** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车二部总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **21.7** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车二部总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车二部总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **138** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车二部总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车二部总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **33** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车二部总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **22.4** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车二部总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **7.88** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车二部总排口** | **/** | **/** | **/** | **总锰** | **/** | **0.20** | **mg/L** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车二部总排口** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车三部总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.34** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车三部总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **7.07** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车三部总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **2.20** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车三部总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **44** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车三部总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **2.71** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车三部总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **30** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车三部总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **9.22** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车三部总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **6.32** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车三部总排口** | **/** | **/** | **/** | **总锰** | **/** | **0.50** | **mg/L** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车三部总排口** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **/** | **0.12** | **mg/L** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车三部设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **/** | **0.60** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车三部设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车二部设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **/** | **0.24** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-11-19** | **整车二部设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **0.004** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.38** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **23.6** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **377** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **88** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣水食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-12-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **/** | **7.90** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣水食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-12-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.386** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣水食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-12-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **75** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣水食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-12-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富民纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.28** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富民纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.470** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富民纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **127** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富民纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **2** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富民纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **45.2** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富民纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **36** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富民纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **7.78** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富民纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.92** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市振巍纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.14** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市振巍纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.206** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市振巍纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **176** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市振巍纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市振巍纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **99** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市振巍纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **19** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市振巍纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **3.88** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市振巍纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.68** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **针织或钩针编织品制造** | **2019-11-26** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **苯胺类** | **/** | **<0.03** | **mg/L** | **0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **针织或钩针编织品制造** | **2019-11-26** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **硫化物** | **/** | **0.44** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **针织或钩针编织品制造** | **2019-11-26** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **针织或钩针编织品制造** | **2019-11-26** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **41** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **针织或钩针编织品制造** | **2019-11-26** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **60** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **针织或钩针编织品制造** | **2019-11-26** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **11.1** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **针织或钩针编织品制造** | **2019-11-26** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.32** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.16** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **22.2** | **0.042** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.70** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **mg/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **102** | **15** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.06** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.68** | **0.2** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **0.00071** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **2.68** | **0.2** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.2** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **29.7** | **0.028** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **mg/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **83** | **11** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.3** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **31.1** | **10.1** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **0.00018** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **2.8** | **0.11** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.0006** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定林驰拉链制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-09-21** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.13** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定林驰拉链制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-09-21** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **13** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定林驰拉链制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-09-21** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铜** | **/** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定林驰拉链制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-09-21** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **/** | **<0.05** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定林驰拉链制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-09-21** | **车间污水处理设施排放口** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **/** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **0.016** | **mg/L** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **0.036** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **/** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总银** | **/** | **<0.03** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.34** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.70** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **8** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **/** | **108** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **氰化物（总氰化合物）** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **30** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **6.62** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.78** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-19** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铜** | **/** | **0.20** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定玖福食品有限公司** | **农产品初加工活动** | **2019-06-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.60** | **无量纲** | **6.0-8.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定玖福食品有限公司** | **农产品初加工活动** | **2019-06-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **大肠菌群数** | **/** | **2600** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定玖福食品有限公司** | **农产品初加工活动** | **2019-06-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.55** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定玖福食品有限公司** | **农产品初加工活动** | **2019-06-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **30.4** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定玖福食品有限公司** | **农产品初加工活动** | **2019-06-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **10** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定玖福食品有限公司** | **农产品初加工活动** | **2019-06-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **38.9** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定玖福食品有限公司** | **农产品初加工活动** | **2019-06-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.27** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定玖福食品有限公司** | **农产品初加工活动** | **2019-06-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.27** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市清苑区人民医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-09-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **/** | **7.22** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市清苑区人民医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-09-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **9.021** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市清苑区人民医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-09-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **/** | **<20** | **个/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市清苑区人民医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-09-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **61** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市清苑区人民医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-09-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **15** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市清苑区人民医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-09-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **15.2** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市清苑区人民医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-09-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.67** | **mg/L** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.00** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **0.008** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **0.0002** | **mg/L** | **0.02** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.96** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.78** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **8** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **10** | **mg/L** | **140** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **6.88** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.37** | **mg/L** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城成功造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.22** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城成功造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.892** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城成功造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **96** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城成功造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城成功造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **40** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城成功造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **1.71** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城成功造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.87** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区福利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.62** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区福利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **4.72** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区福利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **292** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区福利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区福利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **31** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区福利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **7.34** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区福利造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.98** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.18** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.22** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **225** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **43** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **3.58** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.37** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **0.001** | **mg/L** | **0.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **0.0001** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.66** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **3.53** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **9** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **33** | **mg/L** | **140** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **15.0** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.02** | **mg/L** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2019-11-19** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **/** | **0.16** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.26** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **24.2** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **198** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.04** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **38** | **mg/L** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **24.8** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **2.01** | **mg/L** | **7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **/** | **<0.05** | **mg/L** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区人民医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.41** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区人民医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **8.94** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区人民医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **131** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区人民医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **50** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区人民医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **21.6** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区人民医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **44** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区人民医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **20.3** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区人民医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.09** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚华联合开发有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.54** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚华联合开发有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.559** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚华联合开发有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **97** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚华联合开发有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚华联合开发有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **31** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚华联合开发有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **7.49** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚华联合开发有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.30** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市曙光卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.56** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市曙光卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.35** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市曙光卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **72** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市曙光卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **16** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市曙光卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **24.2** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市曙光卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **23** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市曙光卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **3.44** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市曙光卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.04** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城红升纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.90** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城红升纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.292** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城红升纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **245** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城红升纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城红升纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **51.1** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城红升纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **18** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城红升纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **1.31** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城红升纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.07** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市文恒造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.19** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市文恒造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.608** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市文恒造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **67** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市文恒造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市文恒造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **20.8** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市文恒造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **26** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市文恒造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **4.97** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市文恒造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.15** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市兴发纸业有限公司（东厂区）** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.24** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市兴发纸业有限公司（东厂区）** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.77** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市兴发纸业有限公司（东厂区）** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **116** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市兴发纸业有限公司（东厂区）** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **16** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市兴发纸业有限公司（东厂区）** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **30.1** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市兴发纸业有限公司（东厂区）** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **32** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市兴发纸业有限公司（东厂区）** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **6.30** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市兴发纸业有限公司（东厂区）** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.34** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.62** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.696** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **131** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **29** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **34.6** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **76** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **6.50** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.16** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.58** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.431** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **230** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **32** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **48.9** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **54** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **3.84** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.90** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市群冠造纸厂（普通合伙）** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.40** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市群冠造纸厂（普通合伙）** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.234** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市群冠造纸厂（普通合伙）** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **21** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市群冠造纸厂（普通合伙）** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **16** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市群冠造纸厂（普通合伙）** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **8.0** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市群冠造纸厂（普通合伙）** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **24** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市群冠造纸厂（普通合伙）** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **5.18** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市群冠造纸厂（普通合伙）** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.20** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城明月造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.69** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城明月造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.058** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城明月造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **69** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城明月造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城明月造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **33.6** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城明月造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城明月造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **4.50** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城明月造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.34** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市姬发造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.72** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市姬发造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.103** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市姬发造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **101** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市姬发造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市姬发造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **41.6** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市姬发造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **10** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市姬发造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **3.32** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市姬发造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.36** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城国利造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.25** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城国利造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.153** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城国利造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **137** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城国利造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **16** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城国利造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **77.5** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城国利造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **28** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城国利造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **5.49** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城国利造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.47** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定保利瑞合生物科技有限公司** | **保健食品制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.55** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定保利瑞合生物科技有限公司** | **保健食品制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **2.12** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定保利瑞合生物科技有限公司** | **保健食品制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **81** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定保利瑞合生物科技有限公司** | **保健食品制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **16** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定保利瑞合生物科技有限公司** | **保健食品制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **27.9** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定保利瑞合生物科技有限公司** | **保健食品制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **36** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定保利瑞合生物科技有限公司** | **保健食品制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **11.5** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定保利瑞合生物科技有限公司** | **保健食品制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **1.72** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城立新造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.38** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城立新造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.187** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城立新造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **89** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城立新造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城立新造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **42.6** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城立新造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **17** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城立新造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **3.18** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城立新造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.21** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鹏飞造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.60** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鹏飞造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.104** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鹏飞造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **121** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鹏飞造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鹏飞造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **65.0** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鹏飞造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **11** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鹏飞造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **3.24** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鹏飞造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.34** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北兴荣纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.35** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北兴荣纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.401** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北兴荣纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **147** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北兴荣纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **16** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北兴荣纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **77.3** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北兴荣纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **29** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北兴荣纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **3.97** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北兴荣纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.68** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.67** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.139** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **142** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **71.5** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **17** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **3.45** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.14** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.60** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.062** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **86** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **50.6** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **18** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **7.65** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.15** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市辰宇纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.75** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市辰宇纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.091** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市辰宇纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **109** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市辰宇纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市辰宇纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **59.5** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市辰宇纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **23** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市辰宇纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **6.59** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市辰宇纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.20** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宝洁造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.51** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宝洁造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.109** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宝洁造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **182** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宝洁造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **32** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宝洁造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **86.5** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宝洁造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **36** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宝洁造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **4.54** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市宝洁造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.69** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市嘉禾卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-10-31** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.65** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市嘉禾卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-10-31** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.127** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市嘉禾卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-10-31** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **73** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市嘉禾卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-10-31** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **5** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市嘉禾卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-10-31** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **22.3** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市嘉禾卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-10-31** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **12** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市嘉禾卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-10-31** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **15.3** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市嘉禾卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-10-31** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.80** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市立发纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.65** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市立发纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.171** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市立发纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **97** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市立发纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市立发纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **50.8** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市立发纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **20** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市立发纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **4.24** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市立发纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.41** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司分厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **6.97** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司分厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.759** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司分厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **118** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司分厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **46** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司分厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **39.7** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司分厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **80** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司分厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **8.22** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司分厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.89** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市豪峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.66** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市豪峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.088** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市豪峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **58** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市豪峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市豪峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **32.6** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市豪峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市豪峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **2.86** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市豪峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.17** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市益康造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-02** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.58** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市益康造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-02** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.34** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市益康造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-02** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **108** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市益康造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-02** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市益康造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-02** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **24.1** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市益康造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-02** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **10** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市益康造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-02** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **7.78** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市益康造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-02** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.340** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.20** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.36** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **219** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **54.5** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **14** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **7.45** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.312** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城革新造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.96** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城革新造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.076** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城革新造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **192** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城革新造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城革新造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **93.0** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城革新造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **15** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城革新造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **3.94** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城革新造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.18** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市日相伴卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.76** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市日相伴卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.596** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市日相伴卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **77** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市日相伴卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市日相伴卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **46.6** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市日相伴卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **21** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市日相伴卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **2.57** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市日相伴卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.15** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区瑞丰纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.02** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区瑞丰纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.179** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区瑞丰纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **73** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区瑞丰纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区瑞丰纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **31.8** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区瑞丰纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **14** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区瑞丰纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **3.88** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区瑞丰纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.74** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新平纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.66** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新平纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.233** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新平纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **154** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新平纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新平纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **81.5** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新平纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **19** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新平纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **2.17** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新平纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.49** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新宇纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.45** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新宇纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.347** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新宇纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **177** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新宇纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新宇纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **93.0** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新宇纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **16** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新宇纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **7.88** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新宇纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.12** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定益源造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.89** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定益源造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.058** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定益源造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **101** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定益源造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定益源造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **41.6** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定益源造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定益源造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **6.61** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定益源造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.17** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永发造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **6.95** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永发造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.334** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永发造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **247** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永发造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **16** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永发造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **107** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永发造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **28** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永发造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **3.45** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城永发造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.26** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定岳之峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.88** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定岳之峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.182** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定岳之峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **130** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定岳之峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定岳之峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **63.0** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定岳之峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定岳之峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **2.95** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定岳之峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.28** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市长山纸制品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **6.21** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市长山纸制品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.124** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市长山纸制品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **110** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市长山纸制品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市长山纸制品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **53.0** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市长山纸制品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市长山纸制品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **3.96** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市长山纸制品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.30** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杜氏食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.57** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杜氏食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.236** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杜氏食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **237** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杜氏食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氯离子** | **/** | **161** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杜氏食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **15** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杜氏食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **38.0** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杜氏食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **44** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杜氏食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **12.8** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杜氏食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城城东纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.90** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城城东纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.127** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城城东纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **77** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城城东纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城城东纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **14.1** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城城东纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **25** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城城东纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **8.55** | **mg/L** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城城东纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.07** | **mg/L** | **0.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市眺山营纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.08** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市眺山营纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.424** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市眺山营纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **70** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市眺山营纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市眺山营纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **15.3** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市眺山营纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **16** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市眺山营纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **8.48** | **mg/L** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市眺山营纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **0.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定好嘉食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.61** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定好嘉食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.934** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定好嘉食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **146** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定好嘉食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氯离子** | **/** | **120** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定好嘉食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **35** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定好嘉食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **33.8** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定好嘉食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **56** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定好嘉食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **12.8** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定好嘉食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市裕发食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.61** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市裕发食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.934** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市裕发食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **146** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市裕发食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氯离子** | **/** | **120** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市裕发食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **35** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市裕发食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **33.8** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市裕发食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **56** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市裕发食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **12.8** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市裕发食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定佳益食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.61** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定佳益食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.934** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定佳益食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **146** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定佳益食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氯离子** | **/** | **120** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定佳益食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **35** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定佳益食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **33.8** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定佳益食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **56** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定佳益食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **12.8** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定佳益食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定卓立肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2019-11-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.96** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定卓立肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2019-11-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.081** | **mg/L** | **18** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定卓立肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2019-11-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **21** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定卓立肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2019-11-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定卓立肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2019-11-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **2.1** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定卓立肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2019-11-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **18** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定卓立肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2019-11-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **3.24** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定卓立肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2019-11-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.03** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫达食品有限公司** | **食品制造业** | **2019-10-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.11** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫达食品有限公司** | **食品制造业** | **2019-10-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.261** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫达食品有限公司** | **食品制造业** | **2019-10-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **14** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫达食品有限公司** | **食品制造业** | **2019-10-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫达食品有限公司** | **食品制造业** | **2019-10-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **8.5** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫达食品有限公司** | **食品制造业** | **2019-10-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫达食品有限公司** | **食品制造业** | **2019-10-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **11.8** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫达食品有限公司** | **食品制造业** | **2019-10-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.284** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **生物药品制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.60** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **生物药品制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **9.24** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **生物药品制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **131** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **生物药品制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **生物药品制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **33.8** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **生物药品制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **46** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **生物药品制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **14.9** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **生物药品制造** | **2019-09-07** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.611** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市汇丰卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.36** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市汇丰卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.34** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市汇丰卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **130** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市汇丰卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **25** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市汇丰卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **37.6** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市汇丰卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **33** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市汇丰卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **8.38** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市汇丰卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.38** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿佳纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.61** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿佳纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.026** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿佳纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **124** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿佳纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **35** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿佳纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **13.6** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿佳纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **79** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿佳纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **7.69** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定亿佳纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定翔羽纸业** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.75** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定翔羽纸业** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.860** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定翔羽纸业** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **69** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定翔羽纸业** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **15** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定翔羽纸业** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **12.6** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定翔羽纸业** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **17** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定翔羽纸业** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **8.12** | **mg/L** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定翔羽纸业** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.09** | **mg/L** | **0.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区一亩泉食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.85** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区一亩泉食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.774** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区一亩泉食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **43** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区一亩泉食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氯离子** | **/** | **83** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区一亩泉食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区一亩泉食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **16.8** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区一亩泉食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **15** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区一亩泉食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **12.3** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区一亩泉食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新豪达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.07** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新豪达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.957** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新豪达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **46** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新豪达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **45** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新豪达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **8.8** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新豪达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **27** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新豪达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **11.1** | **mg/L** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市新豪达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.10** | **mg/L** | **0.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市力元速冻食品有限公司** | **速冻食品制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.80** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市力元速冻食品有限公司** | **速冻食品制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.317** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市力元速冻食品有限公司** | **速冻食品制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **149** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市力元速冻食品有限公司** | **速冻食品制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氯离子** | **/** | **156** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市力元速冻食品有限公司** | **速冻食品制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **15** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市力元速冻食品有限公司** | **速冻食品制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **29.6** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市力元速冻食品有限公司** | **速冻食品制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **21** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市力元速冻食品有限公司** | **速冻食品制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **13.2** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市力元速冻食品有限公司** | **速冻食品制造** | **2019-09-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.65** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.11** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **87** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **87** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **2** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **16.8** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **16.8** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **12** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **1.41** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.595** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.595** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区人民医院** | **综合医院** | **2019-07-22** | **消毒间出口** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **/** | **21.3** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区人民医院** | **综合医院** | **2019-07-22** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.57** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区人民医院** | **综合医院** | **2019-07-22** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区人民医院** | **综合医院** | **2019-07-22** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **/** | **<20** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区人民医院** | **综合医院** | **2019-07-22** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **24** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区人民医院** | **综合医院** | **2019-07-22** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **3.1** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区人民医院** | **综合医院** | **2019-07-22** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **10** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市博荣拉链有限公司** | **纺织业** | **2019-10-09** | **废水排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **6.90** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市博荣拉链有限公司** | **纺织业** | **2019-10-09** | **废水排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **<0.025** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市博荣拉链有限公司** | **纺织业** | **2019-10-09** | **废水排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **70** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **满城区大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.03** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **满城区大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **3.65** | **0.198** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **满城区大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.75** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **满城区大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **630** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **满城区大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **123** | **19** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **满城区大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **满城区大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **满城区大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **满城区大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **4.0** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **满城区大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **满城区大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.14** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **满城区大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.69** | **2.72** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **满城区大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **满城区大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **满城区大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.50** | **0.03** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **满城区大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **满城区大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **满城区大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.2** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **27.8** | **0.136** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.74** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **40** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **82** | **17** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **2.3** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.09** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **29.3** | **13.5** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.93** | **0.22** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2019-11-11** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.42** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2019-11-11** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **1.47** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2019-11-11** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **/** | **130** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2019-11-11** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **169** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2019-11-11** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **48.1** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2019-11-11** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **24** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2019-11-11** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **/** | **0.240** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北刘伶醉酿酒有限公司** | **白酒制造** | **2019-11-20** | **污水处理设施排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.47** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北刘伶醉酿酒有限公司** | **白酒制造** | **2019-11-20** | **污水处理设施排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.25** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北刘伶醉酿酒有限公司** | **白酒制造** | **2019-11-20** | **污水处理设施排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **27** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北刘伶醉酿酒有限公司** | **白酒制造** | **2019-11-20** | **污水处理设施排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **16** | **mg/L** | **140** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北刘伶醉酿酒有限公司** | **白酒制造** | **2019-11-20** | **污水处理设施排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **20.6** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北刘伶醉酿酒有限公司** | **白酒制造** | **2019-11-20** | **污水处理设施排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.80** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院（西院）** | **综合医院** | **2019-10-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **39.8** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院（西院）** | **综合医院** | **2019-10-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **242** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院（西院）** | **综合医院** | **2019-10-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **32** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院（西院）** | **综合医院** | **2019-10-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **/** | **0.02** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **惠阳航空螺旋桨有限责任公司** | **飞机制造** | **2019-05-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.77** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **惠阳航空螺旋桨有限责任公司** | **飞机制造** | **2019-05-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **0.004** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **惠阳航空螺旋桨有限责任公司** | **飞机制造** | **2019-05-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **0.141** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **惠阳航空螺旋桨有限责任公司** | **飞机制造** | **2019-05-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **惠阳航空螺旋桨有限责任公司** | **飞机制造** | **2019-05-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **欧麦（保定）麦芽有限公司** | **农副食品加工业** | **2019-11-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.31** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **欧麦（保定）麦芽有限公司** | **农副食品加工业** | **2019-11-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **88** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **欧麦（保定）麦芽有限公司** | **农副食品加工业** | **2019-11-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **12** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定冀中药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-04-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **/** | **7.09** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定冀中药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-04-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.905** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定冀中药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-04-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **155** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定冀中药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-04-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **20.5** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定冀中药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-04-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **9.3** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定冀中药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-04-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.62** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-08-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.02** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-08-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.72** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-08-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **/** | **5000** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-08-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **36** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-08-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **10.6** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-08-05** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **36** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飓风蓄电池有限公司** | **其他电池制造** | **2019-10-18** | **总排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.02** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飓风蓄电池有限公司** | **其他电池制造** | **2019-10-18** | **总排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **5.38** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飓风蓄电池有限公司** | **其他电池制造** | **2019-10-18** | **总排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **13** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飓风蓄电池有限公司** | **其他电池制造** | **2019-10-18** | **总排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **140** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飓风蓄电池有限公司** | **其他电池制造** | **2019-10-18** | **总排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **5.72** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飓风蓄电池有限公司** | **其他电池制造** | **2019-10-18** | **总排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.17** | **mg/L** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飓风蓄电池有限公司** | **其他电池制造** | **2019-10-18** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **0.002** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飓风蓄电池有限公司** | **其他电池制造** | **2019-10-18** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **0.0008** | **mg/L** | **0.02** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.02** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.431** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **41** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **0.004** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **0.04** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **29** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **50.1** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **0.004** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **0.00004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.62** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **0.007** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.0008** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **0.0001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.78** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.21** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **17** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **0.785** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **38** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **5.86** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.09** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铜** | **/** | **0.14** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **0.033** | **mg/L** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **0.052** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒昌拉链有限公司** | **其他日用杂品制造** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.14** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒昌拉链有限公司** | **其他日用杂品制造** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.345** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒昌拉链有限公司** | **其他日用杂品制造** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **87** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒昌拉链有限公司** | **其他日用杂品制造** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒昌拉链有限公司** | **其他日用杂品制造** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **32** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒昌拉链有限公司** | **其他日用杂品制造** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.75** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒昌拉链有限公司** | **其他日用杂品制造** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.04** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大洋实业集团公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.34** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大洋实业集团公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.628** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大洋实业集团公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **65** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大洋实业集团公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大洋实业集团公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **29** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大洋实业集团公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.72** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大洋实业集团公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.11** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟丽伟拉链厂** | **其他日用杂品制造** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.98** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟丽伟拉链厂** | **其他日用杂品制造** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.565** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟丽伟拉链厂** | **其他日用杂品制造** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **8** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟丽伟拉链厂** | **其他日用杂品制造** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟丽伟拉链厂** | **其他日用杂品制造** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **31** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟丽伟拉链厂** | **其他日用杂品制造** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **0.79** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟丽伟拉链厂** | **其他日用杂品制造** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.12** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **4.37** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.952** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **169** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **0.850** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **38** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **6.40** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.84** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **车间治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **0.163** | **mg/L** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **车间治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **0.190** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市高新区华星电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **车间治理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **英利能源（中国）有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-10-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.06** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **英利能源（中国）有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-10-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **4.33** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **英利能源（中国）有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-10-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氟化物** | **/** | **0.83** | **mg/L** | **8.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **英利能源（中国）有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-10-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **41** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **英利能源（中国）有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-10-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **/** | **144** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **英利能源（中国）有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-10-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **22** | **mg/L** | **140** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **英利能源（中国）有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-10-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **20.5** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **英利能源（中国）有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-10-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.35** | **mg/L** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业** | **纤维板制造** | **2019-04-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.22** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业** | **纤维板制造** | **2019-04-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **4.14** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业** | **纤维板制造** | **2019-04-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **90** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业** | **纤维板制造** | **2019-04-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **甲醛** | **/** | **<0.05** | **mg/L** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业** | **纤维板制造** | **2019-04-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **16** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业** | **纤维板制造** | **2019-04-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **18.8** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业** | **纤维板制造** | **2019-04-24** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.164** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县医院** | **综合医院** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.32** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县医院** | **综合医院** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **18.2** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县医院** | **综合医院** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.90** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县医院** | **综合医院** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **/** | **2400** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县医院** | **综合医院** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **78** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县医院** | **综合医院** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **挥发酚** | **/** | **0.0012** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县医院** | **综合医院** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氰化物（总氰化合物）** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县医院** | **综合医院** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **5** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县医院** | **综合医院** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **0.32** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县医院** | **综合医院** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **23.9** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县医院** | **综合医院** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **55** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县医院** | **综合医院** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **/** | **0.10** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县医院** | **综合医院** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.007** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县医院** | **综合医院** | **2019-11-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县人民医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **污水站出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.10** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县人民医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **污水站出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.503** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县人民医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **污水站出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.64** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县人民医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **污水站出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **/** | **<20** | **mg/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县人民医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **污水站出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **58** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县人民医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **污水站出口** | **/** | **/** | **/** | **镍** | **/** | **<0.05** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县人民医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **污水站出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县人民医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **污水站出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **0.50** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县人民医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **污水站出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **18.5** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县人民医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **污水站出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **18** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县人民医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **污水站出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **/** | **0.188** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县人民医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **污水站出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **35.5** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县人民医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **污水站出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **1.02** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县人民医院** | **综合医院** | **2019-09-30** | **污水站出口** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **/** | **2.91** | **mg/L** | **2-8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北玖兴农牧发展有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.02** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北玖兴农牧发展有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.345** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北玖兴农牧发展有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **大肠菌群** | **/** | **<20** | **mg/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北玖兴农牧发展有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北玖兴农牧发展有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **20** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北玖兴农牧发展有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **磷酸盐（以P计）** | **/** | **0.07** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北玖兴农牧发展有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北玖兴农牧发展有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北玖兴农牧发展有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.06** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北玖兴农牧发展有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **14.8** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北玖兴农牧发展有限公司** | **禽类屠宰** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.09** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-03-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **2.33** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-03-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **230** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-03-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **9.19** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-03-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **1.18** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **石膏、水泥制品及类似制品制造** | **2019-12-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **/** | **8.34** | **mg/L** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **石膏、水泥制品及类似制品制造** | **2019-12-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.591** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **石膏、水泥制品及类似制品制造** | **2019-12-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.16** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **石膏、水泥制品及类似制品制造** | **2019-12-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **32** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **石膏、水泥制品及类似制品制造** | **2019-12-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **12** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **石膏、水泥制品及类似制品制造** | **2019-12-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **4.48** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **石膏、水泥制品及类似制品制造** | **2019-12-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.02** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市洁美诚洗衣服务有限公司** | **清洁服务** | **2019-12-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.23** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市洁美诚洗衣服务有限公司** | **清洁服务** | **2019-12-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.10** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市洁美诚洗衣服务有限公司** | **清洁服务** | **2019-12-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **14** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市洁美诚洗衣服务有限公司** | **清洁服务** | **2019-12-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.82** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市洁美诚洗衣服务有限公司** | **清洁服务** | **2019-12-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.48** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟海建五金电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **/** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟海建五金电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.02** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟海建五金电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.22** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟海建五金电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **79** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟海建五金电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **1.473** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟海建五金电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **33** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟海建五金电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.49** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟海建五金电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.38** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟海建五金电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铜** | **/** | **0.19** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟海建五金电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **/** | **0.18** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氰化物（总氰化合物）** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **0.781** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **/** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铜** | **/** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **/** | **<0.05** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **生活污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **6.98** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **生活污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.55** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **生活污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **33** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **生活污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **37** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **生活污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **25.1** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-12** | **生活污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.23** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永兴庄清真食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **4.899** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永兴庄清真食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.49** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永兴庄清真食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **41** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永兴庄清真食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **9.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永兴庄清真食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永兴庄清真食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **13.4** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州鑫豆源食品有限公司** | **豆制品制造** | **2019-12-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.95** | **无量纲** | **5.5-8.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州鑫豆源食品有限公司** | **豆制品制造** | **2019-12-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.279** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州鑫豆源食品有限公司** | **豆制品制造** | **2019-12-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **34** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州鑫豆源食品有限公司** | **豆制品制造** | **2019-12-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **13.5** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州鑫豆源食品有限公司** | **豆制品制造** | **2019-12-16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.46** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第二中心医院** | **综合医院** | **2019-12-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.26** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第二中心医院** | **综合医院** | **2019-12-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **5.96** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第二中心医院** | **综合医院** | **2019-12-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **57** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第二中心医院** | **综合医院** | **2019-12-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **22** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第二中心医院** | **综合医院** | **2019-12-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **53** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第二中心医院** | **综合医院** | **2019-12-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **6.08** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北惠友商业连锁发展有限公司** | **焙烤食品制造** | **2019-12-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **6.97** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北惠友商业连锁发展有限公司** | **焙烤食品制造** | **2019-12-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **4.50** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北惠友商业连锁发展有限公司** | **焙烤食品制造** | **2019-12-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **41** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北惠友商业连锁发展有限公司** | **焙烤食品制造** | **2019-12-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北惠友商业连锁发展有限公司** | **焙烤食品制造** | **2019-12-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **14.4** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北惠友商业连锁发展有限公司** | **焙烤食品制造** | **2019-12-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.44** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北灵熙食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-12-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.45** | **无量纲** | **6.0-8.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北灵熙食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-12-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **14.27** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北灵熙食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-12-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **1.72** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北灵熙食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-12-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **209** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北灵熙食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-12-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **11** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北灵熙食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-12-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **30.2** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北灵熙食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-12-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.24** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **生力（保定）啤酒有限公司** | **果菜汁及果菜汁饮料制造** | **2019-11-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.40** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **生力（保定）啤酒有限公司** | **果菜汁及果菜汁饮料制造** | **2019-11-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **123** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **生力（保定）啤酒有限公司** | **果菜汁及果菜汁饮料制造** | **2019-11-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **24** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **生力（保定）啤酒有限公司** | **果菜汁及果菜汁饮料制造** | **2019-11-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.81** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **生力（保定）啤酒有限公司** | **果菜汁及果菜汁饮料制造** | **2019-11-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.87** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2019-09-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **/** | **8.37** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2019-09-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.148** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2019-09-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2019-09-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **140** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2019-09-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **28** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2019-09-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **22.7** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2019-09-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **2.19** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2019-09-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.16** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2019-09-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.07** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2019-09-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2019-09-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **16.5** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2019-09-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2019-09-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8.5** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2019-09-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **8.22** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2019-09-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.14** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诚信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-02** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **6.62** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诚信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-02** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.31** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诚信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-02** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **130** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诚信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-02** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诚信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-02** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **29.9** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诚信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-02** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **12** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诚信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-02** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **9.09** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诚信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-02** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.381** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市医院** | **综合医院** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.43** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市医院** | **综合医院** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **4.73** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市医院** | **综合医院** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.38** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市医院** | **综合医院** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **/** | **<20** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市医院** | **综合医院** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **50** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市医院** | **综合医院** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **挥发酚** | **/** | **0.0037** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市医院** | **综合医院** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氰化物（总氰化合物）** | **/** | **0.008** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市医院** | **综合医院** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市医院** | **综合医院** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市医院** | **综合医院** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **14.1** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市医院** | **综合医院** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **21** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市医院** | **综合医院** | **2019-09-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **/** | **0.919** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县医院** | **综合医院** | **2019-12-02** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **/** | **3500** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县医院** | **综合医院** | **2019-12-02** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **233** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县医院** | **综合医院** | **2019-12-02** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **92.4** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县医院** | **综合医院** | **2019-12-02** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **55** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市杰达食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.65** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市杰达食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.655** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市杰达食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **179** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市杰达食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氯离子** | **/** | **94** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市杰达食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **5** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市杰达食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **35.6** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市杰达食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **96** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市杰达食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **13.5** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市杰达食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-04** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州谷源酒业有限公司** | **白酒制造** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.26** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州谷源酒业有限公司** | **白酒制造** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.171** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州谷源酒业有限公司** | **白酒制造** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **/** | **110** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州谷源酒业有限公司** | **白酒制造** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **8** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州谷源酒业有限公司** | **白酒制造** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **3.8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州谷源酒业有限公司** | **白酒制造** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州谷源酒业有限公司** | **白酒制造** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **余氯** | **/** | **0.1** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州谷源酒业有限公司** | **白酒制造** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **1.13** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州谷源酒业有限公司** | **白酒制造** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.09** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **清洁服务** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **7.14** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **清洁服务** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **20** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **清洁服务** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **7.8** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **清洁服务** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **清洁服务** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **16.8** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **清洁服务** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.04** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.09** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **3.056** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.75** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **45** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **8.8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **12.4** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.32** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市胤通商贸有限公司** | **清洁服务** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.41** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市胤通商贸有限公司** | **清洁服务** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.927** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市胤通商贸有限公司** | **清洁服务** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **43** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市胤通商贸有限公司** | **清洁服务** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **8.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市胤通商贸有限公司** | **清洁服务** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市胤通商贸有限公司** | **清洁服务** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **5.83** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市胤通商贸有限公司** | **清洁服务** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.49** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中卫颐和洗涤服务有限公司** | **其他服务业** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.319** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中卫颐和洗涤服务有限公司** | **其他服务业** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **/** | **230** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中卫颐和洗涤服务有限公司** | **其他服务业** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **39** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中卫颐和洗涤服务有限公司** | **其他服务业** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中卫颐和洗涤服务有限公司** | **其他服务业** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中卫颐和洗涤服务有限公司** | **其他服务业** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **/** | **0.53** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中卫颐和洗涤服务有限公司** | **其他服务业** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **8.35** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中卫颐和洗涤服务有限公司** | **其他服务业** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.37** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中卫颐和洗涤服务有限公司** | **其他服务业** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **8.35** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京航天赛德科技发展有限公司涿州分公司** | **其他专用化学产品制造** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.64** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京航天赛德科技发展有限公司涿州分公司** | **其他专用化学产品制造** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.543** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京航天赛德科技发展有限公司涿州分公司** | **其他专用化学产品制造** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **43** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京航天赛德科技发展有限公司涿州分公司** | **其他专用化学产品制造** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **/** | **42** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京航天赛德科技发展有限公司涿州分公司** | **其他专用化学产品制造** | **2019-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-11-25** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.87** | **mg/L** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-11-25** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **0.38** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-11-25** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **14.5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-11-25** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **38** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-11-25** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **8.28** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-11-25** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.18** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州晟发食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-25** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.24** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州晟发食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-25** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州晟发食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-25** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **24** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州晟发食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-25** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **3.4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州晟发食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-25** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州晟发食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-25** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **11.3** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2019-08-16** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.61** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2019-08-16** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2019-08-16** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **11** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2019-08-16** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **14.4** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2019-08-16** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达辉饮料有限公司涿州分公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.12** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达辉饮料有限公司涿州分公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.045** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达辉饮料有限公司涿州分公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **4** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达辉饮料有限公司涿州分公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **全盐量** | **/** | **359** | **mg/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达辉饮料有限公司涿州分公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达辉饮料有限公司涿州分公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达辉饮料有限公司涿州分公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.32** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达辉饮料有限公司涿州分公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.29** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京汇源集团冀中食品饮料有限公司** | **饮料制造** | **2019-11-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.19** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京汇源集团冀中食品饮料有限公司** | **饮料制造** | **2019-11-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.100** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京汇源集团冀中食品饮料有限公司** | **饮料制造** | **2019-11-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **222** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京汇源集团冀中食品饮料有限公司** | **饮料制造** | **2019-11-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **85.6** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京汇源集团冀中食品饮料有限公司** | **饮料制造** | **2019-11-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **66** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京汇源集团冀中食品饮料有限公司** | **饮料制造** | **2019-11-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **5.79** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京汇源集团冀中食品饮料有限公司** | **饮料制造** | **2019-11-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **2.58** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-08-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **6.73** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-08-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.130** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-08-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.11** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-08-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **/** | **<20** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-08-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **11** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-08-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **4.3** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-08-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **6** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-08-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **19.6** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-08-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **/** | **0.04** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-08-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **/** | **4.41** | **mg/L** | **2-8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州建坤洗衣房** | **洗染服务** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.09** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州建坤洗衣房** | **洗染服务** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.055** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州建坤洗衣房** | **洗染服务** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **6** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州建坤洗衣房** | **洗染服务** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州建坤洗衣房** | **洗染服务** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州建坤洗衣房** | **洗染服务** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州建坤洗衣房** | **洗染服务** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州建坤洗衣房** | **洗染服务** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.30** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州建坤洗衣房** | **洗染服务** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.46** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.16** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.082** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **/** | **110** | **个/L** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **7** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **2.1** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **14** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.48** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣泉食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.17** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣泉食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.035** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣泉食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **8** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣泉食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **2.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣泉食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣泉食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **0.06** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣泉食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.17** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市快丽喜洗染服务有限责任公司** | **洗染服务** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.11** | **无量纲** | **6.5-8.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市快丽喜洗染服务有限责任公司** | **洗染服务** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.030** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市快丽喜洗染服务有限责任公司** | **洗染服务** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市快丽喜洗染服务有限责任公司** | **洗染服务** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **4** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市快丽喜洗染服务有限责任公司** | **洗染服务** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **2** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市快丽喜洗染服务有限责任公司** | **洗染服务** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市快丽喜洗染服务有限责任公司** | **洗染服务** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市快丽喜洗染服务有限责任公司** | **洗染服务** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市快丽喜洗染服务有限责任公司** | **洗染服务** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.11** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市万基业食品有限公司** | **酒、饮料和精制茶制造业** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.04** | **无量纲** | **5.5-8.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市万基业食品有限公司** | **酒、饮料和精制茶制造业** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.072** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市万基业食品有限公司** | **酒、饮料和精制茶制造业** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **6** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市万基业食品有限公司** | **酒、饮料和精制茶制造业** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.8** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市万基业食品有限公司** | **酒、饮料和精制茶制造业** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市万基业食品有限公司** | **酒、饮料和精制茶制造业** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.35** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市万基业食品有限公司** | **酒、饮料和精制茶制造业** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.40** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北艾美仕厨具有限公司** | **其他金属制日用品制造** | **2019-11-21** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **12** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北艾美仕厨具有限公司** | **其他金属制日用品制造** | **2019-11-21** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **19.9** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-11-21** | **东侧污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.52** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-11-21** | **东侧污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **7.254** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-11-21** | **东侧污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **76** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-11-21** | **东侧污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **43.4** | **mg/L** | **215** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-11-21** | **东侧污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **38** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-11-21** | **东侧污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **11.7** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-11-21** | **东侧污水排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.94** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-11-21** | **污水处理站排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.03** | **无量纲** | **6.5-8.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-11-21** | **污水处理站排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.282** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-11-21** | **污水处理站排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **12** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-11-21** | **污水处理站排放口** | **/** | **/** | **/** | **生化需氧量** | **/** | **1.7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-11-21** | **污水处理站排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-11-21** | **污水处理站排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.48** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-11-21** | **污水处理站排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.02** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四方食品有限公司** | **水果和坚果加工** | **2019-11-25** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **0.21** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四方食品有限公司** | **水果和坚果加工** | **2019-11-25** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四方食品有限公司** | **水果和坚果加工** | **2019-11-25** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.52** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四方食品有限公司** | **水果和坚果加工** | **2019-11-25** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **2.70** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市福利泉食品有限公司** | **自来水生产和供应** | **2019-11-21** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.20** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市福利泉食品有限公司** | **自来水生产和供应** | **2019-11-21** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.06** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市福利泉食品有限公司** | **自来水生产和供应** | **2019-11-21** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **15** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市福利泉食品有限公司** | **自来水生产和供应** | **2019-11-21** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **4.0** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市福利泉食品有限公司** | **自来水生产和供应** | **2019-11-21** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市福利泉食品有限公司** | **自来水生产和供应** | **2019-11-21** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.90** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市福利泉食品有限公司** | **自来水生产和供应** | **2019-11-21** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.09** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州京阳鑫洁洗染服务有限公司** | **其他服务业** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.09** | **无量纲** | **6.5-8.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州京阳鑫洁洗染服务有限公司** | **其他服务业** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **<0.025** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州京阳鑫洁洗染服务有限公司** | **其他服务业** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **4** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州京阳鑫洁洗染服务有限公司** | **其他服务业** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州京阳鑫洁洗染服务有限公司** | **其他服务业** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州京阳鑫洁洗染服务有限公司** | **其他服务业** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.87** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州京阳鑫洁洗染服务有限公司** | **其他服务业** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.06** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市葛娃娃食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **/** | **7.13** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市葛娃娃食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **0.046** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市葛娃娃食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **4** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市葛娃娃食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.2** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市葛娃娃食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州思麦德啤酒有限责任公司** | **啤酒制造** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.01** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州思麦德啤酒有限责任公司** | **啤酒制造** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.044** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州思麦德啤酒有限责任公司** | **啤酒制造** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **7** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州思麦德啤酒有限责任公司** | **啤酒制造** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **2.0** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州思麦德啤酒有限责任公司** | **啤酒制造** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州思麦德啤酒有限责任公司** | **啤酒制造** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.22** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州思麦德啤酒有限责任公司** | **啤酒制造** | **2019-11-15** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.22** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市冀龙农业开发有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.09** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市冀龙农业开发有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.256** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市冀龙农业开发有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.14** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市冀龙农业开发有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **5** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市冀龙农业开发有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市冀龙农业开发有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **10** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市冀龙农业开发有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **14.4** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市冀龙农业开发有限公司** | **牲畜屠宰** | **2019-11-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.16** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县三平化纤纺织品有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.44** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县三平化纤纺织品有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.452** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县三平化纤纺织品有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **104** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县三平化纤纺织品有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县三平化纤纺织品有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **39** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县三平化纤纺织品有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.41** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒祥洗毛厂** | **毛条和毛纱线加工** | **2019-11-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.47** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒祥洗毛厂** | **毛条和毛纱线加工** | **2019-11-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **3.10** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒祥洗毛厂** | **毛条和毛纱线加工** | **2019-11-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **28** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒祥洗毛厂** | **毛条和毛纱线加工** | **2019-11-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒祥洗毛厂** | **毛条和毛纱线加工** | **2019-11-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **34** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒祥洗毛厂** | **毛条和毛纱线加工** | **2019-11-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.69** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒祥洗毛厂** | **毛条和毛纱线加工** | **2019-11-27** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.48** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北朝日瑞琪生物科技有限公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2019-11-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.86** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北朝日瑞琪生物科技有限公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2019-11-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **7.04** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北朝日瑞琪生物科技有限公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2019-11-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **37** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北朝日瑞琪生物科技有限公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2019-11-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北朝日瑞琪生物科技有限公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2019-11-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **28** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北朝日瑞琪生物科技有限公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2019-11-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **10.5** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北朝日瑞琪生物科技有限公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2019-11-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.13** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北紫薇山制药有限责任公司** | **化学药品制剂制造** | **2019-11-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.00** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北紫薇山制药有限责任公司** | **化学药品制剂制造** | **2019-11-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.973** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北紫薇山制药有限责任公司** | **化学药品制剂制造** | **2019-11-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **41** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北紫薇山制药有限责任公司** | **化学药品制剂制造** | **2019-11-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北紫薇山制药有限责任公司** | **化学药品制剂制造** | **2019-11-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **34** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北紫薇山制药有限责任公司** | **化学药品制剂制造** | **2019-11-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.71** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北紫薇山制药有限责任公司** | **化学药品制剂制造** | **2019-11-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.24** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.4** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **46** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店白象食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2019-09-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.84** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店白象食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2019-09-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.20** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店白象食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2019-09-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **32** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店白象食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2019-09-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **8.4** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店白象食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2019-09-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务保定有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **6.98** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务保定有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **10.2** | **2.17** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务保定有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务保定有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **mg/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务保定有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **93** | **26** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务保定有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务保定有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务保定有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务保定有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务保定有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务保定有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.06** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务保定有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **20.7** | **9.86** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务保定有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务保定有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **0.0001** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务保定有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.49** | **0.13** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务保定有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务保定有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.0009** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务保定有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市百思特环境工程技术有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.24** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市百思特环境工程技术有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **18** | **0.424** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市百思特环境工程技术有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.72** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市百思特环境工程技术有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **500** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市百思特环境工程技术有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **363** | **18** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市百思特环境工程技术有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市百思特环境工程技术有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市百思特环境工程技术有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市百思特环境工程技术有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市百思特环境工程技术有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市百思特环境工程技术有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.16** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市百思特环境工程技术有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **19.5** | **1.21** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市百思特环境工程技术有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市百思特环境工程技术有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市百思特环境工程技术有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **4.26** | **0.03** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市百思特环境工程技术有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市百思特环境工程技术有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.002** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市百思特环境工程技术有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉城环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.32** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉城环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.106** | **0.086** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉城环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.67** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉城环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **750** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉城环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **24** | **14** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉城环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉城环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉城环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **0.11** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉城环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉城环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉城环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉城环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.37** | **5.35** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉城环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉城环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉城环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.26** | **0.18** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉城环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉城环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北嘉城环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.42** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **29.8** | **0.034** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.61** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **个/L** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **167** | **15** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.4** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.07** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **31.7** | **6.37** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **3.28** | **1.28** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.20** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **38.2** | **2.27** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **760** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **139** | **23** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **3.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.06** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **40.2** | **13.2** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **3.71** | **0.35** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.0004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.56** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **19.8** | **1.38** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **350** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **99** | **10** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **33.3** | **13** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **0.00005** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **2.92** | **0.02** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.26** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **58** | **0.428** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **190** | **25** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **61.7** | **10.1** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.1** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.04** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **5.28** | **0.13** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<1** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.3** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.30** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **57.6** | **0.470** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **60** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **194** | **21** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.07** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **59.8** | **9.33** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **5.48** | **0.18** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.06** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **8.86** | **<0.025** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.38** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **54** | **9** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.06** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **10.7** | **5.40** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **2.08** | **0.14** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县野三坡雅净污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.06** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **23.8** | **0.167** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **58** | **11** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.5** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **26.7** | **7.12** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **3.11** | **0.35** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.0006** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（东厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **6.98** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **23.3** | **0.253** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **42** | **12** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **25.2** | **9.33** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **2.54** | **0.20** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（开发区厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.12** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **23** | **0.086** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **75** | **12** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.3** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **24.1** | **8.20** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **2.07** | **0.23** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.0005** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中科国益水务有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市松林店镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.36** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市松林店镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **45.4** | **0.253** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市松林店镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.95** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市松林店镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市松林店镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **789** | **24** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市松林店镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市松林店镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市松林店镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市松林店镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **2.1** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市松林店镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市松林店镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.22** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市松林店镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **46.8** | **6.42** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市松林店镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市松林店镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市松林店镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **6.48** | **0.08** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市松林店镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市松林店镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市松林店镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.28** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **13.7** | **1.79** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.56** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **146** | **36** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **14.5** | **3.25** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.40** | **<0.01** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县大百尺污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.18** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **20.9** | **0.285** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **119** | **19** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.23** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **22.5** | **4.65** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.54** | **0.18** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.0008** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.26** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **5.47** | **0.248** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **850** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **95** | **33** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **9** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.19** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **7.55** | **6.75** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.0004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **2.66** | **0.12** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县辛兴污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.14** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **22.4** | **0.164** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **220** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **206** | **19** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.07** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **25.1** | **13.1** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.35** | **0.22** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.0006** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县留史镇污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-22** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.23** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **33.1** | **0.045** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **135** | **21** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.15** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **35.4** | **11.4** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **3.02** | **0.10** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **一期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.13** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **一期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **21.1** | **0.834** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **一期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **一期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **一期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **448** | **27** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **一期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **一期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **一期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **一期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **一期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **一期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.14** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **一期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **23.5** | **3.52** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **一期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **一期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **0.00014** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **一期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.95** | **0.17** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **一期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **一期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.0011** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **一期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **三期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.13** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **三期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **24.3** | **0.834** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **三期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **三期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **三期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **415** | **27** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **三期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **三期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **三期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **三期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **三期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **三期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.14** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **三期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **25.6** | **3.52** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **三期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **三期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **0.00014** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **三期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **3.04** | **0.17** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **三期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **三期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.0011** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-30** | **三期处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.22** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **55.8** | **0.071** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **163** | **10** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.1** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.09** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **60.3** | **10.7** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **4.12** | **0.17** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.04** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **15.4** | **0.066** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **239** | **12** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.09** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **37.2** | **9.44** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **2.90** | **0.17** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市第二污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.57** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市第二污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **18.9** | **0.097** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市第二污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.65** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市第二污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **600** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市第二污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **64** | **15** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市第二污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市第二污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市第二污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市第二污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市第二污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市第二污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.09** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市第二污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **20.9** | **5.67** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市第二污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市第二污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市第二污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **2.17** | **0.17** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市第二污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市第二污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市第二污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-16** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **郭丹镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.11** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **郭丹镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **12.2** | **0.141** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **郭丹镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **郭丹镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **郭丹镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **149** | **27** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **郭丹镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **郭丹镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **郭丹镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **郭丹镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **郭丹镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **郭丹镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.23** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **郭丹镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **13.4** | **6.05** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **郭丹镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **郭丹镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **郭丹镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.40** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **郭丹镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **郭丹镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.0007** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **郭丹镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-21** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-22** | **污水处理站排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.68** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-22** | **污水处理站排放口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **/** | **0** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-22** | **污水处理站排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **35** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-22** | **污水处理站排放口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **6.4** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-22** | **污水处理站排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **15** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-22** | **污水处理站排放口** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **/** | **3.85** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县恒州医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-01** | **污水处理站总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.26** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县恒州医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-01** | **污水处理站总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **39.2** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县恒州医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-01** | **污水处理站总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.20** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县恒州医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-01** | **污水处理站总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **/** | **2575** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县恒州医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-01** | **污水处理站总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **140** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县恒州医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-01** | **污水处理站总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **55** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县恒州医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-01** | **污水处理站总排口** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **/** | **0.61** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蒙牛乳业（保定）有限公司** | **其他乳制品制造** | **2019-11-12** | **废水排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.54** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蒙牛乳业（保定）有限公司** | **其他乳制品制造** | **2019-11-12** | **废水排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.085** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蒙牛乳业（保定）有限公司** | **其他乳制品制造** | **2019-11-12** | **废水排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **20** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蒙牛乳业（保定）有限公司** | **其他乳制品制造** | **2019-11-12** | **废水排放口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **6.4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蒙牛乳业（保定）有限公司** | **其他乳制品制造** | **2019-11-12** | **废水排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蒙牛乳业（保定）有限公司** | **其他乳制品制造** | **2019-11-12** | **废水排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **14.0** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蒙牛乳业（保定）有限公司** | **其他乳制品制造** | **2019-11-12** | **废水排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.14** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **康健涞水食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-22** | **污水处理站排污口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.69** | **无量纲** | **6.0-8.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **康健涞水食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-22** | **污水处理站排污口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.206** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **康健涞水食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-22** | **污水处理站排污口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.42** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **康健涞水食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-22** | **污水处理站排污口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **23** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **康健涞水食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-22** | **污水处理站排污口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **2.5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **康健涞水食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-22** | **污水处理站排污口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **14** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **康健涞水食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-22** | **污水处理站排污口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.78** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **康健涞水食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2019-11-22** | **污水处理站排污口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **2.81** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县三鑫纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.2** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县三鑫纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.04** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县三鑫纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **40** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县三鑫纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县三鑫纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **23** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县三鑫纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.31** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县三鑫纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.555** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定完达山乳品有限公司** | **液体乳制造** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.77** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定完达山乳品有限公司** | **液体乳制造** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **4.9** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定完达山乳品有限公司** | **液体乳制造** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **37** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定完达山乳品有限公司** | **液体乳制造** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定完达山乳品有限公司** | **液体乳制造** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **14** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定完达山乳品有限公司** | **液体乳制造** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.92** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县广汇纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.24** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县广汇纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.305** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县广汇纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **60** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县广汇纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县广汇纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **28** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县广汇纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **5.62** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县广汇纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.75** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县升起染厂** | **棉印染精加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.17** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县升起染厂** | **棉印染精加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.42** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县升起染厂** | **棉印染精加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **157** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县升起染厂** | **棉印染精加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县升起染厂** | **棉印染精加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **63** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县升起染厂** | **棉印染精加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.24** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县升起染厂** | **棉印染精加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.77** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县春秋纺织品印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.94** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县春秋纺织品印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.94** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县春秋纺织品印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **181** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县春秋纺织品印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县春秋纺织品印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **68** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县春秋纺织品印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **7.29** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县春秋纺织品印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.34** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏利纺织品水冼有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-11-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.18** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏利纺织品水冼有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-11-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.69** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏利纺织品水冼有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-11-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **81** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏利纺织品水冼有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-11-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏利纺织品水冼有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-11-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **29** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏利纺织品水冼有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-11-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.43** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宏利纺织品水冼有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-11-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.14** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定冀中药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-11-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.66** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定冀中药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-11-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.043** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定冀中药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-11-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **54** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定冀中药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-11-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定冀中药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-11-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **22** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定冀中药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-11-24** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.29** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-10-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.16** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-10-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.26** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-10-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **67** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-10-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-10-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **17** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-10-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.50** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-10-10** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.393** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县万达印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.12** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县万达印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.444** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县万达印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **77** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县万达印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县万达印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **38** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县万达印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.17** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县万达印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.12** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县仁源纺织品印染有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.33** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县仁源纺织品印染有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.44** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县仁源纺织品印染有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **138** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县仁源纺织品印染有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县仁源纺织品印染有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **60** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县仁源纺织品印染有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **6.85** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县仁源纺织品印染有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.49** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县创宇染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.95** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县创宇染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.14** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县创宇染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **79** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县创宇染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县创宇染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **33** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县创宇染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **6.18** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县创宇染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.07** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县海天染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.7** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县海天染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **4.82** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县海天染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **115** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县海天染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县海天染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **46** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县海天染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **7.44** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县海天染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-11-08** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.49** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亮彩印花厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.42** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亮彩印花厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.374** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亮彩印花厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **37** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亮彩印花厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亮彩印花厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **20** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亮彩印花厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.90** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亮彩印花厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.15** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县格瑞恩染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.34** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县格瑞恩染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.09** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县格瑞恩染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **56** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县格瑞恩染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县格瑞恩染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **27** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县格瑞恩染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.71** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县格瑞恩染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.95** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鹏业纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.85** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鹏业纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.59** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鹏业纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **102** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鹏业纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鹏业纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **44** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鹏业纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.72** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鹏业纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.47** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2019-11-12** | **厂区总排污口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.37** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2019-11-12** | **厂区总排污口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **13.5** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2019-11-12** | **厂区总排污口** | **/** | **/** | **/** | **氟化物** | **/** | **1.36** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2019-11-12** | **厂区总排污口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **33** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2019-11-12** | **厂区总排污口** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **/** | **741** | **mg/L** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2019-11-12** | **厂区总排污口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **6.6** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2019-11-12** | **厂区总排污口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **21** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2019-11-12** | **厂区总排污口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **21.7** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2019-11-12** | **厂区总排污口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.10** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定通美晶体制造有限责任公司** | **电子专用材料制造** | **2019-11-12** | **厂区总排污口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.0665** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天马衬布有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-11-10** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **6.20** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天马衬布有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-11-10** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.108** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天马衬布有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-11-10** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **172** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天马衬布有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-11-10** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天马衬布有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-11-10** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **46.8** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天马衬布有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-11-10** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **24** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天马衬布有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-11-10** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **14.2** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天马衬布有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-11-10** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县信誉印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.73** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县信誉印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.11** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县信誉印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **122** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县信誉印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县信誉印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **43** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县信誉印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.70** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县信誉印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.61** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县西田染厂** | **棉印染精加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.29** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县西田染厂** | **棉印染精加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.844** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县西田染厂** | **棉印染精加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **37** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县西田染厂** | **棉印染精加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县西田染厂** | **棉印染精加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **20** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县西田染厂** | **棉印染精加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.81** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县西田染厂** | **棉印染精加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.37** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县胜利染厂** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.04** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县胜利染厂** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.06** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县胜利染厂** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **44** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县胜利染厂** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县胜利染厂** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **22** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县胜利染厂** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.93** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县胜利染厂** | **化纤织造加工** | **2019-10-09** | **处理设施是出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.01** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-31** | **综合污水排污口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.54** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-31** | **综合污水排污口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.449** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-31** | **综合污水排污口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-31** | **综合污水排污口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **33** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-31** | **综合污水排污口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-31** | **综合污水排污口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **3.6** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-31** | **综合污水排污口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-31** | **综合污水排污口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.96** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-31** | **综合污水排污口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.20** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-31** | **综合污水排污口** | **/** | **/** | **/** | **总铜** | **/** | **0.198** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-31** | **含镍废水排放口** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **/** | **<0.005** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-26** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.41** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-26** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.318** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-26** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **25** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-26** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-26** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.06** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-26** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-26** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铜** | **/** | **0.024** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-26** | **厂区总排口** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **/** | **0.019** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-26** | **车间处理设施总排口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **0.009** | **mg/L** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-26** | **车间处理设施总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **0.012** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-26** | **车间处理设施总排口** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **/** | **<0.005** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-26** | **车间处理设施总排口** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **/** | **7.66** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-05** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.56** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-05** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.37** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-05** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.14** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-05** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **113** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-05** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **8** | **倍** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-05** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **29.0** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-05** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **21** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-05** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **9.81** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-05** | **排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.38** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县圣翔染厂** | **棉印染精加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.58** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县圣翔染厂** | **棉印染精加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.448** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县圣翔染厂** | **棉印染精加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **40** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县圣翔染厂** | **棉印染精加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县圣翔染厂** | **棉印染精加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **19** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县圣翔染厂** | **棉印染精加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.98** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县圣翔染厂** | **棉印染精加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.40** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县绿洲染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.44** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县绿洲染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **20** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县绿洲染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **200** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县绿洲染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **80** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县绿洲染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **100** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县绿洲染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **30** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县绿洲染织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.5** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县正大毯业有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.19** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县正大毯业有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.460** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县正大毯业有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **113** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县正大毯业有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县正大毯业有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **42** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县正大毯业有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.33** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2019-08-13** | **污水总排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.72** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2019-08-13** | **污水总排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **20.4** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2019-08-13** | **污水总排放口** | **/** | **/** | **/** | **大肠菌群** | **/** | **0** | **mg/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2019-08-13** | **污水总排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **213** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2019-08-13** | **污水总排放口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **76.4** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2019-08-13** | **污水总排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **46** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2019-08-13** | **污水总排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **43.3** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2019-08-13** | **污水总排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **2.46** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2019-08-13** | **污水总排放口** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **/** | **2.89** | **mg/L** | **2-8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味丰食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-21** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.87** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味丰食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-21** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.652** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味丰食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-21** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **30** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味丰食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-21** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **9.0** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味丰食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-21** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味丰食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-21** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.44** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味丰食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-21** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.22** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-21** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.82** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-21** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.846** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-21** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **16** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-21** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **5** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-21** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-21** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.52** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-10-21** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.24** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县医院** | **综合医院** | **2019-10-20** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.06** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县医院** | **综合医院** | **2019-10-20** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **8.67** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县医院** | **综合医院** | **2019-10-20** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **59** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县医院** | **综合医院** | **2019-10-20** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **19.5** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县医院** | **综合医院** | **2019-10-20** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **25** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县医院** | **综合医院** | **2019-10-20** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.04** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县医院** | **综合医院** | **2019-10-20** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总银** | **/** | **<0.03** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.07** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **5.29** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氟化物** | **/** | **1.24** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **58** | **mg/L** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **挥发酚** | **/** | **<0.01** | **mg/L** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **硫化物** | **/** | **0.014** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **0.16** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **12** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.46** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-12** | **脱硫废水总排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.57** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-12** | **脱硫废水总排放口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **0.0125** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-12** | **脱硫废水总排放口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **0.8** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-12** | **脱硫废水总排放口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.0183** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-12** | **脱硫废水总排放口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-12** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **全盐量** | **/** | **0.00424** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-03-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.22** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-03-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **9.02** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-03-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **61** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-03-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **15** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-03-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **15.2** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-03-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.67** | **mg/L** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-03-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.2** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **其他电池制造** | **2019-09-11** | **总排放口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.8** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **其他电池制造** | **2019-09-11** | **总排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **26** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **其他电池制造** | **2019-09-11** | **总排放口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **9.22** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **其他电池制造** | **2019-09-11** | **总排放口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.52** | **mg/L** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **其他电池制造** | **2019-09-11** | **总排放口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **0.128** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县顺源毛呢纺织染整厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-17** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.56** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县顺源毛呢纺织染整厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-17** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **4.48** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县顺源毛呢纺织染整厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-17** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **85** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县顺源毛呢纺织染整厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-17** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县顺源毛呢纺织染整厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-17** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **40** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县顺源毛呢纺织染整厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-17** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **5.38** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县顺源毛呢纺织染整厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2019-09-17** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.30** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县钰锦盛皮业有限公司** | **皮革鞣制加工** | **2019-09-17** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.82** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县钰锦盛皮业有限公司** | **皮革鞣制加工** | **2019-09-17** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **1.06** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县钰锦盛皮业有限公司** | **皮革鞣制加工** | **2019-09-17** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **65** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县钰锦盛皮业有限公司** | **皮革鞣制加工** | **2019-09-17** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县钰锦盛皮业有限公司** | **皮革鞣制加工** | **2019-09-17** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **44** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **正忠皮革有限公司污水处理厂** | **毛皮鞣制加工** | **2019-09-17** | **污水处理厂出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.00** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **正忠皮革有限公司污水处理厂** | **毛皮鞣制加工** | **2019-09-17** | **污水处理厂出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **/** | **18.3** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **正忠皮革有限公司污水处理厂** | **毛皮鞣制加工** | **2019-09-17** | **污水处理厂出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **67** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **正忠皮革有限公司污水处理厂** | **毛皮鞣制加工** | **2019-09-17** | **污水处理厂出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **正忠皮革有限公司污水处理厂** | **毛皮鞣制加工** | **2019-09-17** | **污水处理厂出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **38** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **正忠皮革有限公司污水处理厂** | **毛皮鞣制加工** | **2019-09-17** | **污水处理厂出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **/** | **24.5** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **正忠皮革有限公司污水处理厂** | **毛皮鞣制加工** | **2019-09-17** | **污水处理厂出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **正忠皮革有限公司污水处理厂** | **毛皮鞣制加工** | **2019-09-17** | **铬水处理单元出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **正忠皮革有限公司污水处理厂** | **毛皮鞣制加工** | **2019-09-17** | **铬水处理单元出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **0.122** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县顺达化纤厂** | **涤纶纤维制造** | **2019-07-10** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.92** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县顺达化纤厂** | **涤纶纤维制造** | **2019-07-10** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.466** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县顺达化纤厂** | **涤纶纤维制造** | **2019-07-10** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **89** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县顺达化纤厂** | **涤纶纤维制造** | **2019-07-10** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县顺达化纤厂** | **涤纶纤维制造** | **2019-07-10** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **31** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县顺达化纤厂** | **涤纶纤维制造** | **2019-07-10** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.28** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县顺达化纤厂** | **涤纶纤维制造** | **2019-07-10** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.03** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北汇源食品饮料有限公司** | **果菜汁及果菜汁饮料制造** | **2019-11-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.19** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北汇源食品饮料有限公司** | **果菜汁及果菜汁饮料制造** | **2019-11-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.100** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北汇源食品饮料有限公司** | **果菜汁及果菜汁饮料制造** | **2019-11-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **222** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北汇源食品饮料有限公司** | **果菜汁及果菜汁饮料制造** | **2019-11-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **85.6** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北汇源食品饮料有限公司** | **果菜汁及果菜汁饮料制造** | **2019-11-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **66** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北汇源食品饮料有限公司** | **果菜汁及果菜汁饮料制造** | **2019-11-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **5.79** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北汇源食品饮料有限公司** | **果菜汁及果菜汁饮料制造** | **2019-11-28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **2.58** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.20** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **40.2** | **0.054** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **mg/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **137** | **18** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.09** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **42.8** | **9.76** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **0.00007** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **3.41** | **0.12** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第二医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-12-20** | **污水站总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.89** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第二医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-12-20** | **污水站总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **36.6** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第二医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-12-20** | **污水站总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **/** | **27** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第二医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-12-20** | **污水站总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **215** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第二医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-12-20** | **污水站总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **47** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **火力发电** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.12** | **无量纲** | **6.5-9.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **火力发电** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.75** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **火力发电** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **10** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **火力发电** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **27** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **火力发电** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **9.69** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **火力发电** | **2019-11-19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.22** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **芝麻官食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.56** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **芝麻官食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.356** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **芝麻官食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **芝麻官食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **38** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **芝麻官食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **16** | **mg/L** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **芝麻官食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.77** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **芝麻官食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市莲池肉类联合加工厂** | **屠宰及肉类加工** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.26** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市莲池肉类联合加工厂** | **屠宰及肉类加工** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.096** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市莲池肉类联合加工厂** | **屠宰及肉类加工** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市莲池肉类联合加工厂** | **屠宰及肉类加工** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **/** | **23000** | **个/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市莲池肉类联合加工厂** | **屠宰及肉类加工** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **37** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市莲池肉类联合加工厂** | **屠宰及肉类加工** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **6.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市莲池肉类联合加工厂** | **屠宰及肉类加工** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **25** | **mg/L** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市莲池肉类联合加工厂** | **屠宰及肉类加工** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **20.2** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市莲池肉类联合加工厂** | **屠宰及肉类加工** | **2019-09-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **3.24** | **mg/L** | **7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **4.415** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<20** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **21** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **挥发酚** | **/** | **0.0017** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **甲醛** | **/** | **<0.05** | **mg/L** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **25** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **8.36** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.27** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **瑞普（保定）生物药业有限公司** | **兽用药品制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **/** | **0.06** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市君乐宝乳业有限公司** | **液体乳制造** | **2019-09-29** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.88** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市君乐宝乳业有限公司** | **液体乳制造** | **2019-09-29** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.125** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市君乐宝乳业有限公司** | **液体乳制造** | **2019-09-29** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **12** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市君乐宝乳业有限公司** | **液体乳制造** | **2019-09-29** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车制造业** | **2019-09-12** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **47** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车制造业** | **2019-09-12** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **磷酸盐（以P计）** | **/** | **3.27** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车制造业** | **2019-09-12** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车制造业** | **2019-09-12** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **17** | **mg/L** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车制造业** | **2019-09-12** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **/** | **0.233** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车制造业** | **2019-09-12** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **/** | **0.087** | **mg/L** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2019-09-25** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.41** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2019-09-25** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.278** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2019-09-25** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **13** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2019-09-25** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2019-09-25** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **6.08** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2019-09-25** | **污水处理站出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.09** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.62** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.186** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **74** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **17** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **24** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **5.21** | **mg/L** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-09-10** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.18** | **mg/L** | **0.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店娃哈哈启力饮料有限公司** | **茶饮料及其他饮料制造** | **2019-10-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.76** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店娃哈哈启力饮料有限公司** | **茶饮料及其他饮料制造** | **2019-10-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.523** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店娃哈哈启力饮料有限公司** | **茶饮料及其他饮料制造** | **2019-10-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **41** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店娃哈哈启力饮料有限公司** | **茶饮料及其他饮料制造** | **2019-10-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **8.2** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店娃哈哈启力饮料有限公司** | **茶饮料及其他饮料制造** | **2019-10-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **25** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店娃哈哈宏振食品饮料有限公司** | **罐头食品制造** | **2019-10-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.89** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店娃哈哈宏振食品饮料有限公司** | **罐头食品制造** | **2019-10-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.495** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店娃哈哈宏振食品饮料有限公司** | **罐头食品制造** | **2019-10-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **42** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店娃哈哈宏振食品饮料有限公司** | **罐头食品制造** | **2019-10-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **8.2** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店娃哈哈宏振食品饮料有限公司** | **罐头食品制造** | **2019-10-10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **25** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.42** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **39.9** | **0.646** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **113** | **16** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.07** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **45.2** | **10.1** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **4.48** | **0.13** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司鲁岗污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.18** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司鲁岗污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **30.6** | **0.155** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司鲁岗污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.006** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司鲁岗污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **110** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司鲁岗污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **169** | **17** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司鲁岗污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司鲁岗污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司鲁岗污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.006** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司鲁岗污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司鲁岗污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司鲁岗污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司鲁岗污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **31.6** | **7.66** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司鲁岗污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司鲁岗污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司鲁岗污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **2.84** | **0.08** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司鲁岗污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司鲁岗污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司鲁岗污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.68** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **39.9** | **0.794** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **<10** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **199** | **14** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **1.6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.09** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **45.2** | **10.5** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **4.49** | **0.14** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-29** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<00001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.56** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **33.1** | **0.071** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **0.95** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **/** | **720** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **52** | **14** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **/** | **0.34** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **/** | **2.4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **/** | **0.15** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **37.2** | **8.58** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **/** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **/** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **3.72** | **0.06** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **/** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **/** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2019-10-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **/** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **厂区废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.55** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **厂区废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.34** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **厂区废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **47** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **厂区废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **厂区废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **9.47** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **厂区废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.08** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **厂区废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.48** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **厂区废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.113** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **厂区废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **338** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **厂区废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **20** | **mg/L** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **厂区废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **8.35** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-06-20** | **厂区废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.39** | **mg/L** | **7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2019-06-20** | **厂区废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.30** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2019-06-20** | **厂区废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **8.63** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2019-06-20** | **厂区废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **251** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2019-06-20** | **厂区废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **20** | **mg/L** | **160** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2019-06-20** | **厂区废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **16.7** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2019-06-20** | **厂区废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.43** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市冰花食品股份有限公司** | **食品制造业** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.63** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市冰花食品股份有限公司** | **食品制造业** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **3.06** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市冰花食品股份有限公司** | **食品制造业** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **31** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市冰花食品股份有限公司** | **食品制造业** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **24** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市冰花食品股份有限公司** | **食品制造业** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.35** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市冰花食品股份有限公司** | **食品制造业** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.13** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市妙士乳业有限公司** | **含乳饮料和植物蛋白饮料制造** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.95** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市妙士乳业有限公司** | **含乳饮料和植物蛋白饮料制造** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.02** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市妙士乳业有限公司** | **含乳饮料和植物蛋白饮料制造** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **22** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市妙士乳业有限公司** | **含乳饮料和植物蛋白饮料制造** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **13** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市妙士乳业有限公司** | **含乳饮料和植物蛋白饮料制造** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.47** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市妙士乳业有限公司** | **含乳饮料和植物蛋白饮料制造** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.47** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定铃吉食品有限公司** | **食品制造业** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.20** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定铃吉食品有限公司** | **食品制造业** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.65** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定铃吉食品有限公司** | **食品制造业** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **/** | **1.33** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定铃吉食品有限公司** | **食品制造业** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **66** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定铃吉食品有限公司** | **食品制造业** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **10** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定铃吉食品有限公司** | **食品制造业** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.81** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定铃吉食品有限公司** | **食品制造业** | **2019-09-18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.26** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宇交水洗厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.14** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宇交水洗厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.764** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宇交水洗厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **118** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宇交水洗厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宇交水洗厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **46** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宇交水洗厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.42** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宇交水洗厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.23** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县冀中染厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.84** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县冀中染厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.652** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县冀中染厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **68** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县冀中染厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县冀中染厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **30** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县冀中染厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.60** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县冀中染厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.27** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳毛纺染织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.14** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳毛纺染织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.25** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳毛纺染织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **181** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳毛纺染织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳毛纺染织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **68** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳毛纺染织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.37** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳毛纺染织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.22** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宇康纺织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.07** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宇康纺织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.584** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宇康纺织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **36** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宇康纺织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宇康纺织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **19** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宇康纺织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **1.11** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宇康纺织有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.23** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.52** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.575** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **42** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **23** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.12** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.14** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县恒立纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.03** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县恒立纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.868** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县恒立纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **41** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县恒立纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县恒立纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **25** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县恒立纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **3.19** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县恒立纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **1.10** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县富融纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.21** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县富融纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.54** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县富融纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **74** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县富融纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县富融纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **33** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县富融纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.96** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县富融纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-23** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.83** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **棉织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.13** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **棉织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **2.92** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **棉织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **138** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **棉织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **棉织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **51** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **棉织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.23** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **棉织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.50** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺利毛呢染整厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.53** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺利毛呢染整厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.531** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺利毛呢染整厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **70** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺利毛呢染整厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺利毛呢染整厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **35** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺利毛呢染整厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.37** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺利毛呢染整厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.57** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县美华染织有限责任公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.32** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县美华染织有限责任公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.907** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县美华染织有限责任公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **64** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县美华染织有限责任公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县美华染织有限责任公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **30** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县美华染织有限责任公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **8.25** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县美华染织有限责任公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.37** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振阳染织厂** | **针织或钩针编织物织造** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.1** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振阳染织厂** | **针织或钩针编织物织造** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **4.23** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振阳染织厂** | **针织或钩针编织物织造** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **173** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振阳染织厂** | **针织或钩针编织物织造** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振阳染织厂** | **针织或钩针编织物织造** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **60** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振阳染织厂** | **针织或钩针编织物织造** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **12.0** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振阳染织厂** | **针织或钩针编织物织造** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.25** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金羽润纺织印染服饰有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.71** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金羽润纺织印染服饰有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.669** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金羽润纺织印染服饰有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **79** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金羽润纺织印染服饰有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金羽润纺织印染服饰有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **36** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金羽润纺织印染服饰有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **5.24** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金羽润纺织印染服饰有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-17** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.90** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县虹天纺织品印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **8.10** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县虹天纺织品印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.907** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县虹天纺织品印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **114** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县虹天纺织品印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县虹天纺织品印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **39** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县虹天纺织品印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **4.35** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县虹天纺织品印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.27** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县野王鑫诚染织厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.77** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县野王鑫诚染织厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **1.73** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县野王鑫诚染织厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **184** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县野王鑫诚染织厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县野王鑫诚染织厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **64** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县野王鑫诚染织厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **2.35** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县野王鑫诚染织厂** | **化纤织造加工** | **2019-09-16** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.28** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县康华纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **/** | **7.99** | **无量纲** | **6-9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县康华纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **/** | **0.826** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县康华纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **/** | **111** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县康华纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **/** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县康华纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **/** | **42** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县康华纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **/** | **5.63** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县康华纺织印染有限公司** | **化纤织造加工** | **2019-09-15** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **/** | **0.15** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |

2019年4季度废气/噪声重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标**  **倍数** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-26** | **酸洗缸工序废气处理设施出口A4** | **/** | **铬酸雾** | **0.0085** | **mg/m3** | **0.025** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-26** | **酸洗缸工序废气处理设施出口A4** | **/** | **硫酸雾** | **<0.1** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市鸿鹏箱包有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-08-26** | **酸洗缸工序废气处理设施出口A4** | **/** | **氯化氢** | **1.6** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-01-03** | **水胶线车间北1废气排口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.26** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-01-03** | **甲苯回收1废气排口** | **/** | **苯** | **0.110** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-01-03** | **甲苯回收1废气排口** | **/** | **二甲苯（总量）** | **0.210** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-01-03** | **压延车间1#废气排口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.75** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-01-03** | **水胶线车间北3废气排口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.28** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-01-03** | **甲苯回收2废气排口** | **/** | **苯** | **0.100** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-01-03** | **甲苯回收2废气排口** | **/** | **二甲苯（总量）** | **0.214** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-01-03** | **水胶线车间北2废气排口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.18** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-01-03** | **压延车间2#废气排口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.58** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-01-03** | **印刷车间废气排口** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.02** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-01-03** | **甲苯回收1废气排口** | **/** | **甲苯** | **1.56** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-01-03** | **甲苯回收2废气排口** | **/** | **甲苯** | **1.82** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **四车间废气处理设施出口北A1** | **/** | **氯化氢** | **3.2** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **四车间废气处理设施出口南A2** | **/** | **氯化氢** | **2.7** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **三车间废气处理设施出口A3** | **/** | **氯化氢** | **2.8** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **五车间废气处理设施出口A4** | **/** | **氯化氢** | **2.9** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-11-13** | **六车间废气处理设施出口A5** | **/** | **氯化氢** | **3.1** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四通新型金属材料股份有限公司** | **有色金属合金制造** | **2019-07-18** | **一车间废气出口** | **/** | **颗粒物** | **42.3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四通新型金属材料股份有限公司** | **有色金属合金制造** | **2019-07-18** | **一车间电炉废气出口** | **/** | **氟** | **5.84** | **mg/m3** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四通新型金属材料股份有限公司** | **有色金属合金制造** | **2019-07-18** | **二车间电炉废气出口** | **/** | **氟** | **3.42** | **mg/m3** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四通新型金属材料股份有限公司** | **有色金属合金制造** | **2019-07-18** | **四车间糗灰废气出口** | **/** | **颗粒物** | **43.2** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四通新型金属材料股份有限公司** | **有色金属合金制造** | **2019-07-18** | **四车间西侧电炉废气出口** | **/** | **氟** | **3.02** | **mg/m3** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四通新型金属材料股份有限公司** | **有色金属合金制造** | **2019-07-18** | **四车间熔铝炉废气出口** | **/** | **氮氧化物** | **323** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四通新型金属材料股份有限公司** | **有色金属合金制造** | **2019-07-18** | **四车间熔铝炉废气出口** | **/** | **二氧化硫** | **8** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四通新型金属材料股份有限公司** | **有色金属合金制造** | **2019-07-18** | **四车间熔铝炉废气出口** | **/** | **颗粒物** | **34.5** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四通新型金属材料股份有限公司** | **有色金属合金制造** | **2019-07-18** | **四车间东侧电炉废气出口** | **/** | **氟** | **3.58** | **mg/m3** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四通新型金属材料股份有限公司** | **有色金属合金制造** | **2019-07-18** | **三车间熔炉及糗灰废气出口** | **/** | **氮氧化物** | **30** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四通新型金属材料股份有限公司** | **有色金属合金制造** | **2019-07-18** | **三车间熔炉及糗灰废气出口** | **/** | **二氧化硫** | **5** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四通新型金属材料股份有限公司** | **有色金属合金制造** | **2019-07-18** | **三车间熔炉及糗灰废气出口** | **/** | **颗粒物** | **17.6** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四通新型金属材料股份有限公司** | **有色金属合金制造** | **2019-07-18** | **三车间电炉废气出口** | **/** | **氟** | **0.94** | **mg/m3** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县轩源塑料厂** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-12-03** | **挤出工序治理设施出口Q4.. 增加监测点** | **/** | **二甲苯（总量）** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县轩源塑料厂** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-12-03** | **挤出工序治理设施出口Q4.. 增加监测点** | **/** | **非甲烷碳氢化合物** | **0.86** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县轩源塑料厂** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-12-03** | **挤出工序治理设施出口Q4.. 增加监测点** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县轩源塑料厂** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-12-03** | **挤出工序治理设施出口Q4.. 增加监测点** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县轩源塑料厂** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-12-03** | **配料混合工序治理设施出口Q5** | **/** | **二甲苯（总量）** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县轩源塑料厂** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-12-03** | **配料混合工序治理设施出口Q5** | **/** | **非甲烷碳氢化合物** | **0.76** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县轩源塑料厂** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-12-03** | **配料混合工序治理设施出口Q5** | **/** | **甲苯** | **0.0148** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县轩源塑料厂** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-12-03** | **配料混合工序治理设施出口Q5** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.0148** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县轩源塑料厂** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-12-03** | **配料混合工序治理设施出口Q5** | **/** | **颗粒物** | **1.4** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县达源塑业有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-12-03** | **混合工序治理设施出口Q5** | **/** | **二甲苯（总量）** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县达源塑业有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-12-03** | **混合工序治理设施出口Q5** | **/** | **非甲烷碳氢化合物** | **0.80** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县达源塑业有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-12-03** | **混合工序治理设施出口Q5** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县达源塑业有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-12-03** | **混合工序治理设施出口Q5** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县达源塑业有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-12-03** | **混合工序治理设施出口Q5** | **/** | **颗粒物** | **3.8** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县达源塑业有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-12-03** | **挤出工序治理设施出口Q4** | **/** | **二甲苯（总量）** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县达源塑业有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-12-03** | **挤出工序治理设施出口Q4** | **/** | **非甲烷碳氢化合物** | **1.30** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县达源塑业有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-12-03** | **挤出工序治理设施出口Q4** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县达源塑业有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-12-03** | **挤出工序治理设施出口Q4** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县鼎元塑业有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-10-11** | **混料挤出工序治理设施出口Q1** | **/** | **二甲苯（总量）** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县鼎元塑业有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-10-11** | **混料挤出工序治理设施出口Q1** | **/** | **非甲烷碳氢化合物** | **1.02** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县鼎元塑业有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-10-11** | **混料挤出工序治理设施出口Q1** | **/** | **甲苯** | **0.0347** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县鼎元塑业有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-10-11** | **混料挤出工序治理设施出口Q1** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.0347** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县鼎元塑业有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-10-11** | **混料挤出工序治理设施出口Q1** | **/** | **颗粒物** | **1.4** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **切割喷砂淋漆工序废气总排口** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **切割喷砂淋漆工序废气总排口** | **/** | **对二甲苯** | **0.0501** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **切割喷砂淋漆工序废气总排口** | **/** | **非甲烷碳氢化合物** | **0.77** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **切割喷砂淋漆工序废气总排口** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **切割喷砂淋漆工序废气总排口** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.0501** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **切割喷砂淋漆工序废气总排口** | **/** | **颗粒物** | **1.8** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **雕刻工序废气治理设施出口Q5** | **/** | **颗粒物** | **7.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **烘干工序废气治理设施出口Q6** | **/** | **苯** | **0.0109** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **烘干工序废气治理设施出口Q6** | **/** | **氮氧化物** | **<3** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **烘干工序废气治理设施出口Q6** | **/** | **对二甲苯** | **0.0330** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **烘干工序废气治理设施出口Q6** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **烘干工序废气治理设施出口Q6** | **/** | **非甲烷碳氢化合物** | **1.60** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **烘干工序废气治理设施出口Q6** | **/** | **甲苯** | **0.608** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **烘干工序废气治理设施出口Q6** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.648** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **烘干工序废气治理设施出口Q6** | **/** | **颗粒物** | **2.1** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **抛丸机工序废气治理设施出口Q10** | **/** | **颗粒物** | **15.5** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **喷塑工序废气治理设施出口Q9** | **/** | **颗粒物** | **1.9** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **喷漆淋漆工序废气治理设施出口Q7** | **/** | **苯** | **0.0128** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **喷漆淋漆工序废气治理设施出口Q7** | **/** | **对二甲苯** | **0.0510** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **喷漆淋漆工序废气治理设施出口Q7** | **/** | **非甲烷碳氢化合物** | **0.76** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **喷漆淋漆工序废气治理设施出口Q7** | **/** | **甲苯** | **0.0396** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **喷漆淋漆工序废气治理设施出口Q7** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.0906** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定杰达电力设备有限公司** | **通信系统设备制造** | **2019-12-05** | **酸洗工序废气治理设施出口Q8** | **/** | **氯化氢** | **1.76** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鼎泰纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-13** | **燃气锅炉（东）2#排气筒出口Q2** | **/** | **氮氧化物** | **34** | **mg/m3** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鼎泰纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-13** | **燃气锅炉（东）2#排气筒出口Q2** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鼎泰纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-13** | **燃气锅炉（东）2#排气筒出口Q2** | **/** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鼎泰纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-13** | **燃气锅炉（东）2#排气筒出口Q2** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鼎泰纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-13** | **燃气锅炉（西）1#排气筒出口Q1** | **/** | **氮氧化物** | **39** | **mg/m3** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鼎泰纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-13** | **燃气锅炉（西）1#排气筒出口Q1** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鼎泰纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-13** | **燃气锅炉（西）1#排气筒出口Q1** | **/** | **颗粒物** | **1.5** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鼎泰纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-13** | **燃气锅炉（西）1#排气筒出口Q1** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县博茂化纤有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2019-12-06** | **设施出口Q5** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县博茂化纤有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2019-12-06** | **设施出口Q5** | **/** | **二甲苯（总量）** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县博茂化纤有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2019-12-06** | **设施出口Q5** | **/** | **非甲烷碳氢化合物** | **0.81** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县博茂化纤有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2019-12-06** | **设施出口Q5** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县博茂化纤有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2019-12-06** | **设施出口Q5** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县博茂化纤有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2019-12-06** | **处理设施出口Q4** | **/** | **苯** | **0.0098** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县博茂化纤有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2019-12-06** | **处理设施出口Q4** | **/** | **二甲苯（总量）** | **0.0537** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县博茂化纤有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2019-12-06** | **处理设施出口Q4** | **/** | **非甲烷碳氢化合物** | **1.34** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县博茂化纤有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2019-12-06** | **处理设施出口Q4** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县博茂化纤有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2019-12-06** | **处理设施出口Q4** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.0537** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **一期车间干燥煅烧工序排气筒A5** | **/** | **氨** | **0.0144** | **kg/h** | **4.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **一期车间干燥煅烧工序排气筒A5** | **/** | **非甲烷总烃** | **12.1** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **一期车间干燥煅烧工序排气筒A5** | **/** | **颗粒物** | **7.2** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **粉碎工序排气筒A4** | **/** | **颗粒物** | **5.0** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **板式车间煅烧炉车间北排气筒A9** | **/** | **氮氧化物** | **82** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **板式车间煅烧炉车间北排气筒A9** | **/** | **二氧化硫** | **20** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **板式车间煅烧炉车间北排气筒A9** | **/** | **颗粒物** | **20.5** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **板式车间煅烧炉车间北排气筒A9** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **板式车间煅烧炉南排气筒A8** | **/** | **氮氧化物** | **87** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **板式车间煅烧炉南排气筒A8** | **/** | **二氧化硫** | **20** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **板式车间煅烧炉南排气筒A8** | **/** | **颗粒物** | **31.4** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **板式车间煅烧炉南排气筒A8** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **板式车间去油炉废气排气筒A10** | **/** | **氨** | **0.103** | **kg/h** | **4.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **板式车间去油炉废气排气筒A10** | **/** | **非甲烷总烃** | **26.1** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **板式车间去油炉废气排气筒A10** | **/** | **颗粒物** | **7.2** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **燃气锅炉排气筒** | **/** | **氮氧化物** | **29** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **燃气锅炉排气筒** | **/** | **二氧化硫** | **8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **燃气锅炉排气筒** | **/** | **颗粒物** | **1.9** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **混炼、预挤工序，二期车间干燥煅烧工序排气筒A6** | **/** | **氨** | **0.0045** | **kg/h** | **4.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **混炼、预挤工序，二期车间干燥煅烧工序排气筒A6** | **/** | **颗粒物** | **6.8** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **天河（保定）环境工程有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-08-15** | **燃气锅炉排气筒A7** | **/** | **氮氧化物** | **23** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定白沟吉忠热力有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-28** | **热水锅炉排气筒A1** | **/** | **氮氧化物** | **36** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定白沟吉忠热力有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-28** | **热水锅炉排气筒A1** | **/** | **二氧化硫** | **4** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定白沟吉忠热力有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-28** | **热水锅炉排气筒A1** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.0042** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定白沟吉忠热力有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-28** | **热水锅炉排气筒A1** | **/** | **颗粒物** | **2.9** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定白沟吉忠热力有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-28** | **热水锅炉排气筒A1** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长润环保科技有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-23** | **治理设施后排气筒上** | **/** | **氮氧化物** | **21** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长润环保科技有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-23** | **治理设施后排气筒上** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长润环保科技有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-23** | **治理设施后排气筒上** | **/** | **颗粒物** | **7.9** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长润环保科技有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-23** | **治理设施后排气筒上** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **针织或钩针编织品制造** | **2019-07-11** | **定型工序+喷淋装置+静电捕集器** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.33** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县得文矿产品开发有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-12** | **1#破碎和筛分工序废气处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **5.9** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县得文矿产品开发有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-12** | **2#破碎和筛分工序废气处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **6.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县得文矿产品开发有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-12** | **1#破碎筛分车间粉尘废气处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **6.1** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县得文矿产品开发有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-12** | **1# 2#石灰窑成品灰库粉尘废气处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **6.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县得文矿产品开发有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-12** | **3#石子库粉尘废气处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **6.4** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县得文矿产品开发有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-12** | **3#石灰窑脱硫塔废气处理设施出口** | **/** | **氮氧化物** | **168** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县得文矿产品开发有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-12** | **3#石灰窑脱硫塔废气处理设施出口** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县得文矿产品开发有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-12** | **3#石灰窑脱硫塔废气处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **17.8** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县得文矿产品开发有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-13** | **3#石灰窑上料、混料工序废气处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **5.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县得文矿产品开发有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-12** | **2#破碎筛分车间粉尘废气处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **6.5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县得文矿产品开发有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-12** | **1# 2#石灰窑上料、混料工序废气处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **5.8** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县得文矿产品开发有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-13** | **1#石子库粉尘废气处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **6.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县得文矿产品开发有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-12** | **1#2#石灰窑脱硫塔废气处理设施出口** | **/** | **氮氧化物** | **99** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县得文矿产品开发有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-12** | **1#2#石灰窑脱硫塔废气处理设施出口** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县得文矿产品开发有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-12** | **1#2#石灰窑脱硫塔废气处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **17.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县鸿华供热公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-28** | **燃煤锅炉净化设施出口排气筒** | **/** | **氮氧化物** | **124** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县鸿华供热公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-28** | **燃煤锅炉净化设施出口排气筒** | **/** | **二氧化硫** | **92** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县鸿华供热公司** | **热力生产和供应** | **2019-12-10** | **燃煤锅炉净化设施出口排气筒** | **/** | **汞及其化合物** | **0.0044** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县鸿华供热公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-28** | **燃煤锅炉净化设施出口排气筒** | **/** | **颗粒物** | **3.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县鸿华供热公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-28** | **燃煤锅炉净化设施出口排气筒** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县景安供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-12-10** | **燃煤锅炉净化设备出口排气筒** | **/** | **氮氧化物** | **179** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县景安供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-12-10** | **燃煤锅炉净化设备出口排气筒** | **/** | **二氧化硫** | **12** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县景安供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-12-10** | **燃煤锅炉净化设备出口排气筒** | **/** | **汞及其化合物** | **0.0062** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县景安供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-12-10** | **燃煤锅炉净化设备出口排气筒** | **/** | **颗粒物** | **4.9** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县景安供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-12-10** | **燃煤锅炉净化设备出口排气筒** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四正北方新型材料科技有限公司** | **防水建筑材料制造** | **2019-11-30** | **燃气导热油炉出口A6** | **/** | **氮氧化物** | **22** | **mg/m3** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四正北方新型材料科技有限公司** | **防水建筑材料制造** | **2019-11-30** | **燃气导热油炉出口A6** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四正北方新型材料科技有限公司** | **防水建筑材料制造** | **2019-11-30** | **燃气导热油炉出口A6** | **/** | **颗粒物** | **3.1** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四正北方新型材料科技有限公司** | **防水建筑材料制造** | **2019-11-30** | **燃气导热油炉出口A6** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四正北方新型材料科技有限公司** | **防水建筑材料制造** | **2019-11-30** | **油烟净化器出口A5** | **/** | **油烟** | **0.159** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四正北方新型材料科技有限公司** | **防水建筑材料制造** | **2019-11-30** | **沥青储罐、化油池、搅拌罐、涂层工序废气处理设施出口A4** | **/** | **苯并(a)芘** | **0.0000137** | **mg/m3** | **0.0003** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四正北方新型材料科技有限公司** | **防水建筑材料制造** | **2019-11-30** | **沥青储罐、化油池、搅拌罐、涂层工序废气处理设施出口A4** | **/** | **沥青烟** | **8.7** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-28** | **2#石灰窑除尘脱硫治理设施出口** | **/** | **氮氧化物** | **156** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-28** | **2#石灰窑除尘脱硫治理设施出口** | **/** | **二氧化硫** | **23** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-28** | **2#石灰窑除尘脱硫治理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **9.5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-28** | **3#石灰窑除尘脱硫治理设施出口** | **/** | **氮氧化物** | **163** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-28** | **3#石灰窑除尘脱硫治理设施出口** | **/** | **二氧化硫** | **28** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-28** | **3#石灰窑除尘脱硫治理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **9.1** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-28** | **1#石灰窑除尘脱硫治理设施出口** | **/** | **氮氧化物** | **154** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-28** | **1#石灰窑除尘脱硫治理设施出口** | **/** | **二氧化硫** | **20** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-28** | **1#石灰窑除尘脱硫治理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **9.0** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-28** | **4#石灰窑除尘脱硫治理设施出口** | **/** | **氮氧化物** | **104** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-28** | **4#石灰窑除尘脱硫治理设施出口** | **/** | **二氧化硫** | **20** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-28** | **4#石灰窑除尘脱硫治理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **9.2** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-28** | **1#成品仓库排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **8.2** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-28** | **3#成品仓库排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **8.4** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县东水矿业有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-12-28** | **2#成品仓库排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **7.9** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县永宁供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-29** | **热水锅炉排气筒A1** | **/** | **氮氧化物** | **14** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县永宁供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-29** | **热水锅炉排气筒A1** | **/** | **二氧化硫** | **6** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县永宁供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-29** | **热水锅炉排气筒A1** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.0042** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县永宁供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-29** | **热水锅炉排气筒A1** | **/** | **颗粒物** | **9.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县永宁供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-29** | **热水锅炉排气筒A1** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2019-11-28** | **2#涂布生产线废气处理设施出口A6** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2019-11-28** | **2#涂布生产线废气处理设施出口A6** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **5.87** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县金南纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-08-30** | **生物质锅炉废气处理设施出口** | **/** | **氮氧化物** | **89** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县金南纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-08-30** | **生物质锅炉废气处理设施出口** | **/** | **二氧化硫** | **3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县金南纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-08-30** | **生物质锅炉废气处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **28.8** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立中有色金属集团有限公司** | **有色金属合金制造** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **氮氧化物** | **15** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立中有色金属集团有限公司** | **有色金属合金制造** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **二氧化硫** | **4** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立中有色金属集团有限公司** | **有色金属合金制造** | **2019-07-31** | **处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **9.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2019-11-13** | **治理设施后排气筒** | **/** | **氨** | **1.84** | **kg/h** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2019-11-13** | **治理设施后排气筒** | **/** | **氮氧化物** | **<3** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2019-11-13** | **治理设施后排气筒** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2019-11-13** | **治理设施后排气筒** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **火力发电** | **2019-11-13** | **治理设施后排气筒** | **/** | **颗粒物** | **1.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-12-04** | **二部喷漆工序治理设施后排气筒** | **/** | **苯** | **0.11** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-12-04** | **二部喷漆工序治理设施后排气筒** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.89** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-12-04** | **二部喷漆工序治理设施后排气筒** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.42** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-05** | **水泥储存库入库1#袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **6.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-05** | **水泥储存库入库2#袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-07** | **水泥汽车散装1#水泥库库底袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-06** | **原料配料站及输送铁尾矿库袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-07** | **联合预均化进煤下料口袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-04** | **水泥包装、包装机、清包机3#袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-06** | **原料配料站及输送砂岩库袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-05** | **水泥汽车散装库3#袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-07** | **水泥粉磨1#磨尾出磨袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-09** | **水泥调配2#石膏库袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-09** | **水泥调配1#石灰石库袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-08** | **水泥储存库4#库底袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-08** | **水泥储存库6#库底袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-08** | **砂岩破碎破碎机及下料袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-06** | **水泥汽车散装入库提升机2#袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-04** | **水泥包装振动筛2#袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **6.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-04** | **水泥包装、包装机、清包机4#袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-05** | **水泥汽车散装库1#袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-05** | **水泥汽车散装库2#袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-06** | **原料配料站及输送石灰石库袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-07** | **联合预均化煤运转进口袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **6.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-04** | **水泥粉磨2#磨入库提升袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-05** | **水泥粉磨1#磨入库提升袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **6.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-10** | **粉煤灰库2#粉煤灰库顶袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **6.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-07** | **水泥储存库3#库底袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **2.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-07** | **水泥储存库5#库底袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-08** | **生料均化库窑喂料袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-08** | **熟料库1#入库下料口袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-06** | **水泥粉磨4#磨尾出磨袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-05** | **水泥储存库入库3#袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-04** | **水泥储存库入库6#袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-08** | **生料均化库斜槽提升机袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-04** | **水泥包装振动筛3#袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-07** | **联合预均化出煤下料口袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-08** | **熟料库1#出库下料口袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.9** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-06** | **水泥粉磨3#磨下料选粉袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-07** | **水泥粉磨2#磨尾出磨袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-09** | **水泥调配1#石膏库袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-09** | **窑尾袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **氨** | **3.42** | **kg/h** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-09** | **窑尾袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **氮氧化物** | **188** | **mg/m3** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-09** | **窑尾袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-09** | **窑尾袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **氟化物** | **0.95** | **mg/m3** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-09** | **窑尾袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **汞及其化合物** | **0.0223** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-09** | **窑尾袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.8** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-04** | **水泥包装振动筛1#袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.9** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-04** | **水泥包装振动筛4#袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.9** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-05** | **水泥包装、包装机、清包机1#袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **6.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-04** | **水泥包装、包装机、清包机2#袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-06** | **水泥汽车散装入库提升机1#袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-06** | **原料配料站及输送页岩库袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-06** | **水泥粉磨4#磨下料选粉袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-08** | **熟料库2#入库下料口袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-07** | **水泥粉磨1-2#磨下料选粉袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **2.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-04** | **水泥粉磨3#磨入库提升袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-10** | **水泥调配混合材输送袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-04** | **水泥储存库入库4#袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-04** | **水泥储存库入库5#袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-08** | **水泥储存库2#库底袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-08** | **生料磨系统1#立磨尾袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-08** | **生料磨系统1#立磨头袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-09** | **熟料库1#散装下料口袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-09** | **煤粉制备煤粉仓下料袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-08** | **熟料库2#出库下料口袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-07** | **原料配料站及输送混合材转运袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-09** | **窑头袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-06** | **原料配料及输送石灰石转运袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-06** | **水泥粉磨3#磨尾出磨袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-08** | **熟料库2#散装下料口袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-09** | **水泥调配2#石灰石库袋式收尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-17** | **原料调配混合料、石灰石库顶袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-18** | **8#水泥库顶袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **6.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-18** | **7#水泥库顶袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.9** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-17** | **2#水泥包装机袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-17** | **喂料楼袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-16** | **煤粉仓袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **6.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-16** | **煤磨袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-17** | **5#水泥库顶袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-18** | **4#水泥库顶袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-18** | **4#水泥散装库袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **6.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-17** | **1#水泥包装机袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-16** | **矿山部破碎机带式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-17** | **1#水泥入库袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-18** | **2#水泥散装库袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **6.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-18** | **6#水泥库顶袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-18** | **3#水泥库顶袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-18** | **1#水泥散装库袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-18** | **3#水泥散装库袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-16** | **分解窑头冷却机袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.4** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-17** | **原料调配砂岩、铁矿石库顶袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-16** | **砂岩破碎袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-18** | **2#水泥出库袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-17** | **1#水泥库顶袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **6.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-16** | **窑尾** | **/** | **氨** | **3.35** | **kg/h** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-16** | **窑尾** | **/** | **氮氧化物** | **206** | **mg/m3** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-16** | **窑尾** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-16** | **窑尾** | **/** | **氟化物** | **1.08** | **mg/m3** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-16** | **窑尾** | **/** | **汞及其化合物** | **0.0270** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-16** | **窑尾** | **/** | **颗粒物** | **5.8** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-18** | **2#水泥库顶袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **6.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-17** | **2#水泥入库袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行和益水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-09-17** | **1#水泥出库袋式除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-07-03** | **硫化工序7#硫化机治理设施后排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.54** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-07-03** | **硫化工序1、2、3、6号治理设施后排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.97** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-07-03** | **硫化工序5、8号治理设施后排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.48** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-07-03** | **二次硫化工序加压硫化治理设施后排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.72** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-07-03** | **打磨工序治理设施后排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **5.01** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-07-03** | **配料、密炼、开炼、混炼刮布工序治理设施后排气筒** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.03** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-07-03** | **配料、密炼、开炼、混炼刮布工序治理设施后排气筒** | **/** | **颗粒物** | **5.36** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源新昌热电有限责任公司** | **火力发电** | **2019-03-11** | **2#锅炉废气排气筒出口** | **/** | **氨** | **1.8** | **kg/h** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源新昌热电有限责任公司** | **火力发电** | **2019-03-11** | **2#锅炉废气排气筒出口** | **/** | **氮氧化物** | **24** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源新昌热电有限责任公司** | **火力发电** | **2019-03-11** | **2#锅炉废气排气筒出口** | **/** | **二氧化硫** | **6** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源新昌热电有限责任公司** | **火力发电** | **2019-03-11** | **2#锅炉废气排气筒出口** | **/** | **汞及其化合物** | **0.00008** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源新昌热电有限责任公司** | **火力发电** | **2019-03-11** | **2#锅炉废气排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-08-21** | **65吨燃煤锅炉处理设施出口A1** | **/** | **氮氧化物** | **7** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-08-21** | **65吨燃煤锅炉处理设施出口A1** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-08-21** | **65吨燃煤锅炉处理设施出口A1** | **/** | **汞** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-08-21** | **65吨燃煤锅炉处理设施出口A1** | **/** | **颗粒物** | **4.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市清苑区人民医院** | **综合医院** | **2019-09-26** | **燃气锅炉排气筒出口** | **/** | **氮氧化物** | **22** | **mg/m3** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市清苑区人民医院** | **综合医院** | **2019-09-26** | **燃气锅炉排气筒出口** | **/** | **二氧化硫** | **5** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市清苑区人民医院** | **综合医院** | **2019-09-26** | **燃气锅炉排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.7** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **装配工序1#** | **/** | **颗粒物** | **7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **装配工序1#** | **/** | **铅及其化合物** | **0.02** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **全免车间组装工序** | **/** | **颗粒物** | **7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **全免车间组装工序** | **/** | **铅及其化合物** | **0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **二车间合膏4#** | **/** | **颗粒物** | **4** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **二车间合膏4#** | **/** | **铅及其化合物** | **0.04** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **铅粉工序1#** | **/** | **颗粒物** | **6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **铅粉工序1#** | **/** | **铅及其化合物** | **0.05** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **铸板** | **/** | **颗粒物** | **6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **铸板** | **/** | **铅及其化合物** | **0.02** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **二车间分板2#** | **/** | **颗粒物** | **5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司工业电池分公司** | **其他电池制造** | **2019-10-29** | **二车间分板2#** | **/** | **铅及其化合物** | **0.42** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-05** | **点镀线** | **/** | **铬酸雾** | **0.015** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市普天奥电子设备有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2019-12-05** | **单臂挂镀、卷对卷连续生产线** | **/** | **氯化氢** | **3.23** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺天电极有限公司** | **石墨及碳素制品制造** | **2019-10-29** | **2#3#焙烧窑20室环式炉窑** | **/** | **苯** | **0.52** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺天电极有限公司** | **石墨及碳素制品制造** | **2019-10-29** | **2#3#焙烧窑20室环式炉窑** | **/** | **氮氧化物** | **98** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺天电极有限公司** | **石墨及碳素制品制造** | **2019-10-29** | **2#3#焙烧窑20室环式炉窑** | **/** | **二氧化硫** | **181** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺天电极有限公司** | **石墨及碳素制品制造** | **2019-12-03** | **2#3#焙烧窑20室环式炉窑** | **/** | **非甲烷总烃** | **19.80** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺天电极有限公司** | **石墨及碳素制品制造** | **2019-10-29** | **2#3#焙烧窑20室环式炉窑** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.14** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺天电极有限公司** | **石墨及碳素制品制造** | **2019-10-29** | **2#3#焙烧窑20室环式炉窑** | **/** | **颗粒物** | **26.3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺天电极有限公司** | **石墨及碳素制品制造** | **2019-10-29** | **1#焙烧窑20室环式炉窑** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺天电极有限公司** | **石墨及碳素制品制造** | **2019-10-29** | **1#焙烧窑20室环式炉窑** | **/** | **氮氧化物** | **277** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺天电极有限公司** | **石墨及碳素制品制造** | **2019-10-29** | **1#焙烧窑20室环式炉窑** | **/** | **二氧化硫** | **227** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺天电极有限公司** | **石墨及碳素制品制造** | **2019-12-03** | **1#焙烧窑20室环式炉窑** | **/** | **非甲烷总烃** | **7.20** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺天电极有限公司** | **石墨及碳素制品制造** | **2019-10-29** | **1#焙烧窑20室环式炉窑** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.025** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北顺天电极有限公司** | **石墨及碳素制品制造** | **2019-10-29** | **1#焙烧窑20室环式炉窑** | **/** | **颗粒物** | **26.3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-12-04** | **治理设施后排气筒** | **/** | **氨** | **1.44** | **kg/h** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-12-04** | **治理设施后排气筒** | **/** | **氮氧化物** | **35** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-12-04** | **治理设施后排气筒** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-12-04** | **治理设施后排气筒** | **/** | **汞及其化合物** | **0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-12-04** | **治理设施后排气筒** | **/** | **颗粒物** | **6.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **惠阳航空螺旋桨有限公司保定市分公司** | **飞机制造** | **2019-12-03** | **3#锅炉** | **/** | **氮氧化物** | **26** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **惠阳航空螺旋桨有限公司保定市分公司** | **飞机制造** | **2019-12-03** | **3#锅炉** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **惠阳航空螺旋桨有限公司保定市分公司** | **飞机制造** | **2019-12-03** | **3#锅炉** | **/** | **颗粒物** | **3.5** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **惠阳航空螺旋桨有限公司保定市分公司** | **飞机制造** | **2019-12-03** | **4#锅炉** | **/** | **氮氧化物** | **25** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **惠阳航空螺旋桨有限公司保定市分公司** | **飞机制造** | **2019-12-03** | **4#锅炉** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **惠阳航空螺旋桨有限公司保定市分公司** | **飞机制造** | **2019-12-03** | **4#锅炉** | **/** | **颗粒物** | **3.8** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **热力生产和供应** | **2019-10-23** | **治理设施后排气筒出口** | **/** | **氨** | **1.95** | **kg/h** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **热力生产和供应** | **2019-10-23** | **治理设施后排气筒出口** | **/** | **氮氧化物** | **21** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **热力生产和供应** | **2019-10-23** | **治理设施后排气筒出口** | **/** | **二氧化硫** | **20** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **热力生产和供应** | **2019-10-23** | **治理设施后排气筒出口** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **热力生产和供应** | **2019-10-23** | **治理设施后排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定巨力供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-28** | **处理设施后排气筒** | **/** | **氮氧化物** | **9** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定巨力供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-28** | **处理设施后排气筒** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定巨力供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-28** | **处理设施后排气筒** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定巨力供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-28** | **处理设施后排气筒** | **/** | **颗粒物** | **5.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-14** | **窑尾处理设施出口** | **/** | **氨** | **1.88** | **kg/h** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-14** | **窑尾处理设施出口** | **/** | **氮氧化物** | **35** | **mg/m3** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-14** | **窑尾处理设施出口** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-14** | **窑尾处理设施出口** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2019-11-14** | **窑尾处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **2.4** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-19** | **101车间压带** | **/** | **颗粒物** | **5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-19** | **101车间压带** | **/** | **铅及其化合物** | **0.02** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-19** | **101车间装配** | **/** | **颗粒物** | **5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-19** | **101车间装配** | **/** | **铅及其化合物** | **<0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-19** | **102车间装配** | **/** | **颗粒物** | **6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-19** | **102车间装配** | **/** | **铅及其化合物** | **0.02** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-19** | **101车间合膏涂板** | **/** | **颗粒物** | **5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-19** | **101车间合膏涂板** | **/** | **铅及其化合物** | **0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-19** | **101车间涂板连铸压带** | **/** | **颗粒物** | **5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-19** | **101车间涂板连铸压带** | **/** | **铅及其化合物** | **0.30** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-19** | **101车间铅粉机** | **/** | **颗粒物** | **6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-19** | **101车间铅粉机** | **/** | **铅及其化合物** | **<0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-19** | **101车间铅粉铸粒** | **/** | **颗粒物** | **6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-11-19** | **101车间铅粉铸粒** | **/** | **铅及其化合物** | **<0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-10-24** | **分板工序** | **/** | **颗粒物** | **5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-10-24** | **分板工序** | **/** | **铅及其化合物** | **0.03** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-10-24** | **铅粉工序** | **/** | **颗粒物** | **5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-10-24** | **铅粉工序** | **/** | **铅及其化合物** | **0.21** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-10-24** | **铸板工序** | **/** | **颗粒物** | **3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-10-24** | **铸板工序** | **/** | **铅及其化合物** | **<0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-10-24** | **合膏涂板工序** | **/** | **颗粒物** | **4** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-10-24** | **合膏涂板工序** | **/** | **铅及其化合物** | **0.13** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-10-24** | **组装工序** | **/** | **颗粒物** | **7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-10-24** | **组装工序** | **/** | **铅及其化合物** | **<0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-10-30** | **西侧装配工序** | **/** | **颗粒物** | **4** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2019-10-30** | **西侧装配工序** | **/** | **铅及其化合物** | **0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区人民医院** | **综合医院** | **2019-07-19** | **食堂油烟处理设施出口A1** | **/** | **油烟** | **2** | **mg/m3** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **徐水区人民医院** | **综合医院** | **2019-07-19** | **食堂油烟处理设施出口A2** | **/** | **油烟** | **0.03** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省保定市东方造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-10-25** | **西侧燃气锅炉排气筒A1** | **/** | **氮氧化物** | **21** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省保定市东方造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-10-25** | **西侧燃气锅炉排气筒A1** | **/** | **二氧化硫** | **2.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省保定市东方造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-10-25** | **西侧燃气锅炉排气筒A1** | **/** | **颗粒物** | **<3** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2019-11-11** | **油烟净化装置出口** | **/** | **油烟** | **0.919** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2019-11-11** | **下风向2#** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2019-11-11** | **下风向3#** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2019-11-11** | **下风向2#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2019-11-11** | **下风向3#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2019-11-11** | **下风向4#** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2019-11-11** | **上风向1#** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2019-11-11** | **下风向4#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2019-09-11** | **下风向3#** | **/** | **氨** | **0.20** | **kg/h** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2019-09-11** | **上风向1#** | **/** | **氨** | **0.14** | **kg/h** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2019-09-11** | **下风向2#** | **/** | **氨** | **0.21** | **kg/h** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2019-09-11** | **下风向4#** | **/** | **氨** | **0.20** | **kg/h** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **英利能源（中国）有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-05-29** | **英利9号厂房制绒治理设施出口** | **/** | **氟化物** | **0.4** | **mg/m3** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **英利能源（中国）有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-05-29** | **英利9号厂房制绒治理设施出口** | **/** | **氯化氢** | **0.45** | **mg/m3** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **英利能源（中国）有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-05-29** | **英利9号厂房刻蚀治理设施出口** | **/** | **氟化物** | **0.08** | **mg/m3** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **英利能源（中国）有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-05-29** | **英利8号厂房印刷工序治理设施出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **6.10** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **英利能源（中国）有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-05-29** | **英利9号厂房扩散工序治理设施出口** | **/** | **氯气** | **0.1** | **mg/m3** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **英利能源（中国）有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-05-29** | **英利8号厂房治理设施出口** | **/** | **氨** | **0.02** | **kg/h** | **4.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飓风蓄电池有限公司** | **其他电池制造** | **2019-10-18** | **装配5-6号线** | **/** | **铅及其化合物** | **0.04** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飓风蓄电池有限公司** | **其他电池制造** | **2018-10-18** | **铅粉工序** | **/** | **铅及其化合物** | **0.03** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飓风蓄电池有限公司** | **其他电池制造** | **2019-10-18** | **铸板工序** | **/** | **铅及其化合物** | **0.07** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市飓风蓄电池有限公司** | **其他电池制造** | **2019-10-18** | **分板工序** | **/** | **铅及其化合物** | **0.04** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-09-27** | **治理设施出口** | **/** | **氮氧化物** | **198** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-09-27** | **治理设施出口** | **/** | **二氧化硫** | **29** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-09-27** | **治理设施出口** | **/** | **汞及其化合物** | **0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-09-27** | **治理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **6.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-09-27** | **治理设施出口** | **/** | **氯化氢** | **0.2** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-09-27** | **治理设施出口** | **/** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **0.140** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-09-27** | **治理设施出口** | **/** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **0.00015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-09-27** | **治理设施出口** | **/** | **氮氧化物** | **193** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-09-27** | **治理设施出口** | **/** | **二氧化硫** | **15** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-09-27** | **治理设施出口** | **/** | **汞及其化合物** | **0.0022** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-09-27** | **治理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **8.40** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-09-27** | **治理设施出口** | **/** | **氯化氢** | **0.2** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-09-27** | **治理设施出口** | **/** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **0.254** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2019-09-27** | **治理设施出口** | **/** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **0.00027** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北涿州京源热电有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2019-10-22** | **治理设施后烟囱上** | **/** | **氨** | **0.82** | **kg/h** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北涿州京源热电有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2019-10-22** | **治理设施后烟囱上** | **/** | **氮氧化物** | **15** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北涿州京源热电有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2019-10-22** | **治理设施后烟囱上** | **/** | **二氧化硫** | **3** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北涿州京源热电有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2019-10-22** | **治理设施后烟囱上** | **/** | **汞及其化合物** | **0.0064** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北涿州京源热电有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2019-10-22** | **治理设施后烟囱上** | **/** | **颗粒物** | **1.1** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-10-21** | **2#锅炉处理设施后排气筒出口** | **/** | **氨** | **1.29** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-10-21** | **2#锅炉处理设施后排气筒出口** | **/** | **氮氧化物** | **15** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-10-21** | **2#锅炉处理设施后排气筒出口** | **/** | **二氧化硫** | **13** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-10-21** | **2#锅炉处理设施后排气筒出口** | **/** | **汞及其化合物** | **0.0041** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-10-21** | **2#锅炉处理设施后排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **1.9** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业** | **纤维板制造** | **2019-04-23** | **刨片工序** | **/** | **颗粒物** | **3.5** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业** | **纤维板制造** | **2019-04-23** | **计量、预压工序** | **/** | **颗粒物** | **3.8** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业** | **纤维板制造** | **2019-04-23** | **砂光工序** | **/** | **颗粒物** | **5.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业** | **纤维板制造** | **2019-05-09** | **脉冲袋式收尘器收集的粉尘进综合刨花料仓产生废气工序** | **/** | **颗粒物** | **2.5** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业** | **纤维板制造** | **2019-05-09** | **铺装刨花回收工序** | **/** | **颗粒物** | **5.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业** | **纤维板制造** | **2019-05-09** | **连续热压工序** | **/** | **甲醛** | **0.945** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业** | **纤维板制造** | **2019-05-09** | **连续热压工序** | **/** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业** | **纤维板制造** | **2019-05-09** | **干燥热能中心** | **/** | **氮氧化物** | **38** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业** | **纤维板制造** | **2019-05-09** | **干燥热能中心** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业** | **纤维板制造** | **2019-05-09** | **干燥热能中心** | **/** | **颗粒物** | **5.9** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业** | **纤维板制造** | **2019-04-23** | **齐边、横截和纵横截板工序** | **/** | **颗粒物** | **4.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业** | **纤维板制造** | **2019-04-23** | **碎单板、刨花筛选、打磨工序** | **/** | **颗粒物** | **3.9** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业** | **纤维板制造** | **2019-05-09** | **脉冲袋式收尘器收集的粉尘进粉尘废料仓产生废气工序** | **/** | **颗粒物** | **2.7** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县顺通热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-26** | **循环流化床锅炉3#** | **/** | **氨** | **1.00** | **kg/h** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县顺通热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-26** | **循环流化床锅炉3#** | **/** | **氮氧化物** | **10** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县顺通热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-26** | **循环流化床锅炉3#** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县顺通热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-26** | **循环流化床锅炉3#** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县顺通热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-26** | **循环流化床锅炉3#** | **/** | **颗粒物** | **4.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-14** | **窑尾出口** | **/** | **氨** | **3.99** | **kg/h** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-14** | **窑尾出口** | **/** | **氮氧化物** | **46** | **mg/m3** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-14** | **窑尾出口** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-14** | **窑尾出口** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县冀东水泥有限责任公司** | **水泥制造** | **2019-11-14** | **窑尾出口** | **/** | **颗粒物** | **3.3** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司定兴分公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-12-04** | **热芯工序治理设施后排气筒** | **/** | **苯** | **0.07** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司定兴分公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-12-04** | **热芯工序治理设施后排气筒** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.82** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司定兴分公司** | **汽柴油车整车制造** | **2019-12-04** | **热芯工序治理设施后排气筒** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.31** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **国电联合动力技术（保定）有限公司** | **风能原动设备制造** | **2019-11-07** | **涂装工序治理设施后排气筒** | **/** | **苯** | **0.0072** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **国电联合动力技术（保定）有限公司** | **风能原动设备制造** | **2019-11-07** | **涂装工序治理设施后排气筒** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.48** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **国电联合动力技术（保定）有限公司** | **风能原动设备制造** | **2019-11-07** | **涂装工序治理设施后排气筒** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.61** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **国电联合动力技术（保定）有限公司** | **风能原动设备制造** | **2019-11-07** | **成型工序治理设施后排气筒** | **/** | **苯** | **0.11** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **国电联合动力技术（保定）有限公司** | **风能原动设备制造** | **2019-11-07** | **成型工序治理设施后排气筒** | **/** | **非甲烷总烃** | **5.01** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **国电联合动力技术（保定）有限公司** | **风能原动设备制造** | **2019-11-07** | **成型工序治理设施后排气筒** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **4.86** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司博野县分公司** | **热力生产和供应** | **2019-12-06** | **锅炉烟囱** | **/** | **氮氧化物** | **5** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司博野县分公司** | **热力生产和供应** | **2019-12-06** | **锅炉烟囱** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司博野县分公司** | **热力生产和供应** | **2019-12-06** | **锅炉烟囱** | **/** | **汞及其化合物** | **0.0059** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司博野县分公司** | **热力生产和供应** | **2019-12-06** | **锅炉烟囱** | **/** | **颗粒物** | **3.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司博野县分公司** | **热力生产和供应** | **2019-12-06** | **锅炉烟囱** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县鸿霖热力公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-29** | **1、3#循环硫化床热水锅炉** | **/** | **氮氧化物** | **57** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县鸿霖热力公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-29** | **1、3#循环硫化床热水锅炉** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县鸿霖热力公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-29** | **1、3#循环硫化床热水锅炉** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县鸿霖热力公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-29** | **1、3#循环硫化床热水锅炉** | **/** | **颗粒物** | **4.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定沐泽铜材有限公司** | **铜压延加工** | **2019-12-11** | **3#漆包机涂漆烘干废气治理设施出口Q4** | **/** | **苯** | **0.0524** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定沐泽铜材有限公司** | **铜压延加工** | **2019-12-11** | **3#漆包机涂漆烘干废气治理设施出口Q4** | **/** | **二甲苯（总量）** | **1.91** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定沐泽铜材有限公司** | **铜压延加工** | **2019-12-11** | **3#漆包机涂漆烘干废气治理设施出口Q4** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.16** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定沐泽铜材有限公司** | **铜压延加工** | **2019-12-11** | **3#漆包机涂漆烘干废气治理设施出口Q4** | **/** | **酚类** | **0.367** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定沐泽铜材有限公司** | **铜压延加工** | **2019-12-11** | **3#漆包机涂漆烘干废气治理设施出口Q4** | **/** | **甲苯** | **0.0500** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定沐泽铜材有限公司** | **铜压延加工** | **2019-12-11** | **2#漆包机涂漆烘干废气治理设施出口Q5** | **/** | **苯** | **0.158** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定沐泽铜材有限公司** | **铜压延加工** | **2019-12-11** | **2#漆包机涂漆烘干废气治理设施出口Q5** | **/** | **二甲苯（总量）** | **2.22** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定沐泽铜材有限公司** | **铜压延加工** | **2019-12-11** | **2#漆包机涂漆烘干废气治理设施出口Q5** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.57** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定沐泽铜材有限公司** | **铜压延加工** | **2019-12-11** | **2#漆包机涂漆烘干废气治理设施出口Q5** | **/** | **酚类** | **0.514** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定沐泽铜材有限公司** | **铜压延加工** | **2019-12-11** | **2#漆包机涂漆烘干废气治理设施出口Q5** | **/** | **甲苯** | **0.145** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定沐泽铜材有限公司** | **铜压延加工** | **2019-12-11** | **1#漆包机涂漆烘干废气治理设施出口Q6** | **/** | **苯** | **0.0655** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定沐泽铜材有限公司** | **铜压延加工** | **2019-12-11** | **1#漆包机涂漆烘干废气治理设施出口Q6** | **/** | **二甲苯（总量）** | **2.43** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定沐泽铜材有限公司** | **铜压延加工** | **2019-12-11** | **1#漆包机涂漆烘干废气治理设施出口Q6** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.09** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定沐泽铜材有限公司** | **铜压延加工** | **2019-12-11** | **1#漆包机涂漆烘干废气治理设施出口Q6** | **/** | **酚类** | **0.283** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定沐泽铜材有限公司** | **铜压延加工** | **2019-12-11** | **1#漆包机涂漆烘干废气治理设施出口Q6** | **/** | **甲苯** | **0.0795** | **mg/m3** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定毅顺化工制品有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-12-11** | **锅炉废气烟囱出口Q1** | **/** | **氨** | **5.65** | **kg/h** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定毅顺化工制品有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-12-11** | **锅炉废气烟囱出口Q1** | **/** | **氮氧化物** | **132** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定毅顺化工制品有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-12-11** | **锅炉废气烟囱出口Q1** | **/** | **二氧化硫** | **21** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定毅顺化工制品有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-12-11** | **锅炉废气烟囱出口Q1** | **/** | **汞及其化合物** | **0.0075** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定毅顺化工制品有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-12-11** | **锅炉废气烟囱出口Q1** | **/** | **颗粒物** | **24.1** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定毅顺化工制品有限公司** | **化学试剂和助剂制造** | **2019-12-11** | **锅炉废气烟囱出口Q1** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县宏鑫特种管业有限公司** | **其他未列明通用设备制造业** | **2019-12-01** | **天然气锅炉出口A10** | **/** | **氮氧化物** | **87** | **mg/m3** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县宏鑫特种管业有限公司** | **其他未列明通用设备制造业** | **2019-12-01** | **天然气锅炉出口A10** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县宏鑫特种管业有限公司** | **其他未列明通用设备制造业** | **2019-12-01** | **天然气锅炉出口A10** | **/** | **颗粒物** | **2.8** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县宏鑫特种管业有限公司** | **其他未列明通用设备制造业** | **2019-12-01** | **天然气锅炉出口A10** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县宏鑫特种管业有限公司** | **其他未列明通用设备制造业** | **2019-12-01** | **喷砂工序废气处理设施出口A6** | **/** | **颗粒物** | **3.9** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县宏鑫特种管业有限公司** | **其他未列明通用设备制造业** | **2019-12-01** | **抛丸工序废气处理设施出口A7** | **/** | **颗粒物** | **4.5** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县宏鑫特种管业有限公司** | **其他未列明通用设备制造业** | **2019-12-01** | **酸洗工序废气处理设施出口A5** | **/** | **氯化氢** | **2.9** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县宏鑫特种管业有限公司** | **其他未列明通用设备制造业** | **2019-12-01** | **烘干工序废气处理设施出口A9** | **/** | **非甲烷总烃** | **15** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-07-23** | **PS版事业部PS版生产线废气处理设施总排口** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-07-23** | **PS版事业部PS版生产线废气处理设施总排口** | **/** | **非甲烷总烃** | **8.90** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **建筑、家具用金属配件制造** | **2019-07-23** | **PS版事业部PS版生产线废气处理设施总排口** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.1354** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-08-28** | **监控点1#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-08-28** | **监控点3#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-08-28** | **监控点2#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂** | **炼铁** | **2019-08-08** | **烘干炉排气筒出口** | **/** | **氮氧化物** | **148** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂** | **炼铁** | **2019-08-08** | **烘干炉排气筒出口** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **160** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂** | **炼铁** | **2019-08-08** | **烘干炉排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **4** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂** | **炼铁** | **2019-08-08** | **竖炉脱硫排气筒出口** | **/** | **氮氧化物** | **151** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂** | **炼铁** | **2019-08-08** | **竖炉脱硫排气筒出口** | **/** | **二氧化硫** | **5** | **mg/m3** | **160** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂** | **炼铁** | **2019-08-08** | **竖炉脱硫排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.9** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县隆鑫膨瑞土矿** | **石灰和石膏制造** | **2019-11-13** | **石灰窑治理设施排气筒出口预留孔1#** | **/** | **氮氧化物** | **103** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县隆鑫膨瑞土矿** | **石灰和石膏制造** | **2019-11-13** | **石灰窑治理设施排气筒出口预留孔1#** | **/** | **二氧化硫** | **71** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县隆鑫膨瑞土矿** | **石灰和石膏制造** | **2019-11-13** | **石灰窑治理设施排气筒出口预留孔1#** | **/** | **颗粒物** | **23.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县隆鑫膨瑞土矿** | **石灰和石膏制造** | **2019-11-13** | **石灰窑治理设施排气筒出口预留孔3#** | **/** | **氮氧化物** | **102** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县隆鑫膨瑞土矿** | **石灰和石膏制造** | **2019-11-13** | **石灰窑治理设施排气筒出口预留孔3#** | **/** | **二氧化硫** | **63** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县隆鑫膨瑞土矿** | **石灰和石膏制造** | **2019-11-13** | **石灰窑治理设施排气筒出口预留孔3#** | **/** | **颗粒物** | **23.5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县隆鑫膨瑞土矿** | **石灰和石膏制造** | **2019-11-13** | **出料装车治理设施排气筒出口预留孔2#** | **/** | **颗粒物** | **18.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县瑞景建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-11-14** | **石灰窑治理设施排气筒出口预留孔** | **/** | **氮氧化物** | **102** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县瑞景建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-11-14** | **石灰窑治理设施排气筒出口预留孔** | **/** | **二氧化硫** | **88** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县瑞景建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-11-14** | **石灰窑治理设施排气筒出口预留孔** | **/** | **颗粒物** | **10.9** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **锅炉排气筒出口** | **/** | **氮氧化物** | **111** | **mg/m3** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **锅炉排气筒出口** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **锅炉排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **6.6** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **锅炉排气筒出口** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **西厂房硫化（南）工序UV光解装置排气筒出口** | **/** | **臭气浓度** | **527** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **西厂房硫化（南）工序UV光解装置排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.80** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **东厂房硫化工序UV光解装置排气筒出口** | **/** | **臭气浓度** | **750** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **东厂房硫化工序UV光解装置排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.56** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **东压成车间UV光解装置排气筒出口** | **/** | **臭气浓度** | **706** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **东压成车间UV光解装置排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.22** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **西压成车间光氧催化+低温等离子装置排气筒出口** | **/** | **臭气浓度** | **750** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **西压成车间光氧催化+低温等离子装置排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.94** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **西厂房硫化（北）工序UV光解装置排气筒出口** | **/** | **臭气浓度** | **1090** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **西厂房硫化（北）工序UV光解装置排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.96** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **密炼工序布袋除尘器+低温等离子装置排气筒出口** | **/** | **臭气浓度** | **750** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **密炼工序布袋除尘器+低温等离子装置排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.85** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **出片工序等离子光氧催化一体机排气筒出口** | **/** | **臭气浓度** | **1006** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **出片工序等离子光氧催化一体机排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.68** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **阻燃带工序油烟净化器排气筒出口** | **/** | **臭气浓度** | **1006** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **阻燃带工序油烟净化器排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.85** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-03-17** | **密炼工序布袋除尘器+低温等离子装置排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **7.1** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县龙昌塑料有限责任公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-11-11** | **混料、挤出工序废气处理设施出口Q4** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县龙昌塑料有限责任公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-11-11** | **混料、挤出工序废气处理设施出口Q4** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.78** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县龙昌塑料有限责任公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-11-11** | **混料、挤出工序废气处理设施出口Q4** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.78** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县龙昌塑料有限责任公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-11-11** | **混料、挤出工序废气处理设施出口Q4** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县龙昌塑料有限责任公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-11-11** | **混料、挤出工序废气处理设施出口Q4** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县玉昌建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-10-27** | **机械立体窑6#锅炉净化设备废气出口** | **/** | **氮氧化物** | **201** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县玉昌建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-10-27** | **机械立体窑6#锅炉净化设备废气出口** | **/** | **二氧化硫** | **25** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县玉昌建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-10-27** | **机械立体窑6#锅炉净化设备废气出口** | **/** | **颗粒物** | **24.4** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县玉昌建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-10-27** | **破碎输送工序1#废气处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **27** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县玉昌建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-10-27** | **机械立体窑5#锅炉净化设备废气出口** | **/** | **氮氧化物** | **212** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县玉昌建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-10-27** | **机械立体窑5#锅炉净化设备废气出口** | **/** | **二氧化硫** | **25** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县玉昌建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-10-27** | **机械立体窑5#锅炉净化设备废气出口** | **/** | **颗粒物** | **25.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县玉昌建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-10-27** | **筛分输送工序4#废气处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **25.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县玉昌建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-10-27** | **石灰成品库工序7#废气处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **23.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县玉昌建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-10-27** | **破碎筛分输送工序2#废气处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **25.4** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县玉昌建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-10-27** | **筛分输送工序3#废气处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **23.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **刻蚀工序废气处理设施出口FQ-03417** | **/** | **氮氧化物** | **<3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **刻蚀工序废气处理设施出口FQ-03417** | **/** | **氟化物** | **0.31** | **mg/m3** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **刻蚀工序废气处理设施出口FQ-03418** | **/** | **氮氧化物** | **0.87** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **刻蚀工序废气处理设施出口FQ-03418** | **/** | **氟化物** | **<3** | **mg/m3** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间扩散工序废气处理设施出口FQ-03411** | **/** | **颗粒物** | **3.5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间扩散工序废气处理设施出口FQ-03411** | **/** | **氯气** | **0.003** | **mg/m3** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间扩散工序废气处理设施出口FQ-03412** | **/** | **颗粒物** | **3.4** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间扩散工序废气处理设施出口FQ-03412** | **/** | **氯气** | **0.002** | **mg/m3** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间扩散工序废气处理设施出口FQ-03413** | **/** | **颗粒物** | **3.2** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间扩散工序废气处理设施出口FQ-03413** | **/** | **氯气** | **3.1** | **mg/m3** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间制绒工序废气处理设施出口FQ-03407** | **/** | **氮氧化物** | **<3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间制绒工序废气处理设施出口FQ-03407** | **/** | **氟化物** | **0.84** | **mg/m3** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间制绒工序废气处理设施出口FQ-03407** | **/** | **氯化氢** | **4.1** | **mg/m3** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间制绒工序废气处理设施出口FQ-03408** | **/** | **氮氧化物** | **<3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间制绒工序废气处理设施出口FQ-03408** | **/** | **氟化物** | **0.45** | **mg/m3** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间制绒工序废气处理设施出口FQ-03408** | **/** | **氯化氢** | **2.7** | **mg/m3** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间制绒工序废气处理设施出口FQ-03441** | **/** | **氨** | **0.004** | **kg/h** | **4.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **活性炭吸附箱出口FQ-03423** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.92** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间PE工序废气处理设施出口FQ-03421** | **/** | **氨** | **0.000554** | **mg/m3** | **4.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间PE工序废气处理设施出口FQ-03421** | **/** | **颗粒物** | **4.2** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **刻蚀工序废气处理设施出口FQ-03416** | **/** | **氮氧化物** | **<3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **刻蚀工序废气处理设施出口FQ-03416** | **/** | **氟化物** | **0.51** | **mg/m3** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **活性炭吸附箱出口FQ-03425** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.76** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **活性炭吸附箱出口FQ-03424** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.27** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间PE工序废气处理设施出口FQ-03422** | **/** | **氨** | **0.000559** | **kg/h** | **4.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间PE工序废气处理设施出口FQ-03422** | **/** | **颗粒物** | **4.2** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间PE工序废气处理设施出口FQ-03420** | **/** | **氨** | **0.000369** | **kg/h** | **4.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间PE工序废气处理设施出口FQ-03420** | **/** | **颗粒物** | **4.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间PE工序废气处理设施出口FQ-03419** | **/** | **氨** | **0.000426** | **kg/h** | **4.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **电池车间PE工序废气处理设施出口FQ-03419** | **/** | **颗粒物** | **3.8** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **刻蚀工序废气处理设施出口FQ-03415** | **/** | **氮氧化物** | **<3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光为绿色能源科技有限公司** | **光伏设备及元器件制造** | **2019-09-27** | **刻蚀工序废气处理设施出口FQ-03415** | **/** | **氟化物** | **0.66** | **mg/m3** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店白象食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2019-09-24** | **油烟净化器出口P5** | **/** | **油烟** | **0.88** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店白象食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2019-09-24** | **油烟净化器出口P9** | **/** | **油烟** | **0.08** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店白象食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2019-09-24** | **油烟净化器出口P7** | **/** | **油烟** | **0.79** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店白象食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2019-09-24** | **油烟净化器出口P6** | **/** | **油烟** | **1.32** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店白象食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2019-09-24** | **油烟净化器出口P8** | **/** | **油烟** | **0.87** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店白象食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2019-09-24** | **低氮锅炉出口P1** | **/** | **氮氧化物** | **27** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店白象食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2019-09-24** | **低氮锅炉出口P1** | **/** | **二氧化硫** | **6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店白象食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2019-09-24** | **低氮锅炉出口P1** | **/** | **颗粒物** | **4.3** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店白象食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2019-09-24** | **油烟净化器出口P3** | **/** | **油烟** | **0.35** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店白象食品有限公司** | **其他方便食品制造** | **2019-09-24** | **油烟净化器出口P4** | **/** | **油烟** | **0.77** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英虎农业机械制造有限公司** | **机械化农业及园艺机具制造** | **2019-12-03** | **锅炉出口** | **/** | **氮氧化物** | **27** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英虎农业机械制造有限公司** | **机械化农业及园艺机具制造** | **2019-12-03** | **锅炉出口** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英虎农业机械制造有限公司** | **机械化农业及园艺机具制造** | **2019-12-03** | **锅炉出口** | **/** | **颗粒物** | **3.1** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英虎农业机械制造有限公司** | **机械化农业及园艺机具制造** | **2019-12-03** | **锅炉出口** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **昊成顺平能源发展有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-12-03** | **处理设施出口** | **/** | **氮氧化物** | **14** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **昊成顺平能源发展有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-12-03** | **处理设施出口** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **昊成顺平能源发展有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-12-03** | **处理设施出口** | **/** | **烟尘** | **2.9** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **昊成顺平能源发展有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-12-03** | **处理设施出口** | **/** | **烟气黑度（林格曼黑度，级）** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-22** | **下风向北厂界偏东** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-22** | **下风向北厂界偏东** | **/** | **硫化氢** | **<0.002** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-22** | **下风向北厂界偏西** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-22** | **下风向北厂界偏西** | **/** | **硫化氢** | **<0.002** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-22** | **下风向北厂界** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-22** | **下风向北厂界** | **/** | **硫化氢** | **<0.002** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-22** | **下风向北厂界偏东** | **/** | **氨** | **0.024** | **kg/h** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-22** | **下风向北厂界偏西** | **/** | **氨** | **0.017** | **kg/h** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-22** | **下风向北厂界** | **/** | **氨** | **0.029** | **kg/h** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县恒州医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-01** | **下风向西厂界偏南** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县恒州医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-01** | **下风向西厂界偏北** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县恒州医院** | **基层医疗卫生服务** | **2019-11-01** | **下风向西厂界** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县璟瑞恒塑料制品有限公司** | **塑料板、管、型材制造** | **2019-10-30** | **西车间废气治理设施出口Q1** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.98** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县璟瑞恒塑料制品有限公司** | **塑料板、管、型材制造** | **2019-10-30** | **西车间废气治理设施出口Q1** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.079** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县璟瑞恒塑料制品有限公司** | **塑料板、管、型材制造** | **2019-10-30** | **西车间废气治理设施出口Q1** | **/** | **颗粒物** | **1.8** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县璟瑞恒塑料制品有限公司** | **塑料板、管、型材制造** | **2019-10-30** | **东车间废气治理设施出口Q2** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.26** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县璟瑞恒塑料制品有限公司** | **塑料板、管、型材制造** | **2019-10-30** | **东车间废气治理设施出口Q2** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县璟瑞恒塑料制品有限公司** | **塑料板、管、型材制造** | **2019-10-30** | **东车间废气治理设施出口Q2** | **/** | **颗粒物** | **2.5** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月机带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-08-11** | **5#硫化工序活性炭吸附装置排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **9.61** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月机带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-08-11** | **3#硫化工序活性炭吸附装置排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **8.24** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月机带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-08-11** | **3#蜜炼开炼工序布袋除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **9.0** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月机带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-08-11** | **1#硫化工序活性炭吸附装置排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **8.56** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月机带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-08-11** | **2#硫化工序活性炭吸附装置排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **7.67** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月机带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-08-11** | **4#蜜炼开炼工序布袋除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **7.7** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月机带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-08-11** | **4#硫化工序活性炭吸附装置排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **8.91** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月机带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-08-11** | **1#蜜炼开炼工序活性炭吸附装置排气筒出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **4.79** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月机带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2019-08-11** | **2#蜜炼开炼工序布袋除尘器排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **3.8** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-05** | **燃气锅炉排气筒** | **/** | **氮氧化物** | **28** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-05** | **燃气锅炉排气筒** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-05** | **燃气锅炉排气筒** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2019-11-05** | **燃气锅炉排气筒** | **/** | **烟尘** | **1.2** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县达盛塑料制品有限公司** | **塑料板、管、型材制造** | **2019-09-20** | **处理设施出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.47** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县达盛塑料制品有限公司** | **塑料板、管、型材制造** | **2019-09-20** | **处理设施出口** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县达盛塑料制品有限公司** | **塑料板、管、型材制造** | **2019-09-20** | **处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **1.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县鹏顺塑料制品有限公司** | **塑料板、管、型材制造** | **2019-10-17** | **处理设施出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.58** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县鹏顺塑料制品有限公司** | **塑料板、管、型材制造** | **2019-10-17** | **处理设施出口** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县鹏顺塑料制品有限公司** | **塑料板、管、型材制造** | **2019-10-17** | **处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **4.4** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县泰和塑业有限公司** | **塑料板、管、型材制造** | **2019-09-06** | **处理设施出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.24** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县泰和塑业有限公司** | **塑料板、管、型材制造** | **2019-09-06** | **处理设施出口** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.699** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县泰和塑业有限公司** | **塑料板、管、型材制造** | **2019-09-06** | **处理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县暖阳建材有限公司** | **其他建筑材料制造** | **2019-08-12** | **隧道窑治理设施排气筒出口预留孔** | **/** | **氮氧化物** | **71** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县暖阳建材有限公司** | **其他建筑材料制造** | **2019-08-12** | **隧道窑治理设施排气筒出口预留孔** | **/** | **二氧化硫** | **132** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县暖阳建材有限公司** | **其他建筑材料制造** | **2019-08-12** | **隧道窑治理设施排气筒出口预留孔** | **/** | **氟化物** | **2.68** | **mg/m3** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县暖阳建材有限公司** | **其他建筑材料制造** | **2019-08-12** | **隧道窑治理设施排气筒出口预留孔** | **/** | **颗粒物** | **22.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县暖阳建材有限公司** | **其他建筑材料制造** | **2019-08-12** | **配料工序治理设施排气筒出口预留孔** | **/** | **颗粒物** | **12.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县暖阳建材有限公司** | **其他建筑材料制造** | **2019-08-12** | **除石、破碎、一次搅拌工序治理设施排气筒出口预留孔** | **/** | **颗粒物** | **12.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **其他非金属矿物制品制造** | **2019-08-08** | **配料、除石、破碎、一次搅拌工序治理设施排气筒出口预留孔** | **/** | **颗粒物** | **12.9** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **其他非金属矿物制品制造** | **2019-08-08** | **隧道窑治理设施排气筒出口预留孔** | **/** | **氮氧化物** | **180** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **其他非金属矿物制品制造** | **2019-08-08** | **隧道窑治理设施排气筒出口预留孔** | **/** | **二氧化硫** | **171** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **其他非金属矿物制品制造** | **2019-08-08** | **隧道窑治理设施排气筒出口预留孔** | **/** | **氟化物** | **2.47** | **mg/m3** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县少芹建材有限公司** | **其他非金属矿物制品制造** | **2019-08-08** | **隧道窑治理设施排气筒出口预留孔** | **/** | **颗粒物** | **16.2** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-11** | **1#机组低氮燃烧器排气筒** | **/** | **氨** | **2.20** | **kg/h** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-11** | **1#机组低氮燃烧器排气筒** | **/** | **氮氧化物** | **28** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-11** | **1#机组低氮燃烧器排气筒** | **/** | **二氧化硫** | **22** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-11** | **1#机组低氮燃烧器排气筒** | **/** | **汞及其化合物** | **0.0034** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-11** | **1#机组低氮燃烧器排气筒** | **/** | **烟尘** | **3.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-11** | **1#机组低氮燃烧器排气筒** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-11** | **2#机组低氮燃烧器排气筒** | **/** | **氨** | **1.72** | **kg/h** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-11** | **2#机组低氮燃烧器排气筒** | **/** | **氮氧化物** | **33** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-11** | **2#机组低氮燃烧器排气筒** | **/** | **二氧化硫** | **21** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-11** | **2#机组低氮燃烧器排气筒** | **/** | **汞及其化合物** | **0.0031** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-11** | **2#机组低氮燃烧器排气筒** | **/** | **烟尘** | **2.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2019-07-11** | **2#机组低氮燃烧器排气筒** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-03-25** | **铅锑合金车间排气筒** | **/** | **氮氧化物** | **14** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-03-25** | **铅锑合金车间排气筒** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-03-25** | **铅锑合金车间排气筒** | **/** | **颗粒物** | **2.7** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-03-25** | **铅锑合金车间排气筒** | **/** | **铅** | **0.451** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-03-25** | **铅钙合金车间排气筒** | **/** | **氮氧化物** | **14** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-03-25** | **铅钙合金车间排气筒** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-03-25** | **铅钙合金车间排气筒** | **/** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2019-03-25** | **铅钙合金车间排气筒** | **/** | **铅** | **0.07** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **其他电池制造** | **2019-09-11** | **燃气锅炉排气筒** | **/** | **氮氧化物** | **144** | **mg/m3** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **其他电池制造** | **2019-09-11** | **燃气锅炉排气筒** | **/** | **二氧化硫** | **17** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **其他电池制造** | **2019-09-11** | **燃气锅炉排气筒** | **/** | **颗粒物** | **3.7** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **其他电池制造** | **2019-09-11** | **燃气锅炉排气筒** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德正鸿业建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-08-05** | **石灰窑治理设施排气筒出口预留孔1#** | **/** | **氮氧化物** | **51** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德正鸿业建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-08-05** | **石灰窑治理设施排气筒出口预留孔1#** | **/** | **二氧化硫** | **93** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德正鸿业建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-08-05** | **石灰窑治理设施排气筒出口预留孔1#** | **/** | **颗粒物** | **25.5** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德正鸿业建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-08-05** | **石灰窑治理设施排气筒出口预留孔2#** | **/** | **氮氧化物** | **51** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德正鸿业建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-08-05** | **石灰窑治理设施排气筒出口预留孔2#** | **/** | **二氧化硫** | **84** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德正鸿业建材有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2019-08-05** | **石灰窑治理设施排气筒出口预留孔2#** | **/** | **颗粒物** | **25.1** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2019-08-06** | **纤维干燥工序8万立方米密度板生物质窑炉在线监测预留孔5** | **/** | **氮氧化物** | **100** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2019-08-06** | **纤维干燥工序8万立方米密度板生物质窑炉在线监测预留孔5** | **/** | **二氧化硫** | **12** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2019-08-06** | **木料粉仓工序布袋除尘器出口预留孔2** | **/** | **颗粒物** | **11.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2019-08-06** | **刨花干燥工序治理设施排气筒出口预留孔3** | **/** | **颗粒物** | **18.2** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2019-08-06** | **纤维干燥废气工序治理设施排气筒出口预留孔1** | **/** | **甲醛** | **3.89** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2019-08-06** | **纤维干燥废气工序治理设施排气筒出口预留孔1** | **/** | **颗粒物** | **38.8** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2019-08-06** | **纤维干燥工序6万立方米密度板生物质窑炉在线监测预留孔4** | **/** | **氮氧化物** | **126** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2019-08-06** | **纤维干燥工序6万立方米密度板生物质窑炉在线监测预留孔4** | **/** | **二氧化硫** | **9** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2019-08-06** | **刨花干燥工序生物质窑炉在线监测预留孔6** | **/** | **氮氧化物** | **12** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县圣霖板业有限责任公司** | **纤维板制造** | **2019-08-06** | **刨花干燥工序生物质窑炉在线监测预留孔6** | **/** | **二氧化硫** | **142** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县恒隆塑料厂** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-08-23** | **挤出车间治理设施出口** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.47** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县恒隆塑料厂** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-08-23** | **挤出车间治理设施出口** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.164** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县恒隆塑料厂** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2019-08-23** | **挤出车间治理设施出口** | **/** | **颗粒物** | **6.8** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市隆创集中供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-27** | **治理设施后排气筒** | **/** | **氨** | **0.88** | **kg/h** | **7.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市隆创集中供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-27** | **治理设施后排气筒** | **/** | **氮氧化物** | **27** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市隆创集中供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-27** | **治理设施后排气筒** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市隆创集中供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-27** | **治理设施后排气筒** | **/** | **汞及其化合物** | **0.0052** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市隆创集中供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-11-27** | **治理设施后排气筒** | **/** | **颗粒物** | **3.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市柏发化工有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2019-09-27** | **熔化、氯化、冷却结晶工序废气处理设施出口Q1** | **/** | **氯气** | **1.3** | **mg/m3** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司竞秀区分公司** | **热力生产和供应** | **2019-10-22** | **治理设施后烟囱上** | **/** | **氮氧化物** | **5** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司竞秀区分公司** | **热力生产和供应** | **2019-10-22** | **治理设施后烟囱上** | **/** | **二氧化硫** | **9** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司竞秀区分公司** | **热力生产和供应** | **2019-10-22** | **治理设施后烟囱上** | **/** | **汞及其化合物** | **0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司竞秀区分公司** | **热力生产和供应** | **2019-10-22** | **治理设施后烟囱上** | **/** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石化集团保定石油化工厂** | **原油加工及石油制品制造** | **2019-11-15** | **处理设施后排气筒** | **/** | **氮氧化物** | **21** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石化集团保定石油化工厂** | **原油加工及石油制品制造** | **2019-11-15** | **处理设施后排气筒** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石化集团保定石油化工厂** | **原油加工及石油制品制造** | **2019-11-15** | **处理设施后排气筒** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石化集团保定石油化工厂** | **原油加工及石油制品制造** | **2019-11-15** | **处理设施后排气筒** | **/** | **颗粒物** | **6.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2019-12-04** | **面漆4#治理设施后排气筒** | **/** | **苯** | **0.06** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2019-12-04** | **面漆4#治理设施后排气筒** | **/** | **非甲烷总烃** | **21.88** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2019-12-04** | **面漆4#治理设施后排气筒** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.71** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2019-12-04** | **中涂9#治理设施后排气筒** | **/** | **苯** | **0.5** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2019-12-04** | **中涂9#治理设施后排气筒** | **/** | **非甲烷总烃** | **11.36** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北中兴汽车制造有限公司** | **汽车整车制造** | **2019-12-04** | **中涂9#治理设施后排气筒** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **1.42** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2019-09-11** | **计量配料废气处理设施出口A8** | **/** | **颗粒物** | **1.6** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2019-09-11** | **喷漆线工序废气处理设施出口A4** | **/** | **非甲烷总烃** | **29.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2019-09-11** | **烘干工序废气处理设施出口A5** | **/** | **非甲烷总烃** | **38.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2019-09-11** | **喷胶机废气处理设施出口A6** | **/** | **非甲烷总烃** | **65.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诺博橡胶制品有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2019-09-11** | **水幕喷涂废气处理设施出口A7** | **/** | **非甲烷总烃** | **63** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中画美凯印刷有限公司** | **书、报刊印刷** | **2019-12-06** | **双色双面车间废气处理设施出口Q5** | **/** | **苯** | **0.0424** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中画美凯印刷有限公司** | **书、报刊印刷** | **2019-12-06** | **双色双面车间废气处理设施出口Q5** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.95** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中画美凯印刷有限公司** | **书、报刊印刷** | **2019-12-06** | **双色双面车间废气处理设施出口Q5** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.0175** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中画美凯印刷有限公司** | **书、报刊印刷** | **2019-12-06** | **燃气锅炉废气出口Q8** | **/** | **氮氧化物** | **24** | **mg/m3** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中画美凯印刷有限公司** | **书、报刊印刷** | **2019-12-06** | **燃气锅炉废气出口Q8** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中画美凯印刷有限公司** | **书、报刊印刷** | **2019-12-06** | **燃气锅炉废气出口Q8** | **/** | **颗粒物** | **9.2** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中画美凯印刷有限公司** | **书、报刊印刷** | **2019-12-06** | **燃气锅炉废气出口Q8** | **/** | **林格曼黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中画美凯印刷有限公司** | **书、报刊印刷** | **2019-12-06** | **装订+包装车间废气处理设施出口Q7** | **/** | **苯** | **0.0242** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中画美凯印刷有限公司** | **书、报刊印刷** | **2019-12-06** | **装订+包装车间废气处理设施出口Q7** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.76** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中画美凯印刷有限公司** | **书、报刊印刷** | **2019-12-06** | **装订+包装车间废气处理设施出口Q7** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.0266** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中画美凯印刷有限公司** | **书、报刊印刷** | **2019-12-06** | **彩印车间废气处理设施出口Q4** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中画美凯印刷有限公司** | **书、报刊印刷** | **2019-12-06** | **彩印车间废气处理设施出口Q4** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.01** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中画美凯印刷有限公司** | **书、报刊印刷** | **2019-12-06** | **彩印车间废气处理设施出口Q4** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中画美凯印刷有限公司** | **书、报刊印刷** | **2019-12-06** | **双面车间废气处理设施出口Q6** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中画美凯印刷有限公司** | **书、报刊印刷** | **2019-12-06** | **双面车间废气处理设施出口Q6** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.58** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中画美凯印刷有限公司** | **书、报刊印刷** | **2019-12-06** | **双面车间废气处理设施出口Q6** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中画美凯印刷有限公司** | **书、报刊印刷** | **2019-12-06** | **双色单面车间废气处理设施出口Q9** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中画美凯印刷有限公司** | **书、报刊印刷** | **2019-12-06** | **双色单面车间废气处理设施出口Q9** | **/** | **非甲烷总烃** | **4.18** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市中画美凯印刷有限公司** | **书、报刊印刷** | **2019-12-06** | **双色单面车间废气处理设施出口Q9** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新华第一印刷有限责任公司** | **书、报刊印刷** | **2019-11-21** | **印刷工序、上光工序、热熔胶工序及处理实施出口与RTO助燃气燃烧废气共用排气筒Q2** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新华第一印刷有限责任公司** | **书、报刊印刷** | **2019-11-21** | **印刷工序、上光工序、热熔胶工序及处理实施出口与RTO助燃气燃烧废气共用排气筒Q2** | **/** | **氮氧化物** | **74** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新华第一印刷有限责任公司** | **书、报刊印刷** | **2019-11-21** | **印刷工序、上光工序、热熔胶工序及处理实施出口与RTO助燃气燃烧废气共用排气筒Q2** | **/** | **二氧化硫** | **18** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新华第一印刷有限责任公司** | **书、报刊印刷** | **2019-11-21** | **印刷工序、上光工序、热熔胶工序及处理实施出口与RTO助燃气燃烧废气共用排气筒Q2** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.84** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新华第一印刷有限责任公司** | **书、报刊印刷** | **2019-11-21** | **印刷工序、上光工序、热熔胶工序及处理实施出口与RTO助燃气燃烧废气共用排气筒Q2** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新华第一印刷有限责任公司** | **书、报刊印刷** | **2019-11-21** | **印刷工序、上光工序、热熔胶工序及处理实施出口与RTO助燃气燃烧废气共用排气筒Q2** | **/** | **颗粒物** | **6.4** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新华第一印刷有限责任公司** | **书、报刊印刷** | **2019-11-21** | **印刷工序、上光工序、热熔胶工序及处理实施出口与RTO助燃气燃烧废气共用排气筒Q2** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新华第一印刷有限责任公司** | **书、报刊印刷** | **2019-11-21** | **三菱商轮天然气燃烧废气排气筒Q1** | **/** | **氮氧化物** | **35** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新华第一印刷有限责任公司** | **书、报刊印刷** | **2019-11-21** | **三菱商轮天然气燃烧废气排气筒Q1** | **/** | **二氧化硫** | **19** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新华第一印刷有限责任公司** | **书、报刊印刷** | **2019-11-21** | **三菱商轮天然气燃烧废气排气筒Q1** | **/** | **颗粒物** | **4.3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新华第一印刷有限责任公司** | **书、报刊印刷** | **2019-11-21** | **三菱商轮天然气燃烧废气排气筒Q1** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新华第一印刷有限责任公司** | **书、报刊印刷** | **2019-11-21** | **废纸回收系统废气处理设施出口Q3** | **/** | **颗粒物** | **37.9** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |

附表2：白洋淀流域涉水企业监测数据汇总

附表3：白洋淀流域污水处理厂监测数据汇总

附表4：监督性监测超标数据汇总（所列项目与附表1相同）

附表5：重点排污单位行业排放达标情况

2019年第4季度废水/废气/噪声/土壤/其他重点排污单位行业排放达标情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **行业** | **企业数量** | **达标率** |
| 全部 | 343 | 100 |
| 机制纸及纸板制造 | 53 | 100 |
| 化学试剂和助剂制造 | 2 | 100 |
| 化学药品制剂制造 | 2 | 100 |
| 其他未列明农副食品加工 | 1 | 100 |
| 其他未列明通用设备制造业 | 1 | 100 |
| 水泥制造 | 4 | 100 |
| 其他非金属矿物制品制造 | 1 | 100 |
| 其他金属制日用品制造 | 1 | 100 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 1 | 100 |
| 其他服务业 | 2 | 100 |
| 其他合成材料制造 | 1 | 100 |
| 其他建筑材料制造 | 1 | 100 |
| 热力生产和供应 | 13 | 100 |
| 生物药品制造 | 2 | 100 |
| 棉印染精加工 | 5 | 100 |
| 化纤织物染整精加工 | 4 | 100 |
| 牲畜屠宰 | 1 | 100 |
| 禽类屠宰 | 2 | 100 |
| 其他方便食品制造 | 1 | 100 |
| 罐头食品制造 | 1 | 100 |
| 茶饮料及其他饮料制造 | 1 | 100 |
| 无机盐制造 | 1 | 100 |
| 汽车车身、挂车制造 | 2 | 100 |
| 肉制品及副产品加工 | 2 | 100 |
| 热电联产 | 1 | 100 |
| 清洁服务 | 3 | 100 |
| 铅蓄电池制造 | 4 | 100 |
| 光伏设备及元器件制造 | 2 | 100 |
| 污水处理及其再生利用 | 32 | 100 |
| 洗染服务 | 2 | 100 |
| 纤维板制造 | 2 | 100 |
| 橡胶板、管、带制造 | 3 | 100 |
| 液体乳制造 | 2 | 100 |
| 有色金属合金制造 | 4 | 100 |
| 综合医院 | 10 | 100 |
| 制造业 | 1 | 100 |
| 中成药生产 | 1 | 100 |
| 专业公共卫生服务 | 1 | 100 |
| 自来水生产和供应 | 1 | 100 |
| 针织或钩针编织品制造 | 2 | 100 |
| 原油加工及石油制品制造 | 1 | 100 |
| 饮料制造 | 1 | 100 |
| 稀土金属冶炼 | 1 | 100 |
| 文化用信息化学品制造 | 2 | 100 |
| 卫生 | 1 | 100 |
| 危险废物治理 | 1 | 100 |
| 屠宰及肉类加工 | 7 | 100 |
| 铜压延加工 | 1 | 100 |
| 通信系统设备制造 | 1 | 100 |
| 塑料零件及其他塑料制品制造 | 7 | 100 |
| 塑料板、管、型材制造 | 3 | 100 |
| 饲料加工 | 1 | 100 |
| 速冻食品制造 | 1 | 100 |
| 水果和坚果加工 | 1 | 100 |
| 蔬菜、水果罐头制造 | 8 | 100 |
| 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 | 3 | 100 |
| 书、报刊印刷 | 2 | 100 |
| 兽用药品制造 | 3 | 100 |
| 食品制造业 | 3 | 100 |
| 石灰和石膏制造 | 6 | 100 |
| 石墨及碳素制品制造 | 1 | 100 |
| 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 1 | 100 |
| 汽车整车制造 | 1 | 100 |
| 汽车制造业 | 1 | 100 |
| 汽车零部件及配件制造 | 1 | 100 |
| 汽柴油车整车制造 | 1 | 100 |
| 其他专用化学产品制造 | 1 | 100 |
| 其他有色金属压延加工 | 5 | 100 |
| 其他日用杂品制造 | 3 | 100 |
| 其他乳制品制造 | 1 | 100 |
| 其他输配电及控制设备制造 | 1 | 100 |
| 其他调味品、发酵制品制造 | 1 | 100 |
| 基层医疗卫生服务 | 8 | 100 |
| 机械化农业及园艺机具制造 | 1 | 100 |
| 环境卫生管理 | 1 | 100 |
| 火力发电 | 4 | 100 |
| 化纤织造加工 | 23 | 100 |
| 纺织业 | 2 | 100 |
| 飞机制造 | 1 | 100 |
| 风能原动设备制造 | 1 | 100 |
| 固体废物治理 | 1 | 100 |
| 其他电力生产 | 1 | 100 |
| 其他电池制造 | 3 | 100 |
| 瓶（罐）装饮用水制造 | 5 | 100 |
| 啤酒制造 | 3 | 100 |
| 皮革鞣制加工 | 1 | 100 |
| 农副食品加工业 | 5 | 100 |
| 农产品初加工活动 | 1 | 100 |
| 棉织造加工 | 2 | 100 |
| 白酒制造 | 2 | 100 |
| 保健食品制造 | 1 | 100 |
| 焙烤食品制造 | 1 | 100 |
| 涤纶纤维制造 | 2 | 100 |
| 地质勘探和地震专用仪器制造 | 1 | 100 |
| 电子专用材料制造 | 1 | 100 |
| 豆制品制造 | 2 | 100 |
| 防水建筑材料制造 | 1 | 100 |
| 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 1 | 100 |
| 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 1 | 100 |
| 建筑、家具用金属配件制造 | 1 | 100 |
| 酱油、食醋及类似制品制造 | 1 | 100 |
| 金属表面处理及热处理加工 | 10 | 100 |
| 炼铁 | 1 | 100 |
| 毛纺织及染整精加工 | 3 | 100 |
| 毛皮鞣制加工 | 1 | 100 |
| 毛条和毛纱线加工 | 1 | 100 |
| 毛染整精加工 | 1 | 100 |