**保定市重点排污单位**

**监督性监测季报**

**2020年第2季度**

2020年6月

保定市环境监控中心

编制单位：

编制人：

审核人：

审定人：

签发人：

**一、监测名单**：

一）重点排污单位监督性监测情况

全市重点排污单位共896家（易县钰泉城市建设开发有限公司重复），本季度共监测58家，按照年度计划全年应监测896家，本季度完成率占全年的6.5%，达标率为100%。

其中废水重点排污单位（不含污水处理厂）共557家，本季度共监测47家（保定雨森卫生用品有限公司、河北晨阳水性涂料有限公司既是水重点排污单位又是气重点排污单位），按照年度计划全年应监测557家，本季度完成率占全年的8.4%，达标率为100%；

废气重点排污单位共298家，本季度共监测13家（保定雨森卫生用品有限公司、河北晨阳水性涂料有限公司既是水重点排污单位又是气重点排污单位），按照年度计划全年应监测298家，本季度完成率占全年的4.4%，达标率为100%；

污水处理厂共39家，本季度共监测0家，按照年度计划全年应监测39家，本季度完成率占全年的0%；

噪声重点排污单位共0家，本季度共监测0家，按照年度计划全年应监测0家，本季度完成率占全年的0%；

土壤重点排污单位共34家，本季度共监测0家，按照年度计划全年应监测34家，本季度完成率占全年的0%；

其他重点排污单位共66家，本季度共监测0家，按照年度计划全年应监测66家，本季度完成率占全年的0%；

1. 本季度其他排污单位监督性监测情况

本季度对0家重点排污单位名录之外的排污单位开展了监督性监测，其中涉及废气共0家；涉及废水共0家；涉及土壤共0家；涉及噪声共0家；涉及其他项目共0家。

**二、超标排污单位情况**

第2季度，我市重点排污单位共超标0家。

其中废水重点排污单位超标共计0家；

废气重点排污单位超标共计0家；

污水处理厂超标共计0家；

噪声重点排污单位超标共计0家；

土壤重点排污单位超标共计0家；

其他重点排污单位共计0家；

**三、复测排污单位情况**

本季度复测0家。

附表1：监督性监测数据表（分为（废水（不含污水处理厂）、废气、污水处理厂、噪声、土壤、其他），以下项目为必填项目，可以加其他内容。（电子版请发Excel工作表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.34** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **37** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.47** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **4.91** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **1.13** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县益康染织有限责任公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.43** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **38** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **25** | **mg/L** | **160** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.68** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **6.82** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.08** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国乐凯集团有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总银** | **0.04** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.22** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **52** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **51** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **9.48** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **15.1** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.52** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县恒通纺织有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.34** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **58** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **46** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.667** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **17.2** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.37** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定汉哲家纺股份有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.28** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **64** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **29** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **2.31** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **16.0** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.33** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.31** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **24** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **32** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.248** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **4.61** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.78** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县圣翔染厂** | **棉印染精加工** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **8.30** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县圣翔染厂** | **棉印染精加工** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **22** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县圣翔染厂** | **棉印染精加工** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **55** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县圣翔染厂** | **棉印染精加工** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.093** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县圣翔染厂** | **棉印染精加工** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **3.56** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县圣翔染厂** | **棉印染精加工** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.56** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县圣翔染厂** | **棉印染精加工** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.22** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **81** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **44** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.503** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **1.27** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.03** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/27** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.17** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **38** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **35** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.39** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **2.21** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.05** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚华联合开发有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.18** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚华联合开发有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **44** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚华联合开发有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **43** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚华联合开发有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.898** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚华联合开发有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **4.74** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚华联合开发有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.37** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚华联合开发有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉印染精加工** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.85** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉印染精加工** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **54** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉印染精加工** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **42** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉印染精加工** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.183** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉印染精加工** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **8.51** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉印染精加工** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **1.28** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉印染精加工** | **2020/6/10** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟丽伟拉链厂** | **绳、索、缆制造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.73** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟丽伟拉链厂** | **绳、索、缆制造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **22** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟丽伟拉链厂** | **绳、索、缆制造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **44** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟丽伟拉链厂** | **绳、索、缆制造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.890** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟丽伟拉链厂** | **绳、索、缆制造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **1.89** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟丽伟拉链厂** | **绳、索、缆制造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.04** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟丽伟拉链厂** | **绳、索、缆制造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.34** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **72** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **24** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.30** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **2.31** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.01** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/19** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.34** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **159** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **24** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **2.70** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **3.11** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.38** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市豪峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.21** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市豪峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **69** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市豪峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **26** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市豪峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.947** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市豪峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **5.16** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市豪峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.91** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市豪峰造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城城东纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.19** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城城东纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **29** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城城东纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **34** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城城东纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **7.28** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城城东纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **11.1** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城城东纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.76** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城城东纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.24** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **35** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.798** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **7.60** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **钞票纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县敬联毛纺织厂** | **棉纺织及印染精加工** | **2020/6/3** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **75** | **COD** | **39** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县敬联毛纺织厂** | **棉纺织及印染精加工** | **2020/6/3** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **75** | **pH** | **8.08** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县敬联毛纺织厂** | **棉纺织及印染精加工** | **2020/6/3** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **75** | **氨氮** | **0.197** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县敬联毛纺织厂** | **棉纺织及印染精加工** | **2020/6/3** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **75** | **SS** | **14** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县敬联毛纺织厂** | **棉纺织及印染精加工** | **2020/6/3** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **75** | **总磷** | **0.36** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县敬联毛纺织厂** | **棉纺织及印染精加工** | **2020/6/3** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **75** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县西田染厂（普通合伙）** | **棉印染精加工** | **2020/6/3** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **60** | **COD** | **39** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县西田染厂（普通合伙）** | **棉印染精加工** | **2020/6/3** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **60** | **pH** | **7.71** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县西田染厂（普通合伙）** | **棉印染精加工** | **2020/6/3** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **60** | **氨氮** | **0.472** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县西田染厂（普通合伙）** | **棉印染精加工** | **2020/6/3** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **60** | **SS** | **17** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县西田染厂（普通合伙）** | **棉印染精加工** | **2020/6/3** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **60** | **总磷** | **0.85** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县西田染厂（普通合伙）** | **棉印染精加工** | **2020/6/3** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **60** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/6/4** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **60** | **COD** | **35** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/6/4** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **60** | **pH** | **8.42** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/6/4** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **60** | **氨氮** | **0.356** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/6/4** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **60** | **SS** | **19** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/6/4** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **60** | **总磷** | **0.86** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/6/4** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **60** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县美华染织有限责任公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2020/6/5** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **40** | **COD** | **64** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县美华染织有限责任公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2020/6/5** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **40** | **pH** | **8.62** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县美华染织有限责任公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2020/6/5** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **40** | **氨氮** | **2.58** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县美华染织有限责任公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2020/6/5** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **40** | **SS** | **23** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县美华染织有限责任公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2020/6/5** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **40** | **总磷** | **0.86** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县美华染织有限责任公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2020/6/5** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **40** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县创宇染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/6/5** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **40** | **COD** | **98** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县创宇染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/6/5** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **40** | **pH** | **8.47** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县创宇染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/6/5** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **40** | **氨氮** | **0.894** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县创宇染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/6/5** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **40** | **SS** | **47** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县创宇染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/6/5** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **40** | **总磷** | **0.33** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县创宇染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/6/5** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **40** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2020/6/6** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **17** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2020/6/6** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **8** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2020/6/6** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **78** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2020/6/6** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.46** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2020/6/6** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **23.6** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2020/6/6** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **10.4** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2020/6/6** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.76** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2020/6/6** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.6** | **mg/L** | **70** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.26** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **112** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **24** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.31** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **7.36** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.22** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定达亿纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定泽裕新型材料有限公司** | **其他纸制品制造** | **2020/5/21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.41** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定泽裕新型材料有限公司** | **其他纸制品制造** | **2020/5/21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **128** | **mg/L** | **480** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定泽裕新型材料有限公司** | **其他纸制品制造** | **2020/5/21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **27** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定泽裕新型材料有限公司** | **其他纸制品制造** | **2020/5/21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.28** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定泽裕新型材料有限公司** | **其他纸制品制造** | **2020/5/21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **2.50** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定泽裕新型材料有限公司** | **其他纸制品制造** | **2020/5/21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.32** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定泽裕新型材料有限公司** | **其他纸制品制造** | **2020/5/21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生纸用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.42** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生纸用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **40** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生纸用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **35** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生纸用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **3.51** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生纸用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **8.45** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生纸用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.24** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生纸用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城成功造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.30** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城成功造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **117** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城成功造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **23** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城成功造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.34** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城成功造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **3.36** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城成功造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.38** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城成功造纸厂** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诚信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.18** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诚信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **290** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诚信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **44** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诚信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **2.90** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诚信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **15.6** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诚信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.10** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市诚信纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.23** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **218** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **39** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **2.67** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **3.05** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.10** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城金光纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定翔羽纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.22** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定翔羽纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **27** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定翔羽纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **42** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定翔羽纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.208** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定翔羽纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **7.26** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定翔羽纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.03** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定翔羽纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/26** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雪松纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.19** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雪松纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **182** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雪松纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **22** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雪松纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **2.75** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雪松纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **3.41** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雪松纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.33** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雪松纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/5/20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.20** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **89** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **40** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.650** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **0.815** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.40** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市天羽纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市泽裕纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.41** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市泽裕纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **90** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市泽裕纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **27** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市泽裕纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.47** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市泽裕纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **9.36** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市泽裕纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.20** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市泽裕纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/4** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.60** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/4** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **32** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/4** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **51** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/4** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.562** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/4** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **1.26** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/4** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.05** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/4** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.22** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **275** | **mg/L** | **330** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **62** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.92** | **mg/L** | **8-15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **21.8** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **1.11** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/8** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市西而曼能威纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.72** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市西而曼能威纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **50** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市西而曼能威纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **50** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市西而曼能威纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.638** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市西而曼能威纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **2.39** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市西而曼能威纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **1.16** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市西而曼能威纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/6/11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **64** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **29** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.25** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **69** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **24** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.21** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.08** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北超洋毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.06** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉纺纱加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.07** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉纺纱加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.58** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉纺纱加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **25** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉纺纱加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.62** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉纺纱加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.22** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉纺纱加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **24** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宏昌毛纺有限公司** | **棉纺纱加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **66** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **26** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **22** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.04** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.78** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.13** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.04** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯诗蓝德服饰有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **80** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **针织或钩针编织物织造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.83** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **针织或钩针编织物织造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.20** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **针织或钩针编织物织造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **25** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **针织或钩针编织物织造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **24** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **针织或钩针编织物织造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.68** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **针织或钩针编织物织造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **76** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县富利革基布有限公司** | **针织或钩针编织物织造** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.16** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **24** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **9.98** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.22** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.24** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **118** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定金锁纺织品制造有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/6/9** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.65** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **针织或钩针编织物织造** | **2020/6/18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.969** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **针织或钩针编织物织造** | **2020/6/18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.74** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **针织或钩针编织物织造** | **2020/6/18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **针织或钩针编织物织造** | **2020/6/18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **69** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **针织或钩针编织物织造** | **2020/6/18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.97** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **针织或钩针编织物织造** | **2020/6/18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.26** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县双建经编有限公司** | **针织或钩针编织物织造** | **2020/6/18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **28** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **27** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.56** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.80** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **22** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **69** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.24** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三旭毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.37** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **22** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.56** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.98** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.90** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **28** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **70** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县崔庄染织厂** | **毛染整精加工** | **2020/6/2** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **3.25** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大洋实业集团公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **9** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大洋实业集团公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.27** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大洋实业集团公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.67** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大洋实业集团公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **25** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大洋实业集团公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.68** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大洋实业集团公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.03** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大洋实业集团公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020/5/18** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.71** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **39** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **14** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.60** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.06** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北立新毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/5/28** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.96** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.53** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.17** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.81** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **31** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.829** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **104** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鹿王毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020/6/16** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **15** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |

202X年第2季度废水重点排污单位监督性监测结果

202X年第X季度污水处理厂重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |

2020年第2季度废气重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/3/24** | **治理设施出口** | **80** | **颗粒物** | **1.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/3/24** | **治理设施出口** | **80** | **二氧化硫** | **8.9** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/3/24** | **治理设施出口** | **80** | **氮氧化物** | **12.1** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/3/24** | **治理设施出口** | **80** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2020/3/24** | **治理设施出口** | **80** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/m3** | **≤1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县龙烁供热有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2020/3/17** | **治理设施出口** | **60** | **颗粒物** | **2.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县龙烁供热有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2020/3/17** | **治理设施出口** | **60** | **二氧化硫** | **11.0** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县龙烁供热有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2020/3/17** | **治理设施出口** | **60** | **氮氧化物** | **7.9** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县龙烁供热有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2020/3/17** | **治理设施出口** | **60** | **氨** | **0.8** | **mg/m3** | **7.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县龙烁供热有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2020/3/17** | **治理设施出口** | **60** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县龙烁供热有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2020/3/17** | **治理设施出口** | **60** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/m3** | **≤1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县望鑫热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2020/3/16** | **治理设施出口** | **50** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县望鑫热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2020/3/16** | **治理设施出口** | **50** | **二氧化硫** | **12.1** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县望鑫热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2020/3/16** | **治理设施出口** | **50** | **氮氧化物** | **21.3** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县望鑫热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2020/3/16** | **治理设施出口** | **50** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县望鑫热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2020/3/16** | **治理设施出口** | **50** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/m3** | **≤1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司竞秀区分公司** | **热力生产和供应** | **2020/5/19** | **治理设施出口** | **65** | **颗粒物** | **<1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司竞秀区分公司** | **热力生产和供应** | **2020/5/19** | **治理设施出口** | **65** | **二氧化硫** | **4.4** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司竞秀区分公司** | **热力生产和供应** | **2020/5/19** | **治理设施出口** | **65** | **氮氧化物** | **20.5** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司竞秀区分公司** | **热力生产和供应** | **2020/5/19** | **治理设施出口** | **65** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司竞秀区分公司** | **热力生产和供应** | **2020/5/19** | **治理设施出口** | **65** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/m3** | **≤1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中石化保定石油化工有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2020/5/20** | **治理设施出口** | **50** | **颗粒物** | **3.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中石化保定石油化工有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2020/5/20** | **治理设施出口** | **50** | **二氧化硫** | **5.7** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中石化保定石油化工有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2020/5/20** | **治理设施出口** | **50** | **氮氧化物** | **17.6** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中石化保定石油化工有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2020/5/20** | **治理设施出口** | **50** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中石化保定石油化工有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2020/5/20** | **治理设施出口** | **50** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/m3** | **≤1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三利毛纺有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/27** | **锅炉废气治理设施出口** | **80** | **颗粒物** | **1.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三利毛纺有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/27** | **锅炉废气治理设施出口** | **80** | **二氧化硫** | **8.7** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三利毛纺有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/27** | **锅炉废气治理设施出口** | **80** | **氮氧化物** | **10.9** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三利毛纺有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/27** | **锅炉废气治理设施出口** | **80** | **氨** | **1.42** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三利毛纺有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/27** | **锅炉废气治理设施出口** | **80** | **汞及其化合物** | **0.0028** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北三利毛纺有限公司** | **棉印染精加工** | **2020/5/27** | **锅炉废气治理设施出口** | **80** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/m3** | **≤1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2020/5/28** | **治理设施出口** | **90** | **颗粒物** | **4.6** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2020/5/28** | **治理设施出口** | **90** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2020/5/28** | **治理设施出口** | **90** | **氮氧化物** | **60.3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2020/5/28** | **治理设施出口** | **90** | **氨** | **1.8** | **mg/m3** | **7.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2020/5/28** | **治理设施出口** | **90** | **汞及其化合物** | **0.0027** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2020/5/28** | **治理设施出口** | **90** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/m3** | **≤1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2020/5/29** | **2#锅炉废气治理设施出口** | **80** | **颗粒物** | **1.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2020/5/29** | **2#锅炉废气治理设施出口** | **80** | **二氧化硫** | **8.9** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2020/5/29** | **2#锅炉废气治理设施出口** | **80** | **氮氧化物** | **11.0** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2020/5/29** | **2#锅炉废气治理设施出口** | **80** | **氨** | **1.13** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2020/5/29** | **2#锅炉废气治理设施出口** | **80** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州亿力达热电有限公司** | **热电联产** | **2020/5/29** | **2#锅炉废气治理设施出口** | **80** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/m3** | **≤1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **火力发电** | **2020/6/3** | **锅炉废气治理设施出口** | **70** | **颗粒物** | **1.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **火力发电** | **2020/6/3** | **锅炉废气治理设施出口** | **70** | **二氧化硫** | **7.6** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **火力发电** | **2020/6/3** | **锅炉废气治理设施出口** | **70** | **氮氧化物** | **10.6** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **火力发电** | **2020/6/3** | **锅炉废气治理设施出口** | **70** | **氨** | **1.27** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **火力发电** | **2020/6/3** | **锅炉废气治理设施出口** | **70** | **汞及其化合物** | **0.0033** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐保定热电厂** | **火力发电** | **2020/6/3** | **锅炉废气治理设施出口** | **70** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/m3** | **≤1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2020/6/5** | **1#焚烧炉治理设施出口** | **100** | **颗粒物** | **2.8** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2020/6/5** | **1#焚烧炉治理设施出口** | **100** | **二氧化硫** | **13.5** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2020/6/5** | **1#焚烧炉治理设施出口** | **100** | **氮氧化物** | **204.0** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2020/6/5** | **1#焚烧炉治理设施出口** | **100** | **氯化氢** | **<0.2** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2020/6/5** | **1#焚烧炉治理设施出口** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2020/6/5** | **1#焚烧炉治理设施出口** | **100** | **一氧化碳** | **18.9** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2020/6/5** | **1#焚烧炉治理设施出口** | **100** | **镉、铊及其化合物** | **0.00015** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2020/6/5** | **1#焚烧炉治理设施出口** | **100** | **锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物** | **0.021** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020/5/30** | **治理设施出口** | **80** | **颗粒物** | **1.2** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020/5/29** | **治理设施出口** | **80** | **颗粒物** | **2.05** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020/5/30** | **治理设施出口** | **80** | **非甲烷总烃** | **1.21** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020/5/30** | **治理设施出口** | **80** | **非甲烷总烃** | **5.6** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020/5/29** | **治理设施出口** | **80** | **颗粒物** | **0.76** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020/5/29** | **治理设施出口** | **60** | **非甲烷总烃** | **2.91** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020/5/30** | **治理设施出口** | **60** | **非甲烷总烃** | **1.07** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020/5/30** | **治理设施出口** | **60** | **非甲烷总烃** | **1.22** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020/5/30** | **治理设施出口** | **60** | **非甲烷总烃** | **1.13** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020/5/30** | **治理设施出口** | **60** | **非甲烷总烃** | **0.81** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020/5/30** | **治理设施出口** | **60** | **非甲烷总烃** | **1.89** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020/5/29** | **治理设施出口** | **50** | **非甲烷总烃** | **1.01** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020/5/30** | **治理设施出口** | **50** | **非甲烷总烃** | **2.58** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华月胶带有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020/5/30** | **治理设施出口** | **50** | **非甲烷总烃** | **1.1** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2020/6/6** | **治理设施出口** | **50** | **颗粒物** | **1.2** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2020/6/6** | **治理设施出口** | **50** | **非甲烷总烃** | **2.04** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2020/6/6** | **治理设施出口** | **65** | **非甲烷总烃** | **4.50** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北晨阳水性涂料有限公司** | **涂料制造** | **2020/6/6** | **治理设施出口** | **65** | **颗粒物** | **1.3** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020/5/28** | **治理设施出口** | **65** | **非甲烷总烃** | **0.83** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-05-28** | **治理设施出口** | **65** | **非甲烷总烃** | **0.88** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-05-28** | **治理设施出口** | **65** | **非甲烷总烃** | **1.12** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-05-28** | **治理设施出口** | **50** | **颗粒物** | **1.2** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-05-28** | **治理设施出口** | **50** | **非甲烷总烃** | **0.91** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-05-28** | **治理设施出口** | **50** | **颗粒物** | **1.2** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定三源橡胶有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-05-28** | **治理设施出口** | **50** | **非甲烷总烃** | **0.83** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |

202X年第X季度土壤重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |

202X年第X季度其他重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |

附表3：重点排污单位行业排放达标情况

2020年第2季度废水/废气/噪声/土壤/其他重点排污单位行业排放达标情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **行业** | **企业数量** | **达标率** |
| 棉印染精加工 | 9 | 100% |
| 文化用信息化学品制造 | 1 | 100% |
| 毛染整精加工 | 7 | 100% |
| 化纤织物染整精加工 | 7 | 100% |
| 绳、索、缆制造 | 1 | 100% |
| 机制纸及纸板制造 | 16 | 100% |
| 棉纺织及印染精加工 | 2 | 100% |
| 热力生产和供应 | 4 | 100% |
| 氮肥制造 | 1 | 100% |
| 热电联产 | 1 | 100% |
| 火力发电 | 1 | 100% |
| 其他电力生产 | 1 | 100% |
| 涂料制造 | 1 | 100% |
| 橡胶板、管、带制造 | 2 | 100% |
| 其他纸制品制造 | 1 | 100% |
| 棉纺纱加工 | 1 | 100% |
| 针织或钩针编织物织造 | 2 | 100% |