**保定市重点排污单位**

**监督性监测月报**

**2020年9月**

2020年9月

保定市环境监控中心

编制单位：

编制人：

审核人：

审定人：

签发人：

**一、监测名单**：

一）重点排污单位监督性监测情况

全市重点排污单位共896家，1-8月共监测98家，9月共监测63家，按照年度计划全年应监测896家，本月完成率占全年的7.0%，达标率为100%。1-9月共监测157家，完成率占全年的17.5%，达标率为100%。

其中废水重点排污单位（不含污水处理厂）共556家，1-8月共监测79家，本月共监测28家，按照年度计划全年应监测556家，本月完成率占全年的5.0%，达标率为100%；

废气重点排污单位共298家，1-8月共监测21家，本月共监测23家，按照年度计划全年应监测298家，本月完成率占全年的7.7%，达标率为100%；

污水处理厂共40家，1-8月共监测0家，本月共监测10家，按照年度计划全年应监测40家，本月完成率占全年的25%，达标率为100%；

噪声重点排污单位共0家，1-8月共监测0家，本月共监测0家，按照年度计划全年应监测0家，本月完成率占全年的0%；

土壤重点排污单位共34家，1-8月共监测0家，本月共监测0家，按照年度计划全年应监测34家，本月完成率占全年的0%；

其他重点排污单位共66家，1-8月共监测0家，本月共监测2家，按照年度计划全年应监测66家，本月完成率占全年的3.0%；

1. 本月其他排污单位监督性监测情况

本月对0家重点排污单位名录之外的排污单位开展了监督性监测，其中涉及废气共0家；涉及废水共0家；涉及土壤共0家；涉及噪声共0家；涉及其他项目共0家。

**二、超标排污单位情况**

9月，我市重点排污单位共超标0家。

其中废水重点排污单位超标共计0家；

废气重点排污单位超标共计0家；

污水处理厂超标共计0家；

噪声重点排污单位超标共计0家；

土壤重点排污单位超标共计0家；

其他重点排污单位共计0家；

其他排污单位超标0家；

**三、复测排污单位情况**

本月复测0家。

附表1 9月重点排污单位监测情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区划(市)** | **重点排污单位数量** | **水环境重点排污单位（不含污水处理厂）** | | | **气环境重点排污单位** | | | **污水处理厂** | | | **土壤环境重点排污单位** | | | **其他重点排污单位** | | |
| **总家数** | **本月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | **本月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | **本月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | **本月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | **本月完成家数** | **达标率（%）** |
| 保定市 | 896 | 556 | 28 | 100 | 298 | 23 | 100 | 40 | 10 | 100 | 34 | 0 | / | 66 | 2 | 100 |

附表2 1-8月重点排污单位监测情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区划(市)** | **重点排污单位数量** | **水环境重点排污单位（不含污水处理厂）** | | | **气环境重点排污单位** | | | **污水处理厂** | | | **土壤环境重点排污单位** | | | **其他重点排污单位** | | |
| **总家数** | 1-8**月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | 1-8**月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | 1-8**月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | 1-8**月完成家数** | **达标率（%）** | **总家数** | 1-8**月完成家数** | **达标率（%）** |
| 保定市 | 896 | 556 | 79 | 100 | 298 | 21 | 100 | 40 | 0 | / | 34 | 0 | / | 66 | 0 | / |

附表3：监督性监测数据表（分为（废水（不含污水处理厂）、废气、污水处理厂、噪声、土壤、其他），以下项目为必填项目，可以加其他内容。（电子版请发Excel工作表）

2020年9月废水重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定恒昌拉链有限公司** | **绳、索、缆制造** | **2020-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **26** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒昌拉链有限公司** | **绳、索、缆制造** | **2020-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **30** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒昌拉链有限公司** | **绳、索、缆制造** | **2020-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.44** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定恒昌拉链有限公司** | **绳、索、缆制造** | **2020-09-08** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.413** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县胜利染厂** | **棉印染精加工** | **2020-09-08** | **处理设施是出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.94** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县胜利染厂** | **棉印染精加工** | **2020-09-08** | **处理设施是出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.254** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县胜利染厂** | **棉印染精加工** | **2020-09-09** | **处理设施是出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **21** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县胜利染厂** | **棉印染精加工** | **2020-09-08** | **处理设施是出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县胜利染厂** | **棉印染精加工** | **2020-09-08** | **处理设施是出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.37** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县胜利染厂** | **棉印染精加工** | **2020-09-08** | **处理设施是出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **76** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振阳染织厂** | **针织或钩针编织物织造** | **2020-09-09** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.02** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振阳染织厂** | **针织或钩针编织物织造** | **2020-09-09** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.53** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振阳染织厂** | **针织或钩针编织物织造** | **2020-09-09** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **186** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振阳染织厂** | **针织或钩针编织物织造** | **2020-09-09** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.04** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振阳染织厂** | **针织或钩针编织物织造** | **2020-09-09** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **80** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振阳染织厂** | **针织或钩针编织物织造** | **2020-09-10** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **63** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宇康纺织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-09** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宇康纺织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-09** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.39** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宇康纺织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-09** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **145** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宇康纺织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-09** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.500** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宇康纺织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-10** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **52** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北宇康纺织有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-09** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.87** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县富融纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-10** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县富融纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-10** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **172** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县富融纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-10** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.23** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县富融纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-10** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.85** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县富融纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-10** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.83** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县富融纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-11** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **64** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县仁源纺织品印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-11** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县仁源纺织品印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-11** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **173** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县仁源纺织品印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-11** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.14** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县仁源纺织品印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-11** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.17** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县仁源纺织品印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-11** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.35** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县仁源纺织品印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-12** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **53** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县正大毯业有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-14** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县正大毯业有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-14** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.09** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县正大毯业有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-14** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **25** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县正大毯业有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-15** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县正大毯业有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-14** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.16** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县正大毯业有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-14** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.547** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县虹天纺织品印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-16** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县虹天纺织品印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-16** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **83** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县虹天纺织品印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-16** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.05** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县虹天纺织品印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-16** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.752** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县虹天纺织品印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-16** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.09** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县虹天纺织品印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-17** | **出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **26** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北朝日瑞琪生物科技有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2020-08-31** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **16** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北朝日瑞琪生物科技有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2020-08-31** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.26** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北朝日瑞琪生物科技有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2020-08-31** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **32** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北朝日瑞琪生物科技有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2020-08-31** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北朝日瑞琪生物科技有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2020-08-31** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.26** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北朝日瑞琪生物科技有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2020-08-31** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.45** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北朝日瑞琪生物科技有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2020-08-31** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.507** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2020-09-08** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.71** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2020-09-08** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2020-09-08** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **94** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2020-09-08** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.926** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2020-09-08** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.42** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2020-09-08** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.10** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北仁兴纺织有限责任公司** | **毛染整精加工** | **2020-09-08** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **18** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南许羊毛加工厂** | **毛条和毛纱线加工** | **2020-09-14** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **16.0** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南许羊毛加工厂** | **毛条和毛纱线加工** | **2020-09-14** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.20** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南许羊毛加工厂** | **毛条和毛纱线加工** | **2020-09-14** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **20** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南许羊毛加工厂** | **毛条和毛纱线加工** | **2020-09-14** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.29** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南许羊毛加工厂** | **毛条和毛纱线加工** | **2020-09-14** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.876** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南许羊毛加工厂** | **毛条和毛纱线加工** | **2020-09-14** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南许羊毛加工厂** | **毛条和毛纱线加工** | **2020-09-14** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **71** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凌爵皮革有限责任公司** | **皮革鞣制加工** | **2020-09-16** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **22** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凌爵皮革有限责任公司** | **皮革鞣制加工** | **2020-09-16** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凌爵皮革有限责任公司** | **皮革鞣制加工** | **2020-09-16** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **3.30** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凌爵皮革有限责任公司** | **皮革鞣制加工** | **2020-09-16** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.29** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凌爵皮革有限责任公司** | **皮革鞣制加工** | **2020-09-16** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **94** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县正忠皮草有限公司** | **毛皮鞣制加工** | **2020-09-16** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（以N计）** | **14.8** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县正忠皮草有限公司** | **毛皮鞣制加工** | **2020-09-16** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **24** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县正忠皮草有限公司** | **毛皮鞣制加工** | **2020-09-16** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县正忠皮草有限公司** | **毛皮鞣制加工** | **2020-09-16** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.23** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县正忠皮草有限公司** | **毛皮鞣制加工** | **2020-09-16** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **86** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县正忠皮草有限公司** | **毛皮鞣制加工** | **2020-09-16** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.08** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县正忠皮草有限公司** | **毛皮鞣制加工** | **2020-09-16** | **污水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **18.3** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **洗染服务** | **2020-09-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.66** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **洗染服务** | **2020-09-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数/（MPN/L）** | **3500** | **/** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **洗染服务** | **2020-09-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **7.10** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **洗染服务** | **2020-09-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **57** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **洗染服务** | **2020-09-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **6.330** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **洗染服务** | **2020-09-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.16** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **洗染服务** | **2020-09-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **洗染服务** | **2020-09-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **1.306** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **针织或钩针编织品制造** | **2020-09-04** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **56** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **针织或钩针编织品制造** | **2020-09-04** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.55** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **针织或钩针编织品制造** | **2020-09-04** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.94** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **针织或钩针编织品制造** | **2020-09-04** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **32** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **针织或钩针编织品制造** | **2020-09-04** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.12** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **针织或钩针编织品制造** | **2020-09-04** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **25.8** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **针织或钩针编织品制造** | **2020-09-04** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **15** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **针织或钩针编织品制造** | **2020-09-04** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **苯胺类** | **0** | **mg/L** | **0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **针织或钩针编织品制造** | **2020-09-04** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **硫化物** | **0** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **针织或钩针编织品制造** | **2020-09-04** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.376** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定蒙牛饮料有限公司** | **液体乳制造** | **2020-09-03** | **处理设施出口(DW001)** | **0.042** | **22** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定蒙牛饮料有限公司** | **液体乳制造** | **2020-09-03** | **处理设施出口(DW001)** | **0.042** | **22** | **/** | **pH值** | **8.22** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定蒙牛饮料有限公司** | **液体乳制造** | **2020-09-03** | **处理设施出口(DW001)** | **0.042** | **22** | **/** | **总氮（以N计）** | **12.9** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定蒙牛饮料有限公司** | **液体乳制造** | **2020-09-03** | **处理设施出口(DW001)** | **0.042** | **22** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.037** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定蒙牛饮料有限公司** | **液体乳制造** | **2020-09-03** | **处理设施出口(DW001)** | **0.042** | **22** | **/** | **化学需氧量** | **12** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定蒙牛饮料有限公司** | **液体乳制造** | **2020-09-03** | **处理设施出口(DW001)** | **0.042** | **22** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定蒙牛饮料有限公司** | **液体乳制造** | **2020-09-03** | **处理设施出口(DW001)** | **0.042** | **22** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.25** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-28** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.196** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-28** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **22** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-28** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **0.32** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-28** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.28** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-28** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **66** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-28** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定昌锐毛纺有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-07-28** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.40** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-25** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.28** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-25** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **84** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-25** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.10** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-25** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.788** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-25** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-25** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.27** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德汇纺织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-25** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **17** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨容纺织服饰制造有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-11** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.07** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨容纺织服饰制造有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-11** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **21** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨容纺织服饰制造有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-11** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨容纺织服饰制造有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-11** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **38** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨容纺织服饰制造有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-11** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.08** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨容纺织服饰制造有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-11** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.36** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德蚨容纺织服饰制造有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-11** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.84** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020-08-25** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.44** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020-08-25** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **29** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020-08-25** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.75** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020-08-25** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **18** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020-08-25** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.78** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020-08-25** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.61** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金建毛纺有限公司** | **毛染整精加工** | **2020-08-25** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-27** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.04** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-27** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **16** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-27** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **122** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-27** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-27** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.20** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-27** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.52** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北金铎染织有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-27** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.23** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北紫薇山制药有限公司** | **卫生材料及医药用品制造** | **2020-08-06** | **污水处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.15** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北紫薇山制药有限公司** | **卫生材料及医药用品制造** | **2020-08-06** | **污水处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.670** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北紫薇山制药有限公司** | **卫生材料及医药用品制造** | **2020-08-06** | **污水处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **142** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北紫薇山制药有限公司** | **卫生材料及医药用品制造** | **2020-08-06** | **污水处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.45** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北紫薇山制药有限公司** | **卫生材料及医药用品制造** | **2020-08-06** | **污水处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **2** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北紫薇山制药有限公司** | **卫生材料及医药用品制造** | **2020-08-06** | **污水处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **26** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-08-11** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **25** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-08-11** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-08-11** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.15** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-08-11** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **39** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-08-11** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.10** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-08-11** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.29** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县佳辉毛纺有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-08-11** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.15** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2020-08-27** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2020-08-27** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **16** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2020-08-27** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **185** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2020-08-27** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.38** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2020-08-27** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.03** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2020-08-27** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.57** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县南宗前进染织厂** | **毛染整精加工** | **2020-08-27** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.41** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-04** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **3.13** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-04** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.06** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-04** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **24** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-04** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **12.2** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-04** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **84** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-04** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.27** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县武营毛纺针织厂** | **毛纺织及染整精加工** | **2020-08-04** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **25** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **毛染整精加工** | **2020-08-04** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **15.2** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **毛染整精加工** | **2020-08-04** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **毛染整精加工** | **2020-08-04** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **24.1** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **毛染整精加工** | **2020-08-04** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **53** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **毛染整精加工** | **2020-08-04** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.12** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **毛染整精加工** | **2020-08-04** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **25** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县五鑫毛纺染厂** | **毛染整精加工** | **2020-08-04** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.12** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县永发化纤厂** | **涤纶纤维制造** | **2020-07-28** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.40** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县永发化纤厂** | **涤纶纤维制造** | **2020-07-28** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **22** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县永发化纤厂** | **涤纶纤维制造** | **2020-07-28** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.196** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县永发化纤厂** | **涤纶纤维制造** | **2020-07-28** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县永发化纤厂** | **涤纶纤维制造** | **2020-07-28** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **66** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县永发化纤厂** | **涤纶纤维制造** | **2020-07-28** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.28** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县晟鑫化纤有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2020-08-06** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.18** | **无量纲** | **9.5** | **6.5** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县晟鑫化纤有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2020-08-06** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **89** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县晟鑫化纤有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2020-08-06** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.02** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县晟鑫化纤有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2020-08-06** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **25** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县晟鑫化纤有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2020-08-06** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.466** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县晟鑫化纤有限公司** | **涤纶纤维制造** | **2020-08-06** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **60** | **/** | **否** | **/** |

2020年9月污水处理厂重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.213** | **24.6** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.213** | **24.6** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.213** | **24.6** | **/** | **总砷** | **0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.213** | **24.6** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.213** | **24.6** | **/** | **总磷** | **0.16** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.213** | **24.6** | **/** | **总汞** | **0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.213** | **24.6** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.213** | **24.6** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.213** | **24.6** | **/** | **总氮（以N计）** | **12.7** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.213** | **24.6** | **/** | **氨氮** | **0.088** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.213** | **24.6** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.213** | **24.6** | **/** | **pH值** | **7.97** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.213** | **24.6** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.213** | **24.6** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **0.058** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.213** | **24.6** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口(1)** | **0.213** | **24.6** | **/** | **粪大肠菌群数** | **230** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.213** | **24.6** | **/** | **化学需氧量** | **8** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口(1)** | **0.213** | **24.6** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.3** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-01** | **处理设施出口** | **0.324** | **25** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-01** | **处理设施出口** | **0.324** | **25** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-01** | **处理设施出口** | **0.324** | **25** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-01** | **处理设施出口** | **0.324** | **25** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-01** | **处理设施出口** | **0.324** | **25** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-01** | **处理设施出口** | **0.324** | **25** | **/** | **总氮（以N计）** | **8.56** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-01** | **处理设施出口(2)** | **0.324** | **25** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-01** | **处理设施出口** | **0.324** | **25** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-01** | **处理设施出口** | **0.324** | **25** | **/** | **总磷** | **0.15** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-01** | **处理设施出口** | **0.324** | **25** | **/** | **pH值** | **7.57** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-01** | **处理设施出口** | **0.324** | **25** | **/** | **总砷** | **<0.0006** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-01** | **处理设施出口** | **0.324** | **25** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-01** | **处理设施出口** | **0.324** | **25** | **/** | **氨氮** | **<0.025** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-01** | **处理设施出口** | **0.324** | **25** | **/** | **化学需氧量** | **7** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-01** | **处理设施出口(2)** | **0.324** | **25** | **/** | **粪大肠菌群数** | **230** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-01** | **处理设施出口** | **0.324** | **25** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-01** | **处理设施出口** | **0.324** | **25** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-01** | **处理设施出口** | **0.324** | **25** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(1)** | **0.196** | **/** | **/** | **总砷** | **0.0004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(1)** | **0.196** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.46** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(1)** | **0.196** | **/** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(1)** | **0.196** | **/** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(1)** | **0.196** | **/** | **/** | **pH值** | **8.11** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(1)** | **0.196** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **10.8** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(1)** | **0.196** | **/** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(1)** | **0.196** | **/** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(1)** | **0.196** | **/** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(1)** | **0.196** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **7** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(1)** | **0.196** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(1)** | **0.196** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.101** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(1)** | **0.196** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(1)** | **0.196** | **/** | **/** | **总汞** | **0.00006** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(1)** | **0.196** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.2** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(1)** | **0.196** | **/** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(1)** | **0.196** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **0.05** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国创业水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(1)** | **0.196** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **3300** | **MPN/L** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-07** | **处理设施出口(1)** | **0.289** | **22.4** | **/** | **粪大肠菌群数** | **700** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-07** | **处理设施出口** | **0.289** | **22.4** | **/** | **pH值** | **7.99** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-07** | **处理设施出口** | **0.289** | **22.4** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-07** | **处理设施出口** | **0.289** | **22.4** | **/** | **氨氮** | **0.252** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-07** | **处理设施出口** | **0.289** | **22.4** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-07** | **处理设施出口** | **0.289** | **22.4** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-07** | **处理设施出口** | **0.289** | **22.4** | **/** | **化学需氧量** | **4** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-07** | **处理设施出口** | **0.289** | **22.4** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-07** | **处理设施出口** | **0.289** | **22.4** | **/** | **总汞** | **0.00005** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-07** | **处理设施出口** | **0.289** | **22.4** | **/** | **动植物油** | **0.46** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-07** | **处理设施出口** | **0.289** | **22.4** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-07** | **处理设施出口** | **0.289** | **22.4** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-07** | **处理设施出口(1)** | **0.289** | **22.4** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-07** | **处理设施出口** | **0.289** | **22.4** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.70** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-07** | **处理设施出口** | **0.289** | **22.4** | **/** | **总磷** | **0.09** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-07** | **处理设施出口** | **0.289** | **22.4** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-07** | **处理设施出口** | **0.289** | **22.4** | **/** | **总砷** | **0.0004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市嘉诚污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-07** | **处理设施出口** | **0.289** | **22.4** | **/** | **石油类** | **1.00** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(DW002)** | **0.094** | **/** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(DW002)** | **0.094** | **/** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(DW002)** | **0.094** | **/** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(DW002)** | **0.094** | **/** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(DW002)** | **0.094** | **/** | **/** | **pH值** | **7.70** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(DW002)** | **0.094** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(DW002)** | **0.094** | **/** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(DW002)** | **0.094** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(DW002)** | **0.094** | **/** | **/** | **总汞** | **0.000047** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(DW002)** | **0.094** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **8.00** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(DW002)** | **0.094** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **0.053** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(DW002)** | **0.094** | **/** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(DW002)** | **0.094** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(DW002)** | **0.094** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **14** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(DW002)** | **0.094** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.080** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(DW002)** | **0.094** | **/** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(DW002)** | **0.094** | **/** | **/** | **总砷** | **0.000452** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-02** | **处理设施出口(DW002)** | **0.094** | **/** | **/** | **总磷** | **0.04** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.324** | **22.1** | **/** | **pH值** | **7.62** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.324** | **22.1** | **/** | **总砷** | **0.0004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.324** | **22.1** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.324** | **22.1** | **/** | **总氮（以N计）** | **9.44** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口(1)** | **0.324** | **22.1** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.324** | **22.1** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.324** | **22.1** | **/** | **化学需氧量** | **18** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.324** | **22.1** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.324** | **22.1** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.324** | **22.1** | **/** | **总磷** | **0.17** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.324** | **22.1** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.324** | **22.1** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **0.058** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.324** | **22.1** | **/** | **总汞** | **0.00006** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.324** | **22.1** | **/** | **氨氮** | **0.035** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.324** | **22.1** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.324** | **22.1** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口(1)** | **0.324** | **22.1** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.324** | **22.1** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.092** | **21.2** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.092** | **21.2** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **0.058** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.092** | **21.2** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.092** | **21.2** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.092** | **21.2** | **/** | **总砷** | **0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.092** | **21.2** | **/** | **pH值** | **7.73** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.092** | **21.2** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口(1)** | **0.092** | **21.2** | **/** | **粪大肠菌群数** | **130** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.092** | **21.2** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.092** | **21.2** | **/** | **氨氮** | **0.172** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.092** | **21.2** | **/** | **化学需氧量** | **14** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口(1)** | **0.092** | **21.2** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.3** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.092** | **21.2** | **/** | **总汞** | **0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.092** | **21.2** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.092** | **21.2** | **/** | **总磷** | **0.14** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.092** | **21.2** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.092** | **21.2** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市鼎联盛通投资有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **处理设施出口** | **0.092** | **21.2** | **/** | **总氮（以N计）** | **7.72** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **二期处理设施出口(2)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **一期处理设施出口(1)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **二期处理设施出口(2)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **一期处理设施出口(1)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **一期处理设施出口(1)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **化学需氧量** | **23** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **一期处理设施出口(1)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **二期处理设施出口(2)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **一期处理设施出口(1)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **一期处理设施出口(1)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **总磷** | **0.14** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **一期处理设施出口(1)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **氨氮** | **0.116** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **一期处理设施出口(1)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.86** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **一期处理设施出口(1)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **总汞** | **0.00005** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **一期处理设施出口(1)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **二期处理设施出口(2)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **pH值** | **8.12** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **二期处理设施出口(2)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **总汞** | **0.00005** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **二期处理设施出口(2)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **化学需氧量** | **23** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **二期处理设施出口(2)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **氨氮** | **0.116** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **一期处理设施出口(1)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **二期处理设施出口(2)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **二期处理设施出口(2)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **二期处理设施出口(2)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **总砷** | **0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **二期处理设施出口(2)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **二期处理设施出口(2)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **一期处理设施出口(1)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **二期处理设施出口(2)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **总磷** | **0.14** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **二期处理设施出口(2)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **二期处理设施出口(2)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **一期处理设施出口(1)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **二期处理设施出口(2)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **二期处理设施出口(2)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.86** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **一期处理设施出口(1)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **一期处理设施出口(1)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **总砷** | **0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **一期处理设施出口(1)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **pH值** | **8.12** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **一期处理设施出口(1)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **五日生化需氧量** | **<0.5** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **一期处理设施出口(1)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务(高阳)有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2020-09-03** | **二期处理设施出口(2)** | **1.62** | **22.1** | **/** | **五日生化需氧量** | **<0.5** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-08-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **7.1** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-08-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **10.1** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-08-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **烷基汞** | **0** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-08-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **0.005** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-08-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **0.007** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-08-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **0.022** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-08-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.3** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-08-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.63** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-08-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **570** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-08-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.14** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-08-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **0** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-08-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.20** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-08-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **0** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-08-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **0.075** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-08-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.19** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-08-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.31** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-08-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **0.020** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-08-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **8** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-08-03** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **17** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-05-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-05-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.37** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-05-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.26** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-05-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.31** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-05-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.18** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-05-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **0.12** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-05-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **0.010** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-05-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **0.00001** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-05-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.69** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-05-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-05-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **16** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-05-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **3.6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-05-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-05-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **0.0004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-05-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-05-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-05-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.59** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2020-05-15** | **处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **0.001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |

2020年9月废气重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定邦泰高分子新材料有限公司** | **其他合成材料制造** | **2020-09-07** | **治理设施后排气筒(1)** | **80** | **非甲烷总烃** | **1.41** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安能热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-08-26** | **锅炉出口(1)** | **20** | **颗粒物** | **1.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安能热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-08-26** | **锅炉出口(1)** | **20** | **林格曼黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安能热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-08-26** | **锅炉出口(1)** | **20** | **氮氧化物** | **6.9** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安能热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-08-26** | **锅炉出口(1)** | **20** | **汞及其化合物** | **0.0027** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市安能热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-08-26** | **锅炉出口(1)** | **20** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **热电联产** | **2020-09-08** | **治理设施后排气筒(DA001)** | **100** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **热电联产** | **2020-09-08** | **治理设施后排气筒(DA001)** | **100** | **氮氧化物** | **26.3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **热电联产** | **2020-09-08** | **治理设施后排气筒(DA001)** | **100** | **氨** | **0.51** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **热电联产** | **2020-09-08** | **治理设施后排气筒(DA001)** | **100** | **颗粒物** | **2.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **热电联产** | **2020-09-08** | **治理设施后排气筒(DA001)** | **100** | **二氧化硫** | **12** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **广东长青（集团）满城热电有限公司** | **热电联产** | **2020-09-08** | **治理设施后排气筒(DA001)** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北龙翔彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2020-08-25** | **治理设施出口(1)** | **100** | **苯** | **0.2** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北龙翔彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2020-08-25** | **治理设施出口(1)** | **100** | **甲苯与二甲苯合计** | **6.1** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北龙翔彩印有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2020-08-25** | **治理设施出口(1)** | **100** | **非甲烷总烃** | **16.6** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市磊弘热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-09-16** | **治理设施出口(1)** | **40** | **林格曼黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市磊弘热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-09-16** | **治理设施出口(1)** | **40** | **氮氧化物** | **6.9** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市磊弘热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-09-16** | **治理设施出口(1)** | **40** | **颗粒物** | **<1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市磊弘热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-09-16** | **治理设施出口(1)** | **40** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市磊弘热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-09-16** | **治理设施出口(1)** | **40** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2020-07-24** | **装配5-6号线(DA005)** | **65** | **铅及其化合物** | **<0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2020-07-24** | **铅粉工序(DA001)** | **65** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2020-07-24** | **铅粉工序(DA001)** | **65** | **铅及其化合物** | **<0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2020-07-24** | **装配5-6号线(DA005)** | **65** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2020-07-24** | **铸板工序(DA002)** | **65** | **铅及其化合物** | **<0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2020-07-24** | **铸板工序(DA002)** | **65** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2020-08-07** | **1#锅炉废气治理设施后烟道出口(3)** | **/** | **颗粒物** | **2.9** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2020-08-07** | **1#锅炉废气治理设施后烟道出口(3)** | **/** | **氨** | **0.34** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2020-08-07** | **1#锅炉废气治理设施后烟道出口(3)** | **/** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2020-08-07** | **1#锅炉废气治理设施后烟道出口(3)** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2020-08-07** | **1#锅炉废气治理设施后烟道出口(3)** | **/** | **氮氧化物** | **14.5** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **热电联产** | **2020-08-07** | **1#锅炉废气治理设施后烟道出口(3)** | **/** | **二氧化硫** | **6.3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2020-09-15** | **铅合金车间治理设施出口(1)** | **85** | **铅** | **0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2020-09-15** | **铅合金车间治理设施出口(1)** | **85** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2020-09-15** | **铅零件车间治理设施出口(2)** | **85** | **铅** | **<0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2020-09-15** | **铅合金车间治理设施出口(1)** | **85** | **氮氧化物** | **<3** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆股份有限公司有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2020-09-15** | **铅合金车间治理设施出口(1)** | **85** | **颗粒物** | **29.4** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2020-09-11** | **组装工序治理设施出口(1)** | **25** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2020-09-11** | **化成工序治理设施出口(1)** | **25** | **硫酸雾** | **0.17** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2020-09-11** | **化成工序治理设施出口(1)** | **25** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2020-09-11** | **组装工序治理设施出口(1)** | **25** | **铅及其化合物** | **<0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2020-08-26** | **分板、刷板一区治理设施出口(4)** | **70** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2020-08-26** | **分板、刷板一区治理设施出口(4)** | **70** | **铅及其化合物** | **0.02** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2020-08-26** | **重力铸版一区治理设施出口(2)** | **70** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2020-08-26** | **组装一区治理设施出口(3)** | **70** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2020-08-26** | **重力铸版一区治理设施出口(2)** | **70** | **铅及其化合物** | **0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2020-08-26** | **和膏、涂板一区治理设施出口(1)** | **70** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2020-08-26** | **和膏、涂板一区治理设施出口(1)** | **70** | **铅及其化合物** | **0.09** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2020-08-26** | **组装一区治理设施出口(3)** | **70** | **铅及其化合物** | **0.01** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县朝运红盛石灰厂** | **石灰和石膏制造** | **2020-07-06** | **废气监测点3(DA003)** | **100** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县朝运红盛石灰厂** | **石灰和石膏制造** | **2020-07-06** | **废气监测点1(DA001)** | **100** | **氮氧化物** | **17** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县朝运红盛石灰厂** | **石灰和石膏制造** | **2020-07-06** | **废气监测点1(DA001)** | **100** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县朝运红盛石灰厂** | **石灰和石膏制造** | **2020-07-06** | **废气监测点1(DA001)** | **100** | **二氧化硫** | **63** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县福泰石灰制造有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-07-02** | **石灰窑** | **100** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县福泰石灰制造有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-07-02** | **成品库** | **100** | **颗粒物** | **<20** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县福泰石灰制造有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-07-02** | **石灰窑** | **100** | **二氧化硫** | **76** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县福泰石灰制造有限公司** | **石灰和石膏制造** | **2020-07-02** | **石灰窑** | **100** | **氮氧化物** | **35** | **mg/m3** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴龙源热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-09-15** | **4#锅炉治理设施出口(DA001)** | **60** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴龙源热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-09-15** | **4#锅炉治理设施出口(DA001)** | **60** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴龙源热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-09-15** | **4#锅炉治理设施出口(DA001)** | **60** | **颗粒物** | **3.63** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴龙源热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-09-15** | **4#锅炉治理设施出口(DA001)** | **60** | **氮氧化物** | **53.7** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴龙源热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-09-15** | **4#锅炉治理设施出口(DA001)** | **60** | **烟气黑度（林格曼黑度，级）** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-07** | **治理设施后排气筒(1)** | **40** | **氮氧化物** | **10.4** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-07** | **治理设施后排气筒(1)** | **40** | **二氧化硫** | **12.1** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-07** | **治理设施后排气筒(1)** | **40** | **颗粒物** | **1.1** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县泰晟染织有限责任公司** | **棉印染精加工** | **2020-09-07** | **治理设施后排气筒(1)** | **40** | **非甲烷总烃** | **1.56** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-08-19** | **治理设施出口(1)** | **100** | **二氧化硫** | **6.3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-08-19** | **治理设施出口(1)** | **100** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.0085** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-08-19** | **治理设施出口(1)** | **100** | **颗粒物** | **0.4** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-08-19** | **治理设施出口(1)** | **100** | **苯** | **0.110** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-08-19** | **治理设施出口(1)** | **100** | **氮氧化物** | **3.8** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-08-19** | **治理设施出口(1)** | **100** | **非甲烷总烃** | **5.16** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-08-20** | **治理设施出口(1)** | **30** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.008** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-08-20** | **治理设施出口(1)** | **30** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-08-20** | **治理设施出口(1)** | **30** | **苯** | **0.101** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-08-20** | **治理设施出口(1)** | **30** | **颗粒物** | **1.1** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-08-20** | **治理设施出口(1)** | **30** | **非甲烷总烃** | **0.60** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫顺纺织品印染有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2020-08-20** | **治理设施出口(1)** | **30** | **氮氧化物** | **3.5** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长润环保科技有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-07-15** | **治理设施后出口(DA001)** | **70** | **氨** | **1.91** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长润环保科技有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-07-15** | **治理设施后出口(DA001)** | **70** | **二氧化硫** | **10.2** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长润环保科技有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-07-15** | **治理设施后出口(DA001)** | **70** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长润环保科技有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-07-15** | **治理设施后出口(DA001)** | **70** | **颗粒物** | **8.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长润环保科技有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-07-15** | **治理设施后出口(DA001)** | **70** | **氮氧化物** | **13.7** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长润环保科技有限公司** | **热力生产和供应** | **2020-07-15** | **治理设施后出口(DA001)** | **70** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **原煤地坑皮带传送处理设施出口(19)** | **100** | **颗粒物** | **2.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **原煤破碎处理设施出口(17)** | **100** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **窑头治理设施后排气筒(2)** | **100** | **颗粒物** | **3.8** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **窑尾处理设施后排气筒(DA001)** | **100** | **铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物** | **0.0041** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **窑尾处理设施后排气筒(DA001)** | **100** | **汞及其化合物** | **0.0028** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **水泥调配库顶1#处理设施出口(9)** | **100** | **颗粒物** | **1.9** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **水泥散装1#治理设施出口(1)** | **100** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **原料调配库粉煤灰处理设施出口(7)** | **100** | **颗粒物** | **3.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **熟料地坑皮带2#处理设施出口(11)** | **100** | **颗粒物** | **2.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **石灰石均化地坑皮带处理设施出口(21)** | **100** | **颗粒物** | **2.6** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **水泥出库提升机治理设施出口(4)** | **100** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **水泥包装机处理设施出口(15)** | **100** | **颗粒物** | **2.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **窑尾处理设施后排气筒(DA001)** | **100** | **颗粒物** | **4.2** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **窑尾处理设施后排气筒(DA001)** | **100** | **二氧化硫** | **3.7** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **生料入窑提升机处理设施出口(14)** | **100** | **颗粒物** | **2.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **水泥包装机仓处理设施出口(16)** | **100** | **颗粒物** | **1.9** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **熟料地坑皮带1#处理设施出口(10)** | **100** | **颗粒物** | **1.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **水泥库顶1#处理设施出口(18)** | **100** | **颗粒物** | **3.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **生料库顶处理设施出口(8)** | **100** | **颗粒物** | **1.9** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **煤磨处理设施出口(13)** | **100** | **颗粒物** | **3.0** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **窑尾处理设施后排气筒(DA001)** | **100** | **氮氧化物** | **77.7** | **mg/m3** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **水泥磨尾处理设施出口(6)** | **100** | **颗粒物** | **2.6** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **水泥磨中处理设施出口(5)** | **100** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **出生料磨斜槽处理设施出口(12)** | **100** | **颗粒物** | **3.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **窑尾处理设施后排气筒(DA001)** | **100** | **氟化物** | **0.09** | **mg/m3** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **窑尾处理设施后排气筒(DA001)** | **100** | **铊、镉、铅、砷及其化合物** | **0.00076** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **水泥库顶4#处理设施出口(20)** | **100** | **颗粒物** | **3.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **窑尾处理设施后排气筒(DA001)** | **100** | **氨** | **2.0** | **mg/m3** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2020-06-12** | **窑尾处理设施后排气筒(DA001)** | **100** | **氯化氢** | **<0.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司博野县分公司** | **热力生产和供应** | **2020-07-28** | **治理设施出口(DA001)** | **65** | **氮氧化物** | **19.7** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司博野县分公司** | **热力生产和供应** | **2020-07-28** | **治理设施出口(DA001)** | **65** | **颗粒物** | **<1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司博野县分公司** | **热力生产和供应** | **2020-07-28** | **治理设施出口(DA001)** | **65** | **二氧化硫** | **3.3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司博野县分公司** | **热力生产和供应** | **2020-07-28** | **治理设施出口(DA001)** | **65** | **林格曼黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司博野县分公司** | **热力生产和供应** | **2020-07-28** | **治理设施出口(DA001)** | **65** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2020-09-08** | **2#涂布生产线治理设施出口(DA001)** | **70** | **苯** | **0.184** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2020-09-08** | **2#涂布生产线治理设施出口(DA001)** | **70** | **非甲烷总烃** | **27.0** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定乐凯新材料股份有限公司** | **文化用信息化学品制造** | **2020-09-08** | **2#涂布生产线治理设施出口(DA001)** | **70** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.058** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **国电联合动力技术（保定）有限公司** | **风能原动设备制造** | **2020-09-17** | **涂装工序治理设施后排气筒(DA001)** | **100** | **苯** | **0.140** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **国电联合动力技术（保定）有限公司** | **风能原动设备制造** | **2020-09-17** | **涂装工序治理设施后排气筒(DA001)** | **100** | **非甲烷总烃** | **10.17** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **国电联合动力技术（保定）有限公司** | **风能原动设备制造** | **2020-09-17** | **涂装工序治理设施后排气筒(DA001)** | **100** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.019** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2020-06-24** | **治理设施出口(DA001)** | **100** | **氮氧化物** | **191.9** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2020-06-24** | **治理设施出口(DA001)** | **100** | **二氧化硫** | **3.9** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2020-06-24** | **治理设施出口(DA001)** | **100** | **氯化氢** | **<0.2** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2020-06-24** | **治理设施出口(DA001)** | **100** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **0.0041** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2020-06-24** | **治理设施出口(DA001)** | **100** | **颗粒物** | **3.6** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2020-06-24** | **治理设施出口(DA001)** | **100** | **一氧化碳** | **5.9** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2020-06-24** | **治理设施出口(DA001)** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **其他电力生产** | **2020-06-24** | **治理设施出口(DA001)** | **100** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **0.00013** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **锅炉排气筒出口(DA001)** | **/** | **二氧化硫** | **4** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **东压成车间UV光解装置排气筒出口(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **4.30** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **东压成车间UV光解装置排气筒出口(DA001)** | **/** | **臭气浓度** | **1318** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **西压成车间光氧催化+低温等离子装置排气筒出口(DA001)** | **/** | **臭气浓度** | **977** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **密炼工序布袋除尘器+低温等离子装置排气筒出口(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **4.25** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **出片工序等离子光氧催化一体机排气筒出口(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.82** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **锅炉排气筒出口(DA001)** | **/** | **颗粒物** | **2.4** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **密炼工序布袋除尘器+低温等离子装置排气筒出口(DA001)** | **/** | **颗粒物** | **3.5** | **mg/m3** | **12** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **出片工序等离子光氧催化一体机排气筒出口(DA001)** | **/** | **臭气浓度** | **977** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **锅炉排气筒出口(DA001)** | **/** | **氮氧化物** | **18** | **mg/m3** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **西厂房硫化（南）工序UV光解装置排气筒出口(DA001)** | **/** | **臭气浓度** | **1318** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **西厂房硫化（南）工序UV光解装置排气筒出口(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **2.74** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **东厂房硫化工序UV光解装置排气筒出口(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **4.03** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **锅炉排气筒出口(DA001)** | **/** | **林格曼黑度** | **1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **东厂房硫化工序UV光解装置排气筒出口(DA001)** | **/** | **臭气浓度** | **977** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **西压成车间光氧催化+低温等离子装置排气筒出口(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **4.69** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **密炼工序布袋除尘器+低温等离子装置排气筒出口(DA001)** | **/** | **臭气浓度** | **1318** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **阻燃带工序油烟净化器排气筒出口(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.52** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **西厂房硫化（北）工序UV光解装置排气筒出口(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.71** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **西厂房硫化（北）工序UV光解装置排气筒出口(DA001)** | **/** | **臭气浓度** | **977** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北一川胶带集团有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2020-07-15** | **阻燃带工序油烟净化器排气筒出口(DA001)** | **/** | **臭气浓度** | **1318** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |

2020年9月其他重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **综合医院** | **2020-07-01** | **废水总排口** | **五日生化需氧量** | **8.5** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **综合医院** | **2020-07-01** | **废水总排口** | **化学需氧量** | **23** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **综合医院** | **2020-07-01** | **废水总排口** | **总氮** | **19.3** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **综合医院** | **2020-07-01** | **废水总排口** | **氨氮（NH3-N）** | **1.14** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **综合医院** | **2020-07-01** | **废水总排口** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **综合医院** | **2020-07-01** | **废水总排口** | **动植物油** | **0.09** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **综合医院** | **2020-07-01** | **废水总排口** | **粪大肠菌群** | **20** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **综合医院** | **2020-07-01** | **废水总排口** | **总余氯** | **6.33** | **mg/L** | **8** | **2** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **综合医院** | **2020-07-01** | **废水总排口** | **总磷** | **0.04** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县医院** | **综合医院** | **2020-07-01** | **废水总排口** | **pH值** | **7.42** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县医院** | **综合医院** | **2020-07-29** | **出口** | **总汞** | **<0.00001** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县医院** | **综合医院** | **2020-07-29** | **出口** | **五日生化需氧量** | **41.1** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县医院** | **综合医院** | **2020-07-29** | **出口** | **总磷（以P计）** | **0.52** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县医院** | **综合医院** | **2020-07-29** | **出口** | **化学需氧量** | **96** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县医院** | **综合医院** | **2020-07-29** | **出口** | **氨氮（NH3-N）** | **8.94** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县医院** | **综合医院** | **2020-07-29** | **出口** | **总银** | **<0.03** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县医院** | **综合医院** | **2020-07-29** | **出口** | **悬浮物** | **34** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县医院** | **综合医院** | **2020-07-29** | **出口** | **pH值** | **7.66** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县医院** | **综合医院** | **2020-07-29** | **出口** | **粪大肠菌群** | **<20** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |

附表5：重点排污单位行业排放达标情况

2020年9月废水/废气/噪声/土壤/其他重点排污单位行业排放达标情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **行业** | **企业数量** | **达标率** |
| 污水处理及再生利用 | 10 | 100% |
| 热力生产和供应 | 5 | 100% |
| 石灰和石膏制造 | 2 | 100% |
| 绳、索、缆制造 | 1 | 100% |
| 文化用信息化学品制造 | 1 | 100% |
| 风能原动设备制造 | 1 | 100% |
| 其他未列明食品制造 | 1 | 100% |
| 棉印染精加工 | 7 | 100% |
| 综合医院 | 2 | 100% |
| 毛染整精加工 | 1 | 100% |
| 皮革鞣制加工 | 1 | 100% |
| 毛条和毛纱线加工 | 1 | 100% |
| 其他合成材料制造 | 1 | 100% |
| 热电联产 | 2 | 100% |
| 包装装潢及其他印刷 | 1 | 100% |
| 有色金属合金制造 | 1 | 100% |
| 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 1 | 100% |
| 橡胶板、管、带制造 | 1 | 100% |
| 针织或钩针编织品制造 | 2 | 100% |
| 洗染服务 | 1 | 100% |
| 毛皮鞣制加工 | 1 | 100% |
| 铅蓄电池制造 | 3 | 100% |
| 水泥制造 | 1 | 100% |
| 其他电力生产 | 1 | 100% |
| 化纤织物染整精加工 | 3 | 100% |
| 毛纺织及染整精加工 | 5 | 100% |
| 毛染整精加工 | 3 | 100% |
| 涤纶纤维制造 | 2 | 100% |
| 卫生材料及医药用品制造 | 1 | 100% |