**保定市污染源执法监测半年报**

**2021年上半年**

2021年7月

保定市环境监控中心

编制单位：保定市环境监控中心

编制人：

审核人：

审定人：

签发人：

**一、执法监测概况**

全市已核发排污许可证的企业共3419家，上半年开展执法监测的企业37家，占发证企业总数量的1.1%，涉及7个行业；其中0家为涉废气VOCs排放企业。

其中废水排放（不含污水处理厂）的发证企业1家，达标率为100%；废气排放的发证企业16家，达标率为100%；污水处理厂共20家，达标率为100%；无组织排放的发证企业0家；土壤排放的发证企业0家；噪声排放的发证企业0家。

对0家列入评估监测计划的钢铁企业有组织排放源开展了复查抽测；对0家执行新标准的水泥企业的有组织排放源开展了监测；对0家执行新标准的35吨以上燃煤锅炉,20吨以上的燃气、燃油、燃生物质锅炉开展了抽测。

1. **废水（除污水处理厂）排放情况**

**2.1 县（区）废水排放情况**

2021年上半年仅蠡县开展了废水监测，共监测1家废水（除污水处理厂）排放企业，0家超标。

从地区监测情况来看，0个地区存在超标。

**2.2 废水污染物排放情况**

全市共监测废水（除污水处理厂）排放污染物6项，超标0项；监测企业数为1家，超标企业数为0家。

**2.3 废水排放行业分布情况**

废水（除污水处理厂）监测共涉及1个行业，集中分布在保健食品制造1个行业。0个行业存在超标。

1. **废气排放情况**

**3.1 县（区）废气排放情况**

2021年上半年还未开展废气监测。

**3.2 废气污染物排放情况**

全市共监测废气排放污染物364项，超标0项；监测企业数为16家，超标企业数为0家。

**3.3 废气排放行业分布情况**

废气监测共涉及7个行业，集中分布在热力生产和供应、热电联产、其他电力生产、化纤织物染整精加工、氮肥制造、机制纸及纸板制造和炼铁等7个行业。0个行业存在超标。

1. **污水处理厂排放情况**

**4.1 县（区）污水处理厂排放情况**

2021年上半年还未开展污水处理厂监测。

**4.2 污水处理厂污染物排放情况**

全市共监测污水处理厂排放污染物1188项，超标0项；监测企业数为20家，超标企业数为0家。

1. **土壤排放情况**

**5.1 县（区）土壤排放情况**

2021年上半年还未开展土壤监测。

**5.2 土壤污染物排放情况**

全市共监测土壤排放污染物0项，超标0项；监测企业数为0家，超标企业数为0家。

**5.3 土壤排放行业分布情况**

土壤监测共涉及0个行业。0个行业存在超标。

1. **噪声排放情况**

**6.1 县（区）噪声排放情况**

2021年上半年未开展噪声监测，共监测0家噪声排放企业，0家超标。

从地区监测情况来看，0个地区存在超标。

**6.2 噪声污染物排放情况**

全市共监测噪声排放污染物0项，超标0项；监测企业数为0家，超标企业数为0家。

**6.3 噪声排放行业分布情况**

噪声监测共涉及0个行业。0个行业存在超标。

1. **复测排污单位情况**

上半年复测0家。

1. **问题与建议**

**8.1 执法监测存在主要问题**

数据报送不及时，上半年监测数量少。

**8.2 执法监测发现的污染源排放及监管问题**

无。

**8.3 针对存在问题提出针对性意见**

及时录入数据，现场监测后30日内出具正式监测报告，并在五个工作日内将数据录入“全国污染源监测信息管理与共享平台”。

附表1 上半年发证企业执法监测情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区划(市)** | **发证企业数量** | **上半年监测数量** | **上半年监测涉废气VOCs企业数量** | **监测废水（不含污水处理厂）企业数量** | | **监测废气企业数量** | | **污水处理厂数量** | | **监测无组织企业数量** | | **监测土壤企业数量** | | **监测噪声企业数量** | |
| **上半年开展家数** | **达标率（%）** | **上半年开展家数** | **达标率（%）** | **上半年开展家数** | **达标率（%）** | **上半年开展家数** | **达标率（%）** | **上半年开展家数** | **达标率（%）** | **上半年开展家数** | **达标率（%）** |
| 保定市 | 3419 | 37 | 0 | 1 | 100 | 16 | 100 | 20 | 100 | 0 | / | 0 | / | 0 | / |

附表2 上半年执法监测超标结果（分为（废水（不含污水处理厂）、废气、污水处理厂、噪声、土壤、其他），以下项目为必填项目，可以加其他内容。

2021年上半年废水监测超标结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **无** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2021年上半年污水处理厂监测超标结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **无** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2021年上半年废气监测超标结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **无** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2021年上半年无组织监测超标结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **无** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2021年上半年土壤监测超标结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **无** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2021年上半年噪声监测超标结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **无** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3：执法监测行业排放达标情况

2021年上半年废水排放行业达标情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **行业** | **数量** | **达标率** |
| **1** | **保健食品制造** | **1** | **100%** |
| **2** | **污水处理及再生利用** | **20** | **100%** |

2021年上半年废气排放行业达标情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **行业** | **数量** | **达标率** |
| **1** | **热力生产和供应** | **9** | **100%** |
| **2** | **其他电力生产** | **2** | **100%** |
| **3** | **热电联产** | **1** | **100%** |
| **4** | **氮肥制造** | **1** | **100%** |
| **5** | **炼铁** | **1** | **100%** |
| **6** | **化纤织物染整精加工** | **1** | **100%** |
| **7** | **机制纸及纸板制造** | **1** | **100%** |

2021年无组织排放行业达标情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **行业** | **数量** | **达标率** |
| **1** | **无** | **/** | **/** |

2021年土壤排放行业达标情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **行业** | **数量** | **达标率** |
| **1** | **无** | **/** | **/** |

2021年噪声排放行业达标情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **行业** | **数量** | **达标率** |
| **1** | **无** | **/** | **/** |

附表4 复测企业情况

2021年上半年复测情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **复测排污单位名单** | **原监测时间** | **复测时间** | **复测数据是否达标（若有超标，请注明超标项目）** | **复测数据是否录入平台** |
| 无 | **/** | **/** | **/** | **/** |

附表5 上半年执法监测结果

2021年上半年废水监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定赛行阿胶有限公司** | **其他食品制造** | **2021-01-14** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.03** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定赛行阿胶有限公司** | **其他食品制造** | **2021-01-14** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **4.58** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定赛行阿胶有限公司** | **其他食品制造** | **2021-01-14** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **23** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定赛行阿胶有限公司** | **其他食品制造** | **2021-01-14** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **23** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定赛行阿胶有限公司** | **其他食品制造** | **2021-01-14** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.31** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定赛行阿胶有限公司** | **其他食品制造** | **2021-01-14** | **污水处理设施出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **10** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |

2021年上半年废气监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否**  **超标** | **超标**  **倍数** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-03-04** | **2#焚烧炉废气排口** | **100** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-03-04** | **2#焚烧炉废气排口** | **100** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **0.000032** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-03-04** | **2#焚烧炉废气排口** | **100** | **一氧化碳** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-03-04** | **2#焚烧炉废气排口** | **100** | **颗粒物** | **1.2** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-03-04** | **2#焚烧炉废气排口** | **100** | **氯化氢** | **<0.2** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-03-04** | **2#焚烧炉废气排口** | **100** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **0.0062** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-03-04** | **2#焚烧炉废气排口** | **100** | **氮氧化物** | **167.5** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-03-04** | **2#焚烧炉废气排口** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-03-16** | **2#焚烧炉** | **100** | **氮氧化物** | **340.7** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-03-16** | **2#焚烧炉** | **100** | **镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）** | **0.00006** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-03-16** | **2#焚烧炉** | **100** | **氯化氢** | **4.73** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-03-16** | **2#焚烧炉** | **100** | **颗粒物** | **<1** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-03-16** | **2#焚烧炉** | **100** | **锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）** | **0.01** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-03-16** | **2#焚烧炉** | **100** | **二氧化硫** | **30.7** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-03-16** | **2#焚烧炉** | **100** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-03-16** | **2#焚烧炉** | **100** | **一氧化碳** | **<3** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县顺通热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-02** | **废气处理设施后排气筒** | **65** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县顺通热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-02** | **废气处理设施后排气筒** | **65** | **颗粒物** | **1.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县顺通热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-02** | **废气处理设施后排气筒** | **65** | **氮氧化物** | **30.7** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县顺通热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-02** | **废气处理设施后排气筒** | **65** | **林格曼黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县顺通热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-02** | **废气处理设施后排气筒** | **65** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县顺通热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-02** | **废气处理设施后排气筒** | **65** | **氨** | **0.1** | **kg/h** | **75** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县国润发投热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-10** | **1#、3#锅炉(DA001)** | **90** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县国润发投热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-10** | **1#、3#锅炉(DA001)** | **90** | **颗粒物** | **2.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县国润发投热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-10** | **1#、3#锅炉(DA001)** | **90** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县国润发投热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-10** | **1#、3#锅炉(DA001)** | **90** | **氮氧化物** | **34.9** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县国润发投热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-10** | **1#、3#锅炉(DA001)** | **90** | **林格曼黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县望鑫热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-03** | **锅炉(DA001)** | **50** | **氮氧化物** | **46.4** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县望鑫热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-03** | **锅炉(DA001)** | **50** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县望鑫热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-03** | **锅炉(DA001)** | **50** | **烟气黑度（林格曼黑度，级）** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县望鑫热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-03** | **锅炉(DA001)** | **50** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都县望鑫热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-03** | **锅炉(DA001)** | **50** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县龙烁供热有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-09** | **3#燃煤锅炉(DA001)** | **75** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县龙烁供热有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-09** | **3#燃煤锅炉(DA001)** | **75** | **颗粒物** | **<1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县龙烁供热有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-09** | **3#燃煤锅炉(DA001)** | **75** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县龙烁供热有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-09** | **3#燃煤锅炉(DA001)** | **75** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县龙烁供热有限责任公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-09** | **3#燃煤锅炉(DA001)** | **75** | **氮氧化物** | **44.0** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市隆创集中供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-11** | **2#供热锅炉出口** | **75** | **颗粒物** | **2.0** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市隆创集中供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-11** | **2#供热锅炉出口** | **75** | **二氧化硫** | **4.4** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市隆创集中供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-11** | **2#供热锅炉出口** | **75** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市隆创集中供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-11** | **2#供热锅炉出口** | **75** | **氮氧化物** | **17.8** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市隆创集中供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-03-11** | **2#供热锅炉出口** | **75** | **烟气黑度** | **<1** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司竞秀区分公司** | **热力生产和供应** | **2021-05-17** | **治理设施后排气筒** | **75** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司竞秀区分公司** | **热力生产和供应** | **2021-05-17** | **治理设施后排气筒** | **75** | **氮氧化物** | **37.3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司竞秀区分公司** | **热力生产和供应** | **2021-05-17** | **治理设施后排气筒** | **75** | **二氧化硫** | **18.3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司竞秀区分公司** | **热力生产和供应** | **2021-05-17** | **治理设施后排气筒** | **75** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司竞秀区分公司** | **热力生产和供应** | **2021-05-17** | **治理设施后排气筒** | **75** | **颗粒物** | **<1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-05-18** | **处理设施出口** | **85** | **烟气黑度（林格曼黑度，级）** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-05-18** | **处理设施出口** | **85** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-05-18** | **处理设施出口** | **85** | **氮氧化物** | **21.1** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-05-18** | **处理设施出口** | **85** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定雨森卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-05-18** | **处理设施出口** | **85** | **颗粒物** | **6.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市磊弘热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-05-08** | **治理设施出口(1)** | **60** | **林格曼黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市磊弘热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-05-08** | **治理设施出口(1)** | **60** | **氮氧化物** | **8** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市磊弘热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-05-08** | **治理设施出口(1)** | **60** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市磊弘热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-05-08** | **治理设施出口(1)** | **60** | **颗粒物** | **<1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市磊弘热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-05-08** | **治理设施出口(1)** | **60** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **火力发电** | **2021-05-08** | **2#锅炉亚临界汽包炉(4)** | **68** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **火力发电** | **2021-05-08** | **2#锅炉亚临界汽包炉(4)** | **68** | **二氧化硫** | **20** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **火力发电** | **2021-05-08** | **2#锅炉亚临界汽包炉(4)** | **68** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **火力发电** | **2021-05-08** | **2#锅炉亚临界汽包炉(4)** | **68** | **氮氧化物** | **23.9** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **火力发电** | **2021-05-08** | **2#锅炉亚临界汽包炉(4)** | **68** | **烟尘** | **1.9** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **大唐清苑热电有限公司** | **火力发电** | **2021-05-08** | **2#锅炉亚临界汽包炉(4)** | **68** | **氨** | **1.31** | **mg/m3** | **2.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴龙源热力有限公司** | **电力、热力生产和供应业** | **2021-05-20** | **1#、2#燃煤锅炉** | **75** | **颗粒物** | **2.4** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴龙源热力有限公司** | **电力、热力生产和供应业** | **2021-05-20** | **1#、2#燃煤锅炉** | **75** | **氮氧化物** | **45.3** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴龙源热力有限公司** | **电力、热力生产和供应业** | **2021-05-20** | **1#、2#燃煤锅炉** | **75** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴龙源热力有限公司** | **电力、热力生产和供应业** | **2021-05-20** | **1#、2#燃煤锅炉** | **75** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴龙源热力有限公司** | **电力、热力生产和供应业** | **2021-05-20** | **1#、2#燃煤锅炉** | **75** | **林格曼黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **纺织业** | **2021-05-20** | **治理设施出口(1)** | **100** | **苯** | **0.105** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **纺织业** | **2021-05-20** | **治理设施出口(1)** | **100** | **颗粒物** | **<1** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **纺织业** | **2021-05-20** | **治理设施出口(1)** | **100** | **二氧化硫** | **5** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **纺织业** | **2021-05-20** | **治理设施出口(1)** | **100** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.0792** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **纺织业** | **2021-05-20** | **治理设施出口(1)** | **100** | **非甲烷总烃** | **5.48** | **mg/m3** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县振华毛纺织有限公司** | **纺织业** | **2021-05-20** | **治理设施出口(1)** | **100** | **氮氧化物** | **5** | **mg/m3** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2021-05-19** | **治理设施后排气筒** | **90** | **烟气黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2021-05-19** | **治理设施后排气筒** | **90** | **颗粒物** | **5.2** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2021-05-19** | **治理设施后排气筒** | **90** | **二氧化硫** | **4.1** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2021-05-19** | **治理设施后排气筒** | **90** | **氮氧化物** | **28.6** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2021-05-19** | **治理设施后排气筒** | **90** | **氨** | **0.72** | **mg/m3** | **7.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2021-05-19** | **治理设施后排气筒** | **90** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司博野县分公司** | **热力生产和供应** | **2021-05-20** | **治理设施出口(DA001)** | **80** | **颗粒物** | **<1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司博野县分公司** | **热力生产和供应** | **2021-05-20** | **治理设施出口(DA001)** | **80** | **林格曼黑度** | **<1** | **级** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司博野县分公司** | **热力生产和供应** | **2021-05-20** | **治理设施出口(DA001)** | **80** | **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司博野县分公司** | **热力生产和供应** | **2021-05-20** | **治理设施出口(DA001)** | **80** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中煤科工保定清洁能源有限公司博野县分公司** | **热力生产和供应** | **2021-05-20** | **治理设施出口(DA001)** | **80** | **氮氧化物** | **13.7** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂** | **炼铁** | **2021-05-17** | **竖炉脱硫排气筒出口** | **/** | **氮氧化物** | **20** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂** | **炼铁** | **2021-05-17** | **竖炉脱硫排气筒出口** | **/** | **颗粒物** | **6.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂** | **炼铁** | **2021-05-17** | **竖炉脱硫排气筒出口** | **/** | **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |

2021年上半年污水处理厂监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **出口** | **42.7** | **24.2** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **出口** | **42.7** | **24.2** | **/** | **化学需氧量** | **21** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **出口** | **42.7** | **24.2** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **出口** | **42.7** | **24.2** | **/** | **pH值** | **7.4** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **出口** | **42.7** | **24.2** | **/** | **总磷** | **0.09** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **出口** | **42.7** | **24.2** | **/** | **氨氮** | **0.304** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **出口** | **42.7** | **24.2** | **/** | **总汞** | **0.00011** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **出口** | **42.7** | **24.2** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **出口** | **42.7** | **24.2** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **出口** | **42.7** | **24.2** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **出口** | **42.7** | **24.2** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **出口** | **42.7** | **24.2** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **出口** | **42.7** | **24.2** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.1** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **出口** | **42.7** | **24.2** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **出口** | **42.7** | **24.2** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **出口** | **42.7** | **24.2** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **出口** | **42.7** | **24.2** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司溪源污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **出口** | **42.7** | **24.2** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.8** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **处理设施出口** | **23.4** | **24** | **/** | **化学需氧量** | **7** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **处理设施出口** | **23.4** | **24** | **/** | **总磷** | **0.06** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **处理设施出口** | **23.4** | **24** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **处理设施出口** | **23.4** | **24** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **处理设施出口** | **23.4** | **24** | **/** | **氨氮** | **0.326** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **处理设施出口** | **23.4** | **24** | **/** | **总汞** | **0.00016** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **处理设施出口** | **23.4** | **24** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **处理设施出口** | **23.4** | **24** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **处理设施出口** | **23.4** | **24** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **处理设施出口** | **23.4** | **24** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **处理设施出口** | **23.4** | **24** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **处理设施出口** | **23.4** | **24** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **处理设施出口** | **23.4** | **24** | **/** | **五日生化需氧量** | **3.2** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **处理设施出口** | **23.4** | **24** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.49** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **处理设施出口** | **23.4** | **24** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **处理设施出口** | **23.4** | **24** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **处理设施出口** | **23.4** | **24** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市排水总公司银定庄污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-02** | **处理设施出口** | **23.4** | **24** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-08** | **出口(1)** | **3** | **30.3** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-08** | **出口(1)** | **3** | **30.3** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-08** | **出口(1)** | **3** | **30.3** | **/** | **化学需氧量** | **13** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-08** | **出口(1)** | **3** | **30.3** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-08** | **出口(1)** | **3** | **30.3** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-08** | **出口(1)** | **3** | **30.3** | **/** | **总汞** | **0.0003** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-08** | **出口(1)** | **3** | **30.3** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-08** | **出口(1)** | **3** | **30.3** | **/** | **pH值** | **7.6** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-08** | **出口(1)** | **3** | **30.3** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-08** | **出口(1)** | **3** | **30.3** | **/** | **总磷** | **0.03** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-08** | **出口(1)** | **3** | **30.3** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-08** | **出口(1)** | **3** | **30.3** | **/** | **总氮（以N计）** | **5.26** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-08** | **出口(1)** | **3** | **30.3** | **/** | **氨氮** | **0.177** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-08** | **出口(1)** | **3** | **30.3** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.8** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-08** | **出口(1)** | **3** | **30.3** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-08** | **出口(1)** | **3** | **30.3** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-08** | **出口(1)** | **3** | **30.3** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-08** | **出口(1)** | **3** | **30.3** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-14** | **处理设施出口** | **11.7** | **20.4** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-14** | **处理设施出口** | **11.7** | **20.4** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-14** | **处理设施出口** | **11.7** | **20.4** | **/** | **化学需氧量** | **18** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-14** | **处理设施出口** | **11.7** | **20.4** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.1** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-14** | **处理设施出口** | **11.7** | **20.4** | **/** | **粪大肠菌群** | **<20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-14** | **处理设施出口** | **11.7** | **20.4** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-14** | **处理设施出口** | **11.7** | **20.4** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-14** | **处理设施出口** | **11.7** | **20.4** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-14** | **处理设施出口** | **11.7** | **20.4** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-14** | **处理设施出口** | **11.7** | **20.4** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-14** | **处理设施出口** | **11.7** | **20.4** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-14** | **处理设施出口** | **11.7** | **20.4** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.513** | **mg/L** | **1.5;2.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-14** | **处理设施出口** | **11.7** | **20.4** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-14** | **处理设施出口** | **11.7** | **20.4** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.4** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-14** | **处理设施出口** | **11.7** | **20.4** | **/** | **pH值** | **7.64** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-14** | **处理设施出口** | **11.7** | **20.4** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-14** | **处理设施出口** | **11.7** | **20.4** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.28** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **清苑县祥太水务有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-14** | **处理设施出口** | **11.7** | **20.4** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-24** | **处理设施出口** | **7.4** | **19.1** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-24** | **处理设施出口** | **7.4** | **19.1** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-24** | **处理设施出口** | **7.4** | **19.1** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-24** | **处理设施出口** | **7.4** | **19.1** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-24** | **处理设施出口** | **7.4** | **19.1** | **/** | **总汞** | **0.00018** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-24** | **处理设施出口** | **7.4** | **19.1** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-24** | **处理设施出口** | **7.4** | **19.1** | **/** | **总磷** | **0.10** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-24** | **处理设施出口** | **7.4** | **19.1** | **/** | **化学需氧量** | **11** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-24** | **处理设施出口** | **7.4** | **19.1** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-24** | **处理设施出口** | **7.4** | **19.1** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-24** | **处理设施出口** | **7.4** | **19.1** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-24** | **处理设施出口** | **7.4** | **19.1** | **/** | **pH值** | **7.65** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-24** | **处理设施出口** | **7.4** | **19.1** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-24** | **处理设施出口** | **7.4** | **19.1** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-24** | **处理设施出口** | **7.4** | **19.1** | **/** | **氨氮** | **0.281** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-24** | **处理设施出口** | **7.4** | **19.1** | **/** | **五日生化需氧量** | **0.8** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-24** | **处理设施出口** | **7.4** | **19.1** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定创杰市政工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-24** | **处理设施出口** | **7.4** | **19.1** | **/** | **总氮（以N计）** | **7.50** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-07** | **处理设施出口** | **3.3** | **23.6** | **/** | **pH值** | **7.7** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-07** | **处理设施出口** | **3.3** | **23.6** | **/** | **五日生化需氧量** | **0.9** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-07** | **处理设施出口** | **3.3** | **23.6** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.05** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-07** | **处理设施出口** | **3.3** | **23.6** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.253** | **mg/L** | **1.5;2.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-07** | **处理设施出口** | **3.3** | **23.6** | **/** | **化学需氧量** | **8** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-07** | **处理设施出口** | **3.3** | **23.6** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-07** | **处理设施出口** | **3.3** | **23.6** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-07** | **处理设施出口** | **3.3** | **23.6** | **/** | **总汞** | **0.00014** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-07** | **处理设施出口** | **3.3** | **23.6** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-07** | **处理设施出口** | **3.3** | **23.6** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-07** | **处理设施出口** | **3.3** | **23.6** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-07** | **处理设施出口** | **3.3** | **23.6** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-07** | **处理设施出口** | **3.3** | **23.6** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-07** | **处理设施出口** | **3.3** | **23.6** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.86** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-07** | **处理设施出口** | **3.3** | **23.6** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-07** | **处理设施出口** | **3.3** | **23.6** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-07** | **处理设施出口** | **3.3** | **23.6** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县滨河城市污水处理中心（东）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-07** | **处理设施出口** | **3.3** | **23.6** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-15** | **处理设施出口** | **3.2** | **24** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-15** | **处理设施出口** | **3.2** | **24** | **/** | **总汞** | **0.00065** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-15** | **处理设施出口** | **3.2** | **24** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-15** | **处理设施出口** | **3.2** | **24** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **MPN/L** | **1000** |  | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-15** | **处理设施出口** | **3.2** | **24** | **/** | **pH值** | **7.3** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-15** | **处理设施出口** | **3.2** | **24** | **/** | **氨氮** | **0.093** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-15** | **处理设施出口** | **3.2** | **24** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-15** | **处理设施出口** | **3.2** | **24** | **/** | **总磷** | **0.08** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-15** | **处理设施出口** | **3.2** | **24** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-15** | **处理设施出口** | **3.2** | **24** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-15** | **处理设施出口** | **3.2** | **24** | **/** | **总砷** | **0.0006** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-15** | **处理设施出口** | **3.2** | **24** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-15** | **处理设施出口** | **3.2** | **24** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.1** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-15** | **处理设施出口** | **3.2** | **24** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-15** | **处理设施出口** | **3.2** | **24** | **/** | **化学需氧量** | **10** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-15** | **处理设施出口** | **3.2** | **24** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-15** | **处理设施出口** | **3.2** | **24** | **/** | **总氮（以N计）** | **8.80** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阜平县恒和污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-15** | **处理设施出口** | **3.2** | **24** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城建市政有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-13** | **处理设施出口** | **7.2** | **23.5** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城建市政有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-13** | **处理设施出口** | **7.2** | **23.5** | **/** | **总汞** | **0.00011** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城建市政有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-13** | **处理设施出口** | **7.2** | **23.5** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城建市政有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-13** | **处理设施出口** | **7.2** | **23.5** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城建市政有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-13** | **处理设施出口** | **7.2** | **23.5** | **/** | **pH值** | **7.80** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城建市政有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-13** | **处理设施出口** | **7.2** | **23.5** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.120** | **mg/L** | **1.5;2.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城建市政有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-13** | **处理设施出口** | **7.2** | **23.5** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.11** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城建市政有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-13** | **处理设施出口** | **7.2** | **23.5** | **/** | **色度** | **8** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城建市政有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-13** | **处理设施出口** | **7.2** | **23.5** | **/** | **化学需氧量** | **9** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城建市政有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-13** | **处理设施出口** | **7.2** | **23.5** | **/** | **总砷** | **0.0007** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城建市政有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-13** | **处理设施出口** | **7.2** | **23.5** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城建市政有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-13** | **处理设施出口** | **7.2** | **23.5** | **/** | **总氮（以N计）** | **9.68** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城建市政有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-13** | **处理设施出口** | **7.2** | **23.5** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城建市政有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-13** | **处理设施出口** | **7.2** | **23.5** | **/** | **五日生化需氧量** | **3.4** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城建市政有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-13** | **处理设施出口** | **7.2** | **23.5** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城建市政有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-13** | **处理设施出口** | **7.2** | **23.5** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城建市政有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-13** | **处理设施出口** | **7.2** | **23.5** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县城建市政有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-13** | **处理设施出口** | **7.2** | **23.5** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **出口** | **4.4** | **19** | **/** | **总汞** | **0.00009** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **出口** | **4.4** | **19** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **出口** | **4.4** | **19** | **/** | **总磷** | **0.11** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **出口** | **4.4** | **19** | **/** | **氨氮** | **0.195** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **出口** | **4.4** | **19** | **/** | **粪大肠菌群数** | **400** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **出口** | **4.4** | **19** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **出口** | **4.4** | **19** | **/** | **化学需氧量** | **14** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **出口** | **4.4** | **19** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **出口** | **4.4** | **19** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.45** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **出口** | **4.4** | **19** | **/** | **pH值** | **7.55** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **出口** | **4.4** | **19** | **/** | **五日生化需氧量** | **3.1** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **出口** | **4.4** | **19** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **出口** | **4.4** | **19** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **出口** | **4.4** | **19** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **出口** | **4.4** | **19** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **出口** | **4.4** | **19** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **出口** | **4.4** | **19** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **出口** | **4.4** | **19** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务（高阳）有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-01** | **一期处理设施出口** | **0.004** | **21** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务（高阳）有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-01** | **一期处理设施出口** | **0.004** | **21** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务（高阳）有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-01** | **一期处理设施出口** | **0.004** | **21** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.03** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务（高阳）有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-01** | **一期处理设施出口** | **0.004** | **21** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务（高阳）有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-01** | **一期处理设施出口** | **0.004** | **21** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务（高阳）有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-01** | **一期处理设施出口** | **0.004** | **21** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务（高阳）有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-01** | **一期处理设施出口** | **0.004** | **21** | **/** | **化学需氧量** | **18** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务（高阳）有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-01** | **一期处理设施出口** | **0.004** | **21** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务（高阳）有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-01** | **一期处理设施出口** | **0.004** | **21** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务（高阳）有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-01** | **一期处理设施出口** | **0.004** | **21** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.220** | **mg/L** | **1.5;2.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务（高阳）有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-01** | **一期处理设施出口** | **0.004** | **21** | **/** | **pH值** | **8.2** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务（高阳）有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-01** | **一期处理设施出口** | **0.004** | **21** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务（高阳）有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-01** | **一期处理设施出口** | **0.004** | **21** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.8** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务（高阳）有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-01** | **一期处理设施出口** | **0.004** | **21** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务（高阳）有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-01** | **一期处理设施出口** | **0.004** | **21** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务（高阳）有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-01** | **一期处理设施出口** | **0.004** | **21** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.38** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务（高阳）有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-01** | **一期处理设施出口** | **0.004** | **21** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **联合环境水务（高阳）有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-01** | **一期处理设施出口** | **0.004** | **21** | **/** | **总汞** | **<0.00012** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-08** | **处理设施出口** | **6.39** | **10.7** | **/** | **总汞** | **0.000041** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-08** | **处理设施出口** | **6.39** | **10.7** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-08** | **处理设施出口** | **6.39** | **10.7** | **/** | **总砷** | **0.000259** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-08** | **处理设施出口** | **6.39** | **10.7** | **/** | **总氮（以N计）** | **8.18** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-08** | **处理设施出口** | **6.39** | **10.7** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-08** | **处理设施出口** | **6.39** | **10.7** | **/** | **化学需氧量** | **19** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-08** | **处理设施出口** | **6.39** | **10.7** | **/** | **总铅** | **0.003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-08** | **处理设施出口** | **6.39** | **10.7** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-08** | **处理设施出口** | **6.39** | **10.7** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-08** | **处理设施出口** | **6.39** | **10.7** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-08** | **处理设施出口** | **6.39** | **10.7** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-08** | **处理设施出口** | **6.39** | **10.7** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-08** | **处理设施出口** | **6.39** | **10.7** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.08** | **mg/L** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-08** | **处理设施出口** | **6.39** | **10.7** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-08** | **处理设施出口** | **6.39** | **10.7** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.284** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-08** | **处理设施出口** | **6.39** | **10.7** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-08** | **处理设施出口** | **6.39** | **10.7** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞源县污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-08** | **处理设施出口** | **6.39** | **10.7** | **/** | **pH值** | **8.05** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-26** | **污水处理厂总排口** | **4.34** | **21.4** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.173** | **mg/L** | **1.5;2.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-26** | **污水处理厂总排口** | **4.34** | **21.4** | **/** | **pH值** | **7.47** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-26** | **污水处理厂总排口** | **4.34** | **21.4** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-26** | **污水处理厂总排口** | **4.34** | **21.4** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-26** | **污水处理厂总排口** | **4.34** | **21.4** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-26** | **污水处理厂总排口** | **4.34** | **21.4** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.2** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-26** | **污水处理厂总排口** | **4.34** | **21.4** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-26** | **污水处理厂总排口** | **4.34** | **21.4** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-26** | **污水处理厂总排口** | **4.34** | **21.4** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-26** | **污水处理厂总排口** | **4.34** | **21.4** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-26** | **污水处理厂总排口** | **4.34** | **21.4** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-26** | **污水处理厂总排口** | **4.34** | **21.4** | **/** | **化学需氧量** | **6** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-26** | **污水处理厂总排口** | **4.34** | **21.4** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-26** | **污水处理厂总排口** | **4.34** | **21.4** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.12** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-26** | **污水处理厂总排口** | **4.34** | **21.4** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-26** | **污水处理厂总排口** | **4.34** | **21.4** | **/** | **总氮（以N计）** | **7.35** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-26** | **污水处理厂总排口** | **4.34** | **21.4** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **望都清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-26** | **污水处理厂总排口** | **4.34** | **21.4** | **/** | **总汞** | **0.00009** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **总排口** | **11.4** | **22.1** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **总排口** | **11.4** | **22.1** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **总排口** | **11.4** | **22.1** | **/** | **化学需氧量** | **12** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **总排口** | **11.4** | **22.1** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **总排口** | **11.4** | **22.1** | **/** | **五日生化需氧量** | **4.5** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **总排口** | **11.4** | **22.1** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **总排口** | **11.4** | **22.1** | **/** | **总磷** | **0.13** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **总排口** | **11.4** | **22.1** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **总排口** | **11.4** | **22.1** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **总排口** | **11.4** | **22.1** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **总排口** | **11.4** | **22.1** | **/** | **pH值** | **7.33** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **总排口** | **11.4** | **22.1** | **/** | **总氮（以N计）** | **9.70** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **总排口** | **11.4** | **22.1** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **总排口** | **11.4** | **22.1** | **/** | **氨氮** | **0.072** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **总排口** | **11.4** | **22.1** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **总排口** | **11.4** | **22.1** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **总排口** | **11.4** | **22.1** | **/** | **总汞** | **0.00026** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **总排口** | **11.4** | **22.1** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **二期处理设施出口(2)** | **6.1** | **17.8** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **二期处理设施出口(2)** | **6.1** | **17.8** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **一期处理设施出口(1)** | **4.2** | **17.1** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **一期处理设施出口(1)** | **4.2** | **17.1** | **/** | **化学需氧量** | **15** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **一期处理设施出口(1)** | **4.2** | **17.1** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **二期处理设施出口(2)** | **6.1** | **17.8** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **二期处理设施出口(2)** | **6.1** | **17.8** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **二期处理设施出口(2)** | **6.1** | **17.8** | **/** | **pH值** | **8.84** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **一期处理设施出口(1)** | **4.2** | **17.1** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.3** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **一期处理设施出口(1)** | **4.2** | **17.1** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **一期处理设施出口(1)** | **4.2** | **17.1** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.05** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **一期处理设施出口(1)** | **4.2** | **17.1** | **/** | **总砷** | **0.0006** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **一期处理设施出口(1)** | **4.2** | **17.1** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **二期处理设施出口(2)** | **6.1** | **17.8** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **一期处理设施出口(1)** | **4.2** | **17.1** | **/** | **总磷** | **0.05** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **一期处理设施出口(1)** | **4.2** | **17.1** | **/** | **pH值** | **8.41** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **二期处理设施出口(2)** | **6.1** | **17.8** | **/** | **化学需氧量** | **19** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **二期处理设施出口(2)** | **6.1** | **17.8** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **一期处理设施出口(1)** | **4.2** | **17.1** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **一期处理设施出口(1)** | **4.2** | **17.1** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **二期处理设施出口(2)** | **6.1** | **17.8** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **一期处理设施出口(1)** | **4.2** | **17.1** | **/** | **粪大肠菌群数** | **80** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **二期处理设施出口(2)** | **6.1** | **17.8** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **二期处理设施出口(2)** | **6.1** | **17.8** | **/** | **氨氮** | **0.343** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **二期处理设施出口(2)** | **6.1** | **17.8** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **一期处理设施出口(1)** | **4.2** | **17.1** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **二期处理设施出口(2)** | **6.1** | **17.8** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **二期处理设施出口(2)** | **6.1** | **17.8** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.0** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **二期处理设施出口(2)** | **6.1** | **17.8** | **/** | **总磷** | **0.05** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **一期处理设施出口(1)** | **4.2** | **17.1** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **一期处理设施出口(1)** | **4.2** | **17.1** | **/** | **总汞** | **0.00008** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **一期处理设施出口(1)** | **4.2** | **17.1** | **/** | **氨氮** | **0.131** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **二期处理设施出口(2)** | **6.1** | **17.8** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **二期处理设施出口(2)** | **6.1** | **17.8** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.75** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **二期处理设施出口(2)** | **6.1** | **17.8** | **/** | **粪大肠菌群数** | **20** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-17** | **一期处理设施出口(1)** | **4.2** | **17.1** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **粪大肠菌群** | **<20** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **五日生化需氧量** | **3.3** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **粪大肠菌群** | **20** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **pH值** | **7.60** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **总磷** | **0.20** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **化学需氧量** | **12** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.45** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **总汞** | **0.00018** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **五日生化需氧量** | **3.7** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **色度** | **8** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **氨氮** | **0.306** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **pH值** | **7.61** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **色度** | **8** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **氨氮** | **0.089** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **化学需氧量** | **19** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **总磷** | **0.12** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **总汞** | **0.00034** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **总氮（以N计）** | **9.52** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **二期处理设施出口** | **5** | **23.1** | **/** | **总镉** | **0.0003** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县清源污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-18** | **一期处理设施出口** | **1.94** | **23.2** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **处理设施出口** | **7.5** | **25** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **处理设施出口** | **7.5** | **25** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **处理设施出口** | **7.5** | **25** | **/** | **pH值** | **7.66** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **处理设施出口** | **7.5** | **25** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **处理设施出口** | **7.5** | **25** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **处理设施出口** | **7.5** | **25** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **处理设施出口** | **7.5** | **25** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **处理设施出口** | **7.5** | **25** | **/** | **总氮（以N计）** | **5.48** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **处理设施出口** | **7.5** | **25** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.9** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **处理设施出口** | **7.5** | **25** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **处理设施出口** | **7.5** | **25** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **处理设施出口** | **7.5** | **25** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **处理设施出口** | **7.5** | **25** | **/** | **化学需氧量** | **7** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **处理设施出口** | **7.5** | **25** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **处理设施出口** | **7.5** | **25** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **处理设施出口** | **7.5** | **25** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **处理设施出口** | **7.5** | **25** | **/** | **氨氮** | **0.083** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县大通污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-19** | **处理设施出口** | **7.5** | **25** | **/** | **总磷** | **0.03** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **松林店污水处理厂（北京恩菲新能源科技有限公司涿州分公司）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-07** | **污水处理厂出口** | **0.081** | **18.2** | **/** | **色度** | **8** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **松林店污水处理厂（北京恩菲新能源科技有限公司涿州分公司）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-07** | **污水处理厂出口** | **0.081** | **18.2** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **松林店污水处理厂（北京恩菲新能源科技有限公司涿州分公司）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-07** | **污水处理厂出口** | **0.081** | **18.2** | **/** | **pH值** | **7.88** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **松林店污水处理厂（北京恩菲新能源科技有限公司涿州分公司）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-07** | **污水处理厂出口** | **0.081** | **18.2** | **/** | **总汞** | **0.00018** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **松林店污水处理厂（北京恩菲新能源科技有限公司涿州分公司）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-07** | **污水处理厂出口** | **0.081** | **18.2** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **松林店污水处理厂（北京恩菲新能源科技有限公司涿州分公司）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-07** | **污水处理厂出口** | **0.081** | **18.2** | **/** | **石油类** | **0.0619** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **松林店污水处理厂（北京恩菲新能源科技有限公司涿州分公司）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-07** | **污水处理厂出口** | **0.081** | **18.2** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **松林店污水处理厂（北京恩菲新能源科技有限公司涿州分公司）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-07** | **污水处理厂出口** | **0.081** | **18.2** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **松林店污水处理厂（北京恩菲新能源科技有限公司涿州分公司）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-07** | **污水处理厂出口** | **0.081** | **18.2** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **松林店污水处理厂（北京恩菲新能源科技有限公司涿州分公司）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-07** | **污水处理厂出口** | **0.081** | **18.2** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **松林店污水处理厂（北京恩菲新能源科技有限公司涿州分公司）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-07** | **污水处理厂出口** | **0.081** | **18.2** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **松林店污水处理厂（北京恩菲新能源科技有限公司涿州分公司）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-07** | **污水处理厂出口** | **0.081** | **18.2** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.16** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **松林店污水处理厂（北京恩菲新能源科技有限公司涿州分公司）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-07** | **污水处理厂出口** | **0.081** | **18.2** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.8** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **松林店污水处理厂（北京恩菲新能源科技有限公司涿州分公司）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-07** | **污水处理厂出口** | **0.081** | **18.2** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.214** | **mg/L** | **1.5;2.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **松林店污水处理厂（北京恩菲新能源科技有限公司涿州分公司）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-07** | **污水处理厂出口** | **0.081** | **18.2** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **松林店污水处理厂（北京恩菲新能源科技有限公司涿州分公司）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-07** | **污水处理厂出口** | **0.081** | **18.2** | **/** | **化学需氧量** | **21** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **松林店污水处理厂（北京恩菲新能源科技有限公司涿州分公司）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-07** | **污水处理厂出口** | **0.081** | **18.2** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **松林店污水处理厂（北京恩菲新能源科技有限公司涿州分公司）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-05-07** | **污水处理厂出口** | **0.081** | **18.2** | **/** | **总氮（以N计）** | **8.24** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **3.3** | **18.1** | **/** | **化学需氧量** | **12** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **3.3** | **18.1** | **/** | **粪大肠菌群数** | **230** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **3.3** | **18.1** | **/** | **总砷** | **0.0008** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **3.3** | **18.1** | **/** | **色度** | **8** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **3.3** | **18.1** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **3.3** | **18.1** | **/** | **总磷** | **0.02** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **3.3** | **18.1** | **/** | **氨氮** | **0.202** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **3.3** | **18.1** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.19** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **3.3** | **18.1** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **3.3** | **18.1** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **3.3** | **18.1** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **3.3** | **18.1** | **/** | **五日生化需氧量** | **0.8** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **3.3** | **18.1** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **3.3** | **18.1** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **3.3** | **18.1** | **/** | **pH值** | **7.4** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **3.3** | **18.1** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **3.3** | **18.1** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市净美污水处理有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **3.3** | **18.1** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英泰环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-16** | **出口** | **20.5** | **23.8** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英泰环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-16** | **出口** | **20.5** | **23.8** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.09** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英泰环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-16** | **出口** | **20.5** | **23.8** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英泰环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-16** | **出口** | **20.5** | **23.8** | **/** | **总氮（以N计）** | **5.22** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英泰环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-16** | **出口** | **20.5** | **23.8** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.5** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英泰环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-16** | **出口** | **20.5** | **23.8** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英泰环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-16** | **出口** | **20.5** | **23.8** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.132** | **mg/L** | **1.5;2.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英泰环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-16** | **出口** | **20.5** | **23.8** | **/** | **粪大肠菌群数** | **50** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英泰环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-16** | **出口** | **20.5** | **23.8** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英泰环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-16** | **出口** | **20.5** | **23.8** | **/** | **色度** | **8** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英泰环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-16** | **出口** | **20.5** | **23.8** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英泰环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-16** | **出口** | **20.5** | **23.8** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英泰环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-16** | **出口** | **20.5** | **23.8** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英泰环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-16** | **出口** | **20.5** | **23.8** | **/** | **pH值** | **7.5** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英泰环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-16** | **出口** | **20.5** | **23.8** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英泰环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-16** | **出口** | **20.5** | **23.8** | **/** | **化学需氧量** | **17** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英泰环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-16** | **出口** | **20.5** | **23.8** | **/** | **总汞** | **0.0002** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北英泰环境工程有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-16** | **出口** | **20.5** | **23.8** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **6.8** | **23.1** | **/** | **粪大肠菌群** | **40** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **6.8** | **23.1** | **/** | **总镉** | **<0.0001** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **6.8** | **23.1** | **/** | **氨氮** | **0.135** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **6.8** | **23.1** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **6.8** | **23.1** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **6.8** | **23.1** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.2** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **6.8** | **23.1** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **6.8** | **23.1** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **6.8** | **23.1** | **/** | **总汞** | **<0.00004** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **6.8** | **23.1** | **/** | **总氮（以N计）** | **9.28** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **6.8** | **23.1** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **6.8** | **23.1** | **/** | **pH值** | **7.2** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **6.8** | **23.1** | **/** | **总磷** | **0.10** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **6.8** | **23.1** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **6.8** | **23.1** | **/** | **总铅** | **<0.001** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **6.8** | **23.1** | **/** | **总砷** | **<0.0003** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **6.8** | **23.1** | **/** | **化学需氧量** | **9** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟镇污水处理厂** | **污水处理及其再生利用** | **2021-06-09** | **处理设施出口** | **6.8** | **23.1** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |