**保定市污染源执法监测月报**

**2021年11月**

2021年11月

保定市环境监控中心

编制单位：保定市环境监控中心

编制人：

审核人：

审定人：

签发人：

**一、执法监测概况**

全市已核发排污许可证的企业共3403家，11月开展执法监测的企业32家，占发证企业总数量的0.9%；其中4家为涉废气VOCs排放企业，占本月监测总家数的12.5%。

1. 11月共监测发证企业169家，占发证企业总数量的5.0%，其中29家为涉废气VOCs排放企业，占监测总家数的17.2%。

11月监测废水排放（不含污水处理厂）的发证企业21家，达标率为100%；1-10月共监测54家，达标率为100%；

11月监测废气排放的发证企业7家，达标率为100%；1-10月共监测63家，达标率为100%；

11月开展监测的污水处理厂共0家，达标率为100%；1-10月共监测39家，达标率为100%；

11月监测无组织排放的发证企业8家，达标率为100%；1-10月共监测40家，达标率为100%；

11月监测周边环境排放的发证企业9家；1-10月共监测0家；

11月监测噪声排放的发证企业0家；1-10月共监测0家；

**二、超标情况**

11月，我市开展监测的发证企业共超标0家。

**三、复测排污单位情况**

11月复测0家。

附表1 11月发证企业监测情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区划(市)** | **发证企业数量** | **11月监测数量** | **11月监测涉废气VOCs企业数量** | **监测废水（不含污水处理厂）企业数量** | | **监测废气企业数量** | | **污水处理厂**  **数量** | | **监测无组织企业数量** | | **监测周边**  **环境企业数量** | | **监测噪声**  **企业数量** | |
| **11月开展家数** | **达标率（%）** | **11月开展家数** | **达标率（%）** | **11月开展家数** | **达标率（%）** | **11月开展家数** | **达标率（%）** | **11月开展家数** | **达标率（%）** | **11月开展家数** | **达标率（%）** |
| 保定市 | 3403 | 32 | 4 | 21 | 100 | 7 | 100 | 0 | 100 | 8 | 100 | 9 | 100 | 0 | / |

附表2 1-10月发证企业监测情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区划(市)** | **发证企业数量** | **当年监测数量** | **当年监测涉废气VOCs企业数量** | **监测废水（不含污水处理厂）企业数量** | | **监测废气企业数量** | | **污水处理厂数量** | | **监测无组织企业数量** | | **监测周边环境企业数量** | | **监测噪声企业数量** | |
| **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** |
| 保定市 | 3403 | 147 | 0 | 54 | 100 | 63 | 100 | 39 | 100 | 40 | 100 | 0 | / | 0 | / |

附表3 11月执法监测结果

2021年11月废水监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定市三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-10-28** | **废水处理设施总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **50** | **倍** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-10-28** | **废水处理设施总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.24** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-10-28** | **废水处理设施总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **172** | **mg/L** | **330** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-10-28** | **废水处理设施总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **46.4** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-10-28** | **废水处理设施总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **54.1** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-10-28** | **废水处理设施总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **21** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-10-28** | **废水处理设施总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.3** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三联纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-10-28** | **废水处理设施总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.82** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定君乐宝乳业有限公司** | **乳制品制造** | **2021-10-27** | **/001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **14** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定君乐宝乳业有限公司** | **乳制品制造** | **2021-10-27** | **/001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.14** | **mg/L** | **7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定君乐宝乳业有限公司** | **乳制品制造** | **2021-10-27** | **/001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定君乐宝乳业有限公司** | **乳制品制造** | **2021-10-27** | **/001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.2** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定君乐宝乳业有限公司** | **乳制品制造** | **2021-10-27** | **/001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **22** | **mg/L** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定君乐宝乳业有限公司** | **乳制品制造** | **2021-10-27** | **/001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.141** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定君乐宝乳业有限公司** | **乳制品制造** | **2021-10-27** | **/001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定君乐宝乳业有限公司** | **乳制品制造** | **2021-10-27** | **/001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.93** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市军威食品制造有限公司** | **其他未列明制造业** | **2021-08-14** | **污水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **3.15** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市军威食品制造有限公司** | **其他未列明制造业** | **2021-08-14** | **污水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.37** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市王成兰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-27** | **污水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **磷酸盐** | **0.35** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市王成兰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-27** | **污水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **920** | **个/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市王成兰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-27** | **污水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **9.2** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市王成兰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-27** | **污水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.7** | **无量纲** | **8.5** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市王成兰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-27** | **污水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **23** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市王成兰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-27** | **污水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **13.4** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市王成兰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-27** | **污水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **2.18** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市王成兰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-27** | **污水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.35** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市王成兰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-27** | **污水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.12** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市王成兰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-27** | **污水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **29** | **mg/L** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-22** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **33** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-22** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.02** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-22** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **3** | **倍** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-22** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.51** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-22** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.9** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-22** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.1** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-22** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.157** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北小人国纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-09-22** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **32** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.5** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.91** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **390** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **24** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **10.9** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **36** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **2.35** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **0.03** | **mg/L** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.38** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **157** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **7.13** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **总排污口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **13.3** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **总排污口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.10** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **总排污口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **总排污口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **12** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **总排污口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **16** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **总排污口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **9.2305** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **总排污口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **8** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳毛纺染织有限公司** | **纺织业** | **2021-10-20** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.42** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳毛纺染织有限公司** | **纺织业** | **2021-10-20** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.701** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳毛纺染织有限公司** | **纺织业** | **2021-10-20** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **16** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳毛纺染织有限公司** | **纺织业** | **2021-10-20** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.5** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳毛纺染织有限公司** | **纺织业** | **2021-10-20** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县华阳毛纺染织有限公司** | **纺织业** | **2021-10-20** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **5** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宇交水洗厂** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-10-20** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **142** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宇交水洗厂** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-10-20** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.15** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宇交水洗厂** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-10-20** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **9** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宇交水洗厂** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-10-20** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.08** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宇交水洗厂** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-10-20** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **46** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县宇交水洗厂** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-10-20** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市福瑞康速冻食品有限公司** | **速冻食品制造** | **2021-09-30** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **6.2** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市福瑞康速冻食品有限公司** | **速冻食品制造** | **2021-10-01** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **405** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市福瑞康速冻食品有限公司** | **速冻食品制造** | **2021-10-01** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **26** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **25** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **余氯** | **2.29** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.82** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **25** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **19.1** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **7.2** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **230** | **MPN/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（以N计）** | **0.642** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **0.05** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.4** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.21** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.01** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **6.9** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.16** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **0.0008** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.1** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **12** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **0.01** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **25** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **13.8** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<1000** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **3.14** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **0.007** | **mg/L** | **0.01** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.18** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **0.00078** | **mg/L** | **0.001** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **0.03** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定绿城食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2021-08-27** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **12** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定绿城食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2021-08-27** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **23** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定绿城食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2021-08-27** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.4** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定绿城食品有限公司** | **蔬菜、菌类、水果和坚果加工** | **2021-08-27** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.246** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-08-16** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **129** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-08-16** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **22** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-08-16** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.23** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定太行肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-08-16** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **18** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华宇肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-08-16** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.149** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华宇肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-08-16** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **272** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华宇肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-08-16** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **29** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华宇肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-08-16** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北之江肠衣有限公司** | **其他未列明农副食品加工** | **2021-08-24** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.452** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北之江肠衣有限公司** | **其他未列明农副食品加工** | **2021-08-24** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **16** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北之江肠衣有限公司** | **其他未列明农副食品加工** | **2021-08-24** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **28** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北之江肠衣有限公司** | **其他未列明农副食品加工** | **2021-08-24** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **250** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程技术有限公司** | **367|汽车零部件及配件制造** | **2021-08-27** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **22** | **mg/L** | **480** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程技术有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-08-27** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.29** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程技术有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-08-27** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **14** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程技术有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-08-27** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.559** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程技术有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-08-27** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **6.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程技术有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-08-27** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.4** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程技术有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-08-27** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **0.06** | **mg/L** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程技术有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-08-27** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.05** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **顺平县苏博金源顺电泳工程技术有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-08-27** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.57** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天马衬布有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-10-20** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.07** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天马衬布有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-10-20** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **44.3** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天马衬布有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-10-20** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.39** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天马衬布有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-10-20** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **60** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天马衬布有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-10-20** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **19** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天马衬布有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-10-20** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **167** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天马衬布有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-10-20** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.40** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北天马衬布有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-10-20** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟海建五金电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **车间排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟海建五金电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **6.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟海建五金电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **35** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟海建五金电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.32** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟海建五金电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **8** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟海建五金电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总铜** | **0.06** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟海建五金电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟海建五金电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **5.24** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高碑店市白沟海建五金电镀厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.07** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **26** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **7** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **0.91** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.03** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.6** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **<0.06** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.042** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.0** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总铜** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京泽压铸厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-23** | **车间排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州正凯金属加工厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-29** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.09** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州正凯金属加工厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-29** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **26** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州正凯金属加工厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-29** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **3.43** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州正凯金属加工厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-29** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **19** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州正凯金属加工厂** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-29** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.318** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州鑫豆源食品有限公司** | **豆制品制造** | **2021-10-28** | **污水处理站出水** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.130** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州鑫豆源食品有限公司** | **豆制品制造** | **2021-10-28** | **污水处理站出水** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **5.53** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州鑫豆源食品有限公司** | **豆制品制造** | **2021-10-28** | **污水处理站出水** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **3.6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州鑫豆源食品有限公司** | **豆制品制造** | **2021-10-28** | **污水处理站出水** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **12** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州鑫豆源食品有限公司** | **豆制品制造** | **2021-10-28** | **污水处理站出水** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州鑫豆源食品有限公司** | **豆制品制造** | **2021-10-28** | **污水处理站出水** | **/** | **/** | **/** | **水温** | **19.4** | **°C** | **35** | **/** | **否** | **/** |

2021年11月废气监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-05** | **生料磨机+布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **2.7** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-05** | **水泥磨机+布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-05** | **窑头+布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **1.8** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-05** | **回转窑窑尾+布袋除尘器+SNCR** | **/** | **汞及其化合物** | **<0.05** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-05** | **回转窑窑尾+布袋除尘器+SNCR** | **/** | **二氧化硫** | **16** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-05** | **回转窑窑尾+布袋除尘器+SNCR** | **/** | **氨** | **1.26** | **mg/m3** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-05** | **回转窑窑尾+布袋除尘器+SNCR** | **/** | **氟化物** | **0.52** | **mg/m3** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-05** | **回转窑窑尾+布袋除尘器+SNCR** | **/** | **颗粒物** | **2.9** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-05** | **回转窑窑尾+布袋除尘器+SNCR** | **/** | **氮氧化物** | **67** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-06** | **水泥包装机+布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-06** | **锤式破碎机+布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-06** | **煤磨+布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-07** | **球磨机+布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-07** | **包装机+布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-07** | **入磨皮带机+布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **2.1** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-07** | **水泥成品仓+布袋除尘器** | **/** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **南厂区底漆晾晒工序+光氧+活性一体机** | **/** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **北厂区面漆晾晒工序+光氧+活性一体机** | **/** | **颗粒物** | **2.4** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **南厂区面漆晾晒工序+光氧+活性一体机** | **/** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **北厂区底漆晾晒工序（南侧）+光氧+活性一体机** | **/** | **颗粒物** | **2.2** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **北厂区拼板工序+光氧催化装置** | **/** | **非甲烷总烃** | **4.14** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **南厂区面漆晾晒工序+光氧+活性一体机** | **/** | **非甲烷总烃** | **6.42** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **北厂区面漆晾晒工序+光氧+活性一体机** | **/** | **非甲烷总烃** | **12.4** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **南厂区拼板工序+光氧催化装置** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.04** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **南厂区底漆晾晒工序+光氧+活性一体机** | **/** | **非甲烷总烃** | **9.28** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **北厂区底漆晾晒工序（南侧）+光氧+活性一体机** | **/** | **非甲烷总烃** | **9.82** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-11** | **东厂区底漆晾晒工序+光氧+活性一体机** | **/** | **非甲烷总烃** | **12.4** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-11** | **北厂区开料、备料、木加工工序+布袋除尘** | **/** | **颗粒物** | **3.1** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-11** | **东厂区底漆晾晒工序+光氧+活性一体机** | **/** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-11** | **东厂区拼板工序+光氧催化装置** | **/** | **非甲烷总烃** | **4.97** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-11** | **南厂区开料、备料、木加工工序+布袋除尘** | **/** | **颗粒物** | **2.9** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-11** | **东厂区面漆晾晒工序+光氧+活性一体机** | **/** | **颗粒物** | **2.4** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-11** | **北厂区底漆晾晒工序（北侧）+光氧+活性一体机** | **/** | **非甲烷总烃** | **10.8** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-11** | **东厂区开料、备料、木加工工序+布袋除尘** | **/** | **颗粒物** | **3.0** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-11** | **东厂区面漆晾晒工序+光氧+活性一体机** | **/** | **非甲烷总烃** | **5.87** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-11** | **北厂区底漆晾晒工序（北侧）+光氧+活性一体机** | **/** | **颗粒物** | **2.3** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-14** | **（北厂区）油烟净化器出口排气筒** | **/** | **油烟** | **0.68** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-14** | **（南厂区）油烟净化器出口排气筒** | **/** | **油烟** | **0.41** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-14** | **（东厂区）油烟净化器出口排气筒** | **/** | **油烟** | **1.13** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **出口排气筒（15m）** | **/** | **颗粒物** | **0.036** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **出口排气筒（15m）** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<20** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **出口排气筒（15m）** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<20** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **出口排气筒（15m）** | **/** | **苯** | **<1** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **进口** | **/** | **非甲烷总烃** | **20.0** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **出口排气筒（15m）** | **/** | **非甲烷总烃** | **6.10** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **出口排气筒（15m）** | **/** | **非甲烷总烃** | **7.67** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **出口排气筒（15m）** | **/** | **颗粒物** | **2.5** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **出口排气筒（15m）** | **/** | **苯** | **<1** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **出口排气筒（15m）** | **/** | **甲醛** | **0.3** | **mg/m3** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **进口** | **/** | **非甲烷总烃** | **23.3** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **出口排气筒（15m）** | **/** | **颗粒物** | **2.6** | **mg/m3** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **高压静电油烟净化器出口排气筒** | **/** | **油烟** | **0.27** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市高官庄益联铸造厂** | **计算机制造** | **2021-09-28** | **浸漆工序废气排放口001(DA001)** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市高官庄益联铸造厂** | **计算机制造** | **2021-09-28** | **浸漆工序废气排放口001(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.18** | **mg/m3** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市高官庄益联铸造厂** | **计算机制造** | **2021-09-28** | **浸漆工序废气排放口001(DA001)** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市恒胜纸箱厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-09-27** | **印刷工序废气排放口001(DA001)** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市恒胜纸箱厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-09-27** | **印刷工序废气排放口001(DA001)** | **/** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市恒胜纸箱厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-09-27** | **印刷工序废气排放口001(DA001)** | **/** | **非甲烷总烃** | **3.06** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |

2021年11月无组织废气监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **东厂界（A2）** | **/** | **颗粒物** | **0.515** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **东厂界偏北（A3）** | **/** | **氨** | **0.037** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **东厂界（A2）** | **/** | **氨** | **0.044** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **东厂界偏北（A3）** | **/** | **臭气浓度** | **14** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **东厂界（A2）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **东厂界偏北（A3）** | **/** | **颗粒物** | **0.240** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **东厂界偏南（A1）** | **/** | **臭气浓度** | **13** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **东厂界（A2）** | **/** | **臭气浓度** | **16** | **无量纲** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **东厂界偏南（A1）** | **/** | **氨** | **0.036** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **东厂界偏南（A1）** | **/** | **颗粒物** | **0.309** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **东厂界偏南（A1）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **东厂界偏南（A1）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.29** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **东厂界偏北（A3）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.27** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **东厂界（A2）** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.28** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **东厂界偏北（A3）** | **/** | **硫化氢** | **<0.001** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-07** | **厂界下风向1#** | **/** | **氨** | **0.08** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-07** | **厂界下风向1#** | **/** | **颗粒物** | **0.217** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-07** | **厂界下风向3#** | **/** | **颗粒物** | **0.217** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-07** | **厂界上风向0#** | **/** | **氨** | **0.08** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-07** | **厂界下风向2#** | **/** | **氨** | **0.08** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-07** | **厂界下风向3#** | **/** | **氨** | **0.08** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-07** | **厂界上风向0#** | **/** | **颗粒物** | **0.217** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县华宇大地水泥制造有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-07** | **厂界下风向2#** | **/** | **颗粒物** | **0.217** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **南厂区厂界下风向1#** | **/** | **颗粒物** | **0.515** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **北厂区厂界上风向5#** | **/** | **颗粒物** | **0.520** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **北厂区厂界下风向6#** | **/** | **颗粒物** | **0.520** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **北厂区厂界下风向8#** | **/** | **颗粒物** | **0.520** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **北厂区厂界下风向7#** | **/** | **颗粒物** | **0.520** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **南厂区厂界下风向3#** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.89** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **南厂区厂界下风向1#** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.89** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **南厂区厂界下风向2#** | **/** | **颗粒物** | **0.515** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **北厂区厂界下风向8#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.05** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **北厂区厂界下风向6#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.05** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **北厂区厂界下风向7#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.05** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **南厂区车间门口4#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.59** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **北厂区车间门口9#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.65** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **南厂区厂界下风向3#** | **/** | **颗粒物** | **0.515** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **南厂区厂界上风向0#** | **/** | **颗粒物** | **0.515** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-10** | **南厂区厂界下风向2#** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.89** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-11** | **东厂区厂界下风向13#** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.98** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-11** | **东厂区厂界下风向13#** | **/** | **颗粒物** | **0.518** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-11** | **东厂区厂界下风向11#** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.98** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-11** | **东厂区厂界下风向11#** | **/** | **颗粒物** | **0.518** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-11** | **东厂区厂界下风向12#** | **/** | **非甲烷总烃** | **0.98** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-11** | **东厂区车间门口14#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.70** | **mg/m3** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-11** | **东厂区厂界下风向12#** | **/** | **颗粒物** | **0.518** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县领越家具制造有限公司** | **木质家具制造** | **2021-09-11** | **东厂区厂界上风向10#** | **/** | **颗粒物** | **0.518** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **厂界下风向1#** | **/** | **颗粒物** | **0.492** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **厂界下风向1#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.00** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **厂界下风向2#** | **/** | **苯** | **<0.1** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **车间门口4#** | **/** | **二甲苯** | **<1.2** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **厂界下风向2#** | **/** | **二甲苯** | **<0.2** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **厂界下风向2#** | **/** | **甲醛** | **<0.5** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **厂界下风向2#** | **/** | **甲苯** | **<0.6** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **厂界下风向2#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.00** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **厂界下风向1#** | **/** | **苯** | **<0.1** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **厂界下风向3#** | **/** | **颗粒物** | **0.492** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **车间门口4#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.56** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **厂界下风向2#** | **/** | **颗粒物** | **0.492** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **车间门口4#** | **/** | **甲苯** | **<1** | **mg/m3** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **厂界下风向3#** | **/** | **二甲苯** | **<0.2** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **厂界上风向0#** | **/** | **颗粒物** | **0.492** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **车间门口4#** | **/** | **苯** | **<0.4** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **厂界下风向1#** | **/** | **甲苯** | **<0.6** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **厂界下风向1#** | **/** | **二甲苯** | **<0.2** | **mg/m3** | **0.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **厂界下风向3#** | **/** | **苯** | **<0.1** | **mg/m3** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **厂界下风向3#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.00** | **mg/m3** | **2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **厂界下风向3#** | **/** | **甲苯** | **<0.6** | **mg/m3** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **厂界下风向1#** | **/** | **甲醛** | **<0.5** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县润阳木门厂** | **木质家具制造** | **2021-09-30** | **厂界下风向3#** | **/** | **甲醛** | **<0.5** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **污水站上风向0#** | **/** | **硫化氢** | **0.006** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **污水站下风向2#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **污水站上风向0#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **污水站下风向2#** | **/** | **氨** | **0.08** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **污水站下风向1#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **污水站下风向2#** | **/** | **硫化氢** | **0.006** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **污水站下风向3#** | **/** | **氨** | **0.08** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **污水站下风向1#** | **/** | **硫化氢** | **0.006** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **污水站下风向3#** | **/** | **臭气浓度** | **<10** | **无量纲** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **污水站下风向3#** | **/** | **硫化氢** | **0.006** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **污水站上风向0#** | **/** | **氨** | **0.08** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县杏林医院** | **综合医院** | **2021-10-09** | **污水站下风向1#** | **/** | **氨** | **0.08** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **厂界下风向3#** | **/** | **氨** | **0.06** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **厂界上风向0#** | **/** | **硫化氢** | **0.004** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **厂界下风向2#** | **/** | **臭气浓度** | **15** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **厂界下风向2#** | **/** | **甲烷** | **0.000284** | **%** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **厂界下风向1#** | **/** | **臭气浓度** | **15** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **厂界下风向2#** | **/** | **硫化氢** | **0.004** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **厂界上风向0#** | **/** | **甲烷** | **0.000284** | **%** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **厂界上风向0#** | **/** | **臭气浓度** | **15** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **厂界下风向3#** | **/** | **颗粒物** | **0.516** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **厂界下风向1#** | **/** | **氨** | **0.06** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **厂界下风向1#** | **/** | **硫化氢** | **0.004** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **厂界下风向2#** | **/** | **颗粒物** | **0.516** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **厂界上风向0#** | **/** | **氨** | **0.06** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **厂界下风向3#** | **/** | **甲烷** | **0.000284** | **%** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **厂界上风向0#** | **/** | **颗粒物** | **0.516** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **厂界下风向1#** | **/** | **甲烷** | **0.000284** | **%** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **厂界下风向1#** | **/** | **颗粒物** | **0.516** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **厂界下风向2#** | **/** | **氨** | **0.06** | **mg/m3** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **厂界下风向3#** | **/** | **臭气浓度** | **15** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **厂界下风向3#** | **/** | **硫化氢** | **0.004** | **mg/m3** | **0.06** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市恒胜纸箱厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-09-27** | **车间门口1#** | **/** | **二甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市恒胜纸箱厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-09-27** | **车间门口1#** | **/** | **非甲烷总烃** | **1.46** | **mg/m3** | **4.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市恒胜纸箱厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-09-27** | **车间门口1#** | **/** | **甲苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市恒胜纸箱厂** | **印刷和记录媒介复制业** | **2021-09-27** | **车间门口1#** | **/** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.4** | **/** | **否** | **/** |

2021年11月周边环境监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **汞** | **0.727** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **镍** | **20** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **镍** | **17** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **汞** | **0.357** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **苯胺** | **<0.05** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **铅** | **70.8** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **镍** | **18** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **pH值** | **6.86** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **pH值** | **6.75** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **苯胺** | **<0.05** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **铜** | **18** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **镉** | **0.26** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **镉** | **0.23** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **镉** | **0.33** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **砷** | **7.37** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **砷** | **6.87** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **苯胺** | **<0.05** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **铜** | **15** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **pH值** | **6.78** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **铜** | **18** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **砷** | **7.93** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **pH值** | **6.96** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **苯胺** | **<0.05** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **镍** | **19** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **铅** | **70.9** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **镉** | **0.25** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **铅** | **74.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **铜** | **28** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **铅** | **65.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **汞** | **0.470** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **汞** | **0.655** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南4#** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区西1#** | **/** | **砷** | **7.27** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市无害化处理中心** | **环境卫生管理** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **苯胺** | **<0.05** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **砷** | **7.12** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **铅** | **45.6** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **苯胺** | **<0.05** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **铬（六价）** | **1.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **铜** | **11** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **铅** | **114.9** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **苯胺** | **<0.05** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **砷** | **7.17** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **铅** | **25.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **汞** | **0.766** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **汞** | **0.710** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **镍** | **15** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **镍** | **19** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **镉** | **0.21** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **镉** | **0.27** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **铜** | **15** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **pH值** | **7.04** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **pH值** | **7.05** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **汞** | **0.566** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **铜** | **13** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **pH值** | **7.08** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **砷** | **5.86** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **铅** | **62.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **铜** | **14** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **苯胺** | **<0.05** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **汞** | **0.659** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **镉** | **0.31** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **pH值** | **7.06** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **镉** | **0.32** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南3#** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区西4#** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南2#** | **/** | **镍** | **22** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **镍** | **18** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **长城汽车股份有限公司** | **汽车整车制造** | **2021-10-27** | **厂区东南1#** | **/** | **砷** | **7.56** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **1，2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **六价铬** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **镉** | **0.29** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **铅** | **69.6** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **镉** | **0.30** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **砷** | **8.38** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **苯胺** | **<0.05** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **铅** | **64.1** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **苯胺** | **<0.05** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **pH值** | **6.99** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **pH值** | **7.01** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **汞** | **0.524** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **1，2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **镉** | **0.41** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **砷** | **7.63** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **pH值** | **7.00** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **六价铬** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **pH值** | **7.18** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **六价铬** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **铅** | **79.3** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **砷** | **5.32** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **镍** | **23** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **铅** | **65.5** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **镉** | **0.34** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **镍** | **20** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **汞** | **0.523** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **1，2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **六价铬** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **镍** | **11** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **汞** | **0.414** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **苯胺** | **<0.05** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **苯胺** | **<0.05** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **铜** | **13** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **砷** | **7.12** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **1，2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **镍** | **12** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **1,1,1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **汞** | **0.746** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南2#** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南3#** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区西1#** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司** | **汽车零部件及配件制造** | **2021-10-28** | **厂区东南4#** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **铜** | **26** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **镉** | **0.13** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **铜** | **26** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **砷** | **8.15** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **汞** | **0.020** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **铅** | **19.8** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **汞** | **0.022** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **铅** | **20.7** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.0010** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **镍** | **28** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **镍** | **28** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **砷** | **6.42** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区北侧** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定港兴环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-08-05** | **厂区南侧** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.0010** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **砷** | **9.00** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **铅** | **14.1** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **铅** | **16.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **砷** | **9.58** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **四氯化碳** | **0.0018** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **镍** | **29** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **汞** | **0.034** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **铜** | **38** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **汞** | **0.062** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **铅** | **32.7** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **氯仿** | **0.0015** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **镉** | **0.19** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **砷** | **9.59** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **镍** | **30** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **汞** | **0.034** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **镍** | **32** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **砷** | **10.2** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **镉** | **0.19** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **镉** | **0.20** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **汞** | **0.050** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **铜** | **31** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **氯仿** | **0.0014** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **铜** | **32** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **铜** | **31** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **镍** | **30** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区西（T3）（0~20cm）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区北（T4）（0~20cm）** | **/** | **铅** | **21.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区东（T1）（0~20cm）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北丽华制帽集团有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-08-06** | **厂区南（T2）（0~20cm）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<66** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<10** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **苯并(a)芘** | **<1.5** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **镍** | **42** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<9** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **阳离子交换量** | **6.3** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **氯乙烯** | **<0.43** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<66** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **三氯乙烯** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **乙苯** | **<28** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<66** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **硝基苯** | **<76** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<20** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **铬** | **83** | **mg/KG** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **苯胺** | **<260** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **氯苯** | **<270** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<5** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **？** | **<1293** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<596** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<20** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **邻二甲苯** | **<640** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **苯胺** | **<260** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<151** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **苯并(a)芘** | **<1.5** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<66** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **苯乙烯** | **<1290** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **汞** | **0.07** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **四氯化碳** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<6.8** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **钒** | **47.0** | **mg/KG** | **752** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<5** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **石油烃（C10-C40）** | **8** | **mg/KG** | **4500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<560** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **四氯化碳** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **铊** | **0.0013** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **氯仿** | **<0.9** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **汞** | **0.068** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **铬（六价）** | **<5.7** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **铜** | **48** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **2-氯酚** | **<2256** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **砷** | **10.5** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **？** | **<1293** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<570** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **石油烃（C10-C40）** | **11** | **mg/KG** | **4500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **二氯甲烷** | **<616** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **邻二甲苯** | **<640** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **砷** | **10.4** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **苯胺** | **<260** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **乙苯** | **<28** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **阳离子交换量** | **6.6** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **汞** | **0.060** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **甲苯** | **<1200** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **铊** | **0.0013** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **锑** | **0.958** | **mg/KG** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **锑** | **0.848** | **mg/KG** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<10** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **铍** | **0.86** | **mg/KG** | **29** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<1.5** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **石油烃（C10-C40）** | **12** | **mg/KG** | **4500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<570** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<54** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<560** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **镍** | **57** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **锑** | **0.848** | **mg/KG** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **砷** | **10.9** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **二氯甲烷** | **<616** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **苯** | **<4** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **铬（六价）** | **<5.7** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **萘** | **<70** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **乙苯** | **<28** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **苯胺** | **<260** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **铍** | **0.78** | **mg/KG** | **29** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **pH值** | **7.89** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **氯甲烷** | **<37** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<840** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **铬** | **88** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **氯甲烷** | **<37** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **苯** | **<4** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **氟化物** | **330** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **邻二甲苯** | **<640** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **钴** | **23.9** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **钒** | **45.3** | **mg/KG** | **752** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **阳离子交换量** | **7.1** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **苯并(a)芘** | **<1.5** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **氯乙烯** | **<0.43** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **四氯化碳** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<5** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **氯乙烯** | **<0.43** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<596** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<840** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<66** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **铬** | **62** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **四氯乙烯** | **<53** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **pH值** | **7.92** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **甲苯** | **<1200** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **硝基苯** | **<76** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<151** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.5** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **乙苯** | **<28** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **锌** | **118** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **三氯乙烯** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **？** | **<1293** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **石油烃（C10-C40）** | **9** | **mg/KG** | **4500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **三氯乙烯** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **镍** | **48** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **840** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<5** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<570** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **氟化物** | **320** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **镉** | **0.10** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.5** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **钒** | **46.8** | **mg/KG** | **752** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **苯乙烯** | **<1290** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **苯乙烯** | **<1290** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **氟化物** | **435** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **铬（六价）** | **<5.7** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **阳离子交换量** | **7.6** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **氯苯** | **<270** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **汞** | **0.064** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **苯** | **<4** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<20** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<54** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **乙苯** | **<28** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **镉** | **0.12** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<10** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<9** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **苯** | **<4** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **2-氯酚** | **<2256** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **氯仿** | **<0.9** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<840** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **四氯化碳** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **砷** | **10.6** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **硫化物** | **0.05** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **氯乙烯** | **<0.43** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **氯苯** | **<270** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **阳离子交换量** | **7.2** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<20** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<10** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **萘** | **<70** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<54** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **锑** | **0.939** | **mg/KG** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<596** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **铊** | **0.0013** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **铊** | **0.0013** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **氯乙烯** | **<0.43** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **汞** | **<0.069** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **甲苯** | **<1200** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **氯苯** | **<270** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<560** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **甲苯** | **<1200** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **硝基苯** | **<76** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **氯甲烷** | **<37** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.5** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **钴** | **23.0** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<1.5** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<5** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **硫化物** | **0.05** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **铅** | **21.7** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **三氯乙烯** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<151** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<54** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **铬** | **64** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **铬（六价）** | **<5.7** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **？** | **<1293** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<596** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **苯乙烯** | **<1290** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.5** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.5** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<6.8** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **硝基苯** | **<76** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **pH值** | **7.88** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **二氯甲烷** | **<616** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **铬** | **74** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **2-氯酚** | **<2256** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<54** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<6.8** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **铍** | **0.85** | **mg/KG** | **29** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<1.5** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **锌** | **87** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **四氯乙烯** | **<53** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<560** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **二氯甲烷** | **<616** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<1.5** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **铜** | **35** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<6.8** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<6.8** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **萘** | **<70** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **二氯甲烷** | **<616** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **铜** | **42** | **mg/KG** | **8000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<570** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **硫化物** | **0.04** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **邻二甲苯** | **<640** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<20** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **钴** | **23.8** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **铜** | **42** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **钒** | **45.7** | **mg/KG** | **752** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<1.5** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **四氯乙烯** | **<53** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **氯仿** | **<0.9** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **钴** | **22.7** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<9** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<5** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<151** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **锌** | **69** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **氯苯** | **<270** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **氟化物** | **360** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **砷** | **12.2** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<5** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<5** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<10** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<560** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **氯仿** | **<0.9** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **铊** | **0.0013** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **锌** | **57** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **萘** | **<70** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **三氯乙烯** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<5** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **镉** | **0.1** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **甲苯** | **<1200** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **钒** | **45.5** | **mg/KG** | **752** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **苯胺** | **<260** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **氯甲烷** | **<37** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **2-氯酚** | **<2256** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<840** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **铜** | **50** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **锑** | **0.788** | **mg/KG** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<5** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **？** | **<1293** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **氯仿** | **<0.9** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **氟化物** | **255** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<596** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **四氯化碳** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **硫化物** | **0.09** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **钴** | **23.3** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **铍** | **1.12** | **mg/KG** | **29** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **氯甲烷** | **<37** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **铅** | **25.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **邻二甲苯** | **<640** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **四氯乙烯** | **<53** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **pH值** | **8.02** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **铅** | **16.5** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **石油烃（C10-C40）** | **8** | **mg/KG** | **4500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **镍** | **37** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **铅** | **10.5** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **苯并(a)芘** | **<1.5** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<9** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **锌** | **57** | **mg/KG** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<151** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **铬（六价）** | **<5.7** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **苯** | **<4** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **铍** | **0.87** | **mg/KG** | **29** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **2-氯酚** | **<2256** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **水治村** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<570** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区南侧** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **四氯乙烯** | **<53** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **镍** | **35** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **硝基苯** | **<76** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<9** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **铅** | **29.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区东侧** | **/** | **苯乙烯** | **<1290** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **pH值** | **7.99** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区北侧** | **/** | **苯并(a)芘** | **<1.5** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **硫化物** | **0.07** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-17** | **厂区西侧** | **/** | **萘** | **<70** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北京兰环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-24** | **水治村** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-11** | **填埋区西侧** | **/** | **？** | **<1293** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **氯乙烯** | **<0.43** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<560** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **四氯乙烯** | **<53** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **氯甲烷** | **<37** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **萘** | **<70** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **？** | **<1293** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **邻二甲苯** | **<640** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **乙苯** | **<28** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **二氯甲烷** | **<616** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<9** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<66** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<1.5** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **四氯化碳** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **二氯甲烷** | **<616** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<560** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **铅** | **25.9** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **苯并(a)芘** | **<1.5** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **？** | **<1293** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.5** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<840** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **萘** | **<70** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<5** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **苯胺** | **<260** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **氯仿** | **<0.9** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **邻二甲苯** | **<640** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<570** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<151** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **三氯乙烯** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<6.8** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **苯乙烯** | **<1290** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **苯并(a)芘** | **<1.5** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **铜** | **42** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **氟化物** | **265** | **mg/KG** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **镉** | **0.17** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **二氯甲烷** | **<616** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **？** | **<1293** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<100** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **镉** | **51** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<5** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<5** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **氟化物** | **302** | **mg/KG** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **苯乙烯** | **<1290** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **汞** | **0.044** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **氯甲烷** | **<37** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **镉** | **0.11** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<1.5** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **2-氯酚** | **<2256** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **？** | **<1293** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **铜** | **36** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<560** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **氯乙烯** | **<0.43** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **苯胺** | **<260** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **甲苯** | **<1200** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **三氯乙烯** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **氯仿** | **<0.9** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **苯** | **<4** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<20** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **三氯乙烯** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<596** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<5** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **2-氯酚** | **<2256** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **苯并(a)芘** | **<1.5** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **氟化物** | **255** | **mg/KG** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **铜** | **26** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **砷** | **8.88** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<9** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<840** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **氰化物** | **0.01** | **mg/KG** | **135** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<570** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **铅** | **26.6** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **铜** | **42** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<54** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<66** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<6.8** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **氯苯** | **<270** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<10** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **苯** | **<4** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<20** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<151** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **乙苯** | **<28** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **铜** | **45** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<9** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **铬（六价）** | **<5.7** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **砷** | **10.3** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **氯苯** | **<270** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<596** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **四氯乙烯** | **<53** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **苯并(a)芘** | **<1.5** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<10** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<5** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **铅** | **17.9** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **氰化物** | **0.01** | **mg/KG** | **135** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **汞** | **0.048** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<66** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **硝基苯** | **<76** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<6.8** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **苯乙烯** | **<1290** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **铬（六价）** | **<5.7** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<570** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **二氯甲烷** | **<616** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **砷** | **11.1** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **四氯乙烯** | **<53** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **铬（六价）** | **<5.7** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<596** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<20** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<5** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **氯甲烷** | **<37** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **汞** | **0.057** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **甲苯** | **<1200** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **砷** | **9.50** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.5** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **砷** | **9.81** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **四氯化碳** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **苯胺** | **<260** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<840** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<54** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<1.5** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **镍** | **33** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **镍** | **44** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.5** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<5** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **氰化物** | **0.01** | **mg/KG** | **135** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<6.8** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **甲苯** | **<1200** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **四氯化碳** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **硝基苯** | **<76** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<66** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<560** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<151** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **2-氯酚** | **<2256** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **萘** | **<70** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **2-氯酚** | **<2256** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<1.5** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **邻二甲苯** | **<640** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<5** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **铅** | **19.3** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **氯苯** | **<270** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<560** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<151** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<596** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<10** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **硝基苯** | **<76** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **镍** | **39** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<840** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **氯仿** | **<0.9** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **硝基苯** | **<76** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **氯仿** | **<0.9** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<66** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **苯** | **<4** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<9** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<570** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<151** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **氯仿** | **<0.9** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **苯乙烯** | **<1290** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **氟化物** | **320** | **mg/KG** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **四氯化碳** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **乙苯** | **<28** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **四氯化碳** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.5** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<570** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **三氯乙烯** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **氯乙烯** | **<0.43** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<596** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<6.8** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **萘** | **<70** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<54** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **氯乙烯** | **<0.43** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<20** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **四氯乙烯** | **<53** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **氯甲烷** | **<37** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **二氯甲烷** | **<616** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.05** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **甲苯** | **<1200** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **氰化物** | **0.01** | **mg/KG** | **135** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **氟化物** | **345** | **mg/KG** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<840** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **邻二甲苯** | **<640** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<54** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **乙苯** | **<28** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **硝基苯** | **<76** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<54** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **三氯乙烯** | **<2.8** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **氯苯** | **<270** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<5** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **铅** | **28.6** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **汞** | **0.056** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **萘** | **<70** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<5** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<10** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **2-氯酚** | **<2256** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **铬（六价）** | **<5.7** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **邻二甲苯** | **<640** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **氯苯** | **<270** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<15** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<1.5** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **苯胺** | **<260** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **氯乙烯** | **<0.43** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **镍** | **59** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **四氯乙烯** | **<53** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **甲苯** | **<1200** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **镉** | **0.11** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西北侧** | **/** | **氯甲烷** | **<37** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **苯乙烯** | **<1290** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区东侧** | **/** | **苯** | **<4** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **乙苯** | **<28** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **汞** | **0.058** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **氰化物** | **0.01** | **mg/KG** | **135** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **苯** | **<4** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **铬（六价）** | **<5.7** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **苯胺** | **<260** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区西侧** | **/** | **苯并(a)芘** | **<1.5** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区北侧** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<20** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-18** | **填埋区南侧** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<10** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县钰泉城市建设开发有限公司（易县生活垃圾卫生填埋场）** | **环境卫生管理** | **2021-09-25** | **填埋区西侧** | **/** | **镍** | **51** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2021-10-17** | **氨合成工段附近** | **/** | **镉** | **54** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2021-10-17** | **厂界外20米内** | **/** | **铬** | **74** | **mg/KG** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2021-10-17** | **氨合成工段附近** | **/** | **砷** | **5.09** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2021-10-17** | **氨合成工段附近** | **/** | **铅** | **18.4** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2021-10-17** | **氨合成工段附近** | **/** | **铜** | **28** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2021-10-17** | **厂界外20米内** | **/** | **砷** | **5.59** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2021-10-17** | **厂界外20米内** | **/** | **锌** | **66** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2021-10-17** | **厂界外20米内** | **/** | **镍** | **41** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2021-10-17** | **氨合成工段附近** | **/** | **镍** | **32** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2021-10-17** | **氨合成工段附近** | **/** | **汞** | **0.284** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2021-10-17** | **厂界外20米内** | **/** | **汞** | **0.030** | **mg/KG** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2021-10-17** | **厂界外20米内** | **/** | **镉** | **0.09** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2021-10-17** | **厂界外20米内** | **/** | **铜** | **34** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北田原化工集团有限公司** | **氮肥制造** | **2021-10-17** | **厂界外20米内** | **/** | **铅** | **18.3** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **滴滴涕** | **<67** | **mg/KG** | **67** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **镍** | **32** | **mg/KG** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **厂界外20米处** | **/** | **铜** | **28** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **厂界外20米处** | **/** | **汞** | **0.055** | **mg/KG** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **锌** | **68** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **全盐量** | **0.20** | **mg/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **铬** | **67** | **mg/KG** | **78** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **厂界外20米处** | **/** | **铬** | **72** | **mg/KG** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **厂界外20米处** | **/** | **镍** | **36** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **厂界外20米处** | **/** | **锌** | **62** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **厂界外20米处** | **/** | **砷** | **10.2** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **镉** | **0.10** | **mg/KG** | **172** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **厂界外20米处** | **/** | **铅** | **28.7** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **铜** | **25** | **mg/KG** | **36000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **厂界外20米处** | **/** | **α-六六六** | **<3** | **mg/KG** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **铅** | **28.0** | **mg/KG** | **2500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **砷** | **9.75** | **mg/KG** | **140** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **厂界外20米处** | **/** | **镉** | **0.10** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **α-六六六** | **<3** | **mg/KG** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **水泥窑协同处置危废附近** | **/** | **汞** | **0.076** | **mg/KG** | **82** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳金隅水泥有限公司** | **水泥制造** | **2021-10-17** | **厂界外20米处** | **/** | **滴滴涕** | **<67** | **mg/KG** | **67** | **/** | **否** | **/** |