**保定市污染源执法监测月报**

**2021年12月**

2021年12月

保定市环境监控中心

编制单位：保定市环境监控中心

编制人：

审核人：

审定人：

签发人：

**一、执法监测概况**

全市已核发排污许可证的企业共3638家，12月开展执法监测的企业338家，占发证企业总数量的9.3%；其中95家为涉废气VOCs排放企业，占本月监测总家数的28.1%。

1. 12月共监测发证企业169家，占发证企业总数量的5.0%，其中29家为涉废气VOCs排放企业，占监测总家数的17.2%。

12月监测废水排放（不含污水处理厂）的发证企业21家，达标率为100%；1-11月共监测54家，达标率为100%；

12月监测废气排放的发证企业7家，达标率为100%；1-11月共监测63家，达标率为100%；

12月开展监测的污水处理厂共0家，达标率为100%；1-11月共监测39家，达标率为100%；

12月监测无组织排放的发证企业8家，达标率为100%；1-11月共监测40家，达标率为100%；

12月监测周边环境排放的发证企业9家；1-11月共监测0家；

12月监测噪声排放的发证企业0家；1-11月共监测0家；

**二、超标情况**

12月，我市开展监测的发证企业共超标0家。

**三、复测排污单位情况**

12月复测0家。

附表1 12月发证企业监测情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区划(市)** | **发证企业数量** | **11月监测数量** | **11月监测涉废气VOCs企业数量** | **监测废水（不含污水处理厂）企业数量** | | **监测废气企业数量** | | **污水处理厂**  **数量** | | **监测无组织企业数量** | | **监测周边**  **环境企业数量** | | **监测噪声**  **企业数量** | |
| **11月开展家数** | **达标率（%）** | **11月开展家数** | **达标率（%）** | **11月开展家数** | **达标率（%）** | **11月开展家数** | **达标率（%）** | **11月开展家数** | **达标率（%）** | **11月开展家数** | **达标率（%）** |
| 保定市 | 4110 | 32 | 4 | 21 | 100 | 7 | 100 | 0 | 100 | 8 | 100 | 9 | 100 | 0 | / |

附表2 1-11月发证企业监测情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区划(市)** | **发证企业数量** | **当年监测数量** | **当年监测涉废气VOCs企业数量** | **监测废水（不含污水处理厂）企业数量** | | **监测废气企业数量** | | **污水处理厂数量** | | **监测无组织企业数量** | | **监测周边环境企业数量** | | **监测噪声企业数量** | |
| **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** |
| 保定市 | 3403 | 147 | 0 | 54 | 100 | 63 | 100 | 39 | 100 | 40 | 100 | 0 | / | 0 | / |

附表3 12月执法监测结果

2021年12月废水监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院（西院）** | **综合医院** | **2021-04-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **0** | **MPN/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院（西院）** | **综合医院** | **2021-04-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.33** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院（西院）** | **综合医院** | **2021-04-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **242** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院（西院）** | **综合医院** | **2021-04-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **5.34** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第一中心医院（西院）** | **综合医院** | **2021-04-14** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **35.88** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-08** | **污水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.88** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-08** | **污水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **24.5** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-08** | **污水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **186** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-08** | **污水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **35** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-08** | **污水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **3.51** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-08** | **污水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **61** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-08** | **污水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **3.72** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市腾川塑业制造有限公司** | **造纸和纸制品业** | **2021-12-08** | **污水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.29** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味群食品科技股份有限公司第一分公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2021-12-16** | **废水总排水口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.4** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味群食品科技股份有限公司第一分公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2021-12-16** | **废水总排水口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.12** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味群食品科技股份有限公司第一分公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2021-12-16** | **废水总排水口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **35** | **mg/L** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味群食品科技股份有限公司第一分公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2021-12-16** | **废水总排水口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **1.57** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味群食品科技股份有限公司第一分公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2021-12-16** | **废水总排水口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.197** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2021-12-20** | **废水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.139** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2021-12-20** | **废水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.1** | **无量纲** | **9** | **6.5** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2021-12-20** | **废水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.50** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2021-12-20** | **废水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **88.0** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2021-12-20** | **废水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **<0.05** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2021-12-20** | **废水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氰化物（总氰化合物）** | **<0.001** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2021-12-20** | **废水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **51** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2021-12-20** | **废水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.505** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北长天药业有限公司** | **化学药品制剂制造** | **2021-12-20** | **废水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.252** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **废水总排口DW003(003)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **4225** | **MPN/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **废水总排口DW001(001)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **MPN/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **废水总排口DW002(002)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.1** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **废水总排口DW002(002)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **35.05** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **废水总排口DW003(003)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **6.8** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **废水总排口DW003(003)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **33.05** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **废水总排口DW002(002)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **MPN/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **废水总排口DW003(003)** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **3.87** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **废水总排口DW002(002)** | **/** | **/** | **/** | **挥发酚** | **0.02** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **废水总排口DW001(001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.1** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **废水总排口DW001(001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **16.05** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **废水总排口DW002(002)** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **0.38** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **废水总排口DW001(001)** | **/** | **/** | **/** | **氰化物（总氰化合物）** | **0.012** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **废水总排口DW001(001)** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **0.08** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **废水总排口DW002(002)** | **/** | **/** | **/** | **氰化物（总氰化合物）** | **0.003** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **废水总排口DW003(003)** | **/** | **/** | **/** | **挥发酚** | **0.075** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **废水总排口DW003(003)** | **/** | **/** | **/** | **氰化物（总氰化合物）** | **0.002** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北大学附属医院** | **综合医院** | **2021-12-22** | **废水总排口DW001(001)** | **/** | **/** | **/** | **挥发酚** | **0.048** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定保利瑞合生物科技有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **8.642** | **mg/L** | **18** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定保利瑞合生物科技有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **25** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定保利瑞合生物科技有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **78** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定保利瑞合生物科技有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.0** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定保利瑞合生物科技有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **9.8** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定保利瑞合生物科技有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **10.2** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定保利瑞合生物科技有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **1.72** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **北瑞公司废水排放口WS-02861 （(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **17.9** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **北瑞公司废水排放口WS-02861 （(W1)** | **/** | **/** | **/** | **硝基苯类** | **<0.2** | **mg/L** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **北瑞公司废水排放口WS-02861 （(W1)** | **/** | **/** | **/** | **挥发酚** | **0.0033** | **mg/L** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **北瑞公司废水排放口WS-02861 （(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **24.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **北瑞公司废水排放口WS-02861 （(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总铜** | **<0.05** | **mg/L** | **2.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **北瑞公司废水排放口WS-02861 （(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氰化物** | **<0.004** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **北瑞公司废水排放口WS-02861 （(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **北瑞公司废水排放口WS-02861 （(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.46** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **北瑞公司废水排放口WS-02861 （(W1)** | **/** | **/** | **/** | **苯胺类** | **0.13** | **mg/L** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **北瑞公司废水排放口WS-02861 （(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **<0.05** | **mg/L** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **北瑞公司废水排放口WS-02861 （(W1)** | **/** | **/** | **/** | **硫化物** | **<0.005** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **北瑞公司废水排放口WS-02861 （(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **14.78** | **mg/L** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **北瑞公司废水排放口WS-02861 （(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **15** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **北瑞公司废水排放口WS-02861 （(W1)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **64** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **北瑞公司废水排放口WS-02861 （(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **70** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-16** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.808** | **mg/L** | **7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-16** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **66** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-16** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.0** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-16** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **102** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-16** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **31.6** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-16** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-16** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **8.65** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市东升卫生用品有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-16** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.20** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-08** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **9.69** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-08** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **56** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-08** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-08** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.730** | **mg/L** | **7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-08** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-08** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **40.4** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-08** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **232** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市富达造纸有限责任公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-08** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.45** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-10** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-10** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.6** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-10** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **156** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-10** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.28** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-10** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.293** | **mg/L** | **7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-10** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **30.3** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-10** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **27** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市港兴造纸有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-10** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **8.44** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城华保稀土有限公司** | **稀土金属冶炼** | **2021-11-18** | **厂区污水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城华保稀土有限公司** | **稀土金属冶炼** | **2021-11-18** | **厂区污水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.67** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城华保稀土有限公司** | **稀土金属冶炼** | **2021-11-18** | **厂区污水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.05** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城华保稀土有限公司** | **稀土金属冶炼** | **2021-11-18** | **厂区污水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氟化物** | **0.29** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城华保稀土有限公司** | **稀土金属冶炼** | **2021-11-18** | **厂区污水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.054** | **mg/L** | **18** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城华保稀土有限公司** | **稀土金属冶炼** | **2021-11-18** | **厂区污水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **10** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城华保稀土有限公司** | **稀土金属冶炼** | **2021-11-18** | **厂区污水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **<0.05** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城华保稀土有限公司** | **稀土金属冶炼** | **2021-11-18** | **厂区污水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.4** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城华保稀土有限公司** | **稀土金属冶炼** | **2021-11-18** | **厂区污水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **6.89** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **55.7** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **9.86** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.47** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.1** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **128** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **30** | **倍** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **120** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城利达纸业有限公司** | **机制纸及纸板制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.678** | **mg/L** | **7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区人民医院** | **卫生** | **2021-11-18** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **3.54** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区人民医院** | **卫生** | **2021-11-18** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.7** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区人民医院** | **卫生** | **2021-11-18** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **80** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区人民医院** | **卫生** | **2021-11-18** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **18** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区人民医院** | **卫生** | **2021-11-18** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **0** | **MPN/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市满城区人民医院** | **卫生** | **2021-11-18** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **16.30** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-27** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-27** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **1.15** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-27** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.16** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-27** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **22** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-27** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **3.7** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-27** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **9** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-27** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **硫化物** | **<0.005** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-27** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.068** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-27** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **36** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市明花食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-27** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **1.68** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市裕发食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市裕发食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.8** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市裕发食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **硫化物** | **<0.005** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市裕发食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.14** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市裕发食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **21** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市裕发食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **28** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市裕发食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市裕发食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **1.46** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市裕发食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.6** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市裕发食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.038** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定卓立肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **8.53** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定卓立肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定卓立肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.044** | **mg/L** | **18** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定卓立肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **磷酸盐（以P计）** | **<0.01** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定卓立肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.6** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定卓立肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **14** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定卓立肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.03** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定卓立肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **5.84** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定卓立肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.4** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定卓立肠衣有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **3** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司** | **其他专用设备制造** | **2021-11-30** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司** | **其他专用设备制造** | **2021-11-30** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **11.97** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司** | **其他专用设备制造** | **2021-11-30** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **17.4** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司** | **其他专用设备制造** | **2021-11-30** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **36** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司** | **其他专用设备制造** | **2021-11-30** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.2** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司** | **其他专用设备制造** | **2021-11-30** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **29** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司** | **其他专用设备制造** | **2021-11-30** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.6** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京华源泰盟节能设备有限公司** | **其他专用设备制造** | **2021-11-30** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.38** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新希望天香乳业有限公司** | **液体乳制造** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **13** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新希望天香乳业有限公司** | **液体乳制造** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新希望天香乳业有限公司** | **液体乳制造** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.4** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北新希望天香乳业有限公司** | **液体乳制造** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **2.06** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫达食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **14** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫达食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫达食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.035** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫达食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.0** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫达食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.4** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫达食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **硫化物** | **<0.005** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫达食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫达食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.06** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫达食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **3** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫达食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-17** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **1.84** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司保定新能源材料分公司** | **电气机械和器材制造业** | **2021-11-30** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.34** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司保定新能源材料分公司** | **电气机械和器材制造业** | **2021-11-30** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.7** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司保定新能源材料分公司** | **电气机械和器材制造业** | **2021-11-30** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司保定新能源材料分公司** | **电气机械和器材制造业** | **2021-11-30** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.0** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司保定新能源材料分公司** | **电气机械和器材制造业** | **2021-11-30** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **19** | **mg/L** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司保定新能源材料分公司** | **电气机械和器材制造业** | **2021-11-30** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **乐凯胶片股份有限公司保定新能源材料分公司** | **电气机械和器材制造业** | **2021-11-30** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **11.3** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **百威（保定）啤酒有限公司** | **啤酒制造** | **2021-12-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **8.12** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **百威（保定）啤酒有限公司** | **啤酒制造** | **2021-12-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **百威（保定）啤酒有限公司** | **啤酒制造** | **2021-12-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **33** | **mg/L** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **百威（保定）啤酒有限公司** | **啤酒制造** | **2021-12-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **132** | **mg/L** | **480** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **百威（保定）啤酒有限公司** | **啤酒制造** | **2021-12-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **10.5** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **百威（保定）啤酒有限公司** | **啤酒制造** | **2021-12-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.42** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定长城报废汽车回收拆解有限公司** | **废弃资源综合利用业** | **2021-12-20** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **6.4** | **无量纲** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定长城报废汽车回收拆解有限公司** | **废弃资源综合利用业** | **2021-12-20** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **2.55** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定长城报废汽车回收拆解有限公司** | **废弃资源综合利用业** | **2021-12-21** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **15.2** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定长城报废汽车回收拆解有限公司** | **废弃资源综合利用业** | **2021-12-21** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **63** | **mg/L** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定长城报废汽车回收拆解有限公司** | **废弃资源综合利用业** | **2021-12-21** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **312** | **mg/L** | **480** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定长城报废汽车回收拆解有限公司** | **废弃资源综合利用业** | **2021-12-21** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **18.3** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定冀中生物科技有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-20** | **废水排放口001** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6.5** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定冀中生物科技有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-20** | **废水排放口001** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **3.28** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定冀中生物科技有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-21** | **废水排放口001** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **7.79** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定冀中生物科技有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-21** | **废水排放口001** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **217** | **mg/L** | **480** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定冀中生物科技有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-21** | **废水排放口001** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.12** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定冀中生物科技有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-12-21** | **废水排放口001** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **18** | **mg/L** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味群食品科技股份有限公司第二分公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2021-12-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.3** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味群食品科技股份有限公司第二分公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2021-12-20** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.62** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味群食品科技股份有限公司第二分公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2021-12-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.45** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味群食品科技股份有限公司第二分公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2021-12-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **7.21** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味群食品科技股份有限公司第二分公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2021-12-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **73** | **mg/L** | **480** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定味群食品科技股份有限公司第二分公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2021-12-21** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **30** | **mg/L** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定兆丰缘食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **46** | **mg/L** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定兆丰缘食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **7.6** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定兆丰缘食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.524** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定兆丰缘食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **5.22** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定兆丰缘食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.32** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定兆丰缘食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-11-15** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **63** | **mg/L** | **480** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中士包装科技有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-11-15** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **10.3** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中士包装科技有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-11-15** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **53** | **mg/L** | **480** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中士包装科技有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-11-15** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **31** | **mg/L** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中士包装科技有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-11-15** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.3** | **无量纲** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中士包装科技有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-11-15** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **10.8** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定中士包装科技有限公司** | **包装装潢及其他印刷** | **2021-11-15** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.45** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北泽翔纺织有限公司** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-12-20** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **6.7** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北泽翔纺织有限公司** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-12-20** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.42** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北泽翔纺织有限公司** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-12-21** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **23** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北泽翔纺织有限公司** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-12-21** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **5.61** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北泽翔纺织有限公司** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-12-21** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.11** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北泽翔纺织有限公司** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-12-21** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **26** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃岭金属制品制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-22** | **厂区废水排放口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **14** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃岭金属制品制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-22** | **厂区废水排放口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.37** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃岭金属制品制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-22** | **厂区废水排放口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃岭金属制品制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-22** | **厂区废水排放口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.13** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃岭金属制品制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-22** | **厂区废水排放口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **118** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃岭金属制品制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-22** | **厂区废水排放口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃岭金属制品制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-22** | **厂区废水排放口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.98** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃岭金属制品制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-22** | **厂区废水排放口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.6** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定跃岭金属制品制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-10-22** | **厂区废水排放口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **1.21** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥儒羽绒制品股份有限公司** | **羽毛(绒)加工** | **2021-10-24** | **厂区排水池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **3.2** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥儒羽绒制品股份有限公司** | **羽毛(绒)加工** | **2021-10-24** | **厂区排水池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.14** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥儒羽绒制品股份有限公司** | **羽毛(绒)加工** | **2021-10-24** | **厂区排水池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.2** | **无量纲** | **9.0** | **6.5** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥儒羽绒制品股份有限公司** | **羽毛(绒)加工** | **2021-10-24** | **厂区排水池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥儒羽绒制品股份有限公司** | **羽毛(绒)加工** | **2021-10-24** | **厂区排水池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.21** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥儒羽绒制品股份有限公司** | **羽毛(绒)加工** | **2021-10-24** | **厂区排水池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **<0.05** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥儒羽绒制品股份有限公司** | **羽毛(绒)加工** | **2021-10-24** | **厂区排水池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥儒羽绒制品股份有限公司** | **羽毛(绒)加工** | **2021-10-24** | **厂区排水池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.19** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥儒羽绒制品股份有限公司** | **羽毛(绒)加工** | **2021-10-24** | **厂区排水池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **22** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德力食品有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-11** | **厂区排水暂存池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.09** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德力食品有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-11** | **厂区排水暂存池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.44** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德力食品有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-11** | **厂区排水暂存池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.23** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德力食品有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-11** | **厂区排水暂存池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.0** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德力食品有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-11** | **厂区排水暂存池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **8.5** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德力食品有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-11** | **厂区排水暂存池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.66** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德力食品有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-11** | **厂区排水暂存池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **10** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北德力食品有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-11** | **厂区排水暂存池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **生活废水暂存池（W2）(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.24** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **生产废水暂存池（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.39** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **生产废水暂存池（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.10** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **生活废水暂存池（W2）(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **13** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **生产废水暂存池（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **生活废水暂存池（W2）(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **生活废水暂存池（W2）(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.04** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **生活废水暂存池（W2）(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.10** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **生产废水暂存池（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **12** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **生活废水暂存池（W2）(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.2** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **生产废水暂存池（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.2** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **生活废水暂存池（W2）(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **生活废水暂存池（W2）(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **生产废水暂存池（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.26** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **生产废水暂存池（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北普康医疗设备有限公司** | **机械治疗及病房护理设备制造** | **2021-09-17** | **生产废水暂存池（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北青竹酿酒有限责任公司** | **白酒制造** | **2021-10-20** | **厂区排水暂存池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.9** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北青竹酿酒有限责任公司** | **白酒制造** | **2021-10-20** | **厂区排水暂存池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **9** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北青竹酿酒有限责任公司** | **白酒制造** | **2021-10-20** | **厂区排水暂存池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北青竹酿酒有限责任公司** | **白酒制造** | **2021-10-20** | **厂区排水暂存池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.10** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北青竹酿酒有限责任公司** | **白酒制造** | **2021-10-20** | **厂区排水暂存池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **13** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北青竹酿酒有限责任公司** | **白酒制造** | **2021-10-20** | **厂区排水暂存池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北青竹酿酒有限责任公司** | **白酒制造** | **2021-10-20** | **厂区排水暂存池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.02** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北青竹酿酒有限责任公司** | **白酒制造** | **2021-10-20** | **厂区排水暂存池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.5** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雅果食品有限公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2021-09-15** | **厂区废水排水池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雅果食品有限公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2021-09-15** | **厂区废水排水池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雅果食品有限公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2021-09-15** | **厂区废水排水池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雅果食品有限公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2021-09-15** | **厂区废水排水池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.08** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雅果食品有限公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2021-09-15** | **厂区废水排水池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **8.5** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雅果食品有限公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2021-09-15** | **厂区废水排水池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.46** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雅果食品有限公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2021-09-15** | **厂区废水排水池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.76** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北雅果食品有限公司** | **其他调味品、发酵制品制造** | **2021-09-15** | **厂区废水排水池(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **16** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **刘伶醉酿酒股份有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-15** | **新厂区废水总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **刘伶醉酿酒股份有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-15** | **新厂区废水总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.3** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **刘伶醉酿酒股份有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-15** | **老厂区废水排放口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.4** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **刘伶醉酿酒股份有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-15** | **老厂区废水排放口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.37** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **刘伶醉酿酒股份有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-15** | **老厂区废水排放口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.7** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **刘伶醉酿酒股份有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-15** | **老厂区废水排放口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **17** | **mg/L** | **140** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **刘伶醉酿酒股份有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-15** | **新厂区废水总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **15** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **刘伶醉酿酒股份有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-15** | **新厂区废水总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **刘伶醉酿酒股份有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-15** | **新厂区废水总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **140** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **刘伶醉酿酒股份有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-15** | **老厂区废水排放口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.09** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **刘伶醉酿酒股份有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-15** | **新厂区废水总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.05** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **刘伶醉酿酒股份有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-15** | **新厂区废水总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.217** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **刘伶醉酿酒股份有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-15** | **老厂区废水排放口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **26** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **刘伶醉酿酒股份有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-15** | **老厂区废水排放口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.15** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **刘伶醉酿酒股份有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-15** | **新厂区废水总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **7.84** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-19** | **废水排放口（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **14** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-19** | **废水排放口（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **21.3** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-19** | **废水排放口（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氟化物** | **0.42** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-19** | **废水排放口（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **0.16** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-19** | **废水排放口（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **71** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-19** | **废水排放口（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **0.12** | **mg/L** | **3.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-19** | **废水排放口（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **37.7** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-19** | **废水排放口（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.94** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-19** | **废水排放口（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.3** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-19** | **废水排放口（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **14.02** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **诺博橡胶制品有限公司** | **橡胶零件制造** | **2021-09-19** | **废水排放口（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **康健涞水食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-11-01** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.42** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **康健涞水食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-11-01** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.8** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **康健涞水食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-11-01** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.207** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **康健涞水食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-11-01** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **27** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **康健涞水食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-11-01** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **18** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **康健涞水食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-11-01** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.3** | **无量纲** | **8.5** | **6.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **综合医院** | **2021-11-01** | **污水处理站排放口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **11** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **综合医院** | **2021-11-01** | **污水处理站排放口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.8** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **综合医院** | **2021-11-01** | **污水处理站排放口** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **6.09** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **综合医院** | **2021-11-01** | **污水处理站排放口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **0** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **综合医院** | **2021-11-01** | **污水处理站排放口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **28** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县医院** | **综合医院** | **2021-11-01** | **污水处理站排放口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.3** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **废水总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **6.11** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **废水总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **1.65** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **废水总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **3.043** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **废水总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **113** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **废水总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.4** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天浩制药有限公司** | **中成药生产** | **2021-06-08** | **废水总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **44** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.0** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **0.12** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **6** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **<0.025** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.0** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定五合窖酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-09-14** | **总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.02** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **废水总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **4.208** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **废水总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.6** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **废水总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.06** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **废水总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **23** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **废水总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **废水总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **硫化物** | **<0.005** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **废水总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **苯胺类** | **<0.03** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **废水总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.5** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **废水总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **废水总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **1.11** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴丽达制帽有限公司** | **毛纺织及染整精加工** | **2021-10-14** | **废水总排污口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **8.30** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **污水处理站总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.6** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **污水处理站总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.04** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **污水处理站总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **3.37** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **污水处理站总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.4** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **污水处理站总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **污水处理站总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **苯胺类** | **<0.03** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **污水处理站总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.08** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **污水处理站总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **污水处理站总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **14** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县金润纺织印染有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-09-16** | **污水处理站总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **硫化物** | **<0.005** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **废水总排污口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **磷酸盐（以P计）** | **0.02** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **废水总排污口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **废水总排污口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.04** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **废水总排污口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.42** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **废水总排污口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.46** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **废水总排污口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **0.078** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **废水总排污口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.132** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **废水总排污口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **10** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **废水总排污口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.7** | **无量纲** | **8.5** | **6.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **废水总排污口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **废水总排污口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县众成禽业有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-09-01** | **废水总排污口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥克家居有限公司** | **家具制造业** | **2021-11-16** | **生活污水排放口（W1）(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **144** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥克家居有限公司** | **家具制造业** | **2021-11-16** | **生活污水排放口（W1）(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **15.32** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥克家居有限公司** | **家具制造业** | **2021-11-16** | **生活污水排放口（W1）(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **260** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥克家居有限公司** | **家具制造业** | **2021-11-16** | **生活污水排放口（W1）(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **61** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北奥克家居有限公司** | **家具制造业** | **2021-11-16** | **生活污水排放口（W1）(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.6** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美业斯维生物技术有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-17** | **生活污水排放口（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **2.82** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美业斯维生物技术有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-17** | **生活污水排放口（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **242** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美业斯维生物技术有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-17** | **生活污水排放口（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **19.63** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美业斯维生物技术有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-17** | **生活污水排放口（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **25.4** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-16** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-16** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-16** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **5.50** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-16** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **13** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-16** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.1** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-16** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总有机碳** | **11.5** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-16** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-16** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.27** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-16** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.30** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北智同生物制药股份有限公司** | **生物药品制造** | **2021-07-16** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.18** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定瑞丽肉食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **磷酸盐（以P计）** | **6.59** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定瑞丽肉食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定瑞丽肉食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **6.9** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定瑞丽肉食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.26** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定瑞丽肉食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **26** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定瑞丽肉食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.12** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定瑞丽肉食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **大肠菌群数** | **2300** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定瑞丽肉食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **22.2** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定瑞丽肉食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.2** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定瑞丽肉食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.12** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定振宏食品加工有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-09** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.7** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定振宏食品加工有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-09** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.86** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定振宏食品加工有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-09** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **12** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定振宏食品加工有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-09** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **大肠菌群数** | **0** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定振宏食品加工有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-09** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.089** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定振宏食品加工有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-09** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **19.0** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定振宏食品加工有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-09** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.8** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定振宏食品加工有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-09** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定振宏食品加工有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-09** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国富唐尧肉食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **磷酸盐（以P计）** | **3.82** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国富唐尧肉食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.6** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国富唐尧肉食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.4** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国富唐尧肉食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国富唐尧肉食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **7.6** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国富唐尧肉食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **大肠菌群数** | **0** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国富唐尧肉食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国富唐尧肉食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **28** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国富唐尧肉食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **硝酸盐（以N计）** | **11.0** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国富唐尧肉食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.23** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北国富唐尧肉食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-09-22** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.08** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **7.8** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **8.80** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.178** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.5** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北浩飞食品有限公司** | **罐头食品制造** | **2021-09-22** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯威饲料加工有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-09-24** | **废水监测点2(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.6** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯威饲料加工有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-09-24** | **废水监测点2(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.29** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯威饲料加工有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-09-24** | **废水监测点2(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.16** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯威饲料加工有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-09-24** | **废水监测点2(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯威饲料加工有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-09-24** | **废水监测点2(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **42.1** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯威饲料加工有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-09-24** | **废水监测点2(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北凯威饲料加工有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-09-24** | **废水监测点2(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **42** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.12** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **0.5** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **29.8** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **挥发酚** | **0.0273** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **0.143** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **5** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总余氯（以Cl计）** | **3.84** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **<0.05** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.076** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.24** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **35** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **0** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **47** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **3.90** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **13.8** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省唐县人民医院** | **医院** | **2021-11-09** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **<0.09** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.1** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氯化物（以Cl-计）** | **48** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.75** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **<2** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.15** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.77** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.23** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.44** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **7.6** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **31** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.12** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北鑫恒食品股份有限公司** | **调味品、发酵制品制造** | **2021-10-18** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **甲醛** | **1.80** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **39.8** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **14.4** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **183** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **24.2** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **60** | **倍** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **26** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.5** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县汇银木业有限公司** | **人造板制造** | **2021-10-28** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **3.17** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县春秋纺织品印染有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-12-02** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **83** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县春秋纺织品印染有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-12-02** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.1** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县春秋纺织品印染有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-12-02** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.15** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县春秋纺织品印染有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-12-02** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.56** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县春秋纺织品印染有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-12-02** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县春秋纺织品印染有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-12-02** | **处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **35** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-11-23** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **45** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-11-23** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **20** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-11-23** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.74** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-11-23** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-11-23** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.46** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县东升毛呢染织有限公司** | **棉印染精加工** | **2021-11-23** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.1** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-11-23** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **52** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-11-23** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.55** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-11-23** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-11-23** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.6** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-11-23** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.34** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县荣仪毯业有限公司** | **化纤织物染整精加工** | **2021-11-23** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **149** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺利毛呢染整厂（普通合伙）** | **棉印染精加工** | **2021-11-15** | **污水处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.632** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺利毛呢染整厂（普通合伙）** | **棉印染精加工** | **2021-11-15** | **污水处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **20** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺利毛呢染整厂（普通合伙）** | **棉印染精加工** | **2021-11-15** | **污水处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **9** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺利毛呢染整厂（普通合伙）** | **棉印染精加工** | **2021-11-15** | **污水处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.58** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺利毛呢染整厂（普通合伙）** | **棉印染精加工** | **2021-11-15** | **污水处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.7** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县顺利毛呢染整厂（普通合伙）** | **棉印染精加工** | **2021-11-15** | **污水处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **77** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县西田染厂（普通合伙）** | **棉印染精加工** | **2021-10-17** | **污水处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.19** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县西田染厂（普通合伙）** | **棉印染精加工** | **2021-10-17** | **污水处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县西田染厂（普通合伙）** | **棉印染精加工** | **2021-10-17** | **污水处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.59** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县西田染厂（普通合伙）** | **棉印染精加工** | **2021-10-17** | **污水处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **30** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县西田染厂（普通合伙）** | **棉印染精加工** | **2021-10-17** | **污水处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县西田染厂（普通合伙）** | **棉印染精加工** | **2021-10-17** | **污水处理设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **66** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚华联合开发有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-11-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.3** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚华联合开发有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-11-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **198** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚华联合开发有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-11-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **80** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚华联合开发有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-11-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.913** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚华联合开发有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-11-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **76** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县亚华联合开发有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-11-23** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.86** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉印染精加工** | **2021-12-01** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.04** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉印染精加工** | **2021-12-01** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉印染精加工** | **2021-12-01** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉印染精加工** | **2021-12-01** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **54** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉印染精加工** | **2021-12-01** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.65** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县中硕印染厂** | **棉印染精加工** | **2021-12-01** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **27** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉印染精加工** | **2021-12-02** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **96** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉印染精加工** | **2021-12-02** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **44** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉印染精加工** | **2021-12-02** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.0** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉印染精加工** | **2021-12-02** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **40** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉印染精加工** | **2021-12-02** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.83** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **高阳县鑫丰印染厂** | **棉印染精加工** | **2021-12-02** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.24** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北亚奥纺织有限公司** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-12-14** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **20** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北亚奥纺织有限公司** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-12-14** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **49** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北亚奥纺织有限公司** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-12-14** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.81** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北亚奥纺织有限公司** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-12-14** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **121** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北亚奥纺织有限公司** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-12-14** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.1** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北亚奥纺织有限公司** | **化纤织造及印染精加工** | **2021-12-14** | **设施出口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.12** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市味丰食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-10-27** | **污水处理站** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.03** | **mg/L** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市味丰食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-10-27** | **污水处理站** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **20** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市味丰食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-10-27** | **污水处理站** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.125** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-03** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **16** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-03** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.14** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定天川食品有限公司** | **蔬菜、水果罐头制造** | **2021-11-03** | **出口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.43** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **外排废水总排口1#(1)** | **/** | **/** | **/** | **余氯** | **2.22** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **检验科排口2#(2)** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **0.8** | **ug/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **外排废水总排口1#(1)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.28** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **检验科排口2#(2)** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **<10** | **ug/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **外排废水总排口1#(1)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（以N计）** | **1.51** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **外排废水总排口1#(1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **外排废水总排口1#(1)** | **/** | **/** | **/** | **挥发酚** | **<0.01** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **检验科排口2#(2)** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **<1** | **ug/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **外排废水总排口1#(1)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **25** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **外排废水总排口1#(1)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **<20** | **MPN/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **外排废水总排口1#(1)** | **/** | **/** | **/** | **氰化物** | **<0.001** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **外排废水总排口1#(1)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.18** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **检验科排口2#(2)** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **0.46** | **ug/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **检验科排口2#(2)** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **外排废水总排口1#(1)** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **<0.05** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **外排废水总排口1#(1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **29.9** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **外排废水总排口1#(1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.96** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **检验科排口2#(2)** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **<0.03** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **外排废水总排口1#(1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **7.0** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北省易县医院** | **综合医院** | **2021-10-10** | **外排废水总排口1#(1)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.4** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县中医医院** | **中医医院** | **2021-12-03** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.025** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县中医医院** | **中医医院** | **2021-12-03** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **136** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县中医医院** | **中医医院** | **2021-12-03** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **36** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县中医医院** | **中医医院** | **2021-12-03** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.2** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县中医医院** | **中医医院** | **2021-12-03** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **4.63** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县中医医院** | **中医医院** | **2021-12-03** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **58.4** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县中医医院** | **中医医院** | **2021-12-03** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **44.4** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县中医医院** | **中医医院** | **2021-12-03** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **37.9** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县中医医院** | **中医医院** | **2021-12-03** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **<20** | **MPN/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **易县中医医院** | **中医医院** | **2021-12-03** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **<0.05** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.054** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **23** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.1** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.1** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **23** | **mg/L** | **450** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **19.3** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华运顺通专用汽车制造有限公司** | **汽车车身、挂车制造** | **2021-11-14** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.15** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北康华食品有限公司** | **方便面制造** | **2021-10-20** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北康华食品有限公司** | **方便面制造** | **2021-10-20** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.025** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北康华食品有限公司** | **方便面制造** | **2021-10-20** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.06** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北康华食品有限公司** | **方便面制造** | **2021-10-20** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.09** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北康华食品有限公司** | **方便面制造** | **2021-10-20** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **30** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总余氯（以Cl计）** | **4.76** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **215** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **26.6** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.15** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **0** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳第一医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳恒州医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.20** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳恒州医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **221** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳恒州医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳恒州医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳恒州医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **27.6** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳恒州医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总余氯（以Cl计）** | **3.68** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳恒州医院** | **综合医院** | **2021-11-03** | **总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数/（MPN/L）** | **0** | **MPN/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县森阳食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-11** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.3** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县森阳食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-11** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **0** | **个/L** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县森阳食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-11** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.08** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县森阳食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-11** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县森阳食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-11** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **10** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县森阳食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-11** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **曲阳县森阳食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-11** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **8.5** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-18** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.40** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-18** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-18** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **13** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-18** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **8.47** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-18** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.40** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **精诚工科汽车系统有限公司顺平精工铸造分公司** | **模具制造** | **2021-08-18** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.47** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定佰纳吉食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定佰纳吉食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定佰纳吉食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定佰纳吉食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定佰纳吉食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定佰纳吉食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定佰纳吉食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定佰纳吉食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博江食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-11-16** | **废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **142** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博江食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-11-16** | **废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.24** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博江食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-11-16** | **废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **6.64** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博江食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-11-16** | **废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.25** | **无量纲** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博江食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-11-16** | **废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **13.8** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博江食品有限公司** | **其他未列明食品制造** | **2021-11-16** | **废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **64** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信肉食加工厂** | **禽类屠宰** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信肉食加工厂** | **禽类屠宰** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信肉食加工厂** | **禽类屠宰** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信肉食加工厂** | **禽类屠宰** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信肉食加工厂** | **禽类屠宰** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信肉食加工厂** | **禽类屠宰** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **8.5** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信肉食加工厂** | **禽类屠宰** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定诚信肉食加工厂** | **禽类屠宰** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德丰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德丰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德丰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德丰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德丰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **8.5** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德丰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德丰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定德丰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华顺园食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华顺园食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华顺园食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华顺园食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华顺园食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华顺园食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **8.5** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华顺园食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定华顺园食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定口添福食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定口添福食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定口添福食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定口添福食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定口添福食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定口添福食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定口添福食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定口添福食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定任记肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定任记肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定任记肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定任记肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定任记肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定任记肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定任记肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定任记肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定王栓肉食屠宰厂** | **禽类屠宰** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定王栓肉食屠宰厂** | **禽类屠宰** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定王栓肉食屠宰厂** | **禽类屠宰** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定王栓肉食屠宰厂** | **禽类屠宰** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定王栓肉食屠宰厂** | **禽类屠宰** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定王栓肉食屠宰厂** | **禽类屠宰** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定王栓肉食屠宰厂** | **禽类屠宰** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定王栓肉食屠宰厂** | **禽类屠宰** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永强食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永润食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永润食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永润食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永润食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永润食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永润食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永润食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永润食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **8.5** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永胜肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永胜肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永胜肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永胜肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永胜肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永胜肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永胜肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永胜肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鑫德林食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-15** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鑫德林食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鑫德林食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鑫德林食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鑫德林食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鑫德林食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鑫德林食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定鑫德林食品制造有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县博达肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县博达肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县博达肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县博达肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县博达肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县博达肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县博达肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县博达肉食制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县恒丰肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县恒丰肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县恒丰肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县恒丰肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县恒丰肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县恒丰肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县恒丰肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县恒丰肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县吉鑫食品有限公司** | **文化、体育用品及器材批发** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县吉鑫食品有限公司** | **文化、体育用品及器材批发** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县吉鑫食品有限公司** | **文化、体育用品及器材批发** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县吉鑫食品有限公司** | **文化、体育用品及器材批发** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县吉鑫食品有限公司** | **文化、体育用品及器材批发** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县吉鑫食品有限公司** | **文化、体育用品及器材批发** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县吉鑫食品有限公司** | **文化、体育用品及器材批发** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县吉鑫食品有限公司** | **文化、体育用品及器材批发** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县冀丰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县冀丰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县冀丰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县冀丰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县冀丰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县冀丰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县冀丰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **8.5** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县冀丰食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县京丰肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-15** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县京丰肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县京丰肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县京丰肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县京丰肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县京丰肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县京丰肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县京丰肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县京源食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县京源食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县京源食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县京源食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县京源食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县京源食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **8.5** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县京源食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县京源食品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县利通肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-15** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县利通肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **8.5** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县利通肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县利通肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县利通肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县利通肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县利通肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县利通肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县双盛食品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县双盛食品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县双盛食品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县双盛食品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县双盛食品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县双盛食品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县双盛食品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县双盛食品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县信誉肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县信誉肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县信誉肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **8.5** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县信誉肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县信誉肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县信誉肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县信誉肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县信誉肉食制品厂** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县医院** | **卫生** | **2021-08-09** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **27** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县医院** | **卫生** | **2021-08-09** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **10** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县医院** | **卫生** | **2021-08-09** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **99** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **博野县医院** | **卫生** | **2021-08-09** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **34.4** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北蓝点纺织品制造有限公司** | **化纤织造加工** | **2021-11-20** | **河北蓝点纺织品制造有限公司(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北蓝点纺织品制造有限公司** | **化纤织造加工** | **2021-11-20** | **河北蓝点纺织品制造有限公司(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.15** | **无量纲** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北蓝点纺织品制造有限公司** | **化纤织造加工** | **2021-11-20** | **河北蓝点纺织品制造有限公司(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **28** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北蓝点纺织品制造有限公司** | **化纤织造加工** | **2021-11-20** | **河北蓝点纺织品制造有限公司(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北蓝点纺织品制造有限公司** | **化纤织造加工** | **2021-11-20** | **河北蓝点纺织品制造有限公司(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **0.53** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北蓝点纺织品制造有限公司** | **化纤织造加工** | **2021-11-20** | **河北蓝点纺织品制造有限公司(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.357** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北蓝点纺织品制造有限公司** | **化纤织造加工** | **2021-11-20** | **河北蓝点纺织品制造有限公司(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **18** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北旺无限食品制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **12.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北旺无限食品制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油类** | **0.11** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北旺无限食品制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **8.5** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北旺无限食品制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北旺无限食品制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.072** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北旺无限食品制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.10** | **mg/L** | **3.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北旺无限食品制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.7** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北旺无限食品制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-10-30** | **污水处理站(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **59** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-05-27** | **车间排放口002(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **0.390** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-05-27** | **车间排放口002(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **0.035** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-05-27** | **车间排放口002(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **0.587** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-06-03** | **污水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **锌** | **<0.05** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-06-03** | **污水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.562** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-06-03** | **污水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.82** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-06-03** | **污水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **1.02** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-06-03** | **污水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.01** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-06-03** | **污水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **58** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-06-03** | **污水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.64** | **无量纲** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-06-03** | **污水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.79** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市保运制版有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-06-03** | **污水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **10** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市格瑞机械有限公司** | **资本市场服务** | **2021-04-13** | **总排水口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH** | **7.34** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市格瑞机械有限公司** | **资本市场服务** | **2021-04-13** | **总排水口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **87** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市格瑞机械有限公司** | **资本市场服务** | **2021-04-13** | **总排水口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.158** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **欧麦（保定）麦芽有限公司** | **纺织、服装及家庭用品批发** | **2021-04-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **74** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **欧麦（保定）麦芽有限公司** | **纺织、服装及家庭用品批发** | **2021-04-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.332** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **欧麦（保定）麦芽有限公司** | **纺织、服装及家庭用品批发** | **2021-04-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **74** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **欧麦（保定）麦芽有限公司** | **纺织、服装及家庭用品批发** | **2021-04-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **7.42** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **欧麦（保定）麦芽有限公司** | **纺织、服装及家庭用品批发** | **2021-04-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.93** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **欧麦（保定）麦芽有限公司** | **纺织、服装及家庭用品批发** | **2021-04-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.332** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **欧麦（保定）麦芽有限公司** | **纺织、服装及家庭用品批发** | **2021-04-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **16.8** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-11-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **0.00796** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-11-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.2** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-11-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **4.0** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-11-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-11-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总铜** | **0.0166** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-11-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.363** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-11-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.60** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市洪峰工业有限公司** | **汽车制造业** | **2021-11-23** | **生产废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.08** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第二中心医院** | **综合医院** | **2021-08-23** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **8.7** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第二中心医院** | **综合医院** | **2021-08-23** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.650** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第二中心医院** | **综合医院** | **2021-08-23** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.03** | **mg/L** | **8.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第二中心医院** | **综合医院** | **2021-08-23** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **21** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第二中心医院** | **综合医院** | **2021-08-23** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **46** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第二中心医院** | **综合医院** | **2021-08-23** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.95** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第二中心医院** | **综合医院** | **2021-08-23** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.0** | **无量纲** | **9** | **6.5** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市第二中心医院** | **综合医院** | **2021-08-23** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **MPN/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永兴庄清真食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-08-30** | **总排口(1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.2** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永兴庄清真食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-08-30** | **总排口(1)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.10** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定永兴庄清真食品有限公司** | **屠宰及肉类加工** | **2021-08-30** | **总排口(1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **12** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京航天赛德科技发展有限公司涿州分公司** | **其他基础化学原料制造** | **2021-09-15** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **27** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京航天赛德科技发展有限公司涿州分公司** | **其他基础化学原料制造** | **2021-09-15** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京航天赛德科技发展有限公司涿州分公司** | **其他基础化学原料制造** | **2021-09-15** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.27** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北京航天赛德科技发展有限公司涿州分公司** | **其他基础化学原料制造** | **2021-09-15** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.3** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **隔热和隔音材料制造** | **2021-08-11** | **生产废水排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **隔热和隔音材料制造** | **2021-08-11** | **生产废水排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.18** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **隔热和隔音材料制造** | **2021-08-11** | **生产废水排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.24** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **隔热和隔音材料制造** | **2021-08-11** | **生产废水排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **8** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **隔热和隔音材料制造** | **2021-08-11** | **生产废水排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **隔热和隔音材料制造** | **2021-08-11** | **生产废水排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **8.1** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **隔热和隔音材料制造** | **2021-08-11** | **生产废水排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.4** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **隔热和隔音材料制造** | **2021-08-11** | **生活废水排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **PH** | **8.5** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **隔热和隔音材料制造** | **2021-08-11** | **生产废水排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **3.52** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **隔热和隔音材料制造** | **2021-09-26** | **生活废水排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **2.34** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **隔热和隔音材料制造** | **2021-09-26** | **生活废水排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.13** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **隔热和隔音材料制造** | **2021-09-26** | **生活废水排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **8** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **隔热和隔音材料制造** | **2021-09-26** | **生活废水排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **27** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **隔热和隔音材料制造** | **2021-09-26** | **生活废水排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.4** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **隔热和隔音材料制造** | **2021-09-26** | **生活废水排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.746** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **北新集团建材股份有限公司涿州分公司** | **隔热和隔音材料制造** | **2021-09-26** | **生活废水排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **2.17** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达辉饮料有限公司涿州分公司** | **饮料制造** | **2021-10-12** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.067** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达辉饮料有限公司涿州分公司** | **饮料制造** | **2021-10-12** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.73** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达辉饮料有限公司涿州分公司** | **饮料制造** | **2021-10-12** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.3** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达辉饮料有限公司涿州分公司** | **饮料制造** | **2021-10-12** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **0.99** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达辉饮料有限公司涿州分公司** | **饮料制造** | **2021-10-12** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达辉饮料有限公司涿州分公司** | **饮料制造** | **2021-10-12** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **12** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达辉饮料有限公司涿州分公司** | **饮料制造** | **2021-10-12** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.15** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-09-23** | **废水总排口（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-09-23** | **废水总排口（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.3** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-09-23** | **废水总排口（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **34.4** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北华丰工业集团有限公司** | **其他输配电及控制设备制造** | **2021-09-23** | **废水总排口（W1）(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.19** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北惠友商业连锁发展有限公司** | **焙烤食品制造** | **2021-10-22** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.672** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北惠友商业连锁发展有限公司** | **焙烤食品制造** | **2021-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **12.7** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北惠友商业连锁发展有限公司** | **焙烤食品制造** | **2021-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.63** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北惠友商业连锁发展有限公司** | **焙烤食品制造** | **2021-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **1.34** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北惠友商业连锁发展有限公司** | **焙烤食品制造** | **2021-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.8** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北惠友商业连锁发展有限公司** | **焙烤食品制造** | **2021-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北惠友商业连锁发展有限公司** | **焙烤食品制造** | **2021-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **全盐量** | **203** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北惠友商业连锁发展有限公司** | **焙烤食品制造** | **2021-10-23** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.7** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北佳世鸿维科技有限公司** | **其他未列明制造业** | **2021-08-30** | **污水处理站 总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氯化物** | **101** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北佳世鸿维科技有限公司** | **其他未列明制造业** | **2021-08-30** | **污水处理站 总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **2.06** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北佳世鸿维科技有限公司** | **其他未列明制造业** | **2021-08-30** | **污水处理站 总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **17** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北佳世鸿维科技有限公司** | **其他未列明制造业** | **2021-08-30** | **污水处理站 总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.06** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北佳世鸿维科技有限公司** | **其他未列明制造业** | **2021-08-30** | **污水处理站 总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.2** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北克发乐器制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-08** | **企业总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总铜** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北克发乐器制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-08** | **车间排放口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **0.46** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北克发乐器制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-08** | **企业总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总银** | **<0.03** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北克发乐器制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-08** | **企业总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总镍** | **<0.05** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北克发乐器制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-08** | **企业总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总铁** | **0.04** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北克发乐器制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-08** | **企业总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总锌** | **<0.05** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北克发乐器制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-08** | **企业总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北克发乐器制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-08** | **企业总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.18** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北克发乐器制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-08** | **企业总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北克发乐器制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-08** | **企业总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.08** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北克发乐器制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-08** | **企业总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北克发乐器制造有限公司** | **金属表面处理及热处理加工** | **2021-09-08** | **企业总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.51** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北灵熙食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-08-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **2.1** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北灵熙食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-08-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **35.7** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北灵熙食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-08-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **<20** | **个/L** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北灵熙食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-08-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.1** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北灵熙食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-08-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.1** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北灵熙食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-08-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **16.2** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北灵熙食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-08-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **14.7** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北灵熙食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-08-11** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **6.8** | **无量纲** | **8.5** | **6.0** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四方食品有限公司** | **蜜饯制作** | **2021-10-29** | **生产废水和生产区生活废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **磷酸盐（以P计）** | **1.32** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四方食品有限公司** | **蜜饯制作** | **2021-10-29** | **生活废水排放口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.6** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四方食品有限公司** | **蜜饯制作** | **2021-10-29** | **生产废水和生产区生活废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **溶解性总固体** | **1330** | **mg/L** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四方食品有限公司** | **蜜饯制作** | **2021-10-29** | **生产废水和生产区生活废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **24** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四方食品有限公司** | **蜜饯制作** | **2021-10-29** | **生活废水排放口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **30** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四方食品有限公司** | **蜜饯制作** | **2021-10-29** | **生活废水排放口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.235** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四方食品有限公司** | **蜜饯制作** | **2021-10-29** | **生活废水排放口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **2.31** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四方食品有限公司** | **蜜饯制作** | **2021-10-29** | **生活废水排放口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **84** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四方食品有限公司** | **蜜饯制作** | **2021-10-29** | **生产废水和生产区生活废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.5** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四方食品有限公司** | **蜜饯制作** | **2021-10-29** | **生活废水排放口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.11** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四方食品有限公司** | **蜜饯制作** | **2021-10-29** | **生活废水排放口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **1.34** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四方食品有限公司** | **蜜饯制作** | **2021-10-29** | **生活废水排放口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **15.4** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四方食品有限公司** | **蜜饯制作** | **2021-10-29** | **生产废水和生产区生活废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **1.46** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北四方食品有限公司** | **蜜饯制作** | **2021-10-29** | **生产废水和生产区生活废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.11** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.44** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **14.3** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **全盐量** | **970** | **mg/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.3** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **8.5** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **22** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北托瑞生物科技有限公司** | **其他饲料加工** | **2021-11-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.414** | **mg/L** | **5;8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **污水处理站排放口(WS-0296-169-1)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.02** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **生活废水排放口(WS-0296-169-2)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **19.2** | **mg/L** | **220** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **生活废水排放口(WS-0296-169-2)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **66** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **污水处理站排放口(WS-0296-169-1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **污水处理站排放口(WS-0296-169-1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **6.9** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **污水处理站排放口(WS-0296-169-1)** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **<0.05** | **mg/L** | **5.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **污水处理站排放口(WS-0296-169-1)** | **/** | **/** | **/** | **总有机碳** | **4.9** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **生活废水排放口(WS-0296-169-2)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **4.78** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **生活废水排放口(WS-0296-169-2)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.22** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **污水处理站排放口(WS-0296-169-1)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.26** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **生活废水排放口(WS-0296-169-2)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **13** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **生活废水排放口(WS-0296-169-2)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.20** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **污水处理站排放口(WS-0296-169-1)** | **/** | **/** | **/** | **硫化物** | **<0.005** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北永乐胶带有限公司** | **塑料零件及其他塑料制品制造** | **2021-11-05** | **污水处理站排放口(WS-0296-169-1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.91** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-11** | **废水排放口1#(WS-0296-48)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.25** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-11** | **废水排放口1#(WS-0296-48)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **5.03** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-11** | **废水排放口1#(WS-0296-48)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **7.84** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-11** | **废水排放口1#(WS-0296-48)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **29.7** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-11** | **废水排放口1#(WS-0296-48)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.04** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-11** | **废水排放口1#(WS-0296-48)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **102** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **华北铝业有限公司** | **铝压延加工** | **2021-11-11** | **废水排放口1#(WS-0296-48)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-10-21** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **4.46** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-10-21** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **硫化物** | **<0.005** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-10-21** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **苯胺类** | **<0.057** | **mg/L** | **0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-10-21** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **91** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-10-21** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **7** | **倍** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-10-21** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **109** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-10-21** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **1.04** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-10-21** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-10-21** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **27.8** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-10-21** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.6** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **际华三五四三针织服饰有限公司** | **棉纺织及印染精加工** | **2021-10-21** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **6.92** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京作壹号酒庄股份有限公司** | **酒精制造** | **2021-08-24** | **废水总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **67** | **个/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京作壹号酒庄股份有限公司** | **酒精制造** | **2021-08-24** | **废水总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.27** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京作壹号酒庄股份有限公司** | **酒精制造** | **2021-08-24** | **废水总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.6** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京作壹号酒庄股份有限公司** | **酒精制造** | **2021-08-24** | **废水总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京作壹号酒庄股份有限公司** | **酒精制造** | **2021-08-24** | **废水总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.0** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京作壹号酒庄股份有限公司** | **酒精制造** | **2021-08-24** | **废水总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.033** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京作壹号酒庄股份有限公司** | **酒精制造** | **2021-08-24** | **废水总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.15** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京作壹号酒庄股份有限公司** | **酒精制造** | **2021-08-24** | **废水总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.03** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **京作壹号酒庄股份有限公司** | **酒精制造** | **2021-08-24** | **废水总排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **13** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阔丹凌云汽车胶管有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-10-22** | **厂区废水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.13** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阔丹凌云汽车胶管有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-10-22** | **厂区废水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.08** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阔丹凌云汽车胶管有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-10-22** | **厂区废水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.99** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阔丹凌云汽车胶管有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-10-22** | **厂区废水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **40.5** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阔丹凌云汽车胶管有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-10-22** | **厂区废水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **27.6** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阔丹凌云汽车胶管有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-10-22** | **厂区废水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **20.6** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阔丹凌云汽车胶管有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-10-22** | **厂区废水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.5** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阔丹凌云汽车胶管有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-10-22** | **厂区废水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **91** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **阔丹凌云汽车胶管有限公司** | **橡胶板、管、带制造** | **2021-10-22** | **厂区废水排放口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **125** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司** | **塑料制品业** | **2021-10-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.2** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司** | **塑料制品业** | **2021-10-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **16** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司** | **塑料制品业** | **2021-10-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **磷酸盐（以P计）** | **5** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司** | **塑料制品业** | **2021-10-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **15.5** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **凌云工业股份有限公司** | **塑料制品业** | **2021-10-22** | **废水总排口(W1)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.58** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **龙马铝业集团有限公司** | **铝冶炼** | **2021-10-21** | **废水总排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.057** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **龙马铝业集团有限公司** | **铝冶炼** | **2021-10-21** | **废水总排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **34** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **龙马铝业集团有限公司** | **铝冶炼** | **2021-10-21** | **废水总排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.1** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **龙马铝业集团有限公司** | **铝冶炼** | **2021-10-21** | **废水总排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **28** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中卫颐和医疗服务洗涤有限公司** | **洗染服务** | **2021-10-21** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **0.74** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中卫颐和医疗服务洗涤有限公司** | **洗染服务** | **2021-10-21** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.5** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中卫颐和医疗服务洗涤有限公司** | **洗染服务** | **2021-10-21** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **166** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中卫颐和医疗服务洗涤有限公司** | **洗染服务** | **2021-10-21** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **<20** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中卫颐和医疗服务洗涤有限公司** | **洗染服务** | **2021-10-21** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **2.23** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中卫颐和医疗服务洗涤有限公司** | **洗染服务** | **2021-10-21** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **40.1** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中卫颐和医疗服务洗涤有限公司** | **洗染服务** | **2021-10-21** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.62** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中卫颐和医疗服务洗涤有限公司** | **洗染服务** | **2021-10-21** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.43** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州福运来食品有限公司** | **方便食品制造** | **2021-09-26** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.06** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州福运来食品有限公司** | **方便食品制造** | **2021-09-26** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **18** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州福运来食品有限公司** | **方便食品制造** | **2021-09-26** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **9.37** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州福运来食品有限公司** | **方便食品制造** | **2021-09-26** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.12** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州福运来食品有限公司** | **方便食品制造** | **2021-09-26** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.130** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州福运来食品有限公司** | **方便食品制造** | **2021-09-26** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州福运来食品有限公司** | **方便食品制造** | **2021-09-26** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州建坤洗衣房** | **洗染服务** | **2021-08-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.42** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州建坤洗衣房** | **洗染服务** | **2021-08-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **4.44** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州建坤洗衣房** | **洗染服务** | **2021-08-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州建坤洗衣房** | **洗染服务** | **2021-08-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州建坤洗衣房** | **洗染服务** | **2021-08-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州建坤洗衣房** | **洗染服务** | **2021-08-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.2** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州京阳鑫洁洗染服务有限公司** | **洗染服务** | **2021-08-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.1** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州京阳鑫洁洗染服务有限公司** | **洗染服务** | **2021-08-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州京阳鑫洁洗染服务有限公司** | **洗染服务** | **2021-08-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **5.38** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州京阳鑫洁洗染服务有限公司** | **洗染服务** | **2021-08-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州京阳鑫洁洗染服务有限公司** | **洗染服务** | **2021-08-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州京阳鑫洁洗染服务有限公司** | **洗染服务** | **2021-08-24** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **家禽饲养** | **2021-09-17** | **废水排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **家禽饲养** | **2021-09-17** | **废水排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.14** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **家禽饲养** | **2021-09-17** | **废水排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **410** | **MPN/L** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **家禽饲养** | **2021-09-17** | **废水排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.6** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **家禽饲养** | **2021-09-17** | **废水排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **8.25** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **家禽饲养** | **2021-09-17** | **废水排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **22** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **家禽饲养** | **2021-09-17** | **废水排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.506** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州康隆饲料有限公司养殖分公司** | **家禽饲养** | **2021-09-17** | **废水排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.14** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣泉食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2021-10-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.03** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣泉食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2021-10-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.035** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣泉食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2021-10-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣泉食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2021-10-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **14** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣泉食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2021-10-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.15** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣泉食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2021-10-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **8.5** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州圣泉食品有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2021-10-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.3** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市飞耀金属制品有限公司** | **金属结构制造** | **2021-08-19** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.79** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市飞耀金属制品有限公司** | **金属结构制造** | **2021-08-19** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.160** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市飞耀金属制品有限公司** | **金属结构制造** | **2021-08-19** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **12** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市飞耀金属制品有限公司** | **金属结构制造** | **2021-08-19** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市飞耀金属制品有限公司** | **金属结构制造** | **2021-08-19** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.65** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市飞耀金属制品有限公司** | **金属结构制造** | **2021-08-19** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **9.37** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **牲畜屠宰** | **2021-10-29** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.54** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **牲畜屠宰** | **2021-10-29** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.939** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **牲畜屠宰** | **2021-10-29** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.18** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **牲畜屠宰** | **2021-10-29** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **牲畜屠宰** | **2021-10-29** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **15.2** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **牲畜屠宰** | **2021-10-29** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **15** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **牲畜屠宰** | **2021-10-29** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **4.1** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市快丽喜洗染服务有限责任公司** | **洗染服务** | **2021-10-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **<2** | **个/L** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市快丽喜洗染服务有限责任公司** | **洗染服务** | **2021-10-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.06** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市快丽喜洗染服务有限责任公司** | **洗染服务** | **2021-10-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市快丽喜洗染服务有限责任公司** | **洗染服务** | **2021-10-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **5.88** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市快丽喜洗染服务有限责任公司** | **洗染服务** | **2021-10-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **0.08** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市快丽喜洗染服务有限责任公司** | **洗染服务** | **2021-10-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.0** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市快丽喜洗染服务有限责任公司** | **洗染服务** | **2021-10-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **10** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市快丽喜洗染服务有限责任公司** | **洗染服务** | **2021-10-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.11** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市快丽喜洗染服务有限责任公司** | **洗染服务** | **2021-10-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **余氯** | **<0.005** | **mg/L** | **0.05** | **0.05** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市快丽喜洗染服务有限责任公司** | **洗染服务** | **2021-10-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **9** | **6.5** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市快丽喜洗染服务有限责任公司** | **洗染服务** | **2021-10-14** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **9** | **倍** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市圣华隆冷冻饮品有限公司** | **冷冻饮品（雪糕、冰棍）生产** | **2021-08-11** | **总排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **25** | **mg/L** | **400** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市圣华隆冷冻饮品有限公司** | **冷冻饮品（雪糕、冰棍）生产** | **2021-08-11** | **总排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **31** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市圣华隆冷冻饮品有限公司** | **冷冻饮品（雪糕、冰棍）生产** | **2021-08-11** | **总排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7** | **无量纲** | **9.5** | **6.5** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市圣华隆冷冻饮品有限公司** | **冷冻饮品（雪糕、冰棍）生产** | **2021-08-11** | **总排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.177** | **mg/L** | **45** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市圣华隆冷冻饮品有限公司** | **冷冻饮品（雪糕、冰棍）生产** | **2021-08-11** | **总排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **4.6** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市圣华隆冷冻饮品有限公司** | **冷冻饮品（雪糕、冰棍）生产** | **2021-08-11** | **总排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.08** | **mg/L** | **8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市圣华隆冷冻饮品有限公司** | **冷冻饮品（雪糕、冰棍）生产** | **2021-08-11** | **总排口(DW002)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.49** | **mg/L** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市水之源商贸有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2021-10-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市水之源商贸有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2021-10-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.25** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市水之源商贸有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2021-10-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.4** | **无量纲** | **8.5** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市水之源商贸有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2021-10-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **14** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市水之源商贸有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2021-10-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.02** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市水之源商贸有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2021-10-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.034** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市水之源商贸有限公司** | **瓶（罐）装饮用水制造** | **2021-10-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.4** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **洗染服务** | **2021-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **17.9** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **洗染服务** | **2021-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **7.7** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **洗染服务** | **2021-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **49** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **洗染服务** | **2021-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **<0.05** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **洗染服务** | **2021-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.56** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **洗染服务** | **2021-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **3.4** | **mg/L** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **洗染服务** | **2021-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.51** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **洗染服务** | **2021-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数/（MPN/L）** | **<20** | **MPN/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市天烨商贸有限公司** | **洗染服务** | **2021-11-17** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.2** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市万基业食品有限公司** | **饮料【瓶（桶）装饮用水** | **2021-10-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **6** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市万基业食品有限公司** | **饮料【瓶（桶）装饮用水** | **2021-10-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **15** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市万基业食品有限公司** | **饮料【瓶（桶）装饮用水** | **2021-10-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.032** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市万基业食品有限公司** | **饮料【瓶（桶）装饮用水** | **2021-10-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **8.5** | **5.5** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市万基业食品有限公司** | **饮料【瓶（桶）装饮用水** | **2021-10-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **7.07** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市万基业食品有限公司** | **饮料【瓶（桶）装饮用水** | **2021-10-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.35** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市万基业食品有限公司** | **饮料【瓶（桶）装饮用水** | **2021-10-13** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.3** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市汪记生猪屠宰有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-29** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **18** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市汪记生猪屠宰有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-29** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **9.54** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市汪记生猪屠宰有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-29** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **6.2** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市汪记生猪屠宰有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-29** | **废水监测点1(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **大肠菌群数** | **350000** | **个/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市宇东生猪屠宰有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **79** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市宇东生猪屠宰有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **9.94** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市宇东生猪屠宰有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-10-25** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **10.4** | **mg/L** | **220** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州思麦德啤酒有限责任公司** | **啤酒制造** | **2021-08-26** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **2** | **倍** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州思麦德啤酒有限责任公司** | **啤酒制造** | **2021-08-26** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州思麦德啤酒有限责任公司** | **啤酒制造** | **2021-08-26** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日化学需氧量** | **1.2** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州四喜酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-10-22** | **废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.25** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州四喜酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-10-22** | **废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **2.0** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州四喜酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-10-22** | **废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **310** | **MPN/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州四喜酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-10-22** | **废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **4** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州四喜酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-10-22** | **废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **6.9** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州四喜酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-10-22** | **废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.0** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州四喜酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-10-22** | **废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **11** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州四喜酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-10-22** | **废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州四喜酒业有限公司** | **白酒制造** | **2021-10-22** | **废水排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.4** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（东厂）** | **水的生产和供应业** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **<1** | **ug/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（东厂）** | **水的生产和供应业** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **1.0** | **ug/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（东厂）** | **水的生产和供应业** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **<10** | **ug/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（东厂）** | **水的生产和供应业** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **9.15** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（东厂）** | **水的生产和供应业** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.22** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（东厂）** | **水的生产和供应业** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **12** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（东厂）** | **水的生产和供应业** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **3.5** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（东厂）** | **水的生产和供应业** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **0.06** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（东厂）** | **水的生产和供应业** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.093** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（东厂）** | **水的生产和供应业** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.19** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（东厂）** | **水的生产和供应业** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（东厂）** | **水的生产和供应业** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（东厂）** | **水的生产和供应业** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（东厂）** | **水的生产和供应业** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **0.51** | **ug/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（东厂）** | **水的生产和供应业** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.06** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（东厂）** | **水的生产和供应业** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **个/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **六价铬** | **<0.004** | **mg/L** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群数** | **<20** | **MPN/L** | **1000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.25** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **11.9** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **10** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.06** | **mg/L** | **0.3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总砷** | **0.9** | **ug/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总镉** | **<1** | **ug/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总铬** | **0.06** | **mg/L** | **0.1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.20** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总铅** | **<10** | **ug/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.120** | **mg/L** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总汞** | **0.54** | **ug/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂** | **<0.05** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州中设环保有限公司（西厂）** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-23** | **废水总排放口1#(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **2.7** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州众汇农业科技有限公司** | **方便食品制造** | **2021-11-17** | **废水(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.09** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州众汇农业科技有限公司** | **方便食品制造** | **2021-11-17** | **废水(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.32** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州众汇农业科技有限公司** | **方便食品制造** | **2021-11-17** | **废水(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州众汇农业科技有限公司** | **方便食品制造** | **2021-11-17** | **废水(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.13** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州众汇农业科技有限公司** | **方便食品制造** | **2021-11-17** | **废水(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **35** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州众汇农业科技有限公司** | **方便食品制造** | **2021-11-17** | **废水(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **6.6** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州众汇农业科技有限公司** | **方便食品制造** | **2021-11-17** | **废水(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.0** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州晟发食品有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-08-26** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **1.1** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州晟发食品有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-08-26** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.26** | **mg/L** | **1** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州晟发食品有限公司** | **禽类屠宰** | **2021-08-26** | **废水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市多味肉制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-13** | **废水总排口排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **12** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市多味肉制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-13** | **废水总排口排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.30** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市多味肉制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-13** | **废水总排口排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **46** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市多味肉制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-13** | **废水总排口排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.21** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.98** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **17** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **4.31** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **2.682** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **挥发酚** | **0.164** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **17.3** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **1.07** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.86** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **9** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.37** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **1500** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **54** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氰化物（总氰化合物）** | **0.062** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **11.6** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.262** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **4.8** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **20** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.27** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **<0.05** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.4** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市益联食品有限责任公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-09** | **污水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **18** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市益联食品有限责任公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-09** | **污水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.239** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市益联食品有限责任公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-09** | **污水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.30** | **无量纲** | **8.5** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市益联食品有限责任公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-09** | **污水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **38.2** | **mg/L** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水排水口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.77** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水排水口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.66** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水排水口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **48** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水排水口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **18** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水排水口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.15** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水排水口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.4** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水排水口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.30** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水排水口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **10.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.8** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **11** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.12** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.63** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **18** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **4.34** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.06** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氰化物** | **0.001** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.7** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北瑞高药业有限公司** | **兽用中成药生产** | **2021-12-08** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **53** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北瑞高药业有限公司** | **兽用中成药生产** | **2021-12-08** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.156** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北瑞高药业有限公司** | **兽用中成药生产** | **2021-12-08** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **13** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北瑞高药业有限公司** | **兽用中成药生产** | **2021-12-08** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.31** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三源食品包装有限公司** | **其他罐头食品制造** | **2021-04-13** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.293** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三源食品包装有限公司** | **其他罐头食品制造** | **2021-04-13** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **48** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市三源食品包装有限公司** | **其他罐头食品制造** | **2021-04-13** | **总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.72** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北精益食品有限公司** | **豆制品制造** | **2021-04-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.82** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北精益食品有限公司** | **豆制品制造** | **2021-04-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **48** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北精益食品有限公司** | **豆制品制造** | **2021-04-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **1.79** | **mg/L** | **6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北精益食品有限公司** | **豆制品制造** | **2021-04-13** | **总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.28** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北瑞高药业有限公司** | **兽用中成药生产** | **2021-12-08** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.31** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北瑞高药业有限公司** | **兽用中成药生产** | **2021-12-08** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **13** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北瑞高药业有限公司** | **兽用中成药生产** | **2021-12-08** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **53** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北瑞高药业有限公司** | **兽用中成药生产** | **2021-12-08** | **废水总排口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.156** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市多味肉制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-13** | **废水总排口排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.30** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市多味肉制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-13** | **废水总排口排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **12** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市多味肉制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-13** | **废水总排口排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.21** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市多味肉制品有限公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-13** | **废水总排口排放口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **46** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水排水口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **18** | **mg/L** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水排水口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **1.77** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水排水口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **48** | **mg/L** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水排水口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.66** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水排水口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.15** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水排水口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.30** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水排水口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **10.9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北红日药都药业有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水排水口001(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.4** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.06** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **4.34** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **5.8** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **1.63** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **11** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **4** | **倍** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氰化物** | **0.001** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.12** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.7** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北美威药业股份有限公司** | **中成药生产** | **2021-12-11** | **污水处理站总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **18** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市益联食品有限责任公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-09** | **污水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.239** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市益联食品有限责任公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-09** | **污水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **38.2** | **mg/L** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市益联食品有限责任公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-09** | **污水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.30** | **无量纲** | **8.5** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市益联食品有限责任公司** | **肉制品及副产品加工** | **2021-12-09** | **污水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **18** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总磷** | **0.27** | **mg/L** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **<0.06** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **<0.05** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **4.8** | **mg/L** | **150** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **20** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **8.4** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **总氮** | **11.6** | **mg/L** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **<0.06** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市亿洁餐具消毒服务中心** | **其他家具制造** | **2021-11-09** | **污水总排口** | **/** | **/** | **/** | **氨氮** | **0.262** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **4.31** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **2.682** | **mg/L** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **17** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **1.98** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氰化物（总氰化合物）** | **0.062** | **mg/L** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **54** | **mg/L** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **挥发酚** | **0.164** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **色度** | **9** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.37** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总余氯** | **1.07** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **石油类** | **0.86** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **17.3** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **安国市医院** | **综合医院** | **2021-12-13** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **粪大肠菌群** | **1500** | **个/L** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市飞耀金属制品有限公司** | **金属结构制造** | **2021-08-19** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.160** | **mg/L** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市飞耀金属制品有限公司** | **金属结构制造** | **2021-08-19** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **9.37** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市飞耀金属制品有限公司** | **金属结构制造** | **2021-08-19** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.79** | **mg/L** | **1.0** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市飞耀金属制品有限公司** | **金属结构制造** | **2021-08-19** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市飞耀金属制品有限公司** | **金属结构制造** | **2021-08-19** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **pH值** | **7.65** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市飞耀金属制品有限公司** | **金属结构制造** | **2021-08-19** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **12** | **mg/L** | **80** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **牲畜屠宰** | **2021-10-29** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **五日生化需氧量** | **4.1** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **牲畜屠宰** | **2021-10-29** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **化学需氧量** | **15** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **牲畜屠宰** | **2021-10-29** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总磷（以P计）** | **0.54** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **牲畜屠宰** | **2021-10-29** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **总氮（以N计）** | **15.2** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **牲畜屠宰** | **2021-10-29** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **动植物油** | **0.18** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **牲畜屠宰** | **2021-10-29** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **氨氮（NH3-N）** | **0.939** | **mg/L** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涿州市进升屠宰场** | **牲畜屠宰** | **2021-10-29** | **废水总排口(DW001)** | **/** | **/** | **/** | **悬浮物** | **9** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |