|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **汞** | **0.060** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **铅** | **744** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **汞** | **0.047** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **苯胺** | **<0.20** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **铜** | **22** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **铅** | **17.6** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **砷** | **7.86** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **镍** | **46** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **镍** | **48** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **砷** | **7.63** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **苯胺** | **<0.20** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **铅** | **27.3** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **镉** | **0.13** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **汞** | **0.052** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **硝基苯** | **<0.009** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **库房南侧** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（保定）环保能源有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-29** | **办公区南侧** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m 0.2-0.6m** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0.6-1.0m** | **/** | **锑** | **0.992** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0.6-1.0m** | **/** | **铅** | **26.0** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0.6-1.0m** | **/** | **镉** | **0.12** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0.6-1.0m** | **/** | **砷** | **8.70** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m 0-0.2m** | **/** | **铅** | **37.2** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m 0.2-0.6m** | **/** | **pH值** | **8.63** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.2-0.6m** | **/** | **锑** | **1.05** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.6-1.0m** | **/** | **锌** | **66** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m0.6-1.0m** | **/** | **pH值** | **8.28** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m0-0.2m** | **/** | **锑** | **1.10** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **铅** | **21.1** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **锑** | **1.07** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **锌** | **62** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m 0-0.2m** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m 0.2-0.6m** | **/** | **砷** | **8.42** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m 0.2-0.6m** | **/** | **镍** | **26** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.2-0.6m** | **/** | **pH值** | **8.37** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.6-1.0m** | **/** | **镍** | **31** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **砷** | **10.8** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m0.6-1.0m** | **/** | **铅** | **22.3** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m0-0.2m** | **/** | **pH值** | **8.38** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **砷** | **7.04** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m 0-0.2m** | **/** | **砷** | **8.22** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m 0.2-0.6m** | **/** | **锌** | **55** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m 0.2-0.6m** | **/** | **铅** | **31.7** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **锑** | **1.09** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m0.6-1.0m** | **/** | **锑** | **1.08** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m0-0.2m** | **/** | **锌** | **67** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **砷** | **9.25** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **铅** | **26.8** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **铅** | **18.8** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m 0-0.2m** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.2-0.6m** | **/** | **铅** | **25.2** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.6-1.0m** | **/** | **砷** | **8.72** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m0.6-1.0m** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **锑** | **0.990** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **铅** | **20.2** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0.6-1.0m** | **/** | **锌** | **61** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **砷** | **9.77** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.2-0.6m** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.2-0.6m** | **/** | **锌** | **63** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.6-1.0m** | **/** | **镉** | **0.12** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.6-1.0m** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.6-1.0m** | **/** | **铅** | **24.2** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **锌** | **67** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m0.6-1.0m** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m0.6-1.0m** | **/** | **镍** | **30** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m0-0.2m** | **/** | **镉** | **0.20** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **锌** | **64** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **镍** | **31** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0.6-1.0m** | **/** | **镍** | **28** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **铜** | **22** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m 0.2-0.6m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.2-0.6m** | **/** | **砷** | **9.09** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.6-1.0m** | **/** | **pH值** | **8.57** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **pH值** | **8.36** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m0.6-1.0m** | **/** | **锌** | **59** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **镍** | **28** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **锌** | **65** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **砷** | **9.93** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **锑** | **0.826** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **镍** | **28** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m 0-0.2m** | **/** | **pH值** | **8.56** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m 0.2-0.6m** | **/** | **锑** | **1.00** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.2-0.6m** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **镍** | **33** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m0-0.2m** | **/** | **砷** | **9.98** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.6-1.0m** | **/** | **锑** | **0.937** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **铅** | **22.5** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m0.6-1.0m** | **/** | **砷** | **10.6** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m0-0.2m** | **/** | **铅** | **25.9** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m0-0.2m** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **锌** | **84** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0.6-1.0m** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **锑** | **1.11** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m 0-0.2m** | **/** | **镍** | **31** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m 0-0.2m** | **/** | **锑** | **1.07** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定安驰蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m 0-0.2m** | **/** | **锌** | **60** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.9m** | **/** | **锌** | **70** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.5m** | **/** | **镉** | **0.19** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **镉** | **0.20** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **锌** | **83** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **铅** | **44.1** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.5m** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **镍** | **23** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **锌** | **84** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.9m** | **/** | **镍** | **25** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.9m** | **/** | **铅** | **31.5** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.9m** | **/** | **砷** | **8.16** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.9m** | **/** | **铅** | **22.2** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.9m** | **/** | **锑** | **1.57** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.9m** | **/** | **锌** | **63** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **镍** | **24** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **砷** | **10.5** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.5m** | **/** | **砷** | **9.37** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.5m** | **/** | **镍** | **23** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.9m** | **/** | **铜** | **22** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.2m** | **/** | **镍** | **25** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.5m** | **/** | **锑** | **1.03** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.9m** | **/** | **锑** | **0.814** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.9m** | **/** | **镉** | **0.17** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.9m** | **/** | **砷** | **7.39** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **铅** | **39.0** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.5m** | **/** | **锌** | **63** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.9m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **锑** | **1.08** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **铅** | **50.6** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.2m** | **/** | **锑** | **1.22** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.2m** | **/** | **铅** | **26.8** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.9m** | **/** | **锑** | **1.29** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.5m** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.5m** | **/** | **砷** | **8.05** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.5m** | **/** | **锑** | **1.88** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **锑** | **0.985** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.5m** | **/** | **锑** | **0.912** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.5m** | **/** | **砷** | **8.49** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.9m** | **/** | **砷** | **7.27** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.2m** | **/** | **镉** | **0.21** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.2m** | **/** | **砷** | **8.38** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.5m** | **/** | **铅** | **30.4** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.9m** | **/** | **砷** | **6.56** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.9m** | **/** | **铜** | **26** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.9m** | **/** | **铅** | **34.4** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **砷** | **8.56** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **铜** | **26** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.5m** | **/** | **镍** | **23** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.9m** | **/** | **锑** | **0.755** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.9m** | **/** | **镍** | **25** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **铜** | **28** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.5m** | **/** | **锌** | **71** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.5m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.9m** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.5m** | **/** | **锌** | **75** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.5m** | **/** | **锑** | **1.01** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.5m** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.5m** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.2m** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.5m** | **/** | **铜** | **22** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.9m** | **/** | **锌** | **81** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.9m** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.9m** | **/** | **镍** | **25** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.5m** | **/** | **锌** | **82** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **锌** | **81** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.5m** | **/** | **铅** | **38.3** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.9m** | **/** | **锌** | **72** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **砷** | **11.4** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.9m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.5m** | **/** | **铅** | **34.2** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.5m** | **/** | **镍** | **27** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.5m** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.5m** | **/** | **铅** | **20.7** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.9m** | **/** | **铅** | **17.9** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.2m** | **/** | **锌** | **75** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.5m** | **/** | **砷** | **9.63** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.5m** | **/** | **镍** | **23** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.9m** | **/** | **镍** | **37** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.9m** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **镍** | **27** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定广元铅制品有限公司** | **有色金属合金制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **锑** | **0.854** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **苯并(a)蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **2-氯酚** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **苯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **三氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **铅** | **18.4** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **氯苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **萘** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **乙苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **汞** | **0.024** | **mg/KG** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **硝基苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **苯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **苯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **汞** | **0.025** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **苯胺** | **0** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **铜** | **30** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **氯苯** | **0** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **苯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **氯仿** | **0** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **氯仿** | **0** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **0** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **0** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **2-氯酚** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **苯并(a)蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **2-氯酚** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **1，4-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **乙苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **四氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **硝基苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **萘** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **四氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **硝基苯** | **0** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **苯胺** | **0** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **三氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **氯苯** | **0** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **四氯化碳** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **苯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **pH值** | **8.84** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **氯仿** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **四氯化碳** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **1,2-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **苯并(a)蒽** | **0** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **铜** | **22** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **四氯化碳** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **三氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **铜** | **30** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **1，2-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **2-氯酚** | **0** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **氯仿** | **0** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **三氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **铅** | **15.9** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **镍** | **30** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **四氯化碳** | **0** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **pH值** | **8.57** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **四氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **苯并(a)芘** | **0** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **0** | **mg/KG** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **苯并(a)芘** | **0** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **氯仿** | **0** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **镍** | **22** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **铜** | **18** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **苯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **苯并(a)芘** | **0** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **三氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **铜** | **17** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **1，2-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **镍** | **30** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **pH值** | **8.71** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **镍** | **20** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **硝基苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **苯并(a)芘** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **苯胺** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **三氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **二氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **汞** | **0.029** | **mg/KG** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **三氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **砷** | **8.28** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **铅** | **12.2** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **氯苯** | **0** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **氯苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **1，4-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **二氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **砷** | **8.53** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **苯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **镍** | **23** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **三氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **二氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **1，4-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **乙苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **铅** | **11.3** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **四氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **乙苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **氯苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **砷** | **10.4** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **砷** | **6.80** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **0** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **邻二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **0** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **邻二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **萘** | **0** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **砷** | **7.53** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **硝基苯** | **0** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **三氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **1,2-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **二氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **硝基苯** | **0** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **1，2-二氯苯** | **0** | **mg/KG** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **铅** | **22.9** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **四氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **1，4-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **铅** | **19.1** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **1，4-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **铅** | **24.4** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **2-氯酚** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **苯并(a)蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **2-氯酚** | **0** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **乙苯** | **0** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **苯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **苯胺** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **？** | **0** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **二氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **苯并(a)芘** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **四氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **苯并(a)蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **苯胺** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **铜** | **18** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **氯苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **？** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **1，4-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **氯苯** | **0** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **硝基苯** | **0** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **铅** | **21.3** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **氯苯** | **0** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **铅** | **15.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **二氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **铜** | **17** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **苯并(a)芘** | **0** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **砷** | **7.04** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **四氯化碳** | **0** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **四氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **砷** | **11.6** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **镍** | **18** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **汞** | **0.030** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **二氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **氯苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **？** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **0** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **四氯化碳** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **1,2-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **砷** | **7.86** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **四氯化碳** | **0** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **0** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **硝基苯** | **0** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **萘** | **0** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **镍** | **20** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **氯仿** | **0** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **？** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **四氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **萘** | **0** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **？** | **0** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **1,2-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **苯胺** | **0** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **三氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **乙苯** | **0** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **0** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **2-氯酚** | **0** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **2-氯酚** | **0** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **汞** | **0.030** | **mg/KG** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **二氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **砷** | **8.82** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **四氯化碳** | **0** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **苯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **苯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **镉** | **0.19** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **乙苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **邻二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **萘** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **1，2-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **铜** | **18** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **乙苯** | **0** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **氯仿** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **氯仿** | **0** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **镉** | **0.13** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **苯胺** | **0** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **镍** | **37** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **氯仿** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **1，2-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **？** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **？** | **0** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **邻二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **邻二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **苯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **镍** | **18** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **1，4-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **四氯化碳** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **镍** | **43** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **苯并(a)蒽** | **0** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **1，4-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **1,2-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **二氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **邻二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **邻二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **汞** | **0.045** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **乙苯** | **0** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **四氯化碳** | **0** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **汞** | **0.018** | **mg/KG** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **1，4-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **？** | **0** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **汞** | **0.032** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **四氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **铅** | **17.8** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **萘** | **0** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **镍** | **23** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **苯胺** | **0** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **0** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **砷** | **10.1** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **镉** | **0.19** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **汞** | **0.017** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **1,2-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **汞** | **0.030** | **mg/KG** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **2-氯酚** | **0** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **汞** | **0.024** | **mg/KG** | **3.4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **硝基苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **三氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **氯仿** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **苯并(a)芘** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **？** | **0** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **苯并(a)芘** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **pH值** | **8.81** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **0** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **？** | **0** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **pH值** | **8.52** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **镉** | **0.17** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **pH值** | **8.65** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **0** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **乙苯** | **0** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **苯胺** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **苯并(a)芘** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **萘** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **铅** | **18.6** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **苯并(a)蒽** | **0** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **2-氯酚** | **0** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **砷** | **7.29** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **0** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **砷** | **9.46** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **硝基苯** | **0** | **mg/KG** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **苯并(a)芘** | **0** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **四氯化碳** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **镍** | **34** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **苯并(a)芘** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **苯并(a)蒽** | **0** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **汞** | **0.032** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **硝基苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **邻二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **二氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **四氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **？** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **苯胺** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **氯仿** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **1，2-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **乙苯** | **0** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **2-氯酚** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **0** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **四氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **苯并(a)蒽** | **0** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **乙苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **二氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **四氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **苯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **苯并(a)蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **邻二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **邻二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **氯苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m 0-0.2m** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **1，4-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **？** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **三氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **铅** | **11.7** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.6-1.0m** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **1，4-二氯苯** | **0** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **硝基苯** | **0** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **铜** | **32** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **1，4-二氯苯** | **0** | **mg/KG** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **萘** | **0** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0-0.2m** | **/** | **萘** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **苯并(a)蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **邻二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **2-氯酚** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **萘** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.6-1.0m** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.2-0.6m** | **/** | **二氯甲烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **苯胺** | **0** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m 0.6-1.0m** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **苯并(a)蒽** | **0** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **邻二甲苯** | **0** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0-0.2m** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **0** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km处0.2-0.6m** | **/** | **苯胺** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **氯苯** | **0** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0-0.2m** | **/** | **萘** | **0** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约200m0.2-0.6m** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **氯仿** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约400m0.6-1.0m** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **四氯化碳** | **0** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定科林供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2021-09-07** | **主导风向下风向距离企业约75m0.2-0.6m** | **/** | **苯并(a)芘** | **0** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米1.0m** | **/** | **镍** | **38** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米1.0m** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.6m** | **/** | **铅** | **27.0** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.6m** | **/** | **砷** | **7.44** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米0.2m** | **/** | **铜** | **25** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米0.6m** | **/** | **锑** | **1.20** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.6m** | **/** | **锌** | **80** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **砷** | **8.18** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米0.2m** | **/** | **铅** | **24.4** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.6m** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.6m** | **/** | **锑** | **3.40** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **锑** | **3.01** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **锑** | **1.92** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米1.0m** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米1.0m** | **/** | **镍** | **31** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **锑** | **2.18** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米1.0m** | **/** | **锌** | **66** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米1.0m** | **/** | **砷** | **8.61** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米1.0m** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米0.2m** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **砷** | **8.71** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **镉** | **0.17** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **锌** | **70** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **镍** | **29** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米1.0m** | **/** | **镉** | **0.13** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米1.0m** | **/** | **镍** | **35** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.6m** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **铅** | **36.9** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米1.0m** | **/** | **锑** | **1.31** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米1.0m** | **/** | **锑** | **0.943** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.6m** | **/** | **镍** | **33** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米0.2m** | **/** | **镍** | **38** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米0.6m** | **/** | **砷** | **9.69** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.6m** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **镍** | **38** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **铅** | **32.5** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米1.0m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.6m** | **/** | **锑** | **1.41** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.6m** | **/** | **铅** | **23.0** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.6m** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米0.6m** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米0.6m** | **/** | **铅** | **24.1** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米0.6m** | **/** | **镍** | **35** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **锌** | **79** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米1.0m** | **/** | **砷** | **10.0** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.6m** | **/** | **锑** | **1.46** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **铅** | **38.2** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米1.0m** | **/** | **铅** | **18.8** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **砷** | **9.91** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米1.0m** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米1.0m** | **/** | **锌** | **73** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.6m** | **/** | **镍** | **33** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.6m** | **/** | **砷** | **8.97** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.6m** | **/** | **砷** | **8.60** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.6m** | **/** | **铅** | **35.2** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **镍** | **28** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米1.0m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米1.0m** | **/** | **铅** | **27.0** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米1.0m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.6m** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.6m** | **/** | **锌** | **74** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.6m** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米0.2m** | **/** | **砷** | **8.07** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米0.2m** | **/** | **锑** | **2.08** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米0.6m** | **/** | **锌** | **91** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **镉** | **0.17** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.6m** | **/** | **锌** | **62** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米0.2m** | **/** | **锌** | **91** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米0.6m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.6m** | **/** | **镍** | **38** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **锌** | **69** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米1.0m** | **/** | **砷** | **8.11** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米1.0m** | **/** | **锌** | **65** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米1.0m** | **/** | **铅** | **20.6** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米1.0m** | **/** | **镍** | **33** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米1.0m** | **/** | **锌** | **73** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米1.0m** | **/** | **锑** | **1.76** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **铜** | **8.02** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米1.0m** | **/** | **锑** | **3.00** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米1.0m** | **/** | **砷** | **9.28** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定美仑有色金属有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1300米1.0m** | **/** | **铅** | **23.8** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.8m）** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.5m）** | **/** | **锌** | **90** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.5m）** | **/** | **锌** | **88** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.2m）** | **/** | **锌** | **93** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.2m）** | **/** | **铜** | **27** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.1m）** | **/** | **镍** | **32** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.5m）** | **/** | **锌** | **67** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.9m）** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.9m）** | **/** | **锑** | **1.06** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.9m）** | **/** | **锌** | **87** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.5m）** | **/** | **铅** | **28.4** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.5m）** | **/** | **铜** | **28** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.5m）** | **/** | **铜** | **32** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.5m）** | **/** | **锑** | **1.48** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.9m）** | **/** | **镍** | **18** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.8m）** | **/** | **锌** | **81** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.2m）** | **/** | **锑** | **1.80** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.1m）** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.9m）** | **/** | **铜** | **30** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.5m）** | **/** | **砷** | **13.7** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.5m）** | **/** | **铜** | **32** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.9m）** | **/** | **铜** | **17** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.9m）** | **/** | **锑** | **0.789** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.8m）** | **/** | **镍** | **32** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.2m）** | **/** | **锌** | **87** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.1m）** | **/** | **锑** | **2.10** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.1m）** | **/** | **砷** | **12.2** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.5m）** | **/** | **镍** | **25** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.5m）** | **/** | **锌** | **82** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.5m）** | **/** | **锑** | **1.31** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.5m）** | **/** | **锑** | **1.38** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.8m）** | **/** | **砷** | **11.5** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.2m）** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.5m）** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.5m）** | **/** | **砷** | **11.0** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.8m）** | **/** | **锌** | **73** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.8m）** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.8m）** | **/** | **砷** | **10.2** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.5m）** | **/** | **镍** | **41** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.1m）** | **/** | **铅** | **35.8** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.5m）** | **/** | **锑** | **0.533** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.1m）** | **/** | **锌** | **82** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.9m）** | **/** | **镍** | **41** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.5m）** | **/** | **镍** | **39** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.8m）** | **/** | **铅** | **28.9** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.8m）** | **/** | **锑** | **1.41** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.2m）** | **/** | **镍** | **44** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.8m）** | **/** | **铜** | **28** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.2m）** | **/** | **砷** | **14.5** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.2m）** | **/** | **铅** | **23.0** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.5m）** | **/** | **砷** | **5.74** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.1m）** | **/** | **铅** | **24.6** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.1m）** | **/** | **砷** | **6.94** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.9m）** | **/** | **铅** | **21.1** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.5m）** | **/** | **铅** | **27.1** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.17** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.5m）** | **/** | **铅** | **29.8** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.5m）** | **/** | **砷** | **14.2** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.2m）** | **/** | **砷** | **11.8** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.2m）** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.9m）** | **/** | **砷** | **7.43** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.9m）** | **/** | **锌** | **55** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.1m）** | **/** | **锑** | **0.794** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.1m）** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.1m）** | **/** | **镍** | **22** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.9m）** | **/** | **砷** | **11.8** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.8m）** | **/** | **镍** | **32** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.5m）** | **/** | **镍** | **32** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.2m）** | **/** | **铅** | **28.0** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.2m）** | **/** | **锑** | **1.46** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.9m）** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.9m）** | **/** | **铅** | **16.0** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.8m）** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.8m）** | **/** | **锑** | **1.41** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.8m）** | **/** | **铅** | **25.1** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.2m）** | **/** | **镍** | **34** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.2m）** | **/** | **铜** | **29** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.1m）** | **/** | **铜** | **28** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.1m）** | **/** | **锌** | **86** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向70米（0.1m）** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定世昌有色金属有限公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向500米（0.5m）** | **/** | **铅** | **15.5** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.9m** | **/** | **镍** | **20** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.9m** | **/** | **锑** | **0.793** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.9m** | **/** | **铜** | **18** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.9m** | **/** | **铅** | **17.6** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **锌** | **65** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **砷** | **9.15** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.5m** | **/** | **锑** | **0.969** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.5m** | **/** | **铅** | **27.0** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.5m** | **/** | **镍** | **23** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.2m** | **/** | **镍** | **25** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.9m** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.5m** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.9m** | **/** | **砷** | **7.61** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.5m** | **/** | **镍** | **20** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.5m** | **/** | **砷** | **7.61** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **锑** | **1.10** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **铅** | **49.0** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.5m** | **/** | **锑** | **1.12** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.2m** | **/** | **铜** | **32** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.9m** | **/** | **锌** | **63** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.5m** | **/** | **镍** | **23** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.9m** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.5m** | **/** | **锑** | **0.793** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.9m** | **/** | **镍** | **20** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **镍** | **1.67** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **砷** | **10.5** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.5m** | **/** | **锌** | **75** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.5m** | **/** | **镉** | **0.17** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.2m** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.9m** | **/** | **铅** | **19.0** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.9m** | **/** | **锌** | **59** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.9m** | **/** | **锌** | **65** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.9m** | **/** | **镉** | **0.17** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **锑** | **0.958** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.5m** | **/** | **铅** | **19.0** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **锑** | **1.67** | **mg/KG** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **镍** | **22** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.5m** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.2m** | **/** | **锑** | **1.64** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.5m** | **/** | **锑** | **1.30** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.5m** | **/** | **锌** | **23** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.5m** | **/** | **砷** | **7.45** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.9m** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **铅** | **45.9** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.9m** | **/** | **铅** | **22.1** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.5m** | **/** | **砷** | **9.26** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.2m** | **/** | **铅** | **41.3** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.5m** | **/** | **砷** | **3.57** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.5m** | **/** | **铅** | **26.9** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.5m** | **/** | **镍** | **16** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.2m** | **/** | **砷** | **7.62** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.9m** | **/** | **铅** | **23.2** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.9m** | **/** | **镍** | **18** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.5m** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.9m** | **/** | **镍** | **18** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **镍** | **18** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **砷** | **8.83** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.5m** | **/** | **锌** | **59** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.9m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **锌** | **61** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.9m** | **/** | **镉** | **0.17** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.9m** | **/** | **砷** | **8.42** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.9m** | **/** | **砷** | **3.92** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.5m** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.9m** | **/** | **锌** | **70** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.9m** | **/** | **砷** | **8.07** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **铅** | **46.8** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **锌** | **82** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.5m** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.5m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.5m** | **/** | **锌** | **64** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.2m** | **/** | **锌** | **93** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.9m** | **/** | **锑** | **0.497** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米0.5m** | **/** | **铅** | **28.8** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米0.9m** | **/** | **锑** | **0.701** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米0.5m** | **/** | **铜** | **18** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.9m** | **/** | **锑** | **1.52** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区飞睿达金属加工有限公司** | **其他有色金属压延加工** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米0.9m** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.2m）** | **/** | **镍** | **20** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.5m）** | **/** | **镍** | **23** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米（0.9m）** | **/** | **砷** | **6.49** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.9m）** | **/** | **镍** | **20** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.9m）** | **/** | **锑** | **0.903** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.2m）** | **/** | **锌** | **77** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.5m）** | **/** | **铅** | **34.2** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米（0.5m）** | **/** | **锌** | **68** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.2m）** | **/** | **锑** | **0.763** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.5m）** | **/** | **锑** | **0.960** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.5m）** | **/** | **锌** | **68** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米（0.9m）** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.9m）** | **/** | **锑** | **0.820** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.9m）** | **/** | **镉** | **0.17** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.9m）** | **/** | **铅** | **20.1** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.2m）** | **/** | **锌** | **74** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.2m）** | **/** | **铅** | **21.8** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米（0.5m）** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.9m）** | **/** | **镍** | **21** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.5m）** | **/** | **铅** | **20.1** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.5m）** | **/** | **锑** | **0.496** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.5m）** | **/** | **锌** | **67** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.2m）** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.5m）** | **/** | **锌** | **87** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米（0.5m）** | **/** | **铅** | **26.2** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米（0.5m）** | **/** | **砷** | **7.50** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米（0.5m）** | **/** | **镍** | **27** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米（0.9m）** | **/** | **锌** | **59** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米（0.9m）** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.9m）** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.9m）** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.9m）** | **/** | **锑** | **1.07** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米（ 0.2m）** | **/** | **镉** | **0.20** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米（ 0.2m）** | **/** | **铅** | **25.3** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.9m）** | **/** | **铜** | **18** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.2m）** | **/** | **砷** | **9.86** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.2m）** | **/** | **锑** | **1.02** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.5m）** | **/** | **铅** | **20.0** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.9m）** | **/** | **铅** | **28.8** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米（ 0.2m）** | **/** | **锌** | **81** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.9m）** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.5m）** | **/** | **铜** | **18** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.5m）** | **/** | **砷** | **9.65** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.2m）** | **/** | **锑** | **1.50** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.2m）** | **/** | **镍** | **29** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.2m）** | **/** | **铅** | **35.4** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.2m）** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.5m）** | **/** | **镍** | **34** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.2m）** | **/** | **镉** | **0.19** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.2m）** | **/** | **铅** | **47.3** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.2m）** | **/** | **砷** | **6.59** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.5m）** | **/** | **铜** | **22** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.5m）** | **/** | **砷** | **9.57** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.9m）** | **/** | **锌** | **84** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.9m）** | **/** | **铜** | **25** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.9m）** | **/** | **锌** | **64** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.9m）** | **/** | **铅** | **20.2** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米（ 0.2m）** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米（ 0.2m）** | **/** | **砷** | **7.97** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.2m）** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.5m）** | **/** | **锑** | **1.08** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.5m）** | **/** | **铜** | **25** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.2m）** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米（0.9m）** | **/** | **铅** | **15.2** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.9m）** | **/** | **镍** | **25** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.9m）** | **/** | **砷** | **10.0** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.9m）** | **/** | **锌** | **67** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.9m）** | **/** | **砷** | **6.97** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.5m）** | **/** | **镍** | **21** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.2m）** | **/** | **镍** | **23** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.2m）** | **/** | **砷** | **8.95** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.2m）** | **/** | **镉** | **0.20** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向400米（0.5m）** | **/** | **砷** | **9.50** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米（0.9m）** | **/** | **镍** | **27** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向75米（0.9m）** | **/** | **砷** | **9.04** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米（ 0.2m）** | **/** | **锑** | **1.33** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向上风向1000米（ 0.2m）** | **/** | **镍** | **25** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.17** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市徐水区宏达盛通铅制品有限责任公司** | **铅锌冶炼** | **2021-09-07** | **主导风向下风向200米（0.2m）** | **/** | **锌** | **95** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0-0.2m** | **/** | **锌** | **73** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0-0.2m** | **/** | **铅** | **22.7** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0-0.2m** | **/** | **硒** | **0.118** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **锌** | **56** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.6-1.0m** | **/** | **镉** | **0.12** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.6-1.0m** | **/** | **锑** | **0.840** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.6-1.0m** | **/** | **锌** | **69** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.6-1.0m** | **/** | **硒** | **0.057** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **砷** | **11.2** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **锑** | **0.992** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **锌** | **64** | **mg/KG** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.6-1.0m** | **/** | **锑** | **1.25** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.2-0.6m** | **/** | **镉** | **0.12** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.2-0.6m** | **/** | **镍** | **37** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.6-1.0m** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.6-1.0m** | **/** | **砷** | **12.8** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **铅** | **20.4** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.6-1.0m** | **/** | **硒** | **0.063** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.6-1.0m** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.2-0.6m** | **/** | **硒** | **0.053** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.6-1.0m** | **/** | **锌** | **64** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.6-1.0m** | **/** | **pH值** | **8.30** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **砷** | **11.2** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **砷** | **9.93** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0-0.2m** | **/** | **铅** | **23.4** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0-0.2m** | **/** | **镍** | **38** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0-0.2m** | **/** | **pH值** | **8.44** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.2-0.6m** | **/** | **锑** | **1.11** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.2-0.6m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.2-0.6m** | **/** | **pH值** | **8.47** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.2-0.6m** | **/** | **砷** | **10.2** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.6-1.0m** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.6-1.0m** | **/** | **镍** | **33** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.2-0.6m** | **/** | **砷** | **11.3** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **硒** | **0.139** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0-0.2m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **铅** | **19.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **硒** | **0.122** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **镍** | **30** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **铅** | **19.4** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.6-1.0m** | **/** | **pH值** | **8.40** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0-0.2m** | **/** | **锑** | **1.14** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **硒** | **0.111** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **锑** | **1.19** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **砷** | **9.81** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **pH值** | **8.70** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **镍** | **33** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **锑** | **1.06** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **镍** | **34** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **pH值** | **8.47** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **pH值** | **8.72** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0-0.2m** | **/** | **镉** | **0.17** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0-0.2m** | **/** | **砷** | **12.6** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **镍** | **38** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **锑** | **0.596** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.2-0.6m** | **/** | **硒** | **0.061** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.6-1.0m** | **/** | **镍** | **37** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.6-1.0m** | **/** | **锌** | **63** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.2-0.6m** | **/** | **锑** | **0.731** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.2-0.6m** | **/** | **铅** | **21.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.2-0.6m** | **/** | **铜** | **22** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0-0.2m** | **/** | **砷** | **11.6** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0-0.2m** | **/** | **锑** | **1.08** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0-0.2m** | **/** | **硒** | **0.120** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0-0.2m** | **/** | **锌** | **76** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0-0.2m** | **/** | **铜** | **25** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.2-0.6m** | **/** | **镍** | **40** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.6-1.0m** | **/** | **pH值** | **8.27** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.6-1.0m** | **/** | **砷** | **11.5** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.6-1.0m** | **/** | **铅** | **24.5** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **硒** | **0.094** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **砷** | **9.79** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.6-1.0m** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.2-0.6m** | **/** | **锌** | **69** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.6-1.0m** | **/** | **硒** | **0.064** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0-0.2m** | **/** | **pH值** | **8.18** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.2-0.6m** | **/** | **铜** | **27** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **锌** | **70** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.6-1.0m** | **/** | **铅** | **22.4** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.6-1.0m** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **铜** | **25** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **硒** | **0.059** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **锌** | **67** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.6-1.0m** | **/** | **砷** | **12.9** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0.2-0.6m** | **/** | **pH值** | **8.26** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.6-1.0m** | **/** | **镍** | **33** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.6-1.0m** | **/** | **铅** | **21.8** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.6-1.0m** | **/** | **锑** | **1.22** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **pH值** | **8.32** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **锌** | **74** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约400m0-0.2m** | **/** | **铜** | **27** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0-0.2m** | **/** | **镍** | **40** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.2-0.6m** | **/** | **锌** | **77** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约200m0.2-0.6m** | **/** | **铅** | **17.9** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **铅** | **17.4** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **锑** | **1.09** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **镍** | **38** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **pH值** | **8.74** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定双帆蓄电池有限责任公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **铅** | **19.9** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0.6-1.0m** | **/** | **镍** | **32** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0.6-1.0m** | **/** | **锌** | **72** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **锑** | **1.13** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0-0.2m** | **/** | **硒** | **0.106** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0-0.2m** | **/** | **砷** | **10.3** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0-0.2m** | **/** | **镍** | **28** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0.2-0.6m** | **/** | **铅** | **17.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **锌** | **73** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **砷** | **11.7** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **pH值** | **8.82** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0.6-1.0m** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0.6-1.0m** | **/** | **铅** | **20.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0.6-1.0m** | **/** | **镍** | **25** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0.6-1.0m** | **/** | **硒** | **0.091** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0.2-0.6m** | **/** | **锌** | **80** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0.6-1.0m** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0.6-1.0m** | **/** | **砷** | **10.7** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0.6-1.0m** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0-0.2m** | **/** | **铅** | **20.1** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **锑** | **1.32** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **镍** | **25** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0.6-1.0m** | **/** | **砷** | **10.2** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0.2-0.6m** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0.6-1.0m** | **/** | **铅** | **14.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0.6-1.0m** | **/** | **硒** | **0.051** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0.6-1.0m** | **/** | **锑** | **1.02** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0.2-0.6m** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **砷** | **11.2** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **锌** | **68** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **硒** | **0.104** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **锌** | **76** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0.2-0.6m** | **/** | **硒** | **0.107** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **砷** | **10.4** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **铅** | **19.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **锑** | **1.14** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0.6-1.0m** | **/** | **pH值** | **8.72** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **pH值** | **8.56** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **锑** | **1.11** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0.2-0.6m** | **/** | **锑** | **0.978** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0.2-0.6m** | **/** | **砷** | **11.0** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **锌** | **72** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **镍** | **30** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0-0.2m** | **/** | **砷** | **9.36** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0-0.2m** | **/** | **pH值** | **8.60** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0-0.2m** | **/** | **锌** | **74** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0.2-0.6m** | **/** | **镍** | **30** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0.2-0.6m** | **/** | **硒** | **0.056** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0.2-0.6m** | **/** | **锑** | **1.13** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **锑** | **1.07** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **铅** | **19.4** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **铅** | **19.4** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **铅** | **25.4** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0-0.2m** | **/** | **锑** | **0.950** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0-0.2m** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0.2-0.6m** | **/** | **砷** | **11.5** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0.2-0.6m** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0.6-1.0m** | **/** | **pH值** | **8.52** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **镍** | **27** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **pH值** | **8.73** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **砷** | **12.2** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0-0.2m** | **/** | **硒** | **0.107** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0.2-0.6m** | **/** | **pH值** | **8.61** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **砷** | **9.61** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0.6-1.0m** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0.6-1.0m** | **/** | **锑** | **1.72** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0.2-0.6m** | **/** | **pH值** | **8.85** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0.2-0.6m** | **/** | **铅** | **20.4** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **镍** | **28** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0.6-1.0m** | **/** | **锌** | **65** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0.2-0.6m** | **/** | **镍** | **32** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0.6-1.0m** | **/** | **锑** | **1.10** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0.6-1.0m** | **/** | **锌** | **72** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0.6-1.0m** | **/** | **镉** | **0.13** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0.6-1.0m** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0-0.2m** | **/** | **锌** | **75** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **镉** | **0.17** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **锌** | **70** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0.6-1.0m** | **/** | **硒** | **0.094** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0-0.2m** | **/** | **镍** | **30** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0-0.2m** | **/** | **铜** | **26** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0-0.2m** | **/** | **铅** | **16.7** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0-0.2m** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0.2-0.6m** | **/** | **锌** | **69** | **mg/KG** | **10000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **硒** | **0.068** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **镍** | **27** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0.2-0.6m** | **/** | **pH值** | **8.64** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **铅** | **17.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0.2-0.6m** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0-0.2m** | **/** | **硒** | **0.070** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0.2-0.6m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **硒** | **0.129** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向上风向约2km 0-0.2m** | **/** | **pH值** | **8.71** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0.6-1.0m** | **/** | **pH值** | **8.66** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0.6-1.0m** | **/** | **砷** | **10.1** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约200m 0.6-1.0m** | **/** | **镍** | **29** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0.6-1.0m** | **/** | **硒** | **0.058** | **mg/KG** | **2393** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0.6-1.0m** | **/** | **铅** | **19.3** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0-0.2m** | **/** | **pH值** | **8.69** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约400m 0-0.2m** | **/** | **镉** | **0.17** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水高新电源分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-07** | **主导风向下风向约75m 0-0.2m** | **/** | **锑** | **1.13** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **锌** | **61** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米1.0m** | **/** | **镍** | **37** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米0.6m** | **/** | **锑** | **0.961** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米0.6m** | **/** | **镉** | **0.17** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米0.2m** | **/** | **镉** | **0.21** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米0.2m** | **/** | **锑** | **0.936** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.6m** | **/** | **锌** | **75** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.6m** | **/** | **铅** | **22.7** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **砷** | **10.1** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米1.0m** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米1.0m** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.6m** | **/** | **镍** | **37** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.6m** | **/** | **锑** | **0.892** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米1.0m** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米1.0m** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **铅** | **36.1** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **铜** | **25** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米1.0m** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.6m** | **/** | **砷** | **10.1** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米1.0m** | **/** | **镍** | **33** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **铅** | **34.2** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **镍** | **32** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米1.0m** | **/** | **砷** | **6.93** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.6m** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米1.0m** | **/** | **锑** | **0.791** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米0.6m** | **/** | **砷** | **8.92** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米0.6m** | **/** | **锌** | **76** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米0.2m** | **/** | **镍** | **37** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米0.2m** | **/** | **铅** | **46.0** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.6m** | **/** | **锑** | **0.800** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.6m** | **/** | **铅** | **26.5** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.6m** | **/** | **镉** | **0.17** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.6m** | **/** | **砷** | **7.22** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **砷** | **8.86** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米1.0m** | **/** | **砷** | **10.1** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米1.0m** | **/** | **铅** | **20.4** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米0.2m** | **/** | **砷** | **9.87** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米1.0m** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米1.0m** | **/** | **砷** | **10.0** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **锌** | **74** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米1.0m** | **/** | **锑** | **0.795** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **铅** | **28.9** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **镍** | **30** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米1.0m** | **/** | **铅** | **19.8** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **铜** | **22** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米1.0m** | **/** | **锌** | **69** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **镍** | **35** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.2m** | **/** | **锑** | **0.894** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米1.0m** | **/** | **锌** | **73** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米1.0m** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米0.6m** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.6m** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米1.0m** | **/** | **镍** | **30** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米1.0m** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.6m** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.6m** | **/** | **锌** | **73** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米0.2m** | **/** | **锌** | **74** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米1.0m** | **/** | **铅** | **25.0** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **锑** | **0.852** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.6m** | **/** | **锌** | **60** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米0.6m** | **/** | **砷** | **8.08** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.6m** | **/** | **铜** | **18** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.6m** | **/** | **镍** | **33** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米1.0m** | **/** | **锑** | **0.884** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米1.0m** | **/** | **铅** | **24.9** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米1.0m** | **/** | **锑** | **0.920** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.6m** | **/** | **锑** | **0.919** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米0.6m** | **/** | **镍** | **35** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米0.6m** | **/** | **铅** | **33.9** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向600米0.2m** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米1.0m** | **/** | **锌** | **76** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.2m** | **/** | **锑** | **0.916** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米1.0m** | **/** | **锌** | **50** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米1.0m** | **/** | **砷** | **8.72** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **砷** | **10.8** | **mg/KG** | **25** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米0.2m** | **/** | **锌** | **92** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米1.0m** | **/** | **镍** | **33** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.6m** | **/** | **铅** | **22.4** | **mg/KG** | **170** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.6m** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **0.6** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司徐水工业电池分公司** | **电池制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米0.6m** | **/** | **镍** | **30** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0-0.2m）** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0-0.2m）** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0-0.2m）** | **/** | **丙酮** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0.6-1.0m）** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0.2-0.6m）** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0.2-0.6m）** | **/** | **丙酮** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0.6-1.0m）** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0.6-1.0m）** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0.6-1.0m）** | **/** | **铬** | **64** | **mg/KG** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0.2-0.6m）** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0.2-0.6m）** | **/** | **铬** | **64** | **mg/KG** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0.2-0.6m）** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0.2-0.6m）** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0.2-0.6m）** | **/** | **铬** | **69** | **mg/KG** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0.6-1.0m）** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0.6-1.0m）** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0.6-1.0m）** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0.2-0.6m）** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0-0.2m）** | **/** | **丙酮** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0-0.2m）** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0-0.2m）** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0.2-0.6m）** | **/** | **丙酮** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0.2-0.6m）** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0.2-0.6m）** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0.6-1.0m）** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0.2-0.6m）** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0-0.2m）** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0-0.2m）** | **/** | **铬** | **70** | **mg/KG** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0-0.2m）** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0.2-0.6m）** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0.2-0.6m）** | **/** | **铜** | **25** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0.2-0.6m）** | **/** | **丙酮** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0-0.2m）** | **/** | **铬** | **76** | **mg/KG** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0.6-1.0m）** | **/** | **丙酮** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0.6-1.0m）** | **/** | **丙酮** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0.6-1.0m）** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0.2-0.6m）** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0-0.2m）** | **/** | **丙酮** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0-0.2m）** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0.6-1.0m）** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0.2-0.6m）** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0-0.2m）** | **/** | **铜** | **28** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0-0.2m）** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0-0.2m）** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0.6-1.0m）** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0.2-0.6m）** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0.2-0.6m）** | **/** | **铜** | **17** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0.6-1.0m）** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0.6-1.0m）** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0.2-0.6m）** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0.2-0.6m）** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0-0.2m）** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0-0.2m）** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0.6-1.0m）** | **/** | **铜** | **14** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0.6-1.0m）** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0.6-1.0m）** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0.6-1.0m）** | **/** | **丙酮** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0.6-1.0m）** | **/** | **丙酮** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0.6-1.0m）** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0.2-0.6m）** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0.2-0.6m）** | **/** | **丙酮** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0-0.2m）** | **/** | **丙酮** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0-0.2m）** | **/** | **铬** | **68** | **mg/KG** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0-0.2m）** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0-0.2m）** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0.6-1.0m）** | **/** | **铬** | **64** | **mg/KG** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0-0.2m）** | **/** | **铬** | **82** | **mg/KG** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0-0.2m）** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0.6-1.0m）** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0.6-1.0m）** | **/** | **铬** | **58** | **mg/KG** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0.2-0.6m）** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0.2-0.6m）** | **/** | **铜** | **22** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0-0.2m）** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0-0.2m）** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0-0.2m）** | **/** | **甲苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向400米（0.6-1.0m）** | **/** | **铬（六价）** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0.6-1.0m）** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0.6-1.0m）** | **/** | **铜** | **25** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0-0.2m）** | **/** | **氯乙烯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0-0.2m）** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向75米（0.6-1.0m）** | **/** | **铬** | **58** | **mg/KG** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向上风向1000米（0.2-0.6m）** | **/** | **铬** | **70** | **mg/KG** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0.2-0.6m）** | **/** | **铬** | **68** | **mg/KG** | **250** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司** | **地质勘探和地震专用仪器制造** | **2021-09-08** | **主导风向下风向200米（0.2-0.6m）** | **/** | **苯** | **0** | **mg/KG** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外西侧** | **/** | **镍** | **32** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外东侧** | **/** | **镍** | **33** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外南侧** | **/** | **铬（六价）** | **59** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外西侧** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外北侧** | **/** | **镍** | **38** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外南侧** | **/** | **铅** | **14.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外北侧** | **/** | **铅** | **19.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外南侧** | **/** | **镍** | **37** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外东侧** | **/** | **铬（六价）** | **62** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外北侧** | **/** | **pH值** | **8.39** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外西侧** | **/** | **砷** | **6.48** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外西侧** | **/** | **汞** | **0.071** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外西侧** | **/** | **pH值** | **8.18** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外西侧** | **/** | **铬（六价）** | **61** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外北侧** | **/** | **铬（六价）** | **70** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外南侧** | **/** | **砷** | **8.93** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外南侧** | **/** | **pH值** | **8.68** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外东侧** | **/** | **砷** | **6.59** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外北侧** | **/** | **铜** | **25** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外东侧** | **/** | **pH值** | **8.46** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外东侧** | **/** | **汞** | **0.123** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外东侧** | **/** | **铅** | **15.7** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外南侧** | **/** | **汞** | **0.088** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外南侧** | **/** | **铜** | **27** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外北侧** | **/** | **汞** | **0.140** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外北侧** | **/** | **砷** | **6.37** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外东侧** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北风华环保科技股份有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-01** | **涞水风华环保企业场地外西侧** | **/** | **铅** | **18.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外西北侧1m处** | **/** | **汞** | **0.106** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外西侧1m处** | **/** | **铅** | **12.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外东侧1m处** | **/** | **汞** | **0.037** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外东侧1m处** | **/** | **砷** | **6.30** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外南侧1m处** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外南侧1m处** | **/** | **砷** | **6.97** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外西侧1m处** | **/** | **砷** | **4.55** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外西北侧1m处** | **/** | **镍** | **34** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外西北侧1m处** | **/** | **铬（六价）** | **72** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外西北侧1m处** | **/** | **铅** | **18.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外西北侧1m处** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外西侧1m处** | **/** | **铜** | **18** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外南侧1m处** | **/** | **汞** | **0.060** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外东侧1m处** | **/** | **铅** | **11.7** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外东侧1m处** | **/** | **铜** | **18** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外东侧1m处** | **/** | **铬（六价）** | **78** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外西北侧1m处** | **/** | **砷** | **7.08** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外南侧1m处** | **/** | **镍** | **33** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外西侧1m处** | **/** | **铬（六价）** | **50** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外西侧1m处** | **/** | **镍** | **25** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外南侧1m处** | **/** | **铅** | **14.3** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外南侧1m处** | **/** | **铬（六价）** | **68** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外东侧1m处** | **/** | **镍** | **31** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能（涞水）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-11-01** | **中节能（涞水）环保能源有限公司场地外西侧1m处** | **/** | **汞** | **0.030** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外南侧** | **/** | **铬（六价）** | **67** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外东侧** | **/** | **铅** | **17.6** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外西侧** | **/** | **砷** | **9.70** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外东侧** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外东侧** | **/** | **铬（六价）** | **66** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外南侧** | **/** | **铜** | **32** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外南侧** | **/** | **镍** | **38** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外东侧** | **/** | **pH值** | **8.44** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外东侧** | **/** | **砷** | **8.01** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外南侧** | **/** | **砷** | **9.72** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外西侧** | **/** | **汞** | **0.047** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外北侧** | **/** | **pH值** | **8.62** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外北侧** | **/** | **铬（六价）** | **64** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外北侧** | **/** | **铜** | **26** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外北侧** | **/** | **铅** | **16.6** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外南侧** | **/** | **汞** | **0.378** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外北侧** | **/** | **砷** | **9.24** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外西侧** | **/** | **铜** | **28** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外北侧** | **/** | **汞** | **0.082** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外北侧** | **/** | **镍** | **34** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外西侧** | **/** | **镍** | **39** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外南侧** | **/** | **pH值** | **8.52** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外东侧** | **/** | **汞** | **0.304** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外南侧** | **/** | **铅** | **27.3** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外西侧** | **/** | **铬（六价）** | **88** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外西侧** | **/** | **铅** | **23.6** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外西侧** | **/** | **pH值** | **8.67** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水金隅冀东环保科技有限公司** | **水泥制造** | **2021-11-01** | **涞水冀东水泥厂企业场地外东侧** | **/** | **镍** | **31** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外东侧** | **/** | **铬（六价）** | **81** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外南侧** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外西侧** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外西侧** | **/** | **镍** | **30** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外东侧** | **/** | **铜** | **55** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外北侧** | **/** | **镍** | **34** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外北侧** | **/** | **铬（六价）** | **76** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外东侧** | **/** | **汞** | **0.957** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外南侧** | **/** | **铬（六价）** | **70** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外南侧** | **/** | **镍** | **30** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外南侧** | **/** | **砷** | **7.76** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外东侧** | **/** | **砷** | **9.35** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外西侧** | **/** | **pH值** | **8.46** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外东侧** | **/** | **铅** | **29.4** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外北侧** | **/** | **铅** | **31.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外南侧** | **/** | **汞** | **0.133** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外北侧** | **/** | **汞** | **0.028** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外西侧** | **/** | **铬（六价）** | **70** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外西侧** | **/** | **砷** | **7.60** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外东侧** | **/** | **镍** | **44** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外东侧** | **/** | **pH值** | **8.25** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外南侧** | **/** | **pH值** | **8.55** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外北侧** | **/** | **砷** | **2.36** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外北侧** | **/** | **pH值** | **8.61** | **无量纲** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外西侧** | **/** | **铅** | **13.6** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外西侧** | **/** | **汞** | **0.109** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外北侧** | **/** | **铜** | **58** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县城东垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-11-01** | **涞水垃圾填埋场企业场地外南侧** | **/** | **铅** | **15.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区东** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区东** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区南** | **/** | **砷** | **7.55** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区东** | **/** | **pH值** | **7.65** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区西** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区西** | **/** | **砷** | **9.20** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区西** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区南** | **/** | **铅** | **36.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区南** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区南** | **/** | **pH值** | **8.04** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区北** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区南** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区南** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区南** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区北** | **/** | **铅** | **37.8** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区东** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区东** | **/** | **铜** | **65** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区东** | **/** | **镉** | **0.10** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区东** | **/** | **镍** | **16** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区西** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区西** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区南** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区北** | **/** | **pH值** | **8.50** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区西** | **/** | **铅** | **26.7** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区西** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区南** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区北** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区东** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区西** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区西** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区南** | **/** | **镍** | **21** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区北** | **/** | **砷** | **6.70** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区北** | **/** | **镍** | **21** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区东** | **/** | **砷** | **6.56** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区东** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区西** | **/** | **pH值** | **7.96** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区西** | **/** | **镍** | **23** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区南** | **/** | **铜** | **25** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区北** | **/** | **镉** | **0.09** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区东** | **/** | **铅** | **32.4** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区北** | **/** | **铜** | **17** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区北** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区北** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县第二分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂区北** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界东** | **/** | **镉** | **0.13** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界西** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界南** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界西** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界西** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<1.2** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界西** | **/** | **pH值** | **7.87** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界西** | **/** | **砷** | **10.6** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界西** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界西** | **/** | **镍** | **23** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界西** | **/** | **铅** | **35.6** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界西** | **/** | **苯** | **<1.9** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界南** | **/** | **pH值** | **8.40** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界北** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界东** | **/** | **pH值** | **8.06** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界南** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界北** | **/** | **镉** | **0.12** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界东** | **/** | **甲苯** | **<1.3** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界东** | **/** | **镍** | **18** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界西** | **/** | **甲苯** | **<1.3** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界南** | **/** | **镉** | **0.11** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界北** | **/** | **邻二甲苯** | **<1.2** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界东** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<1.2** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界东** | **/** | **铅** | **36.5** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界东** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界南** | **/** | **总铬** | **41** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界南** | **/** | **铅** | **36.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界北** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界北** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<1.2** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界东** | **/** | **邻二甲苯** | **<1.2** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界东** | **/** | **砷** | **6.07** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界北** | **/** | **镍** | **20** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界北** | **/** | **pH值** | **8.22** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界北** | **/** | **苯** | **<1.9** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界北** | **/** | **总铬** | **44** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界东** | **/** | **苯** | **<1.9** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界南** | **/** | **甲苯** | **<1.3** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界南** | **/** | **苯** | **<1.9** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界南** | **/** | **邻二甲苯** | **<1.2** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界东** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界东** | **/** | **总铬** | **42** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界南** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<1.2** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界南** | **/** | **镍** | **20** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界南** | **/** | **砷** | **6.07** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界西** | **/** | **总铬** | **52** | **mg/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界西** | **/** | **邻二甲苯** | **<1.2** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界北** | **/** | **铅** | **33.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-08-17** | **厂界北** | **/** | **甲苯** | **<1.3** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **葛洲坝水务（保定）有限公司唐县分公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-09-17** | **厂界北** | **/** | **砷** | **8.10** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **55** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **26** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **31** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **镍** | **36** | **mg/KG** | **600** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **21** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **砷** | **7.73** | **mg/KG** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **31** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **56** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **34** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **1,1,2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **211** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **5.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **1,2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **铜** | **32** | **mg/KG** | **8000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **5.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **55** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **56** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **550** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **34** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **5.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **5.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **铅** | **36.8** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **1,1,1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **47** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **21** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **1,2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **14** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **72** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **72** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **255** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **1，2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **550** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **14** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **镉** | **0.11** | **mg/KG** | **47** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **72** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **镍** | **36** | **mg/KG** | **600** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **0.52** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **211** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **石油烃（C10-C40）** | **14** | **mg/KG** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **铅** | **28.3** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **石油烃（C10-C40）** | **22** | **mg/KG** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **21** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **0.52** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **5.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **1,2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **31** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **26** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **1.2** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **1，2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **汞** | **0.038** | **mg/KG** | **33** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **1,1,2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **55** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **255** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **1,1,2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **8000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **镍** | **46** | **mg/KG** | **600** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **砷** | **9.91** | **mg/KG** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **0.52** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **铅** | **33.6** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **1，2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **14** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **55** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **56** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **砷** | **9.14** | **mg/KG** | **120** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **211** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **550** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **5.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **55** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **26** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **190** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **1,1,1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **汞** | **0.143** | **mg/KG** | **33** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **镉** | **0.10** | **mg/KG** | **47** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **1,1,1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **汞** | **0.025** | **mg/KG** | **33** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **34** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **300** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **55** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **铜** | **22** | **mg/KG** | **8000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **石油烃（C10-C40）** | **13** | **mg/KG** | **5000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **55** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **255** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **高阳转油站** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳2转油站** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **55** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **55** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司第一采油厂（保定地区）** | **石油和天然气开采业** | **2021-11-06** | **西柳10转油站** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能保南（蠡县）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-21** | **厂区西南侧约240米** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能保南（蠡县）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-21** | **厂区西南侧约240米** | **/** | **锌** | **63** | **mg/KG** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能保南（蠡县）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-21** | **厂区西南侧约240米** | **/** | **汞** | **0.019** | **mg/KG** | **0.15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能保南（蠡县）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-21** | **厂区西南侧约240米** | **/** | **铅** | **24.5** | **mg/KG** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能保南（蠡县）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-21** | **厂区西南侧约240米** | **/** | **砷** | **9.69** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能保南（蠡县）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-21** | **厂区西南侧约240米** | **/** | **镉** | **0.12** | **mg/KG** | **0.20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中节能保南（蠡县）环保能源有限公司** | **生物质能发电-生活垃圾焚烧发电** | **2021-10-21** | **厂区西南侧约240米** | **/** | **镍** | **28** | **mg/KG** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-10-24** | **厂界外西南侧** | **/** | **锌** | **58** | **mg/KG** | **500** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-10-24** | **厂界外西南侧** | **/** | **砷** | **8.21** | **mg/KG** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **蠡县垃圾处理有限公司** | **环境卫生管理** | **2021-10-24** | **厂界外西南侧** | **/** | **铅** | **21.5** | **mg/KG** | **500** | **/** | **否** | **/** |