

  2026年保定市大气污染防治技术支撑及网格化监控预警系统基础运维项目

（征求意见稿）

2026年7月

  采购需求
一、商务标内容

1、投标报价：

本项目预算为   304   万元，供应商投标报价超过预算的为无效投标。投标报价包含完成采购项目的技术服务、实施、运输、保险及各项税金等所有费用。

2、项目实施地点： 

          保定市        。
3、付款方式：

根据财政资金到账情况，签订合同后支付总金额的40%，2026年年底前支付总金

额的30%；服务期满，项目验收合格后支付总金额的30%。   
项目验收要求

项目交付后，由采购人依据《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）制定的合同订立安排与合同管理安排中有关履约验收的内容，以及招标文件、投标文件组织验收。

其他

2026年保定市大气污染防治技术支撑及网格化监控预警系统基础运维项目服务期间驻场服务团队 11 人，其中项目经理 1 名； 数据分析工程师 4 名，负责项目日常数据分析、污染过程分析等； 指挥调度工程师 5名，负责高值调度、24 小时值守；运维工程师 1 人。
注：上述商务要求均为重要商务要求，属于实质性条款，投标响应低于招标文件规定要求的其投标无效。
二、技术标内容
（一）采购项目概况

 引入大气污染防治专业技术力量，为我市大气污染防治综合治理工作提供技术支撑。采购主要实施内容（1）日常数据分析服务（2）智能研判专项分析服务（3）精细化预报服务（4）高值预警服务（5）24小时数据值守、污染问题应对技术保障（6）重污染过程管控预警服务（7）超级空气监测站运维服务（8）重点区域微型站类设备运维（9）部分站点设备巡查（10）网格化平台（保定市网格化监测监控指挥平台）运维服务。
服务要求

1.日常数据分析服务。基于空气质量监测数据，利用大数据综合分析城市空气质量状况并形成日常分析报告。按照不同时间尺度分别完成空气质量分析的日报、周报、月报、半年报、年报等日常报告，报告不少于 420份。（半年报、年报按照自然年度周期统计）

2.智能研判专项分析服务。根据保定市具体情况，将各类污染源在线数据与保定市空气质量数据有效结合，对保定市空气质量进行智能研判分析。包含但不限于扬尘专项分析报告、臭氧污染过程分析报告等≥3 项/年，对大气环境质量进行分析。

3.精细化预报服务。通过对上升、下降通道预测、反弹通道预测以及空气质量排名预测提供精细化预报服务≥300条/年。

（1）上升、下降通道预测服务：依据城市PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3-8H的年累计浓度，设定要实现某一参数的年累计浓度上升或降低1或几微克/立方米（毫克/立方米），利用统计分析模型，测算未来一段时间平均浓度的控制值。

（2）空气质量排名预测服务：基于当前 168 城市 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3-8H的年累计数据，借助近三年各参数平均变化比率，利用数学统计模型测算得到各参数年度数据，根据各参数年度数据测算得到城市综合指数，进而预测得到全国168城市的排名情况。

4.高值预警服务。以平台监测数据为依托，对保定市环境空气质量监测数据进行实时监控，第一时间通过保定市大气指挥调度中心推送给各县市区，定期梳理汇总、统计各区县异常高值的处置情况≥800条/年。
5. 24小时数据值守、污染问题应对技术保障。

保定市空气质量预报材料≥300份/年、空气质量通报材料≥12份/年；对高值数据实时监控、推送，定期梳理汇总、统计各区县异常高值的处置情况≥1000条/年；国控站点小时数据调度≥2000 次/年。

（1）实时数据值守分析
安排专业数据分析人员对网格化系统数据、国省控站点数据、乡镇站点数据、 污染源在线监控数据及其它大气环境相关数据 24 小时数据值守；通过各类数据模型、数据算法对任务目标进行控制预测、风险评估；对各区域空气质量进行实时监控，根据每小时数据变化进行分析研判，将异常数据、高值数据以及超标数据进行分析，并将分析结果推送至保定市大气指挥调度中心。
（2）污染问题应对技术保障
整理未来一周气象条件，提出未来一周可能面临的管控建议，形成保定市空气质量预报；定期整理全市国控点位数据特点，县（市、区）数据变化情况，根据数据情况分析周管控薄弱环节，针对薄弱环节，提出相应应对建议，形成空气质量通报材料，并按要求进行汇报、解读。
6.重污染过程管控预警服务。对气象情况实时分析和研判，预测不利气象条件，对可能出现的重污染过程的级别、范围、时间的进行提前预警，为重污染管控提供充足的应对时间，并结合预警信息及区域地理情况、产业结构等特点，制定针对性的重污染天气应对技术建议；利用监测数据对辖区内污染物累积、传输和消散情况进行监控，评估应对效果，及时提醒、调整管控建议，提高重污染天气的应对工作水平。重污染过程提前预警、施策和过程监控与管控≥4 次/年。
（1）重污染前预警

①开展气象会商
结合中央气象台、VENTUSKY 平台、慧聚气象平台、Windy 气象平台、逐小时

风场等气象网站对温度湿度、风力风向、气压、降雨等气象参数的预报及全国空气质量预报信息发布系统、空气质量等级的预测，灵活开展“即时会商”。
   ②重污染天气数据分析
   专家团队依托气象相关数据，综合大气组分特征、污染物变化成因、空间污染变化规律，结合保定市地域特点、污染源排放特征，研判当地气象条件与污染变化规律，提出管控建议，出具重污染天气分析报告。
   ③提前预测不利气象条件
    对可能出现的重污染过程的级别、范围、时间的进行提前预警，为重污染管控提供充足的应对时间。结合预警信息及区域地理情况、产业结构等特点，制定针对性的重污染天气管控措施，提前做好重污染天气的应对工作。
   ④组织相关专家研讨并对重污染天气管控提出措施。
（2）重污染中应对
根据重污染预警管控方案，利用监测数据对辖区内污染物累积、传输和消散情 况进行监控，及时提醒、调整管控重点，监督责任区域落实各项管控措施。
（3）重污染后评估
预警解除后对管控效果进行评估，统计污染峰值、污染时长，并对比与其他辖区的管控效果，为管控效果的不断优化提供支撑，进一步提高重污染应多能力，减少污染天对空气质量影响。
7.超级空气监测站运维服务。（1）日常巡查和维护，每日上下午两次远程查看自动监测站数据并形成记录，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理；每周巡检自动监测站一次并做好巡检记录；每月清洗颗粒物采样头，检查β法颗粒物分析仪仪器部件情况，检查设备流量并及时校准，对数据运维记录进行备份；每季度对采样总管及采样风机每季度清洗一次、颗粒物监测仪器标准膜检查并及时校准维修；检查颗粒物监测仪的温湿度传感器和压力传感器以及气态污染物监测仪的精密度审核；每半年对气态污染物监测仪进行多点校准，更换零气源净化剂和氧化剂，对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查，检查和校准气象五参数设备；每年对所有仪器进行预防性维护，按说明书要求更换备件。
（2）定期巡检规范，定期清洁站房周围环境，保持站房内部环境清洁；定期检车供电、电话通讯情况；定期检查空调设置及工作状态，保持室温；定期检查设备牢固情况、消防和安全设施等并做好维护记录。

8.重点区域微型空气监测站设备运维（151套微型空气监测站）。（1）重点区域微型站至少每月进行维护一次，检查各插头是否完好，颗粒物传感器清理等，对数据异常微型站进行校准。（2）租赁运维保障车辆，服务期间租赁运维保障车辆1辆，供现场人员日常巡查使用。

9.一体式空气站巡查、便携式颗粒物监测仪巡查，微型站设备巡查，监测车设备巡查，尾气遥感设备巡查。每季度巡查一次并形成巡查报告，对于设备本身故障或硬件损坏无法恢复的，拆回交甲方保管，对于设备丢失及时上报至甲方备案。  

10.网格化平台（保定市网格化监测监控指挥平台）运维服务。（1）系统日常运行维护，系统突发事件的诊断、排除及解决，数据库清理，平台基础信息管理和维护，服务器日常管理，保障软件平台各功能模块的稳定运行，保障在用设备数据传输；（2）已建微型站、工地扬尘站与省站和各部委的数据联网工作；（3）软件平台及 APP 的运行维护、性能调优等。

（三）其他

1、合同履行期限：

自合同签订之日起一年。
注：或以上技术参数、指标均为重要参数、指标，属于实质性条款，供应商投标内容低于招标文件要求的其投标无效。

 评标标准和评标方法
附表2     

（一）报价部分

	类别
	评审项目
	标准分
	评分标准

	报价
	报价分
	  10   
	供应商报价得分＝（评标基准价／该供应商报价）×  标准分  
注：评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。（服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%）


（二）商务部分

	商务部分
	业绩
	6
	提供 2023 年7月至今（以签订合同日期为准）的同类业绩，每提供一个得 2分，此项最多6分。（同类业绩包含：环保管理类咨询、大气网格化运维类、多类型环保监测综合运维服务项目等）

注：提供合同（合同扫描件包括但不限于合同首页、主要内容页、签章页、签订日期页等） 扫描件制作到投标文件中，未提供者或提供材料不全的不得分。

	商务部分
	人员配备
	14
	根据投标人拟派驻的团队综合实力、人员水平等方面进行综合打分：

1、项目经理具有环境保护相关专业副高级及以上职称的得 2分；具有环境保护相关专业中级职称的得 1 分；具有环境保护相关专业初级职称的得0.5分，此项最高得2分。
2、数据分析工程师具有环境保护或计算机类相关专业中级及以上职称每人得2分；具有环境保护或计算机类相关专业学历每人得 1分，此项最高得6分。
3、项目成员中（除项目经理和数据分析工程师外），每具有一名环境相关专业学历或环境保护相关专业初级职称及以上的得 1分，此项最高得 5分。

4、项目成员中有 1 名具有空气自动监测培训合格证或上岗证的得1分。

注：投标文件中附职称证（如有）、合格证（如有）、正常缴纳社保的承诺函等证书的扫描件制作到招标文件中，否则不得分。

	
	合计
	20
	


（三）技术部分

	技术部分
	本地大气

现状分析
	15
	投标人针对项目对本地大气污染现状进行分析，包括（1）空气质量现状分析（2）特征污染物分析（3）保定市历年气候分析（4）当前存在的主要问题（5）对存在问题的合理化建议。每有一项满足采购人需求的得 3 分，不满足不得分，满分 15 分。

	技术部分
	项目实施方案
	30
	投标人针对本项目编制具体实施方案包括（1）数据分析服务方案（2）精细化预报服务方案（3）高值预警服务方案（4）24 小时数据值守、污染问题应对技术保障服务（5）重污染过程管控预警服务方案（6）网格化监控预警系统基础运维方案。每有一项满足采购人需求的得 5 分，不满足不得分， 满分 30 分。

	
	质量保障 措施
	25
	投标人针对本项目提供的质量保证措施包括（1）质量控制措施（2）质量保障体系（3）针对本项目服务承诺（4）项目进度安排及保证措施（5）各类突发事件应急预案。每有一项满足采购人需求的得5 分，不满足不得分，满分 25 分。

	
	合计
	70
	


注：为提高评审效率，建议供应商在投标文件中提供商务部分的评审因素响应索引或目录（格式自拟），逐项列明所在页数。


