**保定市**

**重点排污单位监督性监测季报**

**2019年第1季度**

2019年5月

保定市环境监控中心

编制单位： 保定市环境监控中心

编制人：

审核人：

签发人：

**一、**按重点排污单位统计监测情况如下：

全市重点排污单位共655家(其中保定市岳之峰造纸厂、河北仁兴纺织有限责任公司、惠阳航空螺旋桨有限公司、保定茂乾箱包配件制造有限公司4家为重复企业，实际为651家)，本季度共监测4家，按照年度计划应监测655家，完成率为0.6%，达标率为100%。

其中废水重点排污单位（不含污水处理厂）共476家，本季度共监测0家，按照年度计划应监测476家，完成率为0%，达标率为0%；

废气重点排污单位共124家，本季度共监测4家，按照年度计划应监测124家，完成率为3.2%，达标率为100%；

污水处理厂共37家，本季度共监测0家，按照年度计划应监测37家，完成率为0%，达标率为0%；

噪声重点排污单位共0家，本季度共监测0家，按照年度计划应监测0家，完成率为0%，达标率为0%；

土壤重点排污单位共31家，本季度共监测0家，按照年度计划应监测31家，完成率为0%，达标率为0%；

其他重点排污单位共45家，本季度共监测0家，按照年度计划应监测45家，完成率为0%，达标率为0%；

二、白洋淀流域的重点排污单位涉水企业以及污水处理厂监测情况统计

涉水企业（不含污水处理厂）共449家，本季度共监测0家，计划监测449家，完成率为0%，达标率为0%；

污水处理厂共44家，本季度共监测0家，计划监测44家，完成率为0%，达标率为0%；

**三、超标企业情况**

第1季度，我市废水重点排污单位超标企业共计0家企业；

污水处理厂超标企业共计0家企业；

废气重点排污单位超标企业共计0家企业；

噪声重点排污单位超标企业共计0家企业；

土壤重点排污单位超标企业共计0家企业；

其他重点排污单位超标企业共计0家企业。

附表1：监督性监测数据表（分为（废水（不含污水处理厂）、废气、污水处理厂、噪声、土壤、其他），以下项目为必填项目，可以加其他内容。（电子版请发Excel工作表）

201X年第X季度废水/污水处理厂重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |

2019年第1季度废气/噪声重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **易县龙烁供热有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-02-27** | **1#、2#锅炉** | **/** | **氮氧化物** | **13** | **mg/m3** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **烟尘** | **3.2** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **唐县国润发投热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-01-24** | **2#、3#锅炉** | **/** | **氮氧化物** | **134** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **二氧化硫** | **80** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **颗粒物** | **12.7** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **涞水县顺通热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-01-16** | **循环流化床锅炉3#** | **/** | **氨** | **1.42** | **mg/m3** | **7.6** | **/** | **否** | **/** |
| **氮氧化物** | **6** | **mg/m3** | **50** | **/** | **否** | **/** |
| **二氧化硫** | **<3** | **mg/m3** | **35** | **/** | **否** | **/** |
| **汞及其化合物** | **0.0034** | **mg/m3** | **0.03** | **/** | **否** | **/** |
| **颗粒物** | **7.5** | **mg/m3** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **定兴县吉忠热力有限公司** | **热力生产和供应** | **2019-02-26** | **1#锅炉** | **/** | **氮氧化物** | **68** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **二氧化硫** | **14** | **mg/m3** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **汞及其化合物** | **<0.0025** | **mg/m3** | **0.05** | **/** | **否** | **/** |
| **颗粒物** | **14.4** | **mg/m3** | **30** | **/** | **否** | **/** |

201X年第X季度土壤/其他重点排污单位监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |

附表2：白洋淀流域涉水企业监测数据汇总

201X年第X季度白洋淀流域涉水企业监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |

附表3：白洋淀流域污水处理厂监测数据汇总

201X年第X季度白洋淀流域污水处理厂监督性监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |

附表4：监督性监测超标数据汇总（所列项目与附表1相同）