**保定市污染源执法监测月报**

**2021年7月**

 2021年7月

保定市环境监控中心

编制单位：

编制人：

审核人：

审定人：

签发人：

**一、执法监测概况**

全市已核发排污许可证的企业共3423家，7月开展执法监测的企业3家，占发证企业总数量的0.09%；其中1家为涉废气VOCs排放企业，占7月监测总家数的33.3%。

1. 7月共监测发证企业40家，占发证企业总数量的1.2%，其中0家为涉废气VOCs排放企业，占监测总家数的0%。

7月监测废水排放（不含污水处理厂）的发证企业3家；1-6月共监测1家，达标率为100%；

7月监测废气排放的发证企业2家，达标率为100%；1-6月共监测16家，达标率为100%；

7月开展监测的污水处理厂共0家；1-6月共监测20家；

7月监测无组织排放的发证企业0家；1-6月共监测0家；

7月监测周边环境排放的发证企业0家；1-7月共监测0家；

7月监测噪声排放的发证企业0家；1-6月共监测0家；

**二、超标情况**

7月，我市开展监测的发证企业共超标0家。

**三、复测排污单位情况**

7月复测0家。

附表1 7月发证企业监测情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区划(市)** | **发证企业数量** | **7月监测数量** | **7月监测涉废气VOCs企业数量** | **监测废水（不含污水处理厂）企业数量** | **监测废气企业数量** | **污水处理厂****数量** | **监测无组织企业数量** | **监测周边****环境企业数量** | **监测噪声****企业数量** |
| **7月开展家数** | **达标率（%）** | **7月开展家数** | **达标率（%）** | **7月开展家数** | **达标率（%）** | **7月开展家数** | **达标率（%）** | **7月开展家数** | **达标率（%）** | **7月开展家数** | **达标率（%）** |
| 保定市 | 3423 | 3 | 0 | 3 | 100 | 2 | 100 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / |

附表2 1-6月发证企业监测情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行政区划(市)** | **发证企业数量** | **当年监测数量** | **当年监测涉废气VOCs企业数量** | **监测废水（不含污水处理厂）企业数量** | **监测废气企业数量** | **污水处理厂数量** | **监测无组织企业数量** | **监测周边环境企业数量** | **监测噪声企业数量** |
| **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** | **当年开展家数** | **达标率（%）** |
| 保定市 | 3423 | 37 | 0 | 1 | 100 | 16 | 100 | 20 | 100 | 0 | / | 0 | / | 0 | / |

附表3 7月执法监测结果

2021年7月废水监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **流量(m3/s)** | **水温(℃)** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定光宇水果加工食品有限公司** | **农副食品加工业** | **2021-06-10** | **总排污口** | **/** | **/** | **69** | **总氮** | **6.75** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光宇水果加工食品有限公司** | **农副食品加工业** | **2021-06-10** | **总排污口** | **/** | **/** | **69** | **氨氮** | **5.421** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光宇水果加工食品有限公司** | **农副食品加工业** | **2021-06-10** | **总排污口** | **/** | **/** | **69** | **总磷** | **0.29** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光宇水果加工食品有限公司** | **农副食品加工业** | **2021-06-10** | **总排污口** | **/** | **/** | **69** | **pH值** | **7.5** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光宇水果加工食品有限公司** | **农副食品加工业** | **2021-06-10** | **总排污口** | **/** | **/** | **69** | **化学需氧量** | **32** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定光宇水果加工食品有限公司** | **农副食品加工业** | **2021-06-10** | **总排污口** | **/** | **/** | **69** | **悬浮物** | **24** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-06-10** | **预处理排口** | **/** | **23.6** | **82** | **化学需氧量** | **18** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-06-10** | **生活废水排污口** | **/** | **27.4** | **82** | **总氮** | **19.0** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-06-10** | **生活废水排污口** | **/** | **27.4** | **82** | **总磷** | **2.10** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-06-10** | **预处理排口** | **/** | **23.6** | **82** | **pH值** | **7.9** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-06-10** | **预处理排口** | **/** | **23.6** | **82** | **动植物油** | **0.23** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-06-10** | **预处理排口** | **/** | **23.6** | **82** | **总磷** | **0.32** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-06-10** | **预处理排口** | **/** | **23.6** | **82** | **五日生化需氧量** | **3.6** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-06-10** | **生活废水排污口** | **/** | **27.4** | **82** | **悬浮物** | **105** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-06-10** | **生活废水排污口** | **/** | **27.4** | **82** | **动植物油** | **0.11** | **mg/L** | **100** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-06-10** | **预处理排口** | **/** | **23.6** | **82** | **总氮** | **6.45** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-06-10** | **生活废水排污口** | **/** | **27.4** | **82** | **化学需氧量** | **242** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-06-10** | **生活废水排污口** | **/** | **27.4** | **82** | **五日生化需氧量** | **38.6** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-06-10** | **预处理排口** | **/** | **23.6** | **82** | **氨氮** | **3.860** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-06-10** | **生活废水排污口** | **/** | **27.4** | **82** | **pH值** | **7.8** | **无量纲** | **9** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-06-10** | **生活废水排污口** | **/** | **27.4** | **82** | **氨氮** | **17.43** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-06-10** | **预处理排口** | **/** | **23.6** | **82** | **悬浮物** | **7** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **总排污口** | **/** | **20.6** | **49** | **总磷** | **0.24** | **mg/L** | **3** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **总排污口** | **/** | **20.6** | **49** | **化学需氧量** | **12** | **mg/L** | **350** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **总排污口** | **/** | **20.6** | **49** | **磷酸盐（以P计）** | **0.21** | **mg/L** |  | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **总排污口** | **/** | **20.6** | **49** | **动植物油** | **0.24** | **mg/L** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **总排污口** | **/** | **20.6** | **49** | **五日生化需氧量** | **1.2** | **mg/L** | **200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **总排污口** | **/** | **20.6** | **49** | **色度** | **4** | **倍** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **总排污口** | **/** | **20.6** | **49** | **粪大肠菌群** | **<10** | **CFU/L** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **总排污口** | **/** | **20.6** | **49** | **悬浮物** | **8** | **mg/L** | **180** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **总排污口** | **/** | **20.6** | **49** | **总氮** | **2.11** | **mg/L** | **30** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **总排污口** | **/** | **20.6** | **49** | **pH值** | **7.7** | **无量纲** | **8.5** | **6** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **总排污口** | **/** | **20.6** | **49** | **阴离子表面活性剂（LAS）** | **<0.05** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-06-10** | **总排污口** | **/** | **20.6** | **49** | **氨氮** | **0.223** | **mg/L** | **20** | **/** | **否** | **/** |

2021年7月废气监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-6-10** | **制片工序废气处理设施进口** | **82** | **非甲烷总烃** | **1.91** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-6-10** | **制片工序废气处理设施出口** | **82** | **甲苯与二甲苯合计** | **<0.0015** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-6-10** | **成型工序废气处理设施进口** | **82** | **非甲烷总烃** | **1.74** | **mg/m3** | **/** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-6-10** | **成型工序废气处理设施出口** | **82** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-6-10** | **成型工序废气处理设施出口** | **82** | **非甲烷总烃** | **0.89** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-6-10** | **制片工序废气处理设施出口** | **82** | **苯** | **<0.0015** | **mg/m3** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-6-10** | **制片工序废气处理设施出口** | **82** | **非甲烷总烃** | **0.94** | **mg/m3** | **40** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北喜之郎食品有限公司** | **其他食品制造** | **2021-6-10** | **成型工序废气处理设施出口** | **82** | **甲苯与二甲苯合计** | **0.1434** | **mg/m3** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-6-10** | **屠宰车间废气处理设施出口** | **49** | **臭气浓度** | **309** | **无量纲** | **2000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-6-10** | **屠宰车间废气处理设施出口** | **49** | **氨** | **4.66** | **kg/h** | **4.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北燕城食品有限公司** | **牲畜屠宰** | **2021-6-10** | **屠宰车间废气处理设施出口** | **49** | **硫化氢** | **0.155** | **kg/h** | **0.33** | **/** | **否** | **/** |