2021年12月周边环境监测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设区市** | **企业名称** | **行业类型** | **监测日期** | **监测点** | **生产负荷(%)** | **监测项目** | **排放浓度** | **单位** | **上限** | **下限** | **是否超标** | **超标倍数** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **铅** | **16.7** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **汞** | **0.030** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **镍** | **38** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **铜** | **28** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **砷** | **9.67** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **砷** | **14.4** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **铅** | **14.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **汞** | **0.037** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **镍** | **76** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **镉** | **0.07** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **镍** | **40** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **镉** | **0.07** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **砷** | **11.9** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **铅** | **15.9** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **镍** | **38** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **汞** | **0.029** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **镉** | **0.11** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **镉** | **0.06** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **砷** | **12.0** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **汞** | **0.023** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **铅** | **17.9** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定北瑞甾体生物有限公司** | **生物药品制品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T2-1） （0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **27.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **30** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.11** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **30.6** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **28** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.154** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **39** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **28** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **3.38** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **30.5** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.112** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **22** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.07** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **6.69** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **7.73** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **24.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **35** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.10** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.048** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **6.86** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **36** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **8.91** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定博洋生物科技有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **36** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **14.7** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **26** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **32.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **11.8** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.12** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **11.5** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **41** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **32.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.048** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.032** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **51** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.08** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.032** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.05** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **30.7** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **11.0** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **28.4** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.07** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **41** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.025** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区南侧（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区北侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区东侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定加合精细化工有限公司** | **兽用药品制造** | **2021-11-30** | **厂区西侧（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **9.95** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **15.4** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **23.8** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **12.3** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.085** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **25** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.11** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **21.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.098** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **29.7** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **22** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.139** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **129** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **17.4** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.10** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.058** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **9.60** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **38** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.06** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **34** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内南（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **36** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内东（T2-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内西（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定九孚生化有限公司** | **食品及饲料添加剂制造** | **2021-11-18** | **厂区内北（T3-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **铅** | **32.8** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **35** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **22** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **铅** | **25.6** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **汞** | **0.084** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.08** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **砷** | **6.05** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **砷** | **6.22** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.038** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **镍** | **35** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **汞** | **0.115** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **镍** | **37** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **铅** | **16.1** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **砷** | **6.82** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **镍** | **38** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **汞** | **0.944** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **19.8** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T1-1） （0.5m）** | **/** | **镉** | **0.11** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **铜** | **30** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **5.37** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市大册营水处理有限责任公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.12** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **9.67** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **8.51** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **22** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **10.2** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **22.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **39** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **7.66** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **30** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.12** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **32** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.046** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.104** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **38** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **26.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.051** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.076** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **25** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.11** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **26.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **30** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **29.1** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.20** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界外西南角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市科雄环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **6.37** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **26.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.084** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **31.1** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **36** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **28.7** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.131** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.13** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **34** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.086** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.08** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **10.1** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.042** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **37** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **9.90** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **9.90** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **26** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **29** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **35** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东北角（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **26.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.13** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界东南角（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西北角（T4-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **30** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市众泉水务有限公司** | **污水处理及其再生利用** | **2021-11-18** | **厂界西南角（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.023** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.12** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **8.30** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **41** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.033** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **20** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **8.03** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.026** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **24** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **6.86** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **20.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **28.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.08** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **37** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.06** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **21.5** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **6.42** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **18** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.07** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **34** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **35** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **21.4** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **北厂界 （T2-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.036** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **东厂界 （T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **西厂界 （T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定新天蓄电池制造有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-24** | **南厂界 （T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **7.68** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **18** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **砷** | **9.96** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **汞** | **0.032** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **铅** | **25.2** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.054** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **汞** | **0.032** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **29.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **35** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **砷** | **8.61** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **镉** | **0.09** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **32** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.11** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **铅** | **26.7** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **镍** | **34** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **38** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **28.6** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.10** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **16.3** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区南侧（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **镍** | **35** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区西侧（T3-1） （0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区东侧（T1-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.034** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **镉** | **0.09** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **河北达瑞生物科技股份有限公司** | **化学药品原料药制造** | **2021-11-27** | **厂区北侧（T4-1） （0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **7.44** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **39** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **40** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **7.48** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **24.5** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.095** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **28.6** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **29** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **23.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **1.07** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.12** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **29** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铜** | **22** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **36** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **7.90** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **铅** | **24.4** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **1.85** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **砷** | **6.77** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **汞** | **0.148** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **镉** | **0.06** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内北（T4-1）（0.5m）** | **/** | **镍** | **36** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **苯胺** | **<0.1** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内东南（T3-1）（0.5m）** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内西（T1-1）（0.5m）** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **中恩医疗废弃物集中处置有限公司** | **危险废物治理** | **2021-11-18** | **厂区内南（T2-1）（0.5m）** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **铜** | **21** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **苯胺** | **<0.20** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **铅** | **35.0** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **苯胺** | **<0.20** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **镉** | **0.14** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **汞** | **0.054** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **砷** | **6.95** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **铅** | **36.6** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **镍** | **53** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **砷** | **6.98** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **汞** | **0.026** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **铜** | **19** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **生产车间东侧** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定市景隆环保科技有限公司** | **危险废物治理** | **2021-09-29** | **污水处理站东侧** | **/** | **镍** | **46** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **铅** | **37.6** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **汞** | **0.084** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **铜** | **23** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **镉** | **0.15** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **镍** | **42** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **汞** | **0.042** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **铜** | **27** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **铅** | **110** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **苯胺** | **<0.2** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **砷** | **9.03** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **镍** | **46** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **污水处理站西侧** | **/** | **砷** | **9.26** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **苯胺** | **<0.2** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **保定飓风蓄电池有限公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-11-01** | **库房南侧** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **镍** | **54** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **铅** | **45.9** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **苯胺** | **<0.20** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **铅** | **130** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **镍** | **46** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **砷** | **9.23** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **苯胺** | **<0.20** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **汞** | **0.020** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **汞** | **0.043** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **砷** | **8.50** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **库房北侧** | **/** | **铜** | **25** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **铜** | **26** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑分公司** | **铅蓄电池制造** | **2021-09-29** | **污水处理站南侧** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **砷** | **38.9** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **1，4-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **20** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **汞** | **0.092** | **mg/KG** | **38** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **1，2-二氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **铜** | **62** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **铜** | **32** | **mg/KG** | **18000** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **1，1，1-三氯乙烷** | **<0.0013** | **mg/KG** | **840** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **硝基苯** | **<0.09** | **mg/KG** | **76** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **1，1-二氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **镉** | **0.18** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **三氯乙烯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **苯胺** | **<0.2** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **萘** | **<0.09** | **mg/KG** | **70** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **？** | **<0.1** | **mg/KG** | **1293** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **1，2，3-三氯丙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **0.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **砷** | **13** | **mg/KG** | **60** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **反-1，2-二氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **54** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **甲苯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **1200** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **镍** | **48** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **1，1-二氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **66** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **苯乙烯** | **<0.0011** | **mg/KG** | **1290** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **氯甲烷** | **<0.001** | **mg/KG** | **37** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **间二甲苯+对二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **570** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **茚并[1，2，3-cd]芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **苯并(a)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **氯仿** | **<0.0011** | **mg/KG** | **0.9** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **1，1，1，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **10** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **1，1，2，2-四氯乙烷** | **<0.0012** | **mg/KG** | **6.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **二苯并(a,h)蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **氯苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **270** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **邻二甲苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **640** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **苯** | **<0.0019** | **mg/KG** | **4** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **乙苯** | **<0.0012** | **mg/KG** | **28** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **顺-1，2-二氯乙烯** | **<0.0013** | **mg/KG** | **596** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **氯乙烯** | **<0.001** | **mg/KG** | **0.43** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **四氯乙烯** | **<0.0014** | **mg/KG** | **53** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **苯并(b)荧蒽** | **<0.2** | **mg/KG** | **15** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **苯胺** | **<0.2** | **mg/KG** | **260** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **1,2-二氯苯** | **<0.0015** | **mg/KG** | **560** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **四氯化碳** | **<0.0013** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **2-氯酚** | **<0.06** | **mg/KG** | **2256** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **铬（六价）** | **<0.5** | **mg/KG** | **5.7** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **1，1，2-三氯乙烷** | **<0.0014** | **mg/KG** | **2.8** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **车间南侧** | **/** | **苯并(a)芘** | **<0.1** | **mg/KG** | **1.5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **镍** | **41** | **mg/KG** | **900** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **二氯甲烷** | **<0.0015** | **mg/KG** | **616** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **铅** | **417** | **mg/KG** | **800** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **苯并(k)荧蒽** | **<0.1** | **mg/KG** | **151** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **1，2-二氯丙烷** | **<0.0011** | **mg/KG** | **5** | **/** | **否** | **/** |
| **保定市** | **风帆有限责任公司清苑有色金属分公司** | **有色金属合金制造** | **2021-11-01** | **办公区门口** | **/** | **镉** | **0.16** | **mg/KG** | **65** | **/** | **否** | **/** |